## Lankaverkon asetus

### Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tulostaa laitteen ohjauspaneelista verkon kokoonpanoraportin, jossa näkyvät laitteen nykyiset verkkoasetukset. Sen avulla voit määrittää verkon.

- Laitteessa on näyttöruutu: Paina ohjauspaneelin (Menu)-painiketta ja valitse Verkko > Verkon maarit. (Verkon määritys).

- Laitteessa on kosketusnäyttö: Paina Määritä Pääruudulta > Verkko > Seur. > Verkon määritykset.

- Laitteessa ei ole näyttöruutua: Paina ohjauspaneelin (Cancel tai Stop/Clear) -painiketta 4~5 sekunnin ajan.

Verkon kokoonpanoraportista selviää laitteen MAC-osoite ja IP-osoite.

Esimerkki:

- MAC-osoite: 00:15:99:41:A2:78

- IP-osoite: 169.254.192.192

### IP-osoitteen määrittäminen

- Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso Näkymä takaa).

- Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.

Sinun täytyy ensin määrittää IP-osoite verkkotulostusta ja hallintaa varten. Useimmissa tapauksissa verkossa oleva DHCP-palvelin (Dynamic Host Configuration Protocol Server) määrittää automaattisesti uuden IP-osoitteen.

#### IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla Ohjauspaneeli > Tietoturvakeskus > Windowsin palomuuri.

1. Asenna tämä ohjelma toimitetulta CD-ROMilta kaksoisnapsauttamalla Application > SetIP > Setup.exe.

2. Noudata asennusikkunan ohjeita.

3. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.

4. Käynnistä laite.

5. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Napsauta -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.

7. Anna laitteen uudet tiedot määritysikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

   Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

8. Valitse Käytä ja valitse sitten OK. Laite tulostaa verkon määritysraportin automaattisesti. Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein.

#### IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla System Preferences > Security > Firewall.

Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallin mukaan.

1. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.

2. Aseta CD-asennuslevy CD-asemaan, avaa levyikkuna ja valitse MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Kaksoisnapsauta tiedostoa. Kun Safari avautuu automaattisesti, valitse Trust. Selaimeen avautuu SetIPapplet.html-sivu, jossa näkyy tulostimen nimi ja IP-osoitetiedot.

4. Napsauta -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.

5. Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

   Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

6. Valitse ensin Apply, sitten OK ja uudelleen OK.

7. Lopeta Safari.

#### IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla System Preferences tai Administrator.

Seuraavat ohjeet eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa kaikkiin malleihin tai käyttöjärjestelmiin.

1. Avaa /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Kaksoisnapsauta SetIPApplet.html-tiedostoa.

3. Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla sitä.

4. Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

   Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

5. Laite tulostaa verkon määritysraportin automaattisesti.