## Numérisation de base

Pour les fonctions spéciales de numérisation, consultez le Guive avancé (voir Fonctions de numérisation).

### Numérisation de base

Vous trouverez ci-dessous la procédure normale de numérisation d’originaux.

Voici une méthode de numérisation de base pour un appareil connecté par le port USB.

- Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

- Si vous souhaitez numériser en utilisant le réseau, consultez le Guide avancé (voir Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau).

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Sélectionnez (numériser) > NUMER. VERS PC sur le panneau de commande.

   OU

   Appuyez sur le bouton Numériser vers du panneau de commande.

   Si vous voyez le message INDISPONBLE, vérifiez la connexion du port, ou sélectionnez Activer dans Samsung Easy Printer Manager > Basculer en mode avancé > Paramètres Numériser vers PC.

3. Sélectionnez la destination de numérisation désirée, puis appuyez sur OK.

   Le paramètre par défaut est MES DOCUMENTS.

   - Vous pouvez créer et enregistrer des paramètres fréquemment utilisés en tant que liste de profil. Vous pouvez également ajouter et supprimer un profil et enregistrer chaque profil dans un emplacement différent.

   - Pour modifier les paramètres : Samsung Easy Printer Manager > Basculer en mode avancé > Paramètres Numériser vers PC.

4. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

5. La numérisation commence.

   L'image numérisée est enregistrée sur l'ordinateur dans C:\Utilisateurs\Nom de l'utilisateur\Mes documents. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d’exploitation ou l’application utilisée.