## Grundlegende Geräteeinstellungen

Wenn Ihr Gerät auf dem Bedienfeld über +/- Tasten verfügt (siehe Bedienfeld – Übersicht):

Sie können den Wert für die Höhe des Druckerstandortes über dem Meeresspiegel einstellen. Wählen Sie dazu Geräteeinstellungen im Samsung Easy Printer Manager oder den Bereich Machine im Dienstprogramm Druckereinstellungen.

- Für Benutzer von Windows und Macintosh: siehe Geräteeinstellungen.

- Für Benutzer von Linux: siehe Smart Panel verwenden.

Nach dem Beenden der Installation können Sie die Standardeinstellungen des Geräts festlegen.

Um die Standardeinstellungen des Gerätes zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Bei einigen Modellen müssen Sie möglicherweise OK drücken, wenn Sie zu Untermenüs navigieren wollen.

1. Auf dem Bedienfeld die Taste (Menü) drücken.

2. Wählen Sie Systemeinrichtung > Geräte-Setup.

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

   - Sprache: wechselt die Sprache in der Anzeige des Bedienfeldes.

   - Datum+Uhrzeit: Wenn Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen, werden diese beim verzögerten Senden von Faxen sowie beim verzögerten Ausdrucken verwendet. Sie werden auf Berichten ausgedruckt. Wenn diese nicht richtig eingestellt sind, müssen Sie die richtige Zeit einstellen.

     Geben Sie das korrekte Datum und die Uhrzeit mithilfe der Pfeiltasten oder mithilfe der Zifferntasten ein (siehe Buchstaben und Zahlen auf der Tastatur)

     - Monat = 01 – 12

     - Tag = 01 – 31

     - Jahr = vierstellige Jahreszahl erforderlich

     - Stunde = 01 – 12

     - Minuten = 00 – 59

   - Zeitformat: Sie können das Gerät so konfigurieren, dass die Uhrzeit entweder im 12- oder im 24-Stundenformat angezeigt wird.

   - Toner-Sparbetrieb: Im Tonersparmodus verwendet das Gerät weniger Toner zum Drucken der Seiten. Wenn Sie diesen Modus aktivieren, erhöhen Sie die Lebensdauer der Tonerkartuschen im Vergleich zum Normalmodus, die Druckqualität verringert sich jedoch.

     Beim Drucken vom PC aus können Sie den Tonersparmodus auch über die Druckereigenschaften ein- oder ausschalten.

   - E-Sparmodus: Wenn Sie das Gerät eine Weile nicht verwenden, nutzen Sie diese Funktion, um Strom zu sparen.

     - Wenn Sie die Power-Taste drücken, einen Druckauftrag geben oder wenn ein Fax empfangen wird, "erwacht" das Produkt aus dem Stromsparmodus.

     - Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Menü) > System-Setup > Geräte-Setup >Rückholereig. > Tastendruck > Anzeige Ein. Wenn Sie - außer der Ein/Aus-Taste - eine beliebige Taste drücken, erwacht das Gerät aus dem Energiesparmodus.

   - Höhenkorrektur: Der atmosphärische Druck wirkt sich auf die Druckqualität aus. Der atmosphärische Druck wird durch die Höhe des Geräts über dem Meeresspiegel (Höhe über Normalnull) ermittelt. Bevor Sie die Höhe einstellen, ermitteln Sie, wie hoch Ihr Standort über dem Meeresspiegel liegt (siehe Höhenanpassung).

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

5. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.

6. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Beachten Sie die nachfolgenden Verweise auf weitere mögliche Einstellungen des Geräts, die für Sie von Nutzen sein könnten.

- Siehe Unterschiedliche Zeichen eingeben.

- Siehe Buchstaben und Zahlen auf der Tastatur.

- Siehe Einstellen von Papierformat und Papiertyp.

- Siehe Das Fax-Adressbuch einrichten.