## Valikoiden yleiskuvaus

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja.

- Tätä toimintoa ei tueta laitteille SCX-340x/SCX-340xW Series (katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus).

- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

- Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi olevat sen valinnoista tai mallista riippuen.

- Valikot kuvataan Lisäasetukset-oppaassa (katso Hyödyllisiä asetusvalikkoja).

### Valikon avaaminen

1. Valitse faksi-, kopiointi- tai skannauspainike ohjauspaneelista käytettävästä toiminnosta riippuen.

2. Paina (Menu) painiketta, kunnes haluamasi valikko tulee näytön alimmalle riville, ja paina sitten OK-painiketta.

3. Paina nuolia, kunnes tarvitsemasi valikkokohta tulee esiin ja paina OK.

4. Jos asetuskohteella on alivalikoita, toista vaihe 3.

5. Tallenna valinta painamalla OK.

6. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

Kohteet | Valinnat
--- | ---
Faksitoim. | Tummuus | Normaali Tumma+1- Tumma+5 Vaalea+5- Vaalea+1
Kontrasti | Normaali Tumma+1- Tumma+5 Vaalea+5- Vaalea+1
Tarkkuus | Vakio Hieno Eritt. hieno Valokuvafaksi Varifaksi
Skannauskoko
Monilahetys
Viiv. lahetys
Faksitoim. (Jatka) | Tark. lahetys
Valita | Faksi PC
Suoj. v.otto | Pois Paalla Tulosta
Lisaa sivu
Peruuta tyo

Faksiasetukset

Lahetys

Uud.val.ajat

Uud.v. aikav.

Valinnan etul.

ECM-tila

Lahetysrap.

Kuvan TCR-rap.

Valintatila [a]

Faksiasetukset (Jatka)

Vastaanotto

Vast.ottotila

Soitto->vast.

Leim. v.o.nimi

V.ot. al.koodi

Aut. pienennys

Hylkaa koko

Roskaf. asetus

DRPD-tila [a]

Muuta oletus | Tarkkuus Tummuus Kontrasti Skannauskoko
Aut. raportti | Paalla Pois
Kopiointitoim. | Skannauskoko
Pien./suur.
Tummuus | Normaali Tumma+1- Tumma+5 Vaalea+5- Vaalea+1
Kopiointitoim. (jatka) | Kontrasti | Normaali Tumma+1- Tumma+5 Vaalea+5- Vaalea+1
Alkup. tyyppi | Teksti Teksti/valok. Valokuva

Asettelu

Normaali

2 s. arkille

4 s. arkille

Henk.k.kop.

Julistekopio

Kloonauskopio

Säädä taustaa | Pois Automaattinen Paranna tas.1 Paranna tas.2 Poista taso 1- Poista taso 4

Kopiointiaset.

Muuta oletus

Skannauskoko

Kopiot

Kopiolajittelu

Pien./suur.

Tummuus

Kontrasti

Alkup. tyyppi

Säädä taustaa

Jarj.asetukset

Laitteen aset.

Laitteen tunnus

Faksinumero

Paivays & aika

Kellotila

Kieli

Virransaasto

Aktivointitap.

Jarj. aikak.

Korkeud. saato

Autom. jatk. [b]

koko on väärä

Paper. Korvaus [b]

Varinsaasto

Eko-asetuks.

Pap.asetukset | Paperikoko Paperityyppi Reunus
Jarj.asetukset (Jatka) | Aani/voimakk. | Nappainaani Halytysaani Kaiutin Soittoaani

Raportti

Kaikki rap.

Asetukset

Tarv. tiedot

Osoitteisto

Faksin lahetys

Faksi lahet.

Faksi vast.ot.

Ajoitetut tyot

Roskafaksi

Verkon maarit. [c]

Käyttölaskuri

Faksiasetukset

Yllapito | Poista tyhj.s. [d] Tarv. kesto Sarjanro Vah. var. ilm.

Jarj.asetukset (Jatka)

Tyhj. asetus

Kaikki aset.

Faksiasetukset

Kopiointiaset.

Jarj.asetukset

Verkkoasetuks. [c]

Osoitteisto

Faksi lahet.

Faksi vast.ot.

Verkko [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Staattinen
TCP/IP (IPv6) | IPv6-aktiv. DHCPv6-määrit.
Ethernet-nop. | Heti 10 Mbps, 1-s. 10 Mbps, 2-s. 100 Mbps, 1-s 100 Mbps, 2-s

Verkko [c] (jatka)

Langaton

Wi-Fi on/ei

Wi-Fi Direct

WPS-asetus

WLAN-asetus

WLAN-oletus

WLAN-signaalia

Tyhj. asetus
Verkon maarit.
[a] Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa. [b] Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos koko on väärä on otettuna käyttöön. [c] vain SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos kasettiin on jäänyt pieni määrä väriainetta.