## Treiberinstallation über das Netzwerk

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

- Das Gerät unterstützt diese Netzwerk-Schnittstelle nicht, so dass es diese Funktion nicht benutzen kann (siehe Rückansicht).

### Windows

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist. Außerdem muss die IP-Adresse Ihres Geräts bereits eingerichtet sein (siehe Festlegen der IP-Adresse).

   Wenn das Fenster Assistent für das Suchen neuer Hardware während des Installationsverfahrens angezeigt wird, klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen.

2. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

3. Wählen Sie Jetzt installieren.

   Die Benutzerdefinierte Installation ermöglicht Ihnen die Auswahl der Geräteverbindung und der einzelnen zu installierenden Komponenten. Folgen Sie den Anleitungen im Fenster.

4. Lesen Sie die Lizenzvertrag und wählen Sie Ich akzeptiere die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags. Klicken Sie dann auf Weiter.

   Das Programm sucht nach dem Gerät.

   Wenn das Gerät weder im Netzwerk noch lokal zu finden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wählen Sie die Option, die Sie wünschen, und klicken Sie auf Weiter.

5. Die gesuchten Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und klicken Sie auf OK.

   Wenn der Treiber nur ein Gerät gefunden hat, wird das Bestätigungsfenster angezeigt.

6. Folgen Sie den im Installationsfenster angezeigten Anweisungen.

#### Automatische Installation

Die automatische Installation ist eine Installationsart, die keinen Eingriff durch den Benutzer erfordert. Nach dem Start der Installation werden der Gerätetreiber und die Software automatisch auf Ihrem Computer installiert. Sie können die stille Installation starten, indem Sie /s oder /S an der Eingabeaufforderung eingeben.

##### Befehlszeilenparameter

In der nachfolgenden Tabelle sind die Befehle aufgeführt, die im Fenster 'Eingabeaufforderung' verwendet werden können.

Die folgenden Befehlszeilen sind gültig und werden ausgeführt, wenn der Befehl in Verbindung mit /s oder /S verwendet wird. /h, /H bzw. /? sind Sonderbefehle, die auch allein ausgeführt werden können.

Befehlszeile | Definition | Beschreibung
--- | --- | ---
/s oder /S | Startet die automatische Installation. | Installiert Gerätetreiber ohne Anzeige von Eingabeaufforderungen und ohne jeglichen Benutzereingriff.

/p„<Portname>“oder /P„<Portname>“

Gibt den Druckerport an.

Der Netzwerkport wird mit dem Standard TCP/IP-Portmonitor erstellt. Bei einem lokalen Port muss dieser Port im System vorhanden sein, bevor er durch den Befehl angegeben wird.

Der Name des Druckerports kann als IP-Adresse, Hostname, lokaler USB-Portname oder IEEE1284-Portname angegeben werden.

Beispiel:

- /p„xxx.xxx.xxx.xxx“wobei „xxx.xxx.xxx.xxx“die IP-Adresse für den Netzwerkdrucker angibt. /p„USB001“, /P„LPT1:“, /p„hostname“

- Für die automatische Installation des Treibers auf Koreanisch geben Sie ein: Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s..

/a„<Zielpfad>“oder /A„<Zielpfad>“

Gibt den Zielpfad für die Installation an.

Der Zielpfad muss ein vollständig qualifizierter Pfad sein.

Da Gerätetreiber an einem für das jeweilige Betriebssystem spezifischen Speicherort gespeichert werden müssen, gilt dieser Befehl nur für Anwendungssoftware.

/i„<Skriptdateiname>“oder /I„<Skriptdateiname>“

Gibt die benutzerdefinierte Installations-Skriptdatei für einen benutzerdefinierten Vorgang an.

Der Skriptdateiname muss ein vollständig qualifizierter Dateiname sein.

Eine benutzerdefinierte Skriptdatei kann für eine benutzerdefinierte stille Installation zugeordnet werden. Diese Skriptdatei kann mithilfe des verfügbaren Dienstprogramms zur Installationsanpassung oder eines Texteditors erstellt oder bearbeitet werden.

Diese benutzerdefinierte Skriptdatei hat Vorrang vor den Installer-Standardeinstellungen im Setup-Paket, jedoch nicht vor den Befehlszeilenparametern.

/n„<Druckername>“oder /N„<Druckername>“ | Gibt den Namen des Druckers an. Die Druckerinstanz muss als angegebener Druckername erstellt werden. | Mit diesem Parameter können Sie Druckerinstanzen Ihren Bedürfnissen entsprechend hinzufügen.
/nd oder /ND | Gibt an, dass der installierte Treiber nicht als Standard-Gerätetreiber konfiguriert werden darf. | Dieser Befehl gibt an, dass der installierte Gerätetreiber nicht der Standard-Gerätetreiber auf Ihrem System sein wird, wenn bereits ein oder mehrere Druckertreiber installiert sind. Ist kein Gerätetreiber auf Ihrem System installiert, dann wird diese Option nicht angewandt, da das Betriebssystem Windows den installierten Druckertreiber als Standard-Gerätetreiber festlegt.
/x oder /X | Verwendet die vorhandenen Gerätetreiberdateien für die Erstellung der Druckerinstanz, wenn diese bereits installiert ist. | Dieser Befehl bietet die Möglichkeit, eine Druckerinstanz zu installieren, die die installierten Druckertreiber verwendet, ohne dass ein zusätzlicher Treiber installiert werden muss.
/up„<Druckername>“oder /UP„<Druckername>“ | Entfernt nur die angegebene Druckerinstanz und nicht die Treiberdateien. | Dieser Befehl bietet die Möglichkeit, nur die angegebene Druckerinstanz vom System zu entfernen, ohne dass hiervon andere Druckertreiber beeinflusst werden. Er entfernt keine Druckertreiberdateien von Ihrem System.
/d oder /D | Deinstalliert alle Gerätetreiber und Anwendungen von Ihrem System. | Dieser Befehl entfernt alle installierten Gerätetreiber und Anwendungssoftwareprogramme von Ihrem System.
/v„<Freigabename>“oder /V„<Freigabename>“ | Gibt das installierte Gerät frei und fügt andere verfügbare Plattformtreiber für Point & Print hinzu. | Der Befehl installiert alle von der Windows Betriebssystemplattform unterstützten Gerätetreiber auf dem System und gibt sie mit dem angegebenen <Freigabenamen> für Point-and-Print frei.
/o oder /O | Öffnet den Ordner Drucker und Faxgeräte nach der Installation. | Dieser Befehl öffnet den Ordner Drucker und Faxgeräte nach der stillen Installation.
/f„<Protokolldateiname>“oder /F„<Protokolldateiname>“ | Gibt den Namen der Protokolldatei an. Die Standard-Protokolldatei wird im temporären Ordner des Systems erstellt, wenn hier keine Angabe gemacht wird. | Der Befehl erstellt eine Protokolldatei im angegebenen Ordner.
/h, /H oder /? | Zeigt eine Hilfe zur Verwendung der Eingabeaufforderung an.

### Macintosh

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an Ihr Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

3. Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, das auf dem Macintosh-Desktop angezeigt wird.

4. Doppelklicken Sie auf den Ordner MAC_Installer > Installer OS X-Symbol.

5. Klicken Sie auf Fortfahren.

6. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Fortfahren.

7. Klicken Sie auf Akzeptieren, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

8. Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, die Sie darüber informiert, dass alle Anwendungen auf Ihrem Computer geschlossen werden, klicken Sie auf Fortfahren.

9. Klicken Sie auf Fortfahren im Bereich Fenster für Benuzer-Optionen (Benutzeroptionen).

   Falls Sie die IP-Adresse noch nicht festgelegt haben, klicken Sie auf 'Set IP address' (IP-Adresse festlegen) - siehe Die IPv4-Konfiguration mit SetIP durchführen (Macintosh). Falls Sie die Drahtlos-Einstellungen ändern möchten - siehe Einrichten unter Macintosh.

10. Klicken Sie auf Installieren. Es werden alle Komponenten installiert, die für den Betrieb des Geräts benötigt werden.

    Bei der Option Anpassen (Benutzerdefiniert) können Sie die zu installierenden Komponenten gezielt auswählen.

11. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf OK.

12. Zum Installieren der Software muss der Computer neu gestartet werden. Klicken Sie auf Installation fortsetzen (Installation fortsetzen).

13. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Beenden oder Neustart.

14. Öffnen Sie den Ordner Programme und wählen Sie dann Dienstprogramme > Drucker-Dienstprogramm.

    - Bei Mac OS X 10.5 bis 10.7 den Ordner Programme öffnen, > Systemeinstellungen und dann auf Drucken & Faxen klicken.

15. Klicken Sie in der Druckerliste auf Hinzufügen.

    - Bei Mac OS X 10.5 bis 10.7 auf das Symbol „+“ klicken. Daraufhin wird ein Anzeigefenster geöffnet.

16. Unter Mac OS X 10.4 auf IP-Drucker klicken.

    - Unter Mac OS X 10.5 bis 10.7 auf IP klicken.

17. Wählen Sie unter HP Jetdirect - Socket die Option Protokoll aus.

    Wenn Sie ein Dokument mit vielen Seiten ausdrucken, können Sie die Druckgeschwindigkeit erhöhen, indem Sie unter Druckertyp die Option Socket auswählen.

18. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das Eingabefeld Adresse ein.

19. Geben Sie den Namen der Warteschlange in das Eingabefeld Warteschlange ein. Wenn Sie den Namen der Warteliste für den Druckserver nicht ermitteln können, verwenden Sie zunächst die Standardwarteliste.

20. Wenn unter Mac OS X 10.4 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Samsung in Drucken mit und Ihren Druckernamen unter Modell.

    - Wenn unter Mac OS X 10.5 bis 10.7 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Druckersoftware auswählen und Ihren Druckernamen unter Drucken mit aus.

21. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    Das Gerät wird in der Druckerliste angezeigt und ist als Standardgerät festgelegt.

So installieren Sie den Fax-Treiber:

1. Den Ordner Programme öffnen, dann > Samsung > Fax Queue Creator (Faxwarteschlangen-Assistent) wählen.

2. Ihr Gerät erscheint in der Druckerliste.

3. Wählen Sie das Gerät, das benutzt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche Create (Erstellen).

### Linux

Sie müssen die Linux-Softwarearchive von der Samsung-Website herunterladen, um die Druckersoftware zu installieren (http://www.samsung.com > Produkt finden > Support oder Downloads).

Weitere Software installieren:

- Siehe Installation von Smart Panel.

- Siehe Installieren des Dienstprogramms für Druckereinstellungen.

#### Linux-Treiber installieren und Netzwerkdrucker hinzufügen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an Ihr Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist. Außerdem muss die IP-Adresse Ihres Geräts bereits eingerichtet sein.

2. Laden Sie das Treiberpaket „Unified Linux Driver“ von der Samsung-Website herunter.

3. Extrahieren Sie die Datei UnifiedLinuxDriver.tar.gz und öffnen Sie den neuen Ordner.

4. Im Ordner Linux auf das Symbol install.sh doppelklicken.

5. Das Fenster Samsung-Installer wird geöffnet. Klicken Sie auf Continue.

6. Der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers wird geöffnet. Klicken Sie auf Next.

7. Wählen Sie Netzwerkdrucker und klicken Sie auf die Schaltfläche Search.

8. Die IP-Adresse und der Modellname des Druckers werden im Listenfeld angezeigt.

9. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf Next.

10. Geben Sie die Druckerbeschreibung ein, und klicken Sie auf Next.

11. Klicken Sie nach dem Hinzufügen des Geräts auf Finish.

12. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Finish.

#### Netzwerkdrucker hinzufügen

1. Doppelklicken Sie auf Unified Driver Configurator.

2. Klicken Sie auf Add Printer..

3. Das Fenster Add printer wizard wird geöffnet. Klicken Sie auf Next.

4. Wählen Sie Network printer und klicken Sie auf die Schaltfläche Search.

5. Die IP-Adresse und der Modellname des Druckers werden im Listenfeld angezeigt.

6. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf Next.

7. Geben Sie die Druckerbeschreibung ein und klicken Sie auf Next.

8. Klicken Sie nach dem Hinzufügen des Geräts auf Finish.

### UNIX

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät das Betriebssystem UNIX unterstützt, bevor Sie den UNIX-Druckertreiber installieren (siehe Betriebssystem).

- Die Kommandos sind in " " gesetzt, geben Sie diese " " nicht mit ein!

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Betriebssystem).

Um den UNIX-Druckertreiber benutzen zu können, müssen Sie erst das UNIX-Druckertreiberpaket installieren und dann den Drucker einrichten. Sie können das Paket mit den UNIX-Druckertreibern von der Samsung-Website herunterladen (http://www.samsung.com > Produkt finden > Support oder Downloads).

#### UNIX-Druckertreiberpaket installieren

Das Installationsverfahren ist für alle Varianten des UNIX-Betriebssystems identisch.

1. Laden Sie das UNIX-Druckertreiberpaket von der Samsung-Website auf Ihren Computer herunter und entpacken Sie es.

2. Sichern Sie sich Root-Rechte.

   “su -”

3. Kopieren Sie das entsprechende Treiberarchiv auf den UNIX-Zielcomputer.

   Ausführlichere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch Ihres UNIX-Betriebssystems.

4. Entpacken Sie das UNIX-Druckertreiberpaket.

   Geben Sie beispielsweise unter IBM AIX die folgenden Befehle ein:

   “gzip -d < Archivdateiname | tar xf -”

5. Gehen Sie ins entpackte Verzeichnis.

6. Führen Sie das Installationsskript aus.

   “./install”

   install ist die Installer-Skriptdatei, die zum Installieren oder Deinstallieren des UNIX-Druckertreiberpakets verwendet wird.

   Verwenden Sie den Befehl „chmod 755 install“, um dem Installer-Skript die erforderlichen Berechtigungen einzuräumen.

7. Führen Sie den Befehl „. /install –c“ aus, um die Ergebnisse der Installation zu überprüfen.

8. Von der Befehlszeile aus „installprinter“ ausführen. Hierdurch wird das Fenster Add Printer Wizard angezeigt. Richten Sie den Drucker gemäß den nachfolgend aufgeführten Schritten in diesem Fenster ein:

   Unter einigen UNIX-Betriebssystemen wie zum Beispiel Solaris 10 sind gerade hinzugefügte Drucker möglicherweise nicht aktiviert und/oder können keine Druckaufträge annehmen. Führen Sie in diesem Fall die beiden folgenden Befehle im Root-Terminal aus:

   “accept <printer_name>”

   “enable <printer_name>”

#### Druckertreiberpaket deinstallieren

Das Dienstprogramm sollte zum Entfernen des Druckers aus dem System verwendet werden.

1. Führen Sie den Befehl „uninstallprinter“ ausgehend vom Terminal aus.

   Hierdurch wird der Uninstall Printer Wizard aufgerufen.

   Die installierten Drucker werden im Dropdown-Listenfeld aufgeführt.

2. Wählen Sie den zu entfernenden Drucker aus.

3. Klicken Sie auf Delete, um den Drucker aus dem System zu entfernen.

4. Führen Sie den Befehl „. /install –d“ aus, um das gesamte Paket zu deinstallieren.

5. Um die Ergebnisse der Deinstallation zu überprüfen, führen Sie den Befehl „. /install –c“ aus.

Wollen Sie ihn erneut installieren, führen Sie den Befehl „. /install“ aus, um die Binärdateien erneut zu installieren.

#### Drucker einrichten

Um den Drucker zu Ihrem UNIX-System hinzuzufügen, führen Sie „installprinter“ ausgehend von der Befehlszeile aus. Hierdurch wird das Fenster des „Add Printer Wizard“ angezeigt. Richten Sie den Drucker gemäß den nachfolgend aufgeführten Schritten in diesem Fenster ein:

1. Geben Sie den Namen des Druckers ein.

2. Wählen Sie das Modell aus der Modellliste aus.

3. Geben Sie eine beliebige, dem Drucker entsprechende Beschreibung in das Feld Type ein. Diese Einstellung ist optional.

4. Geben Sie eine beliebige Druckerbeschreibung in das Feld Description ein. Diese Einstellung ist optional.

5. Geben Sie den Druckerstandort in das Feld Location ein.

6. Geben Sie für über das Netzwerk angeschlossene Drucker die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Druckers in das Feld Device ein. Unter IBM AIX mit jetdirect als Queue type ist nur die Eingabe des DNS-Namens möglich. Die Eingabe einer numerischen IP-Adresse ist unzulässig.

7. Queue type zeigt die Verbindung als lpd oder jetdirect im entsprechenden Listenfeld an. Unter dem Betriebssystem Sun Solaris ist außerdem der Typ usb verfügbar.

8. Wählen Sie Copies, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

9. Aktivieren Sie die Option Collate, um bereits sortierte Kopien zu erhalten.

10. Aktivieren Sie die Option Reverse Order, um die Kopien in umgekehrter Reihenfolge zu erhalten.

11. Aktivieren Sie die Option Make Default, um diesen Drucker als Standarddrucker festzulegen.

12. Klicken Sie auf OK, um den Drucker hinzuzufügen.