## Copie de base

Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guive avancé (voir Menu Copier).

### Copie de base

Si votre appareil comporte des touches +/- sur le panneau de commande (voir Vue d’ensemble du panneau de commande) :

1. Placez un document individuel, face imprimée vers le bas, sur la vitre d’exposition.

2. Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, incluant, entre autres, la luminosité et le type de document, en utilisant les Paramètres du périphérique dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou la section Machine du programme Utilitaire de paramètres d'imprimante.

   - Si vous utilisez Windows ou Macintosh, voir Paramètres du périphérique.

   - Si vous utilisez Linux, voir Utilisation de Smart Panel.

3. Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à l’aide des touches +/-.

4. Appuyez sur (Départ ).

1. Appuyez sur la touche (copier) du panneau de commande.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, comme RED./AGRAND., LUMINOSITE, CONTRASTE, TYPE DOC., etc., en utilisant les touches du panneau de commande (voir Changer les réglages pour chaque copie).

4. Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l’aide de la flèche ou du pavé numérique.

5. Appuyez sur (Départ ).

Si vous devez annuler la copie en cours d’exécution, appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) et la copie est interrompue.

### Changer les réglages pour chaque copie

Votre appareil propose des paramètres par défaut pour la copie, afin que vous puissiez effectuer rapidement et facilement une copie.

- Si vous appuyez deux fois le bouton (Arrêter/Suppr.) lors du paramétrage des options de copie, toutes les options définies pour la tâche en cours sont annulées et réinitialisées à leurs valeurs par défaut. Dans le cas contraire, elles ne reprennent leur état par défaut qu’une fois la copie terminée.

- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir Accès au menu).

  Si votre appareil comporte des touches +/- sur le panneau de commande :

  Vous pouvez personnaliser les paramètres de copie, incluant, entre autres, la luminosité et le type de document, en utilisant les Paramètres du périphérique dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou la section Machine du programme Utilitaire de paramètres d'imprimante.

  - Si vous utilisez Windows ou Macintosh, voir Paramètres du périphérique.

  - Si vous utilisez Linux, voir Utilisation de Smart Panel.

- Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

#### Luminosité

Si votre original comporte des marques atténuées ou des images sombres, vous pouvez régler la luminosité pour obtenir une copie plus facile à lire.

1. Sélectionnez (copier) > (Menu) > FONCT. COPIE > LUMINOSITE sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

   Par exemple, l'option CLAIR+5 est la plus claire et l'option SOMBRE+5est la plus sombre.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

#### Contraste

Le menu CONTRASTE vous permet d'augmenter ou de réduire la différence entre les zones claires et sombres d'une image.

1. Sélectionnez (copier) > (Menu) > FONCT. COPIE > CONTRASTE sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

   Sélectionnez SOMBRE pour augmenter le contraste, ou CLAIR pour le diminuer.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

#### Type de document

Le réglage du type de document permet d’améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document utilisé.

1. Sélectionnez (copier) > (Menu) > FONCT. COPIE > TYPE DOC. sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

   - TEXTE : adapté aux documents contenant essentiellement du texte.

   - TEXTE/PHOTO : adapté aux originaux contenant à la fois du texte et des photographies.

     Si le texte de l'impression est flou, sélectionnez TEXTE pour obtenir des textes plus nets.

   - PHOTO : adapté aux originaux de type photographies.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

#### Copie réduite ou agrandie

Vous pouvez réduire ou agrandir le format d’une image copiée de 25 % à 400 % à partir du chargeur de documents ou de la vitre d'exposition.

- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités diverses).

- Si l'appareil est réglé sur le mode économique, les fonctions de réduction et d'agrandissement ne sont pas disponibles.

##### Pour sélectionner des formats de copie prédéfinis

1. Sélectionnez (copier) > (Menu) > FONCT. COPIE > RED./AGRAND. sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

##### Mettre à l’échelle la copie en introduisant directement le pourcentage

1. Sélectionnez (copier) > (Menu) > FONCT. COPIE > RED./AGRAND. > PERSO sur le panneau de commande.

2. Entrez la taille de copie de votre choix à l’aide du clavier numérique.

3. Appuyez sur OK pour valider votre choix.

4. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Lors d’une réduction d’échelle, des lignes noires peuvent apparaître dans la partie inférieure de votre copie.

### Copie de type carte d’identité

Votre appareil peut imprimer des originaux à 2 faces sur une feuille.

L’appareil imprime le recto sur la moitié supérieure de la feuille et le verso sur la moitié inférieure de la feuille, sans réduire le format de l’original. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels qu’une carte de visite.

- Vous devez placer l’original sur la vitre d’exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.

- Si l'appareil est paramétré en mode Éco, cette fonction n'est pas disponible.

En fonction du modèle, la procédure peut être différente.

1. Appuyez sur le bouton Duo Copie du panneau de commande.

2. Placez la face avant d’un original face vers le bas sur la vitre d’exposition, à l’endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.

3. Placer recto et app. sur [Start] s’affiche sur l’écran.

   Si votre appareil comporte des touches +/ sur le panneau de commande, le voyant Recto du panneau de commande s'allume.

4. Appuyez sur (Départ).

   Votre appareil commence la numérisation de la face avant et indique Placer verso et app. sur [Start].

   Si votre appareil comporte des touches +/ sur le panneau de commande, le voyant Verso du panneau de commande s'allume.

5. Retournez l’original et placez-le sur la vitre d’exposition, à l’endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.

6. Appuyez sur (Départ).

- Si vous n’appuyez pas sur la touche (Départ), seul le recto est copié.

- Si l’original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l’impression.