## הפעלת ההתקן

1. תחילה חבר את ההתקן לאספקת חשמל.

   אם ההתקן כולל מתג הפעלה, העבר את המתג למצב הפעלה.

   האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).

2. אספקת החשמל מופעלת אוטומטית.

   For SCX-340x/SCX-340xW Series, לחץ על הלחצן (הפעלה) בלוח הבקרה.

   אם ברצונך לכבות את ההתקן, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (הפעלה) במשך כ-‏3 שניות.