## Ενεργοποίηση του μηχανήματος

1. Συνδέστε πρώτα το μηχάνημα στην παροχή τροφοδοσίας.

   Ενεργοποιήστε το διακόπτη εάν το μηχάνημα έχει διακόπτη τροφοδοσίας.

   Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Ελέγξτε τον τύπο του μηχανήματός σας (βλ. Μπροστινή όψη).

2. Η τροφοδοσία ενεργοποιείται αυτόματα.

   Για τα μοντέλα SCX-340x/SCX-340xW Series, πατήστε το κουμπί (Power) στον πίνακα ελέγχου.

   Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (Power) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.