## Tekniset tiedot

### Yleiset tekniset tiedot

Alla lueteltuja teknisten tietojen arvoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Katso mahdolliset muutokset tietoihin osoitteesta www.samsung.com.

Kohteet | Kuvaus
--- | ---
Mitat | Leveys x Pituus x Korkeus | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15.31 x 10.79 x 9.80 tuumaa)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15.83 x 11.54 x 11.65 tuumaa)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16.02 x 11.54 x 11.65 tuumaa)
Paino | Laite kulutustarvikkeiden kanssa | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg (14.66 lbs)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg (17.64 lbs)
Melutaso[b] | Valmiustila | Alle 26 dB(A)
Tulostustila | Alle 50 dB(A)
Kopiointitila | Skannerin lasitaso | Alle 50 dB(A)
Asiakirjojen syöttölaite | Alle 52 dB(A)
Skannaustila | Skannerin lasitaso | Alle 52 dB(A)
Asiakirjojen syöttölaite | Alle 54 dB(A)
Lämpötila | Käyttö | 10 – 32°C
Säilytys (pakattuna) | -20 – 40°C
Kosteus | Käyttö | 20 – 80%, suhteellinen kosteus
Säilytys (pakattuna) | 10 – 90%, suhteellinen kosteus
Käyttöjännite[c] | 110 voltin mallit | AC 110 – 127 V
220 voltin mallit | AC 220 – 240 V
Virrankulutus | Keskimääräinen käyttötila | Alle 310 W
Valmiustila | Alle 30 W

Virransäästötila

- SCX-340x Series: Alle 1,2 W

- SCX-340xW Series: Alle 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Alle 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Alle 2,1 W

Sammutustila | Alle 0,45 W
Langaton[d] | Moduuli | T77H262

[a] Mitat ja painot on ilmoitettu ilman kuuloketta.

[b] Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitepohjainen asennus, A4-paperi, yksipuolinen tulostaminen.

[c] Katso laitteessa olevasta luokitusmerkinnästä oikea jännite (V), taajuus (hertsi) ja virtatyyppi (A) laitteellesi.

[d] Vain langattomat mallit (katso Eri mallien ominaisuudet).

### Tulostusmateriaalin tekniset tiedot

Tyyppi | Koko | Mitat | Tulostusmateriaalin paino/kapasiteetti[a]
--- | --- | --- | ---
Kasetti | Käsisyöttö kasettiin[b]

Tavallinen paperi

Letter

216 x 279 mm

71 – 85 g/m2

- 150 arkkia 80 g/m2

71 – 85 g/m2

- 1 arkki

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Kirjekuori

Kirjekuori Monarch

98 x 191 mm

75 – 90 g/m2

- 10 arkkia

75 – 90 g/m2

- 1 arkki

Kirjekuori No. 10 | 105 x 241 mm
Kirjekuori DL | 110 x 220 mm
Kirjekuori C5 | 162 x 229 mm

Paksu paperi

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

86–120 g/m2

- 50 arkkia120 g/m2

86–120 g/m2

- 1 arkki

Ohut paperi

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

60 – 70 g/m2

- 160 arkkia 60 g/m2

60 – 70 g/m2

- 1 arkki

Puuvilla

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

75 – 90 g/m2

- 150 arkkia 80 g/m2

75 – 90 g/m2

- 1 arkki

Värillinen

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

75 – 90 g/m2

- 150 arkkia 80 g/m2

75 – 90 g/m2

- 1 arkki

Esitulostettu

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

75 – 90 g/m2

- 150 arkkia 80 g/m2

75 – 90 g/m2

- 1 arkki

Kierrätetty

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

60–90 g/m2

- 150 arkkia 80 g/m2

60–90 g/m2

- 1 arkki

Tarrat[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

120 – 150 g/m2

- 10 arkkia

120 – 150 g/m2

- 1 arkki

Kortit

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4 x 6

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

121 - 163 g/m2

- 10 arkkia

121 - 163 g/m2

- 1 arkki

Päällystetty paperi

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

- 10 arkkia

- 1 arkki

Arkistointipaperi

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

Katso tavallista paperia käsittelevä osa

- 100 arkkia

- 1 arkki

Vähimmäiskoko (mukautettu) | 76 x 127 mm | 60 – 163 g/m2
Enimmäiskoko (mukautettu) | 216 x 356 mm
[a] Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. [b] 1 arkki käsisyöttöön. [c] Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100 – 250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.

### Järjestelmävaatimukset

#### Microsoft® Windows®

Käyttöjärjestelmä | Laitevaatimus (suositus)
--- | ---
Suoritin | RAM-muisti | vapaa kiintolevytila
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 Mt (128 Mt) | 600 Mt
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 Mt (256 Mt) | 1,5 Gt
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 Mt (512 Mt) | 1,25 – 2 Gt
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 Mt (2 Gt) | 10 Gt
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 Mt (1 Gt) | 15 Gt
Windows® 7 | Vähintään® Pentium® IV 1 GHz:n 32-tai 64-bittinen suoritin | 1 Gt (2 Gt) | 16 Gt

- DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää).

- DVD-R/W-asema

Windows Server® 2008 R2 | 1 GHz:n (x86) tai 1,4 GHz:n (x64) Intel ® Pentium® IV -suorittimet (vähintään 2 GHz) | 512 Mt (2 Gt) | 10 Gt

- Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat vähintään Internet Explorer 6.0:n tai sitä uudemman version.

- Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

- Windows Terminal Services on yhteensopiva laitteen kanssa.

- Tarvitaan Windows 2000, Services Pack 4 tai uudempi.

#### Macintosh

Käyttöjärjestelmä | Edellytykset (suositus)
--- | ---
Suoritin | RAM-muisti | Vapaa kiintolevytila

Mac OS X 10.4

- Intel® -suorittimet

- PowerPC G4/G5

- 128 Mt PowerPC-pohjaisessa Mac-järjestelmässä (512 Mt)

- 512 Mt: Intel-pohjainen Mac (1 Gt)

1 Gt

Mac OS X 10.5

- Intel® -suorittimet

- Vähintään 867 MHz: n PowerPC G4/G5

512 Mt (1 Gt)

1 Gt

Mac OS X 10.6

- Intel® -suorittimet

1 Gt (2 Gt)

1 Gt

Mac OS X 10.7

- Intel® -suorittimet

2 Gt

4 Gt

#### Linux

Kohteet | Vaatimukset
--- | ---

Käyttöjärjestelmä

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bittinen)

Fedora 5 -13 (32/64-bittinen)

SuSE Linux 10.1 (32-bittinen)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bittinen)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bittinen)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 -bittinen)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10 tai 11 (32/64-bittinen)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bittinen)

Suoritin | 2,4GHz:n Pentium IV (Intel Core™2)
RAM-muisti | 512 Mt (1 Gt)
Vapaa kiintolevytila | 1 Gt (2 Gt)

### Verkkoympäristö

Vain verkko- ja langattomat mallit (katso Eri mallien ominaisuudet).

Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy määrittää, jotta laitetta voidaan käyttää verkkotulostimena. Seuraavassa taulukossa on kuvattu laitteen tukemat verkkoympäristöt.

Kohteet | Tekniset tiedot
--- | ---

Verkkoliitäntä

- Ethernet 10/100 Base TX, langallinen lähiverkko

- Langaton 802.11b/g-lähiverkko

Verkon käyttöjärjestelmä

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Eri Linux-käyttöjärjestelmät

- Mac OS X 10.4 ~ 10,7

Verkkoprotokollat

- TCP/IPv4

- DHCP ja BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Langattoman verkon suojaus

- Todennus: Avoin järj., Jaettu av., WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Salaus: WEP64, WEP128, TKIP, AES