## Vezetékes hálózat beállítása

### Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása

A készülék aktuális hálózati beállításait megjelenítő hálózati konfigurációs jelentést a készülék kezelőegységéről nyomtathatja ki. A jelentés segít a hálózat beállításában.

- A készülék rendelkezik kijelzővel: Nyomja meg a (Menu) gombot a kezelőpulton, majd válassza a Hálózat > Haloz. konfig. ((Hálózati konfiguráció) lehetőséget.

- A készülék rendelkezik érintőképernyővel: A főképernyőn válassza a Beállítás > Hálózat > Tovább > Hálózati konfiguráció lehetőséget.

- A készülék nem rendelkezik kijelzővel: Nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot a kezelőpulton, és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig.

A Hálózati konfigurációs jelentés segítségével megtalálhatja a számítógép MAC- és IP-címét.

Például

- MAC cím: 00:15:99:41:A2:78

- IP-cím: 169.254.192.192

### IP-cím beállítása

- Ha a készülék nem támogatja a hálózati csatlakozást, nem fogja tudni használni ezt a funkciót (lásd: Hátulnézet).

- Ez a program nem teszi lehetővé a TCP/IPv6 használatát.

Először be kell állítania egy IP-címet a hálózati nyomtatáshoz és kezeléshez. Az új IP-címet a legtöbb esetben a hálózaton található DHCP-kiszolgáló (Dinamikus gazdakonfigurációs protokoll) automatikusan osztja ki.

#### IPv4 beállítása a SetIP program segítségével (Windows)

A SetIP program használata előtt kapcsolja ki a számítógép tűzfalát a Vezérlőpult > Biztonsági központ > Windows tűzfal pontban.

1. Telepítse a programot a készülékhez mellékelt CD-ről úgy, hogy az Application > SetIP > Setup.exe fájlra kattint.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy hálózati kábellel.

4. Kapcsolja be a készüléket.

5. A Windows Indítás menüjében válassza ki a Összes program > Samsung Printers > SetIP > SetIP elemet.

6. A SetIP ablakban kattintson a ikonra (balról a harmadik) a TCP/IP konfigurációs ablak megnyitásához.

7. Írja be a készülék új adatait a konfigurációs ablakba az alábbi módon. Vállalati intranet esetén az információkat a hálózat rendszergazdájától meg kell kérnie, mielőtt továbblépne.

   Keresse meg a készülék MAC-címét a Hálózati konfigurációs jelentésben (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása), és írja be kettőspontok nélkül. Például a 00:15:99:29:51:A8 helyett írja azt: 0015992951A8.

8. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. A készülék automatikusan kinyomtatja a Hálózati konfigurációs jelentést. Ellenőrizze, hogy a beállítások helyesek-e.

#### IPv4 beállítása a SetIP program segítségével (Macintosh)

A SetIP program használata előtt kapcsolja ki a számítógép tűzfalát a System Preferences > Security > Firewall pontban.

A következő utasítások típustól függően eltérőek lehetnek.

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy hálózati kábellel.

2. Helyezze be a telepítő CD-ROM-ot, majd nyissa ki a lemez ablakát, és válassza ki a MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html elemet.

3. Kattintson duplán a fájlra, és automatikusan megnyílik a Safari alkalmazás, ezután válassza ki a Trust lehetőséget. A böngésző megnyitja a SetIPapplet.html lapot, amelyen a nyomtató neve és IP-címe látható.

4. A SetIP ablakban kattintson a ikonra (balról a harmadik) a TCP/IP konfigurációs ablak megnyitásához.

5. Írja be a készülék új adatait a konfigurációs ablakba. Vállalati intranet esetén az információkat a hálózat rendszergazdájától meg kell kérnie, mielőtt továbblépne.

   Keresse meg a készülék MAC-címét a Hálózati konfigurációs jelentésben (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása), és írja be kettőspontok nélkül. Például a 00:15:99:29:51:A8 helyett írja azt: 0015992951A8.

6. Kattintson az Apply, az OK, majd ismét az OK gombra.

7. Lépjen ki a Safari programból.

#### Az IPv4 beállítása a SetIP program segítségével (Linux)

A SetIP program használata előtt kapcsolja ki a számítógép tűzfalát a System Preferences vagy Administrator menüben.

A következő utasítások a készülék típusától vagy az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.

1. Open /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Kattintson duplán a SetIPApplet.html fájlra.

3. Kattintson rá a TCP/IP konfigurációs ablak megnyitásához.

4. Írja be a készülék új adatait a konfigurációs ablakba. Vállalati intranet esetén az információkat a hálózat rendszergazdájától meg kell kérnie, mielőtt továbblépne.

   Keresse meg a készülék MAC-címét a Hálózati konfigurációs jelentésben (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása), és írja be kettőspontok nélkül. Például a 00:15:99:29:51:A8 helyett írja azt: 0015992951A8.

5. A készülék automatikusan kinyomtatja a Hálózati konfigurációs jelentést.