## תצורת IPv6

IPv6 נתמך כראוי רק במערכת הפעלה Windows Vista או מערכת הפעלה מתקדמת יותר.

- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה מאפיינים על פי דגמים או סקירת התפריטים).

- אם נראה שרשת IPv6‏ אינה עובדת, החזר את כל הגדרת הרשת חזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן ונסה שוב באמצעות Clear Setting.

כדי להשתמש בסביבת רשת IPv6, פעל לפי הנוהל הבא כדי להשתמש בכתובת IPv6.

### מלוח הבקרה

1. חבר את ההתקן לרשת באמצעות כבל רשת.

2. הפעל את ההתקן.

3. הדפס דוח תצורת רשת שיבדוק כתובות IPv6 (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

4. בחר התחל > לוח הבקרה > מדפסות ופקסים.

5. לחץ על הוסף מדפסת בחלונית השמאלית בחלון מדפסות ופקסים.

6. לחץ על הוסף מדפסת מקומית בחלון הוסף מדפסת.

7. יופיע חלון אשף הוספת מדפסת. פעל על פי ההוראות שבחלון.

אם המכשיר לא עובד בסביבת הרשת, הפעל את IPv6. עיין בסעיף הבא ולאחר מכן.

#### הפעלת IPv6

1. לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.

2. לחץ על Network > ‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏IPv6 Activate.

3. בחר On ולחץ OK.

4. כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

5. התקן מחדש את מנהל התקן המדפסת.

#### הגדרת כתובת IPv6

ההתקן תומך בכתובות ה-IPv6 שלהלן עבור הדפסה ברשת וניהול.

- Link-local Address: כתובת מקומית IPv6 מוגדרת-מאליה (הכתובת מתחילה ב-FE80).

- Stateless Address: מגדירה באופן אוטומטי כתובת IPv6 על-ידי נתב רשת.

- Stateful Address: כתובת IPv6 המוגדרת על-ידי שרת DHCPv6.

- Manual Address: כתובת IPv6 המוגדרת באופן ידני על-ידי המשתמש.

##### תצורת כתובת DHCPv6 (עם מצב)

אם ברשותך שרת DHCPv6 ברשת, באפשרותך להגדיר אחת מהאפשרויות הבאות עבור תצורה של מארח דינאמי המוגדרת כברירת מחדל:

1. לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.

2. לחץ על Network > ‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏DHCPv6 Config.

3. לחץ על OK כדי לבחור בערך הרצוי.

   - DHCPv6 Addr.‎: השתמש תמיד ב-DHCPv6 ללא תלות בבקשת הנתב.

   - DHCPv6 Off: לעולם אל תשתמש ב-DHCPv6 ללא תלות בבקשת הנתב.

   - Router: השתמש ב-DHCPv6 רק כאשר נדרש על-ידי הנתב.

### מ-SyncThru™ Web Service.

בדגמים שאינם כוללים מסך תצוגה בלוח הבקרה, עליך לגשת אל SyncThru™ Web Service תחילה באמצעות כתובת ה-IPv4 ולבצע את ההליך שלהלן כדי להשתמש ב-IPv6.

1. עבור גישה לדפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, מתוך Windows. הזן את כתובת ה-‏IP של המכשיר (http://xxx.xxx.xxx.xxx‎) בשדה הכתובת והקש Enter או לחץ עבור אל.

2. אם זו כניסתך הראשונה אל SyncThru™ Web Service, עליך להיכנס כמנהל מערכת. הקלד את מזהה ברירת המחדל ואת הסיסמה.

   - ID‏‏: ‏‏‏admin‏‏‏

   - סיסמה: sec00000

3. כאשר נפתח חלון SyncThru™ Web Service העבר את סמן העכבר מעל לכרטיסייה Settings בשורת התפריטים העליונה, ולאחר מכן לחץ על Network Settings.

4. לחץ TCP/IPv6 בקצה השמאלי העליון של אתר האינטרנט.

5. סמן את תיבת הסימון IPv6 Protocol כדי להפעיל את IPv6.

6. סמן את תיבת הסימון Manual Address. לאחר מכן, תופעל תיבת הטקסט Address/Prefix.

7. הזן את יתרת הכתובת (לדוגמה: ‎:3FFE:10:88:194::AAAA. "A" היא הקסדצימלית מ-‏0 עד 9, A עד F).

8. בחר את התצורה DHCPv6.

9. לחץ על הלחצן Apply.

#### שימוש ב-SyncThru™ Web Service

1. הפעל דפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, התומך בכתובת IPv6 כ-URL.

2. בחר את אחת מכתובות ה-IPv6 ‏(Link-local Address, ‏Stateless Address, ‏Stateful Address, ‏Manual Address) מתוך דו"ח תצורת רשת (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

3. הזן את כתובות ה-IPv6 ‎‏(‎לדוגמה, http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])‎.

   יש לתחום את הכתובת בסוגריים מרובעים "[ ]".