## Másolási problémák

Állapot | Javasolt megoldások
--- | ---
A másolatok túl világosak vagy sötétek. | A másolat sötétebbé vagy világosabbá tételéhez állítsa be a Sötétítés értékét a Másolás menüben (lásd: Beállítások módosítása az egyes másolati példányoknál).

A másolatokon elmosódott területek, vonalak vagy pontok jelennek meg.

- Ha az eredetin hibák láthatók, a Másolás menü Sötétség beállításával világosabbá teheti a másolat hátterét.

- Ha az eredetin nincsenek hibák, tisztítsa meg a lapolvasó egységet (lásd: A lapolvasó egység tisztítása).

A másolat elcsúszott.

- Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum egy szintben van-e az illesztőjelekkel.

- A fényhenger beszennyeződött. Tisztítsa meg a készülék belsejét (lásd: A készülék tisztítása).

A másolatok üresek. | Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum a lapolvasó üvegére lefelé fordítva, a dokumentumadagolóba pedig felfelé fordítva helyezte-e el. Ha a probléma ezek után sem szűnik meg, forduljon a márkaszervizhez.

A nyomtatási kép könnyen ledörzsölődik a lapról.

- Tegyen friss papírt a tálcába.

- Nedves helyen ne hagyja sokáig a papírt a készülékben.

Másolás közben gyakran elakad a papír.

- Hajlítsa meg a papírcsomagot, majd fordítsa meg a tálcában. Tegyen friss papírcsomagot a tálcába. Szükség szerint ellenőrizze és állítsa be a papírvezetőket.

- Ellenőrizze, hogy a papír típusa és súlya megfelelő-e (lásd: Nyomathordozók műszaki adatai ).

- Ellenőrizze, hogy papírelakadás elhárítása után nem maradt-e papír vagy papírdarab a készülékben.

A festékkazetta a vártnál kisebb példányszámban tud nyomtatni a festék kifogyása előtt.

- Előfordulhat, hogy az eredeti példányok képeket, egyszínű területeket vagy vastag vonalakat tartalmaznak. Az eredeti példányok lehetnek például űrlapok, hírlevelek, könyvek. Ezekhez rendszerint sok festék szükséges.

- Másolás közben a lapolvasó fedele nyitva maradhatott.

- Kapcsolja ki, majd be a készüléket.