## Mise en marche de l’appareil

1. Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.

   Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation si l'appareil en possède un.

   Les illustrations de ce mode d’emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir Vue avant).

2. L'appareil se met sous tension automatiquement.

   Pour le modèle For SCX-340x/SCX-340xW Series, appuyez sur le bouton (Alimentation) du panneau de commande.

   Si vous souhaitez mettre l’appareil hors tension, appuyez sur le bouton (Alimentation) pendant 3 secondes.