## התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי

התקן המחובר מקומית הוא התקן המחובר ישירות למחשב באמצעות הכבל. אם ההתקן מחובר לרשת, דלג על השלבים הבאים ועבור להתקנת מנהל התקן המחובר לרשת (ראה התקנת מנהל התקן ברשת).

- אם אתה משתמש במערכת ההפעלה Macintosh או ‏Linux, עיין ב-התקנה עבור Macintosh או התקנה עבור Linux.

- ייתכן שחלון ההתקנה המופיע במדריך למשתמש ייראה שונה בהתאם להתקן ולממשק שבהם נעשה שימוש.

- בחירת התקנה מותאמת אישית מאפשרת לך לבחור אילו תוכנות יותקנו.

- השתמש בכבל USB באורך 3 מטרים לכל היותר.

### Windows

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

   אם מופיע חלון אשף חומרה חדשה שזוהתה במהלך נוהל ההתקנה, לחץ על ביטול כדי לסגור את החלון.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

   אם חלון ההתקנה לא מופיע, לחץ על התחל > כל התוכניות > עזרים > הפעלה.

   X:\Setup.exe, כאשר אתה מחליף את האות "X" באות המייצגת את כונן התקליטור שלך, ולחץ OK.

3. בחר התקן עכשיו.

4. קרא את הסכם רישיון ובחר אני מסכים לתנאי הסכם הרישיון. לאחר מכן לחץ הבא.

5. פעל לפי ההוראות המופיעות בחלון ההתקנה.