## התקנת מנהל התקן ברשת

- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- לא ניתן יהיה להשתמש במאפיין זה בהתקן שלא תומך בממשק הרשת (ראה מבט מאחור).

### Windows

1. ודא שהמכשיר מחובר לרשת ומופעל. כמו כן, צריך להגדיר את כתובת ה-IP של ההתקן שלך (ראה הגדרת כתובת IP).

   אם מופיע חלון אשף חומרה חדשה שזוהתה במהלך נוהל ההתקנה, לחץ על ביטול כדי לסגור את החלון.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

3. בחר התקן עכשיו.

   אפשרות התקנה מותאמת אישית מאפשרת לך לבחור את חיבור המכשיר ולבחור ברכיב בודד להתקנה. פעל על-פי ההוראות שבחלון.

4. קרא את הסכם רישיון, ובחר אני מסכים לתנאי הסכם הרישיון. לאחר מכן לחץ הבא.

   התוכנית מחפשת את המכשיר.

   אם ההתקן לא נמצא ברשת או באופן מקומי, מופיעה הודעת שגיאה. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על הבא.

5. המכשירים שחיפשת יופיעו על המסך. בחר את המכשיר הרצוי ולחץ OK (הבא).

   אם מנהל המכשיר איתר רק מכשיר אחד, יופיע חלון האישור.

6. פעל לפי ההוראות המופיעות בחלון ההתקנה.

#### מצב התקנה שקטה

התקנה שקטה היא שיטת התקנה שאינה מחייבת התערבות של משתמש כלשהו. מרגע שתתחיל את ההתקנה, מנהל ההתקן של המכשיר והתוכנות מותקנים באופן אוטומטי במחשב האישי שלך. תוכל להתחיל את ההתקנה השקטה באמצעות הקלדה של ‎/s או ‎‎/S בחלון הפקודה.

##### פרמטרים של שורת פקודה

הטבלה הבאה מציגה פקודות שבהן ניתן להשתמש בחלון הפקודה.

שורות הפקודה הבאות פועלות ביעילות כאשר משמתמשים בפקודות עם ‎‎/s או ‎S‎/. אולם ‎‎/h, ‏‎/H‏ או ?/‎ הן פקודות חריגות שרק אותן ניתן להפעיל.

שורת-פקודה | הגדרה | תיאור
--- | --- | ---
‎/s או‎‎‎/S | מתחילה את ההתקנה השקטה. | מתקינה את מנהלי ההתקנים של המכשיר בלא ממשק למשתמש ובלא התערבות המשתמש.

‎/p"<שם יציאה>" או ‎/P"<שם יציאה>"

מציין את הכניסה/היציאה של המדפסת.

ניתן ליצור כניסת רשת באמצעות השימוש בהתקן ניטור סטנדרטי עבור כניסות TCP/IP. כאשר מדובר בכניסה מקומית, חייבת הכניסה להתקיים במערכת לפני שניתן לציין אותה בפקודה.

ניתן לציין את שם כניסת המדפסת ככתובת IP, שם מחשב מארח, שם כניסת USB מקומית או שם כניסת IEEE1284.

לדוגמה:

- ‎/p"xxx.xxx.xxx.xxx"‎ כאשר המשמעות של "xxx.xxx.xxx.xxx" היא כתובת ה-IP של מדפסת הרשת. ‎/p"USB001"‎‏, ‎/P"LPT1:"‏, ‎/p"שם מארח"

- בעת התקנה שקטה של מנהל ההתקן בקוריאנית, הקלד Setup.exe /s /L"0x0012” ‎או Setup.exe /s.‎

‎/a"<נתיב_יעד>" או ‎/A"<נתיב_יעד>"

מציין את נתיב היעד להתקנה.

נתיב היעד צריך להיות נתיב מלא.

מאחר ויש להתקין את מנהלי ההתקן של המכשיר במיקום ספציפי בכל מערכת הפעלה, פקודה זו חלה רק על תוכנות יישום.

‎/i"<שם קובץ סקריפט>" או ‎/I"<שם קובץ סקריפט>"

מציין קובץ סקריפט התקנה מותאם אישית להפעלה מותאמת אישית.

שם קובץ הסקריפט צריך להיות שם קובץ מלא ותקני.

ניתן להקצות קבצי סקריפט מותאמים אישית עבור התקנה שקטה מותאמת אישית. ניתן ליצור קובץ סקריפט זה או לשנות אותו באמצעות תוכנת העזר להתאמה אישית של תוכנת התקנה שסופקה עם המכשיר, או באמצעות עורך טקסט.

קובץ הסקריפט המותאם אישית קודם להגדרת תוכנת ההתקנה שמסופקת כברירת מחדל בחבילת ההתקנה, אך לא קודם לפרמטרים של שורת הפקודה.

‎/n"<שם מדפסת>" או ‎/N"<שם מדפסת>" | מציין את שם המדפסת. יוצר עותק של מדפסת בהתאם לשם המדפסת שצויין. | באמצעות פרמטר זה, תוכל להוסיף עותקי מדפסת על פי רצונך.
‎/nd או ‎/ND | פקודה שלא להגדיר את מנהל ההתקן שהותקן כמנהל ההתקן ברירת המחדל של המכשיר. | פקודה זו מורה שמנהל ההתקן של המכשיר שהותקן לא יהיה מנהל ההתקן ברירת המחדל של המכשיר במערכת שלך במקרים בהם הותקנו מנהל התקן אחד או יותר עבור המדפסת. אם לא הותקן במערכת שלך מנהל התקן עבור המכשיר, אפשרות זו לא תיושם מפני שמערכת ההפעלה של Windows תגדיר את מנהל ההתקן של המדפסת שהותקן כמנהל ההתקן ברירת המחדל שלהמכשיר.
‎/x או ‎/X | שימוש בקבצי מנהלי ההתקן של המכשיר הקיימים במערכת כדי ליצור עותק מדפסת אם המדפסת כבר הותקנה. | פקודה זו מספקת דרך להתקין עותק מדפסת המשתמש בקבצי מנהל התקן מדפסת שכבר הותקנו, בלא שיהיה צורך להתקין מנהל התקן נוסף.
‎/up"<שם מדפסת>" או ‎/UP"<שם מדפסת>" | מסיר רק את עותק המדפסת שצויין ולא את כל קבצי מנהל ההתקן. | פקודה זו מספקת דרך להסיר רק את עותק המדפסת שצויין מתוך המערכת שלך בלא להשפיע על מנהלי ההתקן האחרים של המדפסת. פקודה זו לא תסיר קבצי מנהלי התקן של המדפסת מהמערכת שלך.
‎/d או ‎/D | מסיר את ההתקנה של כל מנהלי ההתקן של המערכת וכל היישומים מהמערכת שלך. | פקודה זו תסיר מהמערכת שלך את כל מנהלי ההתקן המותקנים ואת כל תוכנות היישום המותקנות.
‎/v"<שם שיתוף>" או ‎/V"<שם שיתוף>" | משתף את המכשיר שהותקן ומוסיף מנהלי התקן נוספים הזמינים עבור מערכת ההפעלה, עבור יישומי נל"ן. | פקודה זו תתקין במערכת את כל מנהלי התקן המכשיר הנתמכים במערכת הפעלה Windows ותשתף אותם עם <שם שיתוף> ספציפי עבור נל"ן.
‎/o או ‎/O | פותח את תיקיית מדפסות ופקסים אחרי ההתקנה. | פקודה זו תפתח את התיקיה מדפסות ופקסים אחרי ההתקנה השקטה.
‎/f”<שם קובץ יומן>” או ‎/F”<שם קובץ יומן>” | מציין שם קובץ יומן. אם לא יצויין אחרת, יווצר קובץ ברירת המחדל של היומן בתיקיה הזמנית של המערכת (temp). | יוצר קובץ יומן בתיקיה שצויינה.
‎/h‏, ‎/H או ‎‎‎?/ | מציג את השימוש בשורת פקודה.

### Macintosh

1. ודא שההתקן מחובר לרשת ומופעל.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור המופיע על שולחן העבודה של Macintosh.

4. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה MAC_Installer > הסמל Installer OS X.

5. לחץ Continue.

6. קרא את הסכם הרשיון ולחץ על Continue.

7. לחץ על Agree כדי להסכים לתנאי הרשיון.

8. כאשר מופיעה במחשב שלך הודעה המתריעה שכל היישומים יסגרו, לחץ על Continue.

9. לחץ על Continue ב-User Options Pane.

   אם עדיין לא הגדרת את כתובת ה-IP, לחץ על Set IP address ועיין ב-הגדרת IPv4 באמצעות SetIP‏ (Macintosh). אם ברצונך לקבוע את הגדרת האלחוט, עיין ב-הגדרה באמצעות Macintosh.

10. לחץ על Install. כל הרכיבים הדרושים לפעולת ההתקן יותקנו.

    אם תלחץ על Customize, תוכל לבחור ברכיבים נפרדים להתקנה.

11. הזן את הסיסמה ולחץ OK.

12. התקנת תוכנה מחייבת הפעלה מחדש של המחשב. לחץ על Continue Installation.

13. עם השלמת ההתקנה, לחץ על Quit או Restart.

14. פתח את התיקייה Applications > ‏Utilities > ‏Print Setup Utility.

    - במערכת ההפעלה Mac OS X 10.5-10.7, פתח את תיקיית Applications‏ > System Preferences ולחץ על Print & Fax.

15. לחץ על Add ב-Printer List.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, לחץ על הסמל "+". ייפתח חלון תצוגה.

16. עבור Mac OS X 10.4, לחץ על IP Printer.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, לחץ על IP.

17. בחר HP Jetdirect - Socket בתוך Protocol.

    בעת הדפסת מסמך המכיל עמודים רבים, ניתן לשפר את ביצועי המדפסת באמצעות בחירה באפשרות Socket עבור Printer Type.

18. הזן את כתובת ה-IP של המכשיר בשדה הקלט Address.

19. הזן את שם התור בשדה הקלט Queue. אם אין באפשרותך לבדוק מהו שם התור של שרת המכשיר שלך, נסה להשתמש תחילה בברירת המחדל.

20. ב-Mac OS X 10.4, אם Auto Select אינו פועל כהלכה, בחר את Samsung ב-Print Using ואת שם ההתקן שלך ב-Model.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, אם Auto Select אינו פועל כהלכה, בחר Select Printer Software‎ ואת שם ההתקן שברשותך מתוך Print Using.

21. לחץ על Add.

    ההתקן שלך מופיע בתוך Printer List, ומוגדר כמכשיר ברירת המחדל.

כדי להתקין את מנהל התקן הפקס:

1. פתח את התיקייה יישומים‏ > Samsung ‏> יוצר תור הפקס.

2. ההתקן שלך מופיע ב-Printer List.

3. בחר בהתקן שבו ברצונך להשתמש ולחץ על הלחצן Create.

### Linux

עליך להוריד חבילות תוכנה ל-Linux מאתר האינטרנט של Samsung כדי להתקין את תוכנת המדפסת (http://www.samsung.com ‏> find your product ‏> Support או Downloads).

כדי להתקין תוכנה אחרת:

- ראה התקנת Smart Panel.

- ראה התקנת תוכנית השירות הגדרות מדפסת.

#### התקן את מנהל התקן של Linux והוסף מדפסת רשת

1. ודא שההתקן מחובר לרשת ומופעל. כמו כן, כתובת ה-IP של ההתקן כבר אמורה להיות מוגדרת.

2. הורד את חבילת Unified Linux Driver מאתר Samsung.

3. חלץ את קובץ UnifiedLinuxDriver.tar.gz ופתח את הספרייה החדשה.

4. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה Linux > הסמל install.sh.

5. ייפתח חלון המתקין של ‎Samsung. לחץ Continue.

6. חלון אשף הוספת מדפסת ייפתח. לחץ על Next.

7. בחר מדפסת רשת ולחץ על לחצן Search.

8. כתובת ה-IP ושם הדגם של ההתקן מופיעים בשדה הרשימה.

9. בחר את ההתקן שלך ולחץ על Next.

10. הזן את תיאור המדפסת ולחץ על Next.

11. לאחר הוספת ההתקן, לחץ על Finish.

12. כאשר ההתקנה תסתיים, לחץ Finish.

#### הוסף מדפסת רשת

1. לחץ לחיצה כפולה על Unified Driver Configurator.

2. לחץ על Add Printer.

3. חלון Add printer wizard נפתח. לחץ על Next.

4. בחר Network printer ולחץ על הלחצן Search.

5. כתובת ה-IP ושם הדגם של המדפסת מופיעים בשדה הרשימה.

6. בחר את ההתקן שלך ולחץ על Next.

7. הזן את תיאור המדפסת ולחץ על Next.

8. לאחר הוספת ההתקן, לחץ על Finish.

### UNIX

- ודא כי ההתקן תומך במערכת ההפעלה UNIX לפני שתתקין את מנהל התקן המדפסת של UNIX (ראה מערכת הפעלה).

- הפקודות מסומנות במרכאות " ". בעת הקלדת הפקודות, אל תקליד את המרכאות " ".

- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה מערכת הפעלה).

כדי להשתמש במנהל המדפסת של UNIX, עליך להתקין תחילה את חבילת מנהלי התקני המדפסת של UNIX, ולאחר מכן להגדיר את המדפסת. באפשרותך להוריד את חבילת מנהלי התקן המדפסת ל-UNIX מאתר האינטרנט של Samsung‏ (http://www.samsung.com ‏> אתר את המוצר שלך ‏> 'תמיכה' או 'הורדות').

#### התקנת חבילת מנהל התקן מדפסת UNIX

נוהל ההתקנה הוא נוהל משותף לכל הווריאציות של UNIX OS שהוזכרו.

1. מתוך אתר האינטרנט של Samsung הורד אל המחשב שלך ופתח את חבילת UNIX Printer Driver.

2. רכוש זכויות יתר עבור ה-root.

   “su -‎"

3. העתק את הארכיון המתאים של מנהל ההתקן אל מחשב ה-UNIX המיועד.

   לפרטים, עיין במדריך ההנהלה עבור מערכת UNIX OS.

4. בטל את הדחיסה של חבילת מנהל התקן מדפסת UNIX.

   כך למשל, במערכת IBM AIX, יש להשתמש בפקודות הבאות:

   “‏"gzip -d <‎ הזן את שם החבילה ‎| tar xf -‎"

5. עבור לספרייה שחולצה.

6. הרץ את הסקריפט של ההתקנה.

   “‎./install"

   install הוא קובץ סקריפט המתקין תוכנות ומשמש כדי להתקין או להסיר את ההתקנה של חבילת מנהל ההתקן של מדפסת UNIX.

   יש להשתמש בפקודה "chmod 755 install" כדי להרשות את פעולת הסקריפט של ההתקנה.

7. הפעל את הפקודה " ‎./install –c" כדי לאמת את תוצאות ההתקנה.

8. הפעל את "installprinter" משורת הפקודה. הפקודה תפתח את החלון של Add Printer Wizard. הגדר את המדפסת בחלון זה בתהאם להליכים הבאים:

   בכמה מערכות הפעלה של UNIX, למשל במערכת Solaris 10, ייתכן כי מדפסות שנוספו זה עתה לא יהיו זמינות ו/או לא יקבלו עבודות הדפסה. במקרה זה הרץ את שתי הפקודות הבאות במסוף ה-root: “accept <printer_name>‎" “enable <printer_name>‎"

#### הסרת ההתקנה של מנהל התקן המדפסת

יש להשתמש בתוכנית השירות כדי למחוק את המדפסת המותקנת במערכת.

1. הרץ את הפקודה "uninstallprinter" מתוך המסוף.

   הפקודה תפתח את Uninstall Printer Wizard.

   המדפסות המותקנות רשומות ברשימה הנגללת.

2. בחר את המדפסת שיש להתקין.

3. לחץ Delete כדי למחוק את המדפסת מהמערכת.

4. הפעל את הפקודה " ‎./install –d" כדי להסיר את ההתקנה של החבילה כולה.

5. כדי לוודא את תוצאות ההסרה, הפעל את הפקודה " ‎./install –c"

כדי להתקין אותה מחדש, השתמש בפקודה " ‎/install." כדי להתקין מחדש את הקבצים הבינאריים.

#### הגדרת המדפסת

כדי להוסיף את המדפסת למערכת UNIX, הפעל את 'installprinter' משורת הפקודה. הפקודה תפתח את החלון של Add Printer Wizard. הגדר את המדפסת בחלון זה בהתאם לשלבים הבאים:

1. הקלד את שם המדפסת.

2. בחר את דגם המדפסת מתאים מתוך רשימת הדגמים.

3. הזן כל תיאור המתאים לסוג המדפסת בשדה Type. אופציונלי.

4. ציין כל תיאור מדפסת בתוך Description. אופציונלי.

5. ציין את מיקום המדפסת בשדה Location.

6. הקלד את כתובת ה-IP או את שם ה-DNS של המדפסת בתוך תיבת הטקסט של Device עבור מדפסות המחוברות לרשת. במערכת IBM AIX עם jetdirect Queue type ניתן להשתמש רק בשם DNS - השימוש בכתובת IP מספרית אסור.

7. Queue type מציג את החיבור בתור lpd או jetdirect בתיבת הרשימה המתאימה. בנוסף לכך, ניתן להשתמש בסוג usb במערכת Sun Solaris OS.

8. בחר Copies כדי להגדיר את מספר העותקים.

9. סמן את האופציה Collate כדי לקבל עותקים ממיונים מראש.

10. סמן את האופציה Reverse Order כדי לקבל עותקים בסדר הפוך.

11. סמן את האופציה Make Default כדי להגדיר מדפסת זאת כברירת מחדל.

12. לחץ OK כדי להוסיף מדפסת.