## تنظیم سیستم

### تنظیم دستگاه

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) > ‏System Setup > ‏Machine Setup را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Initial Setup را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Machine ID | شناسه دستگاه را که در بالای هر صفحه فکس ارسالی چاپ خواهد شد، تنظيم می کند.
Fax Number | شماره فکسی را که در بالای هر صفحه فکس ارسالی چاپ خواهد شد، تنظيم می کند.
Date & Time | تاریخ و زمان را تنظيم می کند.
Clock Mode | قالب نمايش زمان را از ميان 12 ساعتی و 24 ساعتی انتخاب می کند.

Form Menu

- Off: در حالت عادي چاپ مي كند.

- Single Form: تمام صفحات را با استفاده از فرم اول چاپ مي کند.

- Double Form: صفحه جلو را با استفاده از فرم اول و صفحه پشت را با استفاده از فرم دوم چاپ مي کند.

Select Form | طرح از پيش آماده شده فرم، همان تصاويری است که با يک قالب مخصوص در دستگاه حافظه چاپگر (HDD) ذخيره شده اند و می توانند به صورت لايه لايه بر روی هر سندی چاپ شوند.
HDD Spooling | اگر On باشد، اسناد را برای چاپ تحت شبکه بر روی حافظه (HDD) ذخيره می کند.
Language | زبان متنی را که بر روی صفحه نمايش پانل کنترل ظاهر می شود، تنظيم می کند.
Default Mode | حالت پيش فرض دستگاه را از ميان حالتهای فکس، کپی يا اسکن تعيين می کند.
Default Paper Size | مي توانيد اندازه کاغذ پيش فرض را انتخاب کنيد.
Power Save | مدت زماني که چاپگر منتظر می ماند و پس از آن به حالت صرفه جويي در مصرف برق وارد می شود، را تنظيم می کند. هنگامي كه دستگاه داده اي در مدت زمان طولاني دريافت نمي كند ، مصرف برق بطور خودكار كاهش داده مي شود.
Scan PWR Save | مدت زمانی را که بخش اسکنر دستگاه منتظر می ماند و پس از آن به حالت صرفه جویی در مصرف برق وارد می شود، تنظیم می کند. اگر اسکنر در مدت زمان طولانی هیچ داده ای دریافت نكند ، مصرف برق بطور خودكار كاهش داده می شود.
System Timeout | زمانی را که دستگاه تنظيمات کپی قبلاً استفاده شده را به خاطر می آورد، تنظيم می کند. پس از اين وقفه، دستگاه تنظيمات پيش فرض را بازيابی می کند.
Job Timeout | مدت زمان انتظار چاپگر را برای چاپ آخرین صفحه یک کار چاپی که با فرمان چاپ صفحه خاتمه نمی یابد، تعیین می کند.

Wakeup Event

می توانید شرط تغییر حالت دستگاه از ذخیره برق به روشن را تعیین کنید. آیتم را فعال کنید.

- Button Press: وقتی هر دکمه ای بجز دکمه برق را فشار می دهید، ماشین از حالت ذخیره برق، به حالت روشن می رود.

- Scanner: وقتی کاغذ را در تغذیه کننده سند قرار می دهید، دستگاه از حالت ذخیره برق به حالت روشن می رود.

- Printer: وقتی سینی کاغذ را باز یا بسته می کنید، دستگاه از حالت ذخیره برق به حالت روشن می رود.

Auto Continue

تعيين می کند که آيا دستگاه در صورت تشخيص متناسب نبودن کاغذ با تنظيمات کاغذ، بايد کار چاپ را ادامه بدهد يا خير.

- Off: در صورت بروز عدم تناسب کاغذ، دستگاه صبر می کند تا شما کاغذ مناسب را وارد کنيد.

- On: در صورتي که ناهمخواني کاغذ روي دهد، يک پيام خطا نمايش داده خواهد شد. چاپگر به مدت 30 ثانيه صبر مي کند و سپس به طور خودکار پيام را پاک کرده و به چاپ ادامه مي دهد.

- Altitude Adj.‎

- Altitude Adjustment

کيفيت چاپ را مطابق با ارتفاع دستگاه بهينه می کند.

Auto CR | به شما اجازه مي دهد تا انتقال به سطر بعدي را به هر خط اضافه کنيد که اين ويژگی براي کاربران Unix و DOS مفيد مي باشد.
Firmware Version | نسخه نرم افزار داخلی دستگاه را نشان می دهد.
AutoComplete | در هنگام وارد کردن نشانی ايميل يا شماره فکس، پيشنهادهايی را به شما ارائه می کند. بدين ترتيب می توانيد بدون وارد کردن کامل اطلاعات، آنها را يافته و انتخاب کنيد.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

تعيين می کند که آيا دستگاه در صورت تشخيص متناسب نبودن کاغذ، بايد کار چاپ را ادامه بدهد يا خير. به عنوان مثال، اگر هم سینی 1 و هم سینی 2 هر دو پر از کاغذ یک اندازه باشند، ماشین بطور خودکار پس از اتمام کاغذ سینی 1، به سراغ سینی 2 می رود.

اگر Auto را برای Paper Source از درایور چاپگر انتخاب کرده باشید، این گزینه ظاهر نمی شود.

Paper Substit.‎ Paper Substitution | اندازه کاغذ چاپگر را به طور خودکار تغيير می دهد تا از عدم تناسب کاغذی بين Letter و A4 جلوگيری شود. برای مثال، اگر در سينی کاغذ A4 داشته باشيد ولی در درايور چاپگر اندازه کاغذ را Letter تعيين کرده باشيد، دستگاه بر روی کاغذ A4 چاپ می کند و بالعکس.
Paper Mismatch | تعيين کنيد که آيا خطای ناسازگاری کاغذ ناديده گرفته شود يا خير. پس از انتخاب Off، دستگاه حتی در صورت ناسازگاری کاغذ کار چاپ را متوقف نمی کند.
PrintBlankPage | چاپگر اطلاعات مربوط به خالی بودن يا نبودن صفحه را از رايانه دريافت می کند. شما می توانيد تعيين کنيد که چاپ انجام شود يا صفحه خالی ناديده گرفته شود.

Multi-Bin

- Mode: حالت چند مخزنی مورد نظر شما را انتخاب می کند.

- Default Bin: مخزن پيش فرض را انتخاب می کند.‏

Default Source | سينی پيش فرض را انتخاب می کند.‏
Address Book | دفترچه تلفن يا فهرست نشانی ايميل را نمايش داده يا چاپ می کند.

Maintenance

- Clean Drum: استوانه OPC کارتريج را با چاپ يک برگ تميز می کند.

- Clean Fuser: ذوب کننده را با چاپ يک برگ تميز می کند.

- CLR Empty Msg.‎: اين گزينه فقط زمانی ظاهر می شود که کارتريج تونر خالی باشد.

- Supplies Info.‎: به شما امکان مي دهد بررسي نماييد چه تعداد صفحه چاپ شده است و چه ميزان تونر در کارتريج باقي مانده است.

- TonerLow Alert: اگر تونر موجود در کارتريج تمام شده باشد، پيغامی ظاهر شده و لزوم تعويض کارتريج تونر را به کاربر اطلاع می دهد. می توانید این گزینه را برای ظاهر شدن يا نشدن پيغام فوق تنظيم کنيد.

- Paper Stacking: اگر دستگاه در منطقه مرطوب استفاده می شود یا از رسانه چاپی نم دار که به خاطر رطوبت نم دار شده است، استفاده می کنید، کاغذهای چاپ شده در سینی خروجی ممکن است پیچ خورده شوند یا به طرز صحیح روی هم قرار نگیرند. در این مورد، می توانید دستگاه را برای استفاده از اين عملکرد تنظیم کنید تا کاغذهای چاپ شده محکم روی هم قرار بگیرند. اما استفاده از این عملکرد، سرعت چاپ را کاهش می دهد.

Import Setting | دادهای ذخيره شده در کارت حافظه USB را به دستگاه وارد می کند.
Export Setting | دادهای ذخيره شده در کارت حافظه USB را به دستگاه وارد می کند.
Toner Save | فعال ساختن این حالت عمر کارتریج جوهر شما را افزایش می دهد و هزینه تمام شده هر صفحه را به میزانی کمتر از حالت عادی کاهش می دهد، اما باعث افت کیفیت چاپ نیز می شود.
Quiet Mode | می توانيد صدای چاپ را با فعال کردن اين منو کاهش دهيد. هرچند، سرعت و کيفيت چاپ ممکن است کاهش يابد.

Eco Settings

به شما امکان می دهد تا در مصرف منابع چاپ صرفه جويی کنيد و چاپ دوستدار محيط زيست را فعال می کند.

- Default Mode: روشن يا خاموش بودن حالت Eco را تنظيم می کند.

  On force‏ (On-Forced): حالت Eco را با رمز عبور فعال می کند. اگر کاربر بخواهد حالت Eco را روشن/خاموش کند، بايد رمز عبور را وارد کند.

- Select Template (Select Temp.): الگوی زيست محيطی را از SyncThru™ Web Service انتخاب می کند.

Clear Setting | تنظيمات دستگاه را به تنظيمات پيش فرض کارخانه باز می گرداند.

### تنظیم کاغذ

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) ‏> System Setup > ‏Paper Setup را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Paper Setup را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Paper Size | اندازه کاغذ مانند A4، Letter يا ساير اندازه های کاغذ را بر حسب نيازهای شما تنظيم می کند.
Paper Type | نوع کاغذ را برای هر سينی تعيين می کند.
Paper Source | سينی مخصوص تغذيه کاغذ را انتخاب می کند.
Margin | حاشيه های سند را تنظيم می کند.
Tray Confirm | پيغام تاييد سينی را فعال می کند. اگر سينی را باز و بسته کنيد، پنجره ای باز شده و از شما سوال می کند که آيا اندازه و نوع کاغذ را برای سينی تازه باز شده تنظيم کرده ايد يا خير.

### صدا / حجم

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) > ‏System Setup > ‏Sound/Volume را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup >‏ Machine Setup > ‏Initial Setup > ‏Sound/Volume را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Key Sound | صدای کلید را روشن یا خاموش می کند. با تنظيم اين گزينه بر روی On، با فشردن هر کليد صدايی توليد می شود.
Alarm Sound | صدای هشدار را روشن یا خاموش می کند. با روشن كردن این گزینه، هنگام بروز خطا یا اتمام ارتباط فكس، زنگ هشداری به صدا درمی آید.

Speaker

صداهای خط تلفن مانند صدای بوق آزاد یا صدای فاکس را که از بلندگو پخش می شوند قطع و وصل می کند. با تنظيم اين گزينه بر روی Comm.‎، بلندگو تا زمانی که دستگاه طرف مقابل پاسخ دهد روشن می ماند.

با استفاده از On Hook Dial می توانید میزان صدا را تنظیم كنید. میزان صدای بلندگو تنها زمانی قابل تنظیم است که تلفن وصل باشد.

1. (فکس) را در صفحه کنترل فشار دهید.

2. On Hook Dial را فشار دهید. صدای بوق آزاد از بلندگو شنیده می شود.

3. دکمه های پیکان دار را فشار دهید تا میزان صدای مورد نظر به گوشتان برسد.

4. On Hook Dial را برای ذخیره این تغییر و بازگشت به حالت آماده فشار دهید.

Ringer | میزان صدای زنگ را تنظیم می کند. برای میزان صدای زنگ، می توانید از بین خاموش، کم، متوسط و زياد يکی را انتخاب کنید.

### گزارش

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) >‏ System Setup > ‏Report را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup‏ > ‎‏Reports را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Menu Map | نقشه منو که نحوه چيدمان و تنظيمات جاري دستگاه را نمايش مي دهد، را چاپ می کند.
All Reports | تمام انواع گزارشهايی را که اين دستگاه ارائه می کند، چاپ می کند.
Configuration | گزارشی را در مورد پیکربندی کلی دستگاه چاپ می کند.

- Supplies Info.‎

- Supplies Information

صفحه اطلاعات مواد مصرفی را چاپ می کند.

Address Book | کليه نشانی های پست الکترونيکی ذخيره شده در حافظه دستگاه را چاپ می کند.
Demo Page | صفحه نمونه را برای تاييد صحت عملکرد دستگاه چاپ می کند.‏
Fax Send | گزارش ارسال شامل شماره فکس، تعداد صفحات، زمان صرف شده برای کار، حالت ارتباط، و نتیجه ارتباط یک کار فکس را نشان می دهد. شما می توانید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که گزارش تأیید ارسال را به طور خودکار پس از هر کار فکس چاپ کند.
Fax Sent | اطلاعات مربوط به فکس های اخيراً فرستاده شده را نشان می دهد.
Fax Received | اطلاعات مربوط به فکس های اخيراً دريافت شده را نشان می دهد.
Email Sent | اطلاعات مربوط به ايميل های اخيراً فرستاده شده را نشان می دهد.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

فهرست اسنادی را که در حال حاضر برای فکس های دارای تأخیر ذخیره شده اند به همراه زمان شروع و نوع هر عملیات چاپ می کند.

JunkFax | شماره های فکسی را که بعنوان شماره های نامطلوب مشخص شده اند چاپ می کند.

- Network Conf.‎

- Network Configuration

اطلاعات مربوط به اتصال شبکه دستگاه و پیکربندی آن را چاپ می کند.

- User Auth

- Local User Authentication

کاربرانی را که مجاز به استفاده از قابلیت پست الکترونیکی هستند، چاپ می کند.

PCL Font | فهرست قلم های PCL را چاپ می کند.

- PS Font

- فهرست فونت PS3

فهرست قلم های PS/PS3 را چاپ می کند.

EPSON Font | فهرست قلم های EPSON را چاپ می کند.
KSC5843 Font | فهرست قلم های KSC5843 را چاپ می کند.
KSC5895 Font | فهرست قلم های KSC5895 را چاپ می کند.
KSSM Font List | فهرست قلم های KSSM را چاپ می کند.

- Net User Auth

- Network User Authentication

کاربرانی را که وارد دامنه سيستم شده اند، به همراه شناسه های آنها چاپ می کند.

Usage Counter | يک صفحه کارکرد چاپ می کند. صفحه کارکرد حاوی تعداد کل صفحات چاپ شده است.‏
Fax Options | اطلاعات مربوط به گزارشهای يک فکس را چاپ می کند.

- Stored Job List

- Stored Jobs

کارهای ذخيره شده در حافظه اختياری يا روی دستگاه حافظه (HDD) را چاپ می کند.

- Completed Job

- Completed Jobs

فهرست کارهای انجام شده را چاپ می کند.

Accounting Report | اين قابليت فقط زمانی موجود است که گزارش عمليات از SyncThru™ Web Admin Service فعال شده باشد. شما می توانيد گزارشی از تعداد کارهای چاپی مربوط به هر کاربر را چاپ کنيد.

### مراقبت و نگهداری

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) >‏ System Setup >‏ Maintenance را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Initial Setup را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
CLR Empty Msg. | اگر کارتريج تونر خالی باشد، اين گزينه نمايش داده می شود. شما می توانيد پيامهای خالی را حذف کنيد.
Ignore Toner | شما می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که از پیغام خالی بودن تونر، صرفنظر کرده و به کار چاپ سایر مواردی غیر از فکسهای دریافتی ادامه دهد.
Supplies Life | نشانگرهای عمر مواد مصرفی را نمايش می دهد (رجوع کنید به نظارت بر طول عمر مواد مصرفی).
TonerLow Alert | سطحی از تونر را که در آن بايد هشدار کم بودن يا خالی بودن نمايش داده شود، تعيين می کند (رجوع کنید به تنظيم هشدار کم شدن تونر).

- Serial Number

- Serial No.

شماره سريال دستگاه را نمايش می دهد. وقتی برای دريافت خدمات تماس می گيريد يا در وب سايت Samsung ثبت نام می کند، اين شماره به کار شما می آيد.

Paper Stacking | قابليت پيوند خودکار را برای سينی ها فعال می کند. وقتی امکان استفاده از يک سينی به دليل نبود يا عدم تطابق کاغذ وجود نداشته باشد، اين گزينه به چاپگر شما اجازه می دهد تا کاغذ را از يک سينی آماده ديگر دريافت کند.
Color | به شما اجازه می دهد تا تنظيمات رنگ از قبيل ميزان کنتراست، ثبت رنگ، غلظت رنگ و غيره را انجام دهيد.
Ram Disk | قسمتی از ديسک RAM را به ناحيه ذخيره کار اختصاص می دهد. استفاده از ناحيه ذخيره، منوی مديريت کار را فعال می کند (به مدیر کارها مراجعه کنيد). در اين صورت، اطلاعات می تواند از رايانه شما به صف چاپ ديسک RAM منتقل شود.

### پاک کردن تنظیمات

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) > ‏System Setup > ‏Clear Setting را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup‏ > ‎‏Restore Options را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
All Settings | تمام داده های ذخیره شده در حافظه را پاک کرده و تمام تنظیمات را به پیش فرض کارخانه باز می گرداند.
Printer Setup | تمامی گزینه های چاپگر را به حالت پیش فرض كارخانه بازیابی می كند.
Paper Setup | تمامی گزينه های کاغذ را به حالت پيش فرض كارخانه بازيابی می كند.

- Fax Setup

- Fax Default

تمامی گزینه های فکس را به حالتهای پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

- Copy Setup

- Copy Default

تمام گزینه های کپی را به موارد پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

- Scan Setup

- Scan Default

تمامی گزینه های اسکن را به موارد پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

System Setup | تمامی گزینه های سیستم را به موارد پیش فرض کارخانه باز می گرداند.
Network Setup | تمامی گزینه های شبکه را به موارد پیش فرض کارخانه باز می گرداند. (راه اندازی مجدد ضروری است).
Address Book | تمام ورودی های نشانی پست الکترونيکی ذخيره شده در حافظه دستگاه را پاك می كند.

- Fax Sent

- Sent Report

تمام سوابق فكس های ارسالی را پاك می كند.

Email Sent | تمام سوابق ايميل های ارسالی را پاک می کند.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

تمامی سوابق فکسهای دریافت شده را پاک می کند.

### مدیر کارها

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

برای تغییر گزینه های منو:

- (Menu) > ‏System Setup > ‏Job Manage را از صفحه کنترل فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Active Job | فهرست کارهای چاپی را که در انتظار چاپ هستند، نمايش می دهد.
Store Job | فهرست کارهای چاپی ذخيره شده بر روی ديسک را نمايش می دهد.
File Policy | اگر حافظه از قبل دارای همان نامی است که هنگام ورود نام فایل جدید وارد کرده اید، می توانید نام آن را تغییر داده یا نام آن را رونویسی کنید.

### رونویسی تصویر

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- (Menu) > ‏System Setup > ‏ImageOverwrite را از صفحه کنترل فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Manual | می توانيد روی حافظه USB جاگذاری شده، بنویسید تا تمام اطلاعات موجود در آن پاک شود.

### تنظيمات USB

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- USB را روی صفحه لمسی فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---
Print From | فهرست فايل را از File Navigation نمايش می دهد. يک فايل را برای چاپ انتخاب کنيد.
Scan to USB | دستگاه USB را به عنوان مقصد اسکن تعيين می کند. تصاوير اسکن شده از اسناد اصلی در يک دستگاه USB ذخيره می شوند.
File Manage | فهرست فايل را از File Navigation نمايش می دهد. يک فايل را برای حذف انتخاب کنيد. شما می توانيد دستگاه USB را فرمت کنيد.
Show Space | فضای باقيمانده را نشان می دهد.

### تنظيمات شبيه سازی

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- (Menu) > ‏Print Setup > ‏Emulation را از صفحه کنترل فشار دهید.

مورد | شرح
--- | ---
Emulation Type | زبان دستگاه نحوه برقراري ارتباط رايانه با دستگاه را تعيين مي کند.
Setup | تنظيمات دقيق مربوط به نوع نمونه سازی انتخابی را انجام می دهد.

### تنظيمات ايميل

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Email Setup را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---
SMTP Server | پيکربندی سرور SMTP را تنظيم می کند.
Send to Self | ارسال ايميل به خود شما، جهت نگهداری نسخه پشتيبان يا استفاده به عنوان يادآور، را تنظيم می کند.
Default To Address | يک آدرس ايميل مقصد را جهت استفاده به عنوان آدرس پيش فرض تنظيم می کند.
Default From | آدرس ايميل يک فرستنده را جهت استفاده به عنوان آدرس پيش فرض تنظيم می کند.
Default Subject | موضوع يک ايميل را جهت استفاده به عنوان موضوع پيش فرض تنظيم می کند.

### تنظيم دفترچه تلفن

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Address Book را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---
PhoneBook | فهرست دفترچه تلفن را اضافه، چاپ يا حذف کرده يا نمايش می دهد. همچنين می توانيد يک گروه ايجاد کنيد.
Email | فهرست ایمیل را اضافه، چاپ يا حذف کرده يا نمايش می دهد. همچنين می توانيد يک گروه ايجاد کنيد.

### تنظيم صندوق اسناد

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

#### قابلیت Doc Box

- (Menu) >‏ Document Box > ‏Doc Box Feature را از صفحه کنترل فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---
Add From Scan | اسناد اسکن شده را در يک صندوق ذخيره می کند. فايل به صورت خودکار با نام "yearmonthdayhourminutesecond" ذخيره می شود.
Task From Box | سندی را از يک صندوق چاپ می کند.

#### تنظیم Doc Box

- (Menu) > ‏Document Box > ‏Doc Box Setup را از صفحه کنترل فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---
Add From Scan | گزينه های پيش فرض را برای ذخيره سازی سند در يک صندوق تنظيم می کند.
Task From Box | گزينه های پيش فرض را برای چاپ سند از يک صندوق تنظيم می کند.

### تنظیم شبکه

بسته به گزینه ها یا مدل ها ممکن است بعضی از منوها بر روی صفحه نشان داده نشود. در اینصورت، آن مورد در دستگاه شما قابل استفاده نیست (به مروری بر منو رجوع کنید).

- (Menu) > ‏Network را از صفحه کنترل فشار دهید.

- يا Setup > ‏Machine Setup > ‏Network Setup را از روی صفحه لمسی فشار دهید.

گزینه | شرح
--- | ---

TCP/IP (IPv4)‎

پروتکل مناسب را انتخاب کرده و پارامترها را برای استفاده در محیط شبکه تنظیم می کند.

تعداد زیادی پارامتر برای تنظیم وجود دارد. اگر مطمئن نیستید، آن را به همین صورت رها کنید یا با سرپرست شبکه تماس بگیرید.

TCP/IP (IPv6)‎ | این گزینه را برای استفاده از محیط شبکه از طریق IPv6، انتخاب می کند (به پیکربندی IPv6 مراجعه کنید).
Ethernet Speed | سرعت انتقال شبکه را تنظیم کنید.
802.1x | مي توانيد تاييد اعتبار كاربر را براي ارتباط شبكه انتخاب کنيد. براي اطلاعات بيشتر با مدير شبكه تماس بگيريد.
Wireless | این گزینه را برای استفاده از محیط شبکه بی سیم انتخاب می کند.
Clear Setting | تنظیمات شبکه را به مقادیر پیش فرض تغییر می دهد. (راه اندازی مجدد ضروری است).

- Network Conf.‎

- Network Configuration

این لیست اطلاعات اتصال شبکه دستگاه و پیکربندی آن را نمایش می دهد.

Net. Activate | می توانيد استفاده از اترنت را فعال يا غيرفعال کنيد.
Http Activate | می توانید انتخاب کنید که SyncThru™ Web Service استفاده بشود یا خیر.