## Vue d’ensemble du panneau de commande

- Selon le modèle, ce panneau de commande peut différer de celui de votre appareil. Il existe différents types de panneaux de commandes.

- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir Fonctionnalités par modèle).

### Type A

1 | Eco | Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression à partir d'un PC (voir Impression économique).
2 | WPS [a] |  | Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir Utilisation de la touche WPS ).

Impr. écran

Appuyez sur ce bouton, et le voyant Statut commence à clignoter. Si vous souhaitez n'imprimer que l'écran actif, relâchez le bouton lorsque le voyant Statut arrête de clignoter. Si vous souhaitez imprimer l'écran entier, relâchez le bouton pendant que le voyant clignote.

- Impr. Écran est utilisable uniquement avec les systèmes d’exploitation Windows et Macintosh.

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu’avec un appareil connecté via un port USB.

- Lorsque vous imprimez la fenêtre active/l’ensemble de l’écran en utilisant la touche d’impression écran, l’appareil peut utiliser une plus grande quantité de toner, en fonction des éléments imprimés.

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le programme Samsung Easy Printer Manager de l’appareil est installé. Si vous utilisez Macintosh OS, vous devez activer les Paramètres d’impression d’écran dans Samsung Easy Printer Manager pour pouvoir utiliser la fonction d'impression de l'écran.

3 | Numériser vers | Envoie des données numérisées (voir Numérisation de base).
4 | Duo Copie | Vous permet de copier les deux faces d’un document officiel, par exemple un permis de conduire, sur une même page (voir Copie de type carte d’identité).
5 | Alimentation |  | Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.
6 | Voyant Recto | Lorsque le voyant s’allume, placez la face avant d’un document officiel tourné vers le bas sur la vitre d’exposition (voir Copie de type carte d’identité).
7 | Voyant Arrière | Lorsque le voyant s’allume, placez la face arrière d’un document officiel tourné vers le bas sur la vitre d’exposition (voir Copie de type carte d’identité).

8

Arrêter/Suppr.

Permet d’arrêter une opération à n’importe quel moment et d’effectuer d’autres fonctions.

- Annule la tâche actuelle

- Permet d'imprimer un rapport de configuration: Appuyez pendant environ 2 secondes sur cette touche jusqu’à ce que le voyant d’état clignote lentement, puis relâchez-la.

- Rapport sur les consommables: Appuyez sur ce bouton pendant 6 secondes environ, puis relâchez-le.

- Rapport de configuration réseau[a]: Appuyez pendant environ 4 secondes sur cette touche jusqu’à ce que le voyant d’état clignote rapidement, puis relâchez-la.

9

Touches +/-

Vous permettent d’augmenter/de réduire le nombre de pages à copier. Vous pouvez déterminer le nombre de pages (jusqu’à 99 pages) à copier en appuyant sur les touches +/-. La valeur par défaut est 1.

- Si vous appuyez sur les touches +/-, le nombre de copies augmentera/diminuera de un.

- Si vous maintenez les touches +/- enfoncées, le nombre de copies augmentera/diminuera de dix.

10 | Départ |  | Permet de lancer une tâche.
11 | Voyant Statut | Permet d’afficher l’état de l’appareil (voir Présentation du voyant d’état).
12 | Voyant Toner | Affiche l’état de la cartouche de toner (voir Présentation du voyant d’état).
13 | Écran d’affichage | Affiche le nombre de pages que vous souhaitez copier.
[a] SCX-340xW Series uniquement.

### Type B

1 | Eco | Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression et la copie à partir d'un PC (voir Impression économique).
2 | WPS [a] |  | Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir Utilisation de la touche WPS ).

Impr. écran

Appuyez sur ce bouton, et le message Imprimer l'écran s'affichera sur l'écran d'affichage. Si vous souhaitez n'imprimer que l'écran actif, sélectionnez l'option Actif. Si vous souhaitez imprimer l'écran entier, sélectionnez Plein.

- Impr. Écran est utilisable uniquement avec les systèmes d’exploitation Windows et Macintosh.

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu’avec un appareil connecté via un port USB.

- Lorsque vous imprimez la fenêtre active/l’ensemble de l’écran en utilisant la touche d’impression écran, l’appareil peut utiliser une plus grande quantité de toner, en fonction des éléments imprimés.

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le programme Samsung Easy Printer Manager de l’appareil est installé. Si vous utilisez Macintosh OS, vous devez activer les Paramètres d’impression d’écran dans Samsung Easy Printer Manager pour pouvoir utiliser la fonction d'impression de l'écran.

3 | Duo Copie | Vous permet de copier les deux faces d’un document officiel, par exemple un permis de conduire, sur une même page (voir Copie de type carte d’identité).
4 | Alimentation |  | Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.
5 | FAX |  | Permet de passer au mode Télécopie.
6 | Copier |  | Permet de passer au mode Copie.
7 | Num |  | Permet de passer au mode Numérisation.
8 | Menu |  | Permet d’accéder aux menus et de les faire défiler (voir Présentation des menus).
9 | Flèches gauche/droite |  | Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d’augmenter ou de diminuer des valeurs.
10 | OK | Permet de confirmer la sélection à l’écran.
11 | Arrière |  | Permet de revenir au menu supérieur.
12 | Départ |  | Permet de lancer une tâche.
13 | Arrêter/Suppr. |  | Permet d’interrompre les opérations à tout moment.
14 | Voyant Statut | Permet d’afficher l’état de l’appareil (voir Présentation du voyant d’état).
15 | Clavier numérique | Permet de composer un numéro ou de saisir des caractères alphanumériques (voir Lettres et chiffres du clavier).
16 | Ligne |  | Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel (voir Réception manuelle en mode Téléphone).
17 | Bis/Pause |  | En mode prêt, cette touche permet de recomposer le dernier numéro de télécopie ou de téléphone du dernier appelant ; en mode édition, elle permet d’insérer une pause (-) dans un numéro de télécopie (voir Recomposition du numéro de télécopie).
18 | Répertoire |  | Vous permet d’enregistrer les numéros de télécopie fréquemment utilisés ou de rechercher des numéros de télécopie enregistrés (voir Enregistrement d’adresses électroniques ou Configuration du répertoire de télécopie).
19 | Écran d’affichage | Permet d’afficher l’état de la tâche en cours et des messages affichés.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series uniquement.

### Réglage du panneau de commande

Les illustrations de ce mode d’emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir Vue avant).