## הגדרת רשת אלחוטית

- ודא כי ההתקן שלך תומך בעבודה ברשת אלחוטית. ייתכן כי תמיכה בעבודה ברשת אלחוטית לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- אם נראה שרשת IPv6‏ אינה עובדת, החזר את כל הגדרות הרשת חזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן ונסה שוב באמצעות Clear Setting.

### תחילת העבודה

#### הכרת סוג הרשת שלך

לרוב, יכול להיות חיבור אחד בלבד בכל פעם בין המחשב למכשיר.

| מצב תשתית זוהי סביבה המשמשת בעיקר לשימוש ביתי ול-SOHO‏ (משרד קטן/משרד ביתי). מצב זה משתמש בנקודת גישה כדי לנהל תקשורת עם המכשיר האלחוטי.
| מצב אד-הוק מצב זה אינו משתמש בנקודת גישה. המחשב האלחוטי וההתקן האלחוטי מנהלים תקשורת באופן ישיר.

#### שם ומפתח רשת של רשת אלחוטית

רשתות אלחוטיות דורשות אבטחה גבוהה יותר, ולכן בעת הגדרת נקודת גישה בפעם הראשונה, נוצרים עבור הרשת שם רשת (SSID), סוג האבטחה שבשימוש ומפתח רשת. שאל את מנהל הרשת שלך לגבי מידע זה לפני שתמשיך בהתקנת המוצר.

### הצגת שיטות להגדרת אלחוט

באפשרותך לקבוע הגדרות אלחוט מההתקן או מהמחשב. בחר בשיטת ההגדרה מהטבלה שלהלן.

ייתכן כי סוגי התקנה מסוימים של רשת אלחוטית לא יהיו זמינים עבור דגם מסוים או בארץ מסוימת.

שיטת התקנה | שיטת חיבור | תיאור ועיון
--- | --- | ---

מלוח הבקרה של ההתקן

שימוש ב-WPS (מומלץ)

()

- ראה התקנים עם מסך תצוגה.

- ראה התקנים ללא מסך תצוגה.

שימוש בלחצן התפריט

()

- ראה שימוש בלחצן התפריט.

מהמחשב

נקודת גישה באמצעות כבל USB (מומלץ)

()

- משתמש Windows, ראה נקודת גישה באמצעות כבל USB.

- משתמש Macintosh, ראה נקודת גישה באמצעות כבל USB.

נקודת גישה באמצעות לחצן WPS (ללא חיבור כבל USB)

( , )

- משתמש Windows, ראה נקודת גישה באמצעות לחצן WPS (ללא חיבור כבל USB).

- משתמש Macintosh, ראה הגדרת נקודת הגישה באמצעות לחצן WPS.

אד-הוק באמצעות כבל USB

()

- משתמש Windows, ראה אד-הוק באמצעות כבל USB.

- משתמש Macintosh, ראה אד-הוק באמצעות כבל USB.

שימוש בכבל רשת

- ראה שימוש בכבל רשת.

שיטות הגדרה נוספות

הגדרת Wi-Fi Direct להדפסה ניידת

- ראה הגדרת Wi-Fi Direct.

אם נתקלת בבעיות בעת הגדרת האלחוט או התקנת מנהל ההתקן, עיין בפרק פתרון הבעיות (ראה פתרון בעיות).

### שימוש בלחצן WPS

אם ההתקן ונקודת גישה (או נתב אלחוטי) שברשותך תומכים ב-Wi-Fi Protected Setup™‎‏ (WPS), תוכל להגדיר בקלות את הגדרות הרשת האלחוטית על-ידי לחיצה על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה, ללא מחשב.

- אם ברצונך להשתמש ברשת האלחוטית באמצעות מצב תשתית, ודא שכבל הרשת מנותק מההתקן. שימוש בלחצן WPS (PBC)‎ או הזנת ה-PIN מהמחשב לחיבור לנקודת הגישה (או לנתב האלחוטי) משתנה בהתאם לנקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) שבהם אתה משתמש. עיין במדריך למשתמש של נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) שבשימוש.

- בעת השימוש בלחצן ה-WPS להגדרת הרשת האלחוטית, הגדרות האבטחה עשויות להשתנות. כדי למנוע זאת, נעל את אפשרות ה-WPS עבור הגדרות אבטחת האלחוט הנוכחיות. שם האפשרות עשוי להשתנות בהתאם לנקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) שבה אתה משתמש.

#### פריטים להכנה

- בדוק אם נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) תומכים ב-WPS‏ (Wi-Fi Protected Setup™‎).

- בדוק אם ההתקן שברשותך תומך ב-WPS‏ (Wi-Fi Protected Setup™‎).

- מחשב המחובר לרשת (מצב PIN בלבד)

#### בחירת הסוג שלך

קיימות שתי שיטות לחיבור ההתקן לרשת אלחוטית באמצעות הלחצן (WPS) בלוח הבקרה.

שיטת Push Button Configuration‏ (PBC) מאפשרת לך לחבר את המכשיר לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה של ההתקן ועל לחצן WPS (PBC)‎ בנקודת גישה (או נתב אלחוטי) - Wi-Fi Protected Setup™‎‏ התומכת ב-WPS, בהתאמה.

השיטה מספר זיהוי אישי (PIN) מסייעת לך לחבר את ההתקן לרשת אלחוטית על-ידי הזנת פרטי ה-PIN שסופקו בנקודת גישה (או בנתב האלחוטי) (Wi-Fi Protected Setup™‎) התומכת ב-WPS.

ברירת המחדל של היצרן במכשיר היא מצב PBC, המומלץ עבור סביבת רשת אלחוטית רגילה.

באפשרותך לשנות את מצב ה-WPS בלוח הבקרה ( (תפריט) > Network‏ > Wireless‏ > OK‏ > WPS Setting).

#### התקנים עם מסך תצוגה

##### התחברות במצב PBC

1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך יותר מ-‏2 שניות.

   הנורית מהבהבת באיטיות למשך שתי דקות לכל היותר עד ללחיצה על לחצן WPS (PBC) בנקודת גישה (או נתב אלחוטי).

2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

   ההודעות מוצגות במסך התצוגה בסדר הבא:

   1. Connecting: המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

   2. Connected: כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

   3. AP SSID: לאחר השלמת תהליך חיבור הרשת האלחוטית, יופיע בתצוגה מידע SSID של נקודת הגישה.

##### התחברות במצב PIN

1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך יותר מ-‏2 שניות.

2. קוד PIN בן שמונה ספרות יופיע בתצוגה.

   עליך להזין את קוד ה-PIN בן 8 הספרות בתוך שתי דקות במחשב המחובר לנקודת הגישה (או לנתב אלחוטי).

   ההודעות מוצגות במסך התצוגה בסדר הבא:

   1. Connecting: המכשיר מתחבר לרשת האלחוטית.

   2. Connected: כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

   3. SSID Type: לאחר השלמת תהליך ההתחברות לרשת האלחוטית, יוצג בצג ה-LCD מידע ה-SSID של נקודת הגישה.

#### התקנים ללא מסך תצוגה

##### התחברות במצב PBC

1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך ‎2‎ - 4 שניות עד שנורית המצב תתחיל להבהב במהירות.

   ההתקן מתחיל בהתחברות לרשת האלחוטית. הנורית מהבהבת באיטיות למשך שתי דקות לכל היותר עד ללחיצה על לחצן PBC בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

   1. נורית ה-WPS מהבהבת במהירות. המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

   2. כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

##### התחברות במצב PIN

1. יש להדפיס את דוח תצורת הרשת, כולל ה-PIN (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

   במצב מוכן, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (‏‏ביטול או בטל/הפסק) בלוח הבקרה למשך כ-‎5 שניות. באפשרותך לאתר את ה-PIN של ההתקן.

2. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך יותר מ-‎4 שניות, עד שנורית המצב תישאר דלוקה.

   ההתקן מתחיל בהתחברות לנקודת הגישה (או לנתב האלחוטי).

3. עליך להזין את קוד ה-PIN בן 8 הספרות בתוך שתי דקות במחשב המחובר לנקודת הגישה (או לנתב אלחוטי).

   הנורית מהבהבת באיטיות עד שתי דקות עד להזנת קוד ה-PIN בן 8 הספרות.

   נורית ה-WPS מהבהבת על פי הסדר הבא:

   1. נורית ה-WPS מהבהבת במהירות. המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

   2. כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

#### התחברות מחדש לרשת

כאשר פונקציית האלחוט מושבתת, ההתקן ינסה באופן אוטומטי להתחבר מחדש לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי) עם הגדרות החיבור האלחוטי והכתובת שבהן השתמשת קודם לכן.

במקרים הבאים, ההתקן מתחבר מחדש באופן אוטומטי לרשת האלחוטית:

- ההתקן נכבה ומופעל מחדש.

- נקודת הגישה (או נתב אלחוטי) נכבית ומופעלת מחדש.

#### ביטול תהליך ההתחברות

כדי לבטל את החיבור לרשת האלחוטית כאשר ההתקן מתחבר לרשת האלחוטית, לחץ על (‏‏ביטול או בטל/הפסק) בלוח הבקרה ושחרר אותו. עליך להמתין 2 דקות כדי להתחבר מחדש לרשת האלחוטית.

#### התנתקות מרשת

כדי לנתק את ההתחברות לרשת האלחוטית, לחץ על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך יותר משתי שניות.

- כאשר רשת WI-Fi נמצאת במצב המתנה: ההתקן מתנתק באופן מיידי מהרשת האלחוטית ונורית ה-WPS נכבית.

- כאשר רשת Wi-Fi נמצאת בשימוש: בזמן שההתקן ממתין לסיום העבודה הנוכחית, נורית ה-WPS מהבהבת במהירות. לאחר מכן, חיבור הרשת האלחוטית ינותק אוטומטית ונורית ה-WPS תכבה.

### שימוש בלחצן התפריט

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

לפני שתתחיל עליך לדעת מה שם הרשת (ה-SSID) של הרשת האלחוטית שלך ואת מפתח הרשת אם היא מוצפנת. מידע זה הוגדר כאשר נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) הותקנה. אם אינך מכיר את פרטי הסביבה האלחוטית שלך, שאל את האדם שהגדיר את הרשת שלך.

לאחר השלמת חיבור הרשת האלחוטית, עליך להתקין מנהל התקן להדפסה מתוך יישום (ראה התקנת מנהל התקן ברשת).

1. לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.

2. לחץ על Network‏ > Wireless‏ > WLAN Settings.

3. לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בשיטת ההגדרה הרצויה.

   - Wizard (מומלץ): במצב זה, ההגדרה היא אוטומטית. ההתקן יציג רשימה של רשתות זמינות לבחור מתוכן. לאחר שתבחר רשת, תבקש המדפסת את מפתח האבטחה המתאים.

   - Custom: במצב זה, משתמשים יכולים להזין או לערוך SSID משלהם, או לבחור באפשרות האבטחה באופן מפורט.

### הגדרה באמצעות Windows

קיצור דרך אל תוכנית הגדרת התקן אלחוטי ללא התקליטור: אם התקנת את מנהל התקן המדפסת בעבר, תוכל לגשת אל תוכנית הגדרת התקן אלחוטי ללא התקליטור. מתפריט 'התחל', בחר תוכניות או כל התוכניות > Samsung Printers > שם מנהל התקן המדפסת שלך > תוכנית הגדרה אלחוטית.

#### נקודת גישה באמצעות כבל USB

##### פריטים להכנה

- נקודת גישה

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

- כבל USB

##### יצירת רשת התשתית

1. בדוק אם כבל ה-USB מחובר למכשיר.

2. הפעל את המחשב, נקודת הגישה וההתקן.

3. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

4. בחר את האפשרות הגדרה והתקנה של התקן אלחוטי.

5. קרא את הסכם רישיון ובחר אני מסכים לתנאי הסכם הרישיון. לאחר מכן לחץ הבא.

6. התוכנה מחפשת את הרשת האלחוטית.

   אם התוכנה נכשלה בחיפוש הרשת, בדוק אם כבל ה-USB מחובר כראוי בין המחשב למכשיר ובצע את ההוראות המופיעות בחלון.

   - אם הגדרת רשת אלחוטית נקבעה בעבר, יופיע החלון מידע אודות הגדרות רשת אלחוטית.

     אם ברצונך לאפס את הגדרות האלחוט, סמן את תיבת הסימון ולחץ על Next.

   - בדגמים התומכים בלחצן WPS (ללא חיבור כבל USB), יופיע החלון הבא.

     - באמצעות כבל USB: חבר את כבל ה-USB ולחץ על 'הבא', ולאחר מכן עבור אל שלב 7.

     - באמצעות הלחצן WPS: ראה נקודת גישה באמצעות לחצן WPS (ללא חיבור כבל USB).

7. בחר בשיטה שבה ברצונך להשתמש בחלון השיטות להגדרת האלחוט.

   - קבע את תצורת הגדרות האלחוט באופן ידני.: עבור אל שלב 8.

   - קבע את תצורת הגדרות האלחוט באמצעות לחיצה על הלחצן WPS בנקודת הגישה.: התחבר לרשת האלחוטית על-ידי לחיצה על לחצן WPS בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

     - פעל על פי ההוראות שבחלון. כאשר תסיים לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית, עבור אל שלב 11.

8. לאחר החיפוש, החלון מציג את התקני הרשת האלחוטית. בחר את השם (SSID) של נקודת הגישה שבה אתה משתמש ולחץ על הבא.

   אם אינך מוצא את שם הרשת שברצונך לבחור, או אם ברצונך לקבוע את תצורת האלחוט באופן ידני, לחץ על הגדרה מתקדמת.

   - הזן את שם הרשת האלחוטית: הזן את ה-SSID של נקודת הגישה (ה-SSID הוא תלוי-רישיות).

   - מצב הפעלה: בחר תשתית.

   - אימות: בחר סוג אימות.

     מערכת פתוחה: לא נעשה שימוש באימות וייתכן שייעשה שימוש בהצפנה, בהתאם לצורך באבטחת נתונים.

     הרשאה משותפת: נעשה שימוש באימות. התקן בעל מפתח WEP מתאים יכול לגשת לרשת.

     WPA אישי או WPA2 אישי: בחר אפשרות זו כדי לאמת את שרת ההדפסה בהתבסס על מפתח משותף מראש של WPA. מצב זה עושה שימוש במפתח סודי משותף (שנקרא בדרך כלל משפט סיסמה של מפתח משותף מראש) שתצורתו מוגדרת באופן ידני בנקודת הגישה ובכל אחד מהלקוחות שלה.

   - הצפנה: בחר את ההצפנה (ללא, ‏WEP64, ‏WEP128, ‏TKIP, ‏AES, ‏TKIP AES).

   - מפתח רשת: הזן את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

   - אשר מפתח רשת: אשר את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

   - אינדקס מפתח WEP: אם אתה משתמש בהצפנת WEP, בחר את אינדקס מפתח WEP המתאים.

   חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע כאשר לנקודת הגישה יש הגדרות אבטחה.

   חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע. החלון עשוי להשתנות בהתאם למצב האבטחה: WEP או WPA.

   - WEP

     בחר מערכת פתוחה או הרשאה משותפת עבור האימות והזן מפתח אבטחה של WEP. לחץ על הבא.

     WEP ‏(Wired Equivalent Privacy) הוא פרוטוקול אבטחה המונע גישה בלתי מורשית לרשת האלחוטית שלך. WEP מצפין את חלק הנתונים של כל מנה המועברת ברשת האלחוטית באמצעות מפתח הצפנת WEP של 64-bit או 128-bit.

   - WPA

     הזן את המפתח המשותף של WPA ולחץ על הבא.

     WPA מאשר ומזהה משתמשים תוך הסתמכות על מפתח סודי המשתנה אוטומטית במרווחי זמן סדירים. WPA משתמש גם ב-TKIP‏ (Temporal Key Integrity Protocol) וב-AES‏ (Advanced Encryption Standard) להצפנת נתונים.

9. החלון מציג את הגדרות הרשת האלחוטית ובודק אם ההגדרות נכונות. לחץ על הבא.

   - בשיטת DHCP

     אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא DHCP, בדוק אם DHCP מופיע בחלון. עם זאת, אם מוצג 'סטטי', לחץ על שנה TCP/IP כדי לשנות את שיטת ההקצאה ל-DHCP.

   - עבור שיטת 'סטטי'

     אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא 'סטטי', בדוק אם 'סטטי' מופיע בחלון. אם מוצג 'DHCP', לחץ על שנה TCP/IP כדי להזין את כתובת ה-IP וערכים אחרים של תצורת רשת עבור ההתקן. לפני הזנת כתובת ה-IP של ההתקן, עליך להכיר את פרטי תצורת הרשת של המחשב. אם המחשב מוגדר ל-DHCP, עליך לפנות למנהל הרשת לקבלת כתובת ה-IP הסטטית.

     לדוגמה,

     אם פרטי הרשת של המחשב הם:

     - כתובת IP:‏ 169.254.133.42

     - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0

     אז פרטי הרשת של ההתקן אמורים להיות:

     - כתובת IP:‏ 169.254.133.43

     - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0 (השתמש במסיכת רשת המשנה של המחשב)

     - שער: 169.254.133.1

10. כאשר יופיע החלון המודיע לך כי חיבור כבל הרשת מאושר, נתק את כבל הרשת ולחץ על הבא.

    אם כבל הרשת מחובר, ייתכן כי יהיה קושי לאתר את ההתקן בעת הגדרת הרשת האלחוטית.

11. הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. כדי להדפיס מהתקן נייד הנתמך על-ידי Wi-Fi Direct, הגדר את האפשרות Wi-Fi Direct (ראה הגדרת Wi-Fi Direct).

    אפשרות Wi-Fi Direct:

    - האפשרות Wi-Fi Direct מופיעה על המסך רק אם המדפסת תומכת בתכונה זו.

    - ניתן להתחיל ליצור Wi-Fi Direct באמצעות מנהל המדפסת הקל של Samsung (ראההגדרת Wi-Fi Direct).

    - שם רשת (SSID): שם הרשת המשמש כברירת מחדל הוא שם הדגם והאורך המרבי הוא 22 תווים (לא כולל "Direct-xx-‎").

    - מפתח הרשת הוא המחרוזת המספרית שגודלה 8 ~ 64 תווים.

12. לאחר השלמת ההגדרה של הרשת האלחוטית, נתק את כבל ה-USB בין המחשב למכשיר. לחץ על הבא.

13. לחץ על הבא כאשר מופיע החלון בדוק את חיבור המדפסת.

14. בחר את הרכיבים שיש להתקין. לחץ על הבא.

15. לאחר בחירת הרכיבים, תוכל גם לשנות את שם המכשיר, להגדיר שיתוף של המכשיר ברשת, להגדיר את המכשיר כמכשיר ברירת המחדל ולשנות את שם היציאה של כל מכשיר. לחץ על הבא.

16. לאחר השלמת ההתקנה, יופיע חלון המבקש ממך להדפיס עמוד ניסיון. אם ברצונך להדפיס דף בדיקה, לחץ הדפס עמוד ניסיון.

    אחרת, פשוט לחץ הבא ודלג לשלב 18.

17. אם עמוד הניסיון מודפס כהלכה, לחץ על כן.

    במידה ולא, לחץ לא כדי להדפיסו שוב.

18. אם ברצונך לרשום את ההתקן שלך באתר האינטרנט של Samsung ולקבל מידע שימושי, לחץ על רישום מקוון. אחרת, לחץ על סיום.

#### נקודת גישה באמצעות לחצן WPS (ללא חיבור כבל USB)

בדגמים הכוללים לחצן WPS, באפשרותך להגדיר את הרשת האלחוטית באמצעות לחצן ה-WPS (ללא חיבור USB) ולחצן ה-WPS של נקודת גישה (או נתב).

##### פריטים להכנה

- נקודת גישה (או נתב אלחוטי)

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- במכשיר מותקן ממשק רשת אלחוטית

##### יצירת רשת התשתית

1. הפעל את המחשב, נקודת הגישה וההתקן.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

3. בחר את האפשרות הגדרה והתקנה של התקן אלחוטי.

4. קרא את הסכם רישיון ובחר אני מסכים לתנאי הסכם הרישיון. לאחר מכן לחץ הבא.

5. בחר באפשרות באמצעות הלחצן WPS, ולחץ על הבא.

   - בדגמים התומכים בלחצן WPS, יופיע החלון שלעיל.

   - אם ההתקן שלך מחובר באמצעות כבל USB, החלון שלעיל לא יופיע. נתק את כבל ה-USB אם ברצונך להגדיר רשת אלחוטית באמצעות לחצן WPS.

   - אם ברצונך להגדיר רשת אלחוטית באמצעות כבל ה-USB, עיין בנקודת גישה באמצעות כבל USB.

6. החלון הבא מבקש ממך לבדוק אם נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) תומכת ב-WPS או לא.

   אם נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) כוללת לחצן WPS, בחר כן ולחץ על הבא.

7. בצע את ההוראות שבחלון כדי להגדיר רשת אלחוטית.

   - בדגמים עם מסך תצוגה, בצע את השלבים שלהלן.

     1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה במשך 2-4 שניות.

        ההתקן ממתין במשך עד 2 דקות ללחיצה על לחצן ה-WPS בנקודת הגישה (או בנתב).

     2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

        ההודעות מוצגות במסך התצוגה בסדר הבא:

        - Connecting: המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

        - Connected: כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

        - SSID Type: לאחר השלמת תהליך חיבור הרשת האלחוטית, יופיע בתצוגה מידע SSID של נקודת הגישה.

   - בדגמים ללא מסך תצוגה, בצע את השלבים שלהלן.

     1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך ‎2‎ - 4 שניות עד שנורית המצב תתחיל להבהב במהירות.

        ההתקן מתחיל בהתחברות לרשת האלחוטית. הנורית מהבהבת באיטיות למשך שתי דקות לכל היותר עד ללחיצה על לחצן PBC בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

     2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

        - נורית ה-WPS מהבהבת במהירות כאשר הוא מתחבר לנקודת הגישה (או לנתב האלחוטי).

        - כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

8. יופיע חלון הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. לחץ על הבא.

9. לחץ על הבא כאשר מופיע החלון בדוק את חיבור המדפסת.

10. בחר את הרכיבים שיש להתקין. לחץ על הבא.

11. לאחר בחירת הרכיבים, תוכל גם לשנות את שם המכשיר, להגדיר שיתוף של המכשיר ברשת, להגדיר את המכשיר כמכשיר ברירת המחדל ולשנות את שם היציאה של כל מכשיר. לחץ על הבא.

12. לאחר השלמת ההתקנה, יופיע חלון המבקש ממך להדפיס עמוד ניסיון. אם ברצונך להדפיס דף בדיקה, לחץ הדפס עמוד ניסיון.

    אחרת, פשוט לחץ הבא ודלג לשלב 14.

13. אם עמוד הניסיון מודפס כהלכה, לחץ על כן.

    אם לא, לחץ על לא כדי להדפיסו שוב.

14. אם ברצונך לרשום את ההתקן שלך באתר האינטרנט של Samsung ולקבל מידע שימושי, לחץ על רישום מקוון. אחרת, לחץ על סיום.

#### אד-הוק באמצעות כבל USB

אם אין ברשותך נקודת גישה (AP), תוכל עדיין לחבר את ההתקן באופן אלחוטי למחשב על-ידי הגדרת רשת אלחוטית מסוג אד-הוק, על-ידי ביצוע השלבים הפשוטים הבאים.

##### פריטים להכנה

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

- כבל USB

##### יצירת רשת אד-הוק ב-Windows

1. בדוק אם כבל ה-USB מחובר למכשיר.

2. הפעל את המחשב ואת מכשיר הרשת האלחוטית.

3. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

4. בחר את האפשרות הגדרה והתקנה של התקן אלחוטי.

5. קרא את הסכם רישיון ובחר אני מסכים לתנאי הסכם הרישיון. לאחר מכן לחץ הבא.

6. התוכנה מחפשת את הרשת האלחוטית.

   אם התוכנה נכשלה בחיפוש הרשת, בדוק אם כבל ה-USB מחובר כראוי בין המחשב למכשיר ובצע את ההוראות המופיעות בחלון.

7. לאחר חיפוש הרשתות האלחוטיות, מופיעה רשימה של רשתות אלחוטיות שההתקן חיפש.

   אם ברצונך להשתמש בהגדרת ברירת המחדל של מצב אד-הוק של Samsung, בחר את הרשת האלחוטית האחרונה ברשימה, שם רשת (SSID) שלה הוא Portthru והאות הוא רשת עצמית של המדפסת.

   לאחר מכן לחץ הבא.

   אם ברצונך להשתמש בהגדרות אד-הוק אחרות, בחר רשת אלחוטית אחרת מהרשימה.

   אם ברצונך לשנות הגדרות אד-הוק, לחץ על הלחצן הגדרה מתקדמת.

   - הזן את שם הרשת האלחוטית: הזן את שם ה-SSID הרצוי (SSID הוא תלוי-רישיות).

   - מצב הפעלה: בחר אד-הוק.

   - ערוץ: בחר את הערוץ. (הגדרה אוטומטית או 2412‎ MHz עד ‎2467 MHz).

   - אימות: בחר סוג אימות.

     מערכת פתוחה: לא נעשה שימוש באימות וייתכן שייעשה שימוש בהצפנה, בהתאם לצורך באבטחת נתונים.

     הרשאה משותפת: נעשה שימוש באימות. התקן בעל מפתח WEP מתאים יכול לגשת לרשת.

   - הצפנה: בחר את ההצפנה (ללא, ‏WEP64, ‏WEP128).

   - מפתח רשת: הזן את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

   - אשר מפתח רשת: אשר את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

   - אינדקס מפתח WEP: אם אתה משתמש בהצפנת WEP, בחר את אינדקס מפתח WEP המתאים.

   חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע כאשר לרשת אד-הוק יש אבטחה מופעלת.

   בחר מערכת פתוחה או הרשאה משותפת עבור האימות ולחץ על הבא.

   - WEP ‏(Wired Equivalent Privacy) הוא פרוטוקול אבטחה המונע גישה בלתי מורשית לרשת האלחוטית שלך. WEP מצפין את חלק הנתונים של כל מנה המועברת ברשת האלחוטית באמצעות מפתח הצפנת WEP של 64-bit או 128-bit.

8. החלון שמציג את הגדרת הרשת האלחוטית מופיע. בדוק את ההגדרות ולחץ על הבא.

   לפני הזנת כתובת ה-IP של ההתקן, עליך להכיר את פרטי תצורת הרשת של המחשב. אם תצורת הרשת של המחשב מוגדרת ל-DHCP, הגדרת הרשת האלחוטית אמורה להיות DHCP גם כן. בדומה, אם תצורת הרשת של המחשב מוגדרת ל'סטטי', הגדרת הרשת האלחוטית אמורה להיות 'סטטי' גם כן.

   אם המחשב מוגדר ל-DHCP וברצונך להשתמש בהגדרה 'סטטי' של הרשת האלחוטית, עליך לפנות למנהל הרשת כדי לקבל את כתובת ה-IP הסטטית.

   - בשיטת DHCP

     אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא DHCP, בדוק אם DHCP מופיע בחלון הגדרת הרשת האלחוטית אושרה. אם מוצג 'סטטי', לחץ על שנה TCP/IP כדי לשנות את שיטת ההקצאה ל קבל כתובת IP באופן אוטומטי (DHCP)..

   - עבור שיטת 'סטטי'

     אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא 'סטטי', בדוק אם 'סטטי' מופיע בחלון הגדרת הרשת האלחוטית אושרה. אם מוצג 'DHCP', לחץ על שנה TCP/IP כדי להזין את כתובת ה-IP וערכים אחרים של תצורת רשת עבור ההתקן.

     לדוגמה,

     אם פרטי הרשת של המחשב הם:

     - כתובת IP:‏ 169.254.133.42

     - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0

     אז פרטי הרשת של ההתקן אמורים להיות:

     - כתובת IP:‏ 169.254.133.43

     - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0 (השתמש במסיכת רשת המשנה של המחשב)

     - שער: 169.254.133.1

9. יופיע חלון הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. לחץ על הבא.

10. לאחר השלמת ההגדרה של הרשת האלחוטית, נתק את כבל ה-USB בין המחשב למכשיר. לחץ על הבא.

    אם החלון שנה את הגדרת רשת המחשב מופיע, פעל לפי השלבים שבחלון. לחץ על הבא אם סיימת לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית של המחשב. אם תגדיר את הרשת האלחוטית של המחשב ל-DHCP, קבלת כתובת ה-IP תימשך כמה דקות.

11. לחץ על הבא כאשר מופיע החלון בדוק את חיבור המדפסת.

12. בחר את הרכיבים שיש להתקין. לחץ על הבא.

13. לאחר בחירת הרכיבים, תוכל גם לשנות את שם המכשיר, להגדיר שיתוף של המכשיר ברשת, להגדיר את המכשיר כמכשיר ברירת המחדל ולשנות את שם היציאה של כל מכשיר. לחץ על הבא.

14. לאחר השלמת ההתקנה, יופיע חלון המבקש ממך להדפיס עמוד ניסיון. אם ברצונך להדפיס דף בדיקה, לחץ הדפס עמוד ניסיון.

    אחרת, פשוט לחץ הבא ודלג לשלב 16.

15. אם עמוד הניסיון מודפס כהלכה, לחץ על כן.

    אם לא, לחץ על לא כדי להדפיסו שוב.

16. אם ברצונך לרשום את ההתקן שלך באתר האינטרנט של Samsung ולקבל מידע שימושי, לחץ על רישום מקוון. אחרת, לחץ על סיום.

### הגדרה באמצעות Macintosh

#### פריטים להכנה

- נקודת גישה

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

- כבל USB

#### נקודת גישה באמצעות כבל USB

1. בדוק אם כבל ה-USB מחובר למכשיר.

2. הפעל את המחשב, נקודת הגישה וההתקן.

3. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

4. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור המופיע על שולחן העבודה של Macintosh.

5. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה MAC_Installer > הסמל Installer OS X.

6. לחץ Continue.

7. קרא את הסכם הרשיון ולחץ על Continue.

8. לחץ על Agree כדי להסכים לתנאי הרשיון.

9. כאשר מופיעה במחשב שלך הודעה המתריעה שכל היישומים יסגרו, לחץ על Continue.

10. לחץ על Wireless Network Setting ב-User Options Pane.

11. התוכנה מחפשת את הרשת האלחוטית.

    אם התוכנה נכשלה בחיפוש הרשת, בדוק אם כבל ה-USB מחובר כראוי בין המחשב למכשיר ובצע את ההוראות המופיעות בחלון.

    - אם הגדרת רשת אלחוטית נקבעה בעבר, יופיע החלון Wireless Network Setting Information.

      אם ברצונך לאפס את הגדרות האלחוט, סמן את תיבת הסימון ולחץ על Next.

    - בדגמים התומכים בלחצן WPS (ללא חיבור כבל USB), יופיע החלון הבא.

      - With a USB Cable: חבר את כבל ה-USB ולחץ על 'הבא', ולאחר מכן עבור אל שלב 7.

      - Using the WPS Button: ראה נקודת גישה באמצעות לחצן WPS (ללא חיבור כבל USB).

12. בחר בשיטה שבה ברצונך להשתמש בחלון השיטות להגדרת האלחוט.

    - Configure the wireless settings manually.‎: עבור אל שלב 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: התחבר לרשת האלחוטית על-ידי לחיצה על לחצן WPS בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

      - פעל על פי ההוראות שבחלון. כאשר תסיים לקבוע את הגדרות הרשת האלחוטית, עבור אל שלב 16.

13. לאחר החיפוש, החלון מציג את התקני הרשת האלחוטית. בחר את השם (SSID) של נקודת הגישה שבה אתה משתמש ולחץ על Next.

    בעת הגדרת התצורה האלחוטית באופן ידני, לחץ על Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: הזן את ה-SSID של נקודת הגישה (ה-SSID הוא תלוי-רישיות).

    - Operation Mode: בחר Infrastructure.

    - Authentication: בחר סוג אימות.

      Open System: לא נעשה שימוש באימות וייתכן שייעשה שימוש בהצפנה, בהתאם לצורך באבטחת נתונים.

      Shared Key: נעשה שימוש באימות. התקן בעל מפתח WEP מתאים יכול לגשת לרשת.

      WPA Personal או WPA2 Personal: בחר אפשרות זו כדי לאמת את שרת ההדפסה בהתבסס על המפתח המשותף מראש של WPA. מצב זה עושה שימוש במפתח סודי משותף (שנקרא בדרך כלל משפט סיסמה של מפתח משותף מראש) שתצורתו מוגדרת באופן ידני בנקודת הגישה ובכל אחד מהלקוחות שלה.

    - Encryption: בחר את ההצפנה. (ללא, WEP64‏, WEP128‏, TKIP‏, AES‏, TKIP, ‏AES‏)

    - Network Key: הזן את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

    - Confirm Network Key: אשר את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

    - WEP Key Index: אם אתה משתמש בהצפנת WEP, בחר את WEP Key Index המתאים.

    חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע כאשר לנקודת הגישה יש אבטחה מופעלת.

    חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע. החלון עשוי להשתנות בהתאם למצב האבטחה: WEP או WPA.

    - WEP

      בחר Open System או Shared Key עבור האימות והזן מפתח אבטחה של WEP. לחץ על Next.

      WEP ‏(Wired Equivalent Privacy) הוא פרוטוקול אבטחה המונע גישה בלתי מורשית לרשת האלחוטית שלך. WEP מצפין את חלק הנתונים של כל מנה המועברת ברשת האלחוטית באמצעות מפתח הצפנת WEP של 64-bit או 128-bit.

    - WPA

      הזן את המפתח המשותף של WPA ולחץ על Next.

      WPA מאשר ומזהה משתמשים תוך הסתמכות על מפתח סודי המשתנה אוטומטית במרווחי זמן סדירים. WPA משתמש גם ב-TKIP‏ (Temporal Key Integrity Protocol) וב-AES‏ (Advanced Encryption Standard) להצפנת נתונים.

14. החלון מציג את הגדרות הרשת האלחוטית ובודק אם ההגדרות נכונות. לחץ על Next.

    - בשיטת DHCP

      אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא DHCP, בדוק אם DHCP מופיע בחלון. עם זאת, אם מוצג 'סטטי', לחץ על Change TCP/IP כדי לשנות את שיטת ההקצאה ל-DHCP.

    - עבור שיטת 'סטטי'

      אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא 'סטטי', בדוק אם 'סטטי' מופיע בחלון. אם מוצג 'DHCP', לחץ על Change TCP/IP כדי להזין את כתובת ה-IP וערכים אחרים של תצורת רשת עבור ההתקן. לפני הזנת כתובת ה-IP של ההתקן, עליך להכיר את פרטי תצורת הרשת של המחשב. אם המחשב מוגדר ל-DHCP, עליך לפנות למנהל הרשת לקבלת כתובת ה-IP הסטטית.

      לדוגמה:

      אם פרטי הרשת של המחשב מוצגים באופן הבא:

      - כתובת IP:‏ 169.254.133.42

      - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0

      אז פרטי הרשת של ההתקן אמורים להיות:

      - כתובת IP:‏ 169.254.133.43

      - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0 (השתמש במסיכת רשת המשנה של המחשב)

      - שער: 169.254.133.1

15. כאשר יופיע החלון המודיע לך כי חיבור כבל הרשת מאושר, נתק את כבל הרשת ולחץ על הבא.

    אם כבל הרשת מחובר, ייתכן כי יהיה קושי לאתר את ההתקן בעת הגדרת הרשת האלחוטית.

16. הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. כדי להדפיס מהתקן נייד הנתמך על-ידי Wi-Fi Direct, הגדר את האפשרות Wi-Fi Direct (ראה הגדרת Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - האפשרות Wi-Fi Direct מופיעה על המסך רק אם המדפסת תומכת בתכונה זו.

    - ניתן להתחיל ליצור Wi-Fi Direct באמצעות מנהל המדפסת הקל של Samsung (ראההגדרת Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID)‎: שם הרשת המשמש כברירת מחדל הוא שם הדגם והאורך המרבי הוא 22 תווים (לא כולל "Direct-xx-‎").

    - Network Key הוא המחרוזת המספרית שגודלה 8 ~ 64 תווים.

17. לאחר השלמת ההגדרה של הרשת האלחוטית, נתק את כבל ה-USB בין המחשב למכשיר.

18. הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. עם השלמת ההתקנה, לחץ על Quit.

    לאחר השלמת חיבור הרשת האלחוטית, עליך להתקין מנהל התקן להדפסה מתוך יישום (ראה התקנה עבור Macintosh).

#### הגדרת נקודת הגישה באמצעות לחצן WPS

בדגמים הכוללים לחצן WPS, באפשרותך להגדיר את הרשת האלחוטית באמצעות לחצן ה-WPS (ללא חיבור USB) ולחצן ה-WPS של נקודת גישה (או נתב).

##### פריטים להכנה

- נקודת גישה (או נתב אלחוטי)

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

##### יצירת רשת התשתית

1. הפעל את המחשב, נקודת הגישה וההתקן.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור שמופיע על שולחן העבודה של Macintosh.

4. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה MAC_Installer > הסמל Installer OS X.

5. לחץ Continue.

6. קרא את הסכם הרשיון ולחץ על Continue.

7. לחץ על Agree כדי להסכים לתנאי הרשיון.

8. כאשר מופיעה במחשב שלך הודעה המתריעה שכל היישומים יסגרו, לחץ על Continue.

9. לחץ על הלחצן Wireless Network Setting ב-User Options Pane.

10. בחר באפשרות Using the WPS button, ולחץ על Next.

    - בדגמים התומכים בלחצן WPS, יופיע החלון שלעיל.

    - אם ההתקן שלך מחובר באמצעות כבל USB, החלון שלעיל לא יופיע. נתק את כבל ה-USB אם ברצונך להגדיר רשת אלחוטית באמצעות לחצן WPS.

    - אם ברצונך להגדיר רשת אלחוטית באמצעות כבל ה-USB, עיין בנקודת גישה באמצעות כבל USB.

11. החלון הבא מבקש ממך לבדוק אם נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) תומכת ב-WPS או לא.

    אם נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) כוללת לחצן WPS, בחר כן ולחץ על הבא.

12. בצע את ההוראות שבחלון כדי להגדיר רשת אלחוטית.

    - בדגמים עם מסך תצוגה, בצע את השלבים שלהלן:

      1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה במשך 2-4 שניות.

         ההתקן ממתין במשך עד 2 דקות ללחיצה על לחצן ה-WPS בנקודת הגישה (או בנתב).

      2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

         ההודעות מוצגות במסך התצוגה בסדר הבא:

         - Connecting: המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

         - Connected: כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

         - SSID Type: לאחר השלמת תהליך חיבור הרשת האלחוטית, יופיע בתצוגה מידע SSID של נקודת הגישה.

    - בדגמים ללא מסך תצוגה, בצע את השלבים שלהלן:

      1. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (WPS) בלוח הבקרה למשך ‎2‎ - 4 שניות עד שנורית המצב תתחיל להבהב במהירות.

         ההתקן מתחיל בהתחברות לרשת האלחוטית. הנורית מהבהבת באיטיות למשך שתי דקות לכל היותר עד ללחיצה על לחצן PBC בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

      2. לחץ על לחצן WPS ‏(PBC) בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי).

         - נורית ה-WPS מהבהבת במהירות. המכשיר מתחבר לנקודת הגישה (או נתב אלחוטי).

         - כאשר ההתקן מחובר בהצלחה לרשת האלחוטית, נורית ה-WPS נשארת דולקת.

13. הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. עם השלמת ההתקנה, לחץ על Quit.

    לאחר השלמת חיבור הרשת האלחוטית, עליך להתקין מנהל התקן להדפסה מתוך יישום (ראה התקנה עבור Macintosh).

#### אד-הוק באמצעות כבל USB

אם אין ברשותך נקודת גישה (AP), תוכל עדיין לחבר את ההתקן באופן אלחוטי למחשב על-ידי הגדרת רשת אלחוטית מסוג אד-הוק באמצעות ההנחיות הפשוטות הבאות.

##### פריטים להכנה

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

- כבל USB

##### יצירת רשת אד-הוק ב-Macintosh

1. בדוק אם כבל ה-USB מחובר למכשיר.

2. הפעל את המחשב ואת מכשיר הרשת האלחוטית.

3. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

4. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור שמופיע על שולחן העבודה של Macintosh.

5. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה MAC_Installer > הסמל Installer OS X.

6. לחץ Continue.

7. קרא את הסכם הרשיון ולחץ על Continue.

8. לחץ על Agree כדי להסכים לתנאי הרשיון.

9. כאשר מופיעה במחשב שלך הודעה המתריעה שכל היישומים יסגרו, לחץ על Continue.

10. לחץ על Wireless Network Setting ב-User Options Pane.

11. התוכנה מחפשת את התקני הרשת האלחוטית.

    אם החיפוש נכשל, בדוק אם כבל ה-USB מחובר כראוי בין המחשב להתקן ולבצע את ההוראות המופיעות בחלון.

12. לאחר חיפוש הרשתות האלחוטיות, מופיעה רשימה של רשתות אלחוטיות שההתקן חיפש.

    אם ברצונך להשתמש בהגדרת ברירת המחדל של מצב אד-הוק של Samsung, בחר את הרשת האלחוטית האחרונה ברשימה שNetwork Name ‏(SSID) שלה הוא Portthru ו-Signal הוא Printer Self Network.

    לאחר מכן לחץ Next.

    אם ברצונך להשתמש בהגדרות אד-הוק אחרות, בחר רשת אלחוטית אחרת מהרשימה.

    אם ברצונך לשנות הגדרות אד-הוק, לחץ על הלחצן Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: הזן את שם ה-SSID (ה-SSID הוא תלוי-רישיות).

    - Operation Mode: בחר אד-הוק.

    - Channel: בחר את הערוץ (Auto Setting או 2,412‎ MHz עד 2,467‎ MHz).

    - Authentication: בחר סוג אימות.

      Open System: לא נעשה שימוש באימות וייתכן שייעשה שימוש בהצפנה, בהתאם לצורך באבטחת נתונים.

      Shared Key: נעשה שימוש באימות. התקן בעל מפתח WEP מתאים יכול לגשת לרשת.

    - Encryption: בחר את ההצפנה (ללא, ‏WEP64, ‏WEP128).

    - Network Key: הזן את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

    - Confirm Network Key: אשר את הערך של מפתח רשת ההצפנה.

    - WEP Key Index: אם אתה משתמש בהצפנת WEP, בחר את WEP Key Index המתאים.

    חלון האבטחה של הרשת האלחוטית מופיע כאשר לרשת אד-הוק יש הגדרת אבטחה.

    בחר Open System או Shared Key עבור האימות ולחץ על Next.

    - WEP ‏(Wired Equivalent Privacy) הוא פרוטוקול אבטחה המונע גישה בלתי מורשית לרשת האלחוטית שלך. WEP מצפין את חלק הנתונים של כל מנה המועברת ברשת האלחוטית באמצעות מפתח הצפנת WEP של 64-bit או 128-bit.

13. החלון שמציג את הגדרות הרשת האלחוטית מופיע. בדוק את ההגדרות ולחץ על Next.

    לפני הזנת כתובת ה-IP של ההתקן, עליך להכיר את פרטי תצורת הרשת של המחשב. אם תצורת הרשת של המחשב מוגדרת ל-DHCP, הגדרת הרשת האלחוטית אמורה להיות DHCP גם כן. בדומה, אם תצורת הרשת של המחשב מוגדרת ל'סטטי', הגדרת הרשת האלחוטית אמורה להיות 'סטטי' גם כן.

    אם המחשב מוגדר ל-DHCP וברצונך להשתמש בהגדרה 'סטטי' של הרשת האלחוטית, עליך לפנות למנהל הרשת כדי לקבל את כתובת ה-IP הסטטית.

    - בשיטת DHCP

      אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא DHCP, בדוק אם DHCP מופיע בחלון Wireless Network Setting Confirm. אם מוצג 'סטטי', לחץ על Change TCP/IP כדי לשנות את שיטת ההקצאה ל Receive IP address automatically (DHCP)‎.

    - עבור שיטת 'סטטי'

      אם שיטת ההקצאה של כתובות IP היא 'סטטי', בדוק אם 'סטטי' מופיע בחלון הגדרת הרשת האלחוטית אושרה. אם מוצג 'DHCP', לחץ על שנה TCP/IP כדי להזין את כתובת ה-IP וערכים אחרים של תצורת רשת עבור ההתקן.

      לדוגמה,

      אם פרטי הרשת של המחשב מוצגים באופן הבא:

      - כתובת IP:‏ 169.254.133.42

      - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0

      אז פרטי הרשת של ההתקן אמורים להיות:

      - כתובת IP:‏ 169.254.133.43

      - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0 (השתמש במסיכת רשת המשנה של המחשב)

      - שער: 169.254.133.1

14. כאשר יופיע החלון המודיע לך כי חיבור כבל הרשת מאושר, נתק את כבל הרשת ולחץ על הבא.

    אם כבל הרשת מחובר, ייתכן כי יהיה קושי לאתר את ההתקן בעת הגדרת הרשת האלחוטית.

15. הרשת האלחוטית מתחברת בהתאם לתצורת הרשת.

16. הגדרת הרשת האלחוטית הושלמה. עם השלמת ההתקנה, לחץ על Quit.

    לאחר השלמת חיבור הרשת האלחוטית, עליך להתקין מנהל התקן להדפסה מתוך יישום (ראה התקנה עבור Macintosh).

### שימוש בכבל רשת

לא ניתן יהיה להשתמש במאפיין זה בהתקנים שלא תומכים ביציאת הרשת (ראה מבט מאחור).

המכשיר שברשותך הוא מכשיר התואם לרשת. כדי לאפשר למכשיר לעבוד עם הרשת שלך, תצטרך לבצע כמה הליכי תצורה.

- לאחר השלמת חיבור הרשת האלחוטית, עליך להתקין מנהל התקן להדפסה מתוך יישום (ראה התקנת מנהל התקן ברשת).

- פנה למנהל הרשת, או לאדם שהגדיר את הרשת האלחוטית, לקבלת מידע אודות תצורת הרשת.

#### פריטים להכנה

- נקודת גישה

- מחשב מחובר לרשת

- תקליטור תוכנה שצורף להתקן

- מכשיר שבו מותקן ממשק רשת אלחוטית

- כבל רשת

#### הדפסת דוח תצורת רשת

באפשרותך לזהות את הגדרות הרשת של ההתקן על-ידי הדפסת דוח תצורת רשת.

ראה הדפסת דוח תצורת רשת.

#### הגדרת IP באמצעות תוכנית SetIP (מערכת הפעלה Windows)

תוכנית זו משמשת להגדרה ידנית של כתובת IP של הרשת עבור ההתקן שלך תוך שימוש בכתובת ה-MAC שלו כדי ליצור תקשורת עם ההתקן. כתובת ה-MAC היא מספר הסדרה של החומרה של מימשק הרשת, וניתן למצוא אותה באמצעות דו"ח תצורת רשת.

ראה הגדרת כתובת IP.

#### הגדרת התצורה של הרשת האלחוטית של ההתקן

לפני שתתחיל, עליך לדעת את שם הרשת (SSID) של הרשת האלחוטית שלך ואת מפתח הרשת, אם היא מוצפנת. מידע זה הוגדר כאשר נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) הותקנה. אם אינך מכיר את פרטי הסביבה האלחוטית שלך, שאל את האדם שהגדיר את הרשת שלך.

כדי להגדיר תצורה של פרמטרי אלחוט, ניתן להשתמש ב-SyncThru™ Web Service.

#### שימוש ב-SyncThru™ Web Service

לפני שתתחיל להגדיר את התצורה של פרמטרי האלחוט, בדוק את מצב חיבור הכבל.

1. בדוק אם כבל הרשת מחובר להתקן. אם לא, חבר את המכשיר באמצעות כבל רשת רגיל.

2. הפעל דפדפן אינטרנט כגון Internet Explorer‏, Safari או Firefox והזן את כתובת ה-IP החדשה של ההתקן שלך בחלון הדפדפן.

   לדוגמה,

3. לחץ Login בקצה הימני העליון של אתר האינטרנט SyncThru™ Web Service.

4. הקלד ID ו-Password ולאחר מכן לחץ על Login.

   - ‏‏ID: ‏‏‏admin‏

   - ‏‏‏‏Password: ‏‏‏‏sec00000‏

5. כאשר החלון SyncThru™ Web Service נפתח, לחץ על Network Settings.

6. לחץ על Wireless‏ > Wizard.

   Wizard יסייע לך להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית. עם זאת, אם ברצונך להגדיר את הרשת האלחוטית ישירות, בחר באפשרות Custom.

7. בחר את Network Name(SSID)‎ היחיד המופיע ברשימה.

   - SSID‏: SSID (מזהה ערכת שירות) הוא שם המזהה רשת אלחוטית. נקודות גישה והתקנים אלחוטיים המנסים להתחבר לרשת אלחוטית מסוימת מוכרחים להשתמש באותו SSID. SSID הוא תלוי-רישיות.

   - Operation Mode‏: Operation Mode מתייחס לסוג החיבורים האלחוטיים (ראה שם ומפתח רשת של רשת אלחוטית).

     - Ad-hoc: מצב המאפשר להתקנים אלחוטיים לתקשר זה עם זה ישירות בסביבת עמית-לעמית.

     - Infrastructure: מאפשר להתקנים אלחוטיים לתקשר זה עם זה דרך נקודת גישה.

   אם Operation Mode של הרשת הוא Infrastructure, בחר את ה-SSID של נקודת הגישה. אם Operation Mode הוא Ad-hoc, בחר את ה-SSID של המכשיר. שים לב ש "portthru" הוא SSID ברירת המחדל של ההתקן.

8. לחץ על Next.

   אם מופיע חלון הגדרת אבטחה אלחוטית, הזן את הסיסמה הרשומה (מפתח רשת) ולחץ על Next.

9. מופיע חלון אישור, בדוק את הגדרת האלחוט. אם ההתקנה נכונה, לחץ על Apply.

   נתק את כבל הרשת (רגיל או רשת). המכשיר אמור להתחיל לתקשר עם הרשת באופן אלחוטי. במקרה של מצב אד-הוק, ניתן להשתמש בו-זמנית ברשת LAN אלחוטית וקווית.

### הפעלה וכיבוי של רשת ה-Wi-Fi

אם ההתקן שברשותך כולל מסך תצוגה, תוכל להפעיל/לכבות את ה-Wi-Fi גם מלוח הבקרה של ההתקן, באמצעות התפריט Network.

1. בדוק אם כבל הרשת מחובר למכשיר. אם לא, חבר את המכשיר באמצעות כבל רשת רגיל.

2. הפעל דפדפן אינטרנט כגון Internet Explorer‏, Safari או Firefox והזן את כתובת ה-IP החדשה של ההתקן שלך בחלון הדפדפן.

   לדוגמה,

3. לחץ Login בקצה הימני העליון של אתר האינטרנט SyncThru™ Web Service.

4. הקלד ID ו-Password ולאחר מכן לחץ על Login.

   - ‏ID‏: ‏‏‏admin‏‏

   - ‏‏‏Password: ‏sec00000‏‏

5. כאשר החלון SyncThru™ Web Service נפתח, לחץ על Network Settings.

6. לחץ על Wireless > ‏Custom.

   באפשרותך גם להפעיל או לכבות את רשת ה-Wi-Fi.

### הגדרת Wi-Fi Direct להדפסה ניידת

Wi-Fi Direct הוא שיטת חיבור קלה הגדרה מסוג עמית לעמית עבור המדפסת שלך והתקן נייד, המספקת חיבור מאובטח וקצב העברה משופר לעומת מצב אד הוק.

עם Wi-Fi Direct, באפשרותך לחבר את המדפסת שלך לרשת Wi-Fi Direct ובה בעת להתחבר לנקודת גישה. כמו כן, באפשרותך להשתמש ברשת קווית וברשת Wi-Fi Direct בו-זמנית, כך שמשתמשים מרובים יכולים לגשת ולהדפיס מסמכים הן מ-Wi-Fi Direct והן מרשת קווית.

- אין באפשרותך להתחבר לאינטרנט דרך Wi-Fi Direct של המדפסת.

- רשימת הפרוטוקולים הנתמכים עשויה להיות שונה מזו של הדגם שברשותך. רשתות Wi-Fi Direct לא תומכות ב-IPv6, סינון רשתות, IPSec, ‏WINS ושירותי SLP.

#### הגדרת Wi-Fi Direct

באפשרותך להפעיל את המאפיין Wi-Fi Direct באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

##### ממחשב המחובר באמצעות USB (מומלץ)

- בעת הגדרה מתקליטור התוכנות המצורף, ראה נקודת גישה דרך כבל USB.

  - משתמש Windows, ראה נקודת גישה באמצעות כבל USB.

  - משתמש Macintosh, ראה נקודת גישה באמצעות כבל USB.

- לאחר השלמת התקנת מנהל ההתקן, ניתן להגדיר את מנהל המדפסת הקל של Samsung ולבצע שינויים ב-Wi-Fi Direct.

  מנהל המדפסת הקל של Samsung זמין עבור משתמשי מערכות ההפעלה Windows ו-Macintosh בלבד.

  - מהתפריט התחל, בחר תוכניות או כל התוכניות > Samsung Printers‏ > Samsung Easy Printer Manager‏ > הגדרות התקן ‏> רשת.

    - Wi-Fi Direct מופעל/כבוי: בחר פועלת כדי להפעיל.

    - שם התקן: הזן את שם המדפסת לחיפוש המדפסת שלך ברשת אלחוטית. כברירת מחדל, שם ההתקן הוא שם הדגם.

    - כתובת IP: הזן את כתובת ה-IP של המדפסת. כתובת IP זו משמשת רק עבור הרשת המקומית ולא עבור הרשת הקווית או האלחוטית של התשתית. מומלץ להשתמש בכתובת ה-IP המקומית המשמשת כברירת מחדל (כתובת ה-IP המקומית של המדפסת המשמשת כברירת מחדל עבור Wi-Fi Direct היא 192.168.3.1)

    - בעלי הקבוצה: הפעל אפשרות זו כדי להקצות את המדפסת לבעלים של קבוצת Wi-Fi Direct. בעלי הקבוצה פועל באותו אופן כמו נקודת גישה אלחוטית. מומלץ להפעיל אפשרות זו.

    - מפתח רשת: אם המדפסת שלך היא בעלי הקבוצה, נדרש מפתח רשת כדי שהתקנים ניידים אחרים יתחברו למדפסת שלך. באפשרותך להגדיר מפתח רשת בעצמך, או לזכור את מפתח הרשת שסופק, הנוצר באופן אקראי כברירת מחדל.

##### מההתקן (התקנים עם מסך תצוגה)

- בחר Network‏ > Wireless ‏> Wi-Fi Direct מלוח הבקרה.

- הפעל את Wi-Fi Direct.

##### ממחשב המחובר ��רשת

אם המדפסת שלך משתמשת בכבל רשת או בנקודת גישה אלחוטית, באפשרותך להפעיל ולהגדיר את Wi-Fi Direct מתוך SyncThru™ Web Service.

- גש ל-SyncThru™ Web Service, בחר Settings‏ > Network Settings‏ ‏> Wireless‏ > Wi-Fi Direct.

- הפעל או השבת את Wi-Fi Direct והגדר אפשרויות אחרות.

- עבור משתמשי Linux OS:

  - הדפס דוח של תצורת רשת IP כדי לבדוק את הפלט (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

  - גש ל-SyncThru Web Service, בחר Settings‏ > Network Settings‏ ‏> Wireless‏ > Wi-Fi Direct.

  - הפעל או השבת את Wi-Fi Direct.

#### הגדרת ההתקן הנייד

- לאחר הגדרת Wi-Fi Direct מהמדפסת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד שבו אתה משתמש כדי להגדיר בו את Wi-Fi Direct.

- לאחר הגדרת Wi-Fi Direct, יהיה עליך להוריד יישום להדפסה מהנייד (לדוגמה: Samsung Mobile printer) כדי להדפיס מהטלפון החכם שלך.

- כאשר תמצא את המדפסת שאליה ברצונך להתחבר מההתקן הנייד שלך, בחר את המדפסת ונורית ה-LED של המדפסת תהבהב. לחץ על לחצן WPS במדפסת, והיא תחובר להתקן הנייד שלך.

- אם ההתקן הנייד שלך לא תומך ב-WPS, עליך להזין "מפתח רשת" של מדפסת במקום ללחוץ על לחצן WPS.

### פתרון בעיות

#### בעיות במהלך ההגדרה או התקנת מנהל ההתקן

##### לא נמצאו מדפסות

- ייתכן שההתקן לא מופעל. הפעל את המחשב ואת ההתקן.

- כבל ה-USB אינו מחובר בין המחשב למכשיר. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- ההתקן אינו תומך ברשת אלחוטית. בדוק את המדריך למשתמש של ההתקן הכלול בתקליטור התוכנה שצורף להתקן והכן התקן רשת אלחוטית.

##### החיבור נכשל - SSID לא נמצא

- ההתקן לא מצליח למצוא את שם הרשת (SSID) שבחרת או הזנת. בדוק את שם הרשת (SSID) בנקודת הגישה ונסה להתחבר שוב.

- נקודת הגישה אינה מופעלת. הפעל את נקודת הגישה.

##### החיבור נכשל - אבטחת חיבור בלתי חוקית

- האבטחה לא מוגדרת כהלכה. בדוק את האבטחה שהוגדרה בנקודת הגישה ובמכשיר.

##### החיבור נכשל - שגיאת חיבור כללית

- המחשב אינו מקבל אותות מהמכשיר. בדוק את כבל ה-USB ואת אספקת החשמל בהתקן.

##### החיבור נכשל - רשת חוטית מחוברת

- ההתקן מחובר באמצעות כבל רשת קווית. הסר את כבל הרשת הקווית מהמכשיר.

##### שגיאת חיבור PC

- לכתובת הרשת המוגדרת אין אפשרות לחבר בין המחשב למכשיר.

  - בסביבת רשת של DHCP

    המדפסת מקבלת את כתובת ה-IP באופן אוטומטי (DHCP) כאשר המחשב מוגדר ל-DHCP.

  - בסביבת רשת סטטית

    ההתקן משתמש בכתובת הסטטית כאשר המחשב מוגדר לכתובת סטטית.

    לדוגמה,

    אם פרטי הרשת של המחשב הם:

    - כתובת IP:‏ 169.254.133.42

    - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0

    אז פרטי הרשת של ההתקן אמורים להיות:

    - כתובת IP:‏ 169.254.133.43

    - מסיכת רשת משנה: 255.255.0.0 (השתמש במסיכת רשת המשנה של המחשב)

    - שער: 169.254.133.1

#### בעיות אחרות

אם נתקלת בבעיות בעת שימוש בהתקן ברשת, עיין בפרטים הבאים:

לקבלת מידע על נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי), עיין במדריך למשתמש שלהם.

- ייתכן שהמחשב שלך, נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי), או ההתקן אינם מופעלים.

- בדוק את הקליטה האלחוטית סביב המכשיר. אם הנתב רחוק מההתקן או שקיים מכשול, ייתכן שתיתקל בקשיים בקליטת האות.

- בצע כיבוי והפעלה מחדש של נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי), ההתקן והמחשב. לפעמים, כיבוי והפעלה מחדש יכולים לשחזר את התקשורת ברשת.

- בדוק אם תוכנת חומת האש (V3 או Norton) חוסמת את התקשורת.

  אם המחשב וההתקן מחוברים באותה רשת ואינם נמצאים בחיפוש, ייתכן שתוכנת חומת אש חוסמת את התקשורת. עיין במדריך למשתמש של התוכנה כדי לכבות אותה ונסה שוב לחפש את ההתקן.

- בדוק אם כתובת ה-IP של המכשיר הוקצתה כראוי. באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP על-ידי הדפסת דוח תצורת רשת.

- בדוק אם בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי) מוגדרת אבטחה (סיסמה). אם קיימת סיסמה, פנה למנהל נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי).

- בדוק את כתובת ה-IP של ההתקן. התקן מחדש את מנהל ההתקן ושנה את ההגדרות להתחברות למכשיר ברשת. בשל המאפיינים של DHCP, כתובת ה-IP שהוקצתה יכולה להשתנות אם המכשיר אינו נמצא בשימוש למשך זמן רב, או אם נקודת הגישה התאפסה.

  רשום את כתובת ה-MAC של המוצר כאשר תגדיר את שרת ה-DHCP בנקודת הגישה (או בנתב האלחוטי). לאחר מכן תוכל תמיד להשתמש בכתובת ה-IP המוגדרת עם כתובת ה-MAC. באפשרותך לזהות את כתובת ה-MAC של ההתקן על-ידי הדפסת דוח תצורת רשת (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

- בדוק את הסביבה האלחוטית. ייתכן שלא תוכל להתחבר לרשת בסביבת תשתית שבה יש להקליד את פרטי המשתמש לפני החיבור לנקודת הגישה (או לנתב האלחוטי).

- המכשיר תומך ב-IEEE 802.11 b/g/n ו-Wi-Fi בלבד. סוגי תקשורת אלחוטית אחרים (לדוגמה, Bluetooth) אינם נתמכים.

- בעת השימוש במצב אד-הוק במערכות הפעלה כגון Windows Vista, ייתכן שתצטרך לקבוע את הגדרת החיבור האלחוטי בכל פעם שתשתמש בהתקן האלחוטי.

- לא ניתן להשתמש בו זמנית במצב תשתית ובמצב אד-הוק בהתקני הרשת האלחוטית של Samsung.

- המכשיר נמצא בטווח של הרשת האלחוטית.

- המכשיר נמצא הרחק ממכשולים שעלולים לחסום את האות האלחוטי.

  הזז חפצי מתכת גדולים שנמצאים בין נקודת הגישה (או הנתב האלחוטי) לבין המכשיר.

  ודא שהמכשיר ונקודת הגישה האלחוטית (או הנתב האלחוטי) אינם מופרדים על-ידי מוטות, קירות או עמודי תמיכה המכילים מתכת או בטון.

- המכשיר נמצא הרחק מהתקנים אלקטרוניים שעשויים לשבש את האות האלחוטי.

  התקנים רבים יכולים לשבש את האות האלחוטי, לרבות תנור מיקרוגל וחלק מהתקני Bluetooth.

- כאשר תצורת נקודת הגישה 0או הנתב האלחוטי) משתנה, עליך להגדיר שוב את הרשת האלחוטית של המוצר.