## Järj.aset

### Laitteen aset.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Laitteen aset. ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Alkuasetus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Laitteen tunnus | Asettaa laitteen tunnuksen, joka tulostuu kunkin lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Faksinumero | Asettaa faksinumeron, joka tulostuu kunkin lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Paivays & aika | Asettaa päivämäärän ja kellonajan
Kellotila | Valitsee muodon ajannäytölle välillä 12 h - 24 h.

Lomakevalikko

- Pois: Tulostaa normaalissa tilassa.

- Yks. lomake: Tulostaa kaikki sivut ensimmäisen lomakkeen avulla.

- Kaksoislomake: Tulostaa sivun etupuolen ensimmäisen lomakkeen avulla ja takapuolen toisen lomakkeen avulla.

Valitse lomake | Lomakkeen peite on tulostimen massamuistilaitteeseen (HDD) erityisessä tiedostomuodossa tallennettu kuva, joka voidaan tulostaa kerroksina mihin tahansa asiakirjaan.
K.levytaustat. | Kun se on Paalla, se tallentaa asiakirjat massamuistilaitteeseen (HDD) verkkotulostusta varten.
Kieli | Määrittää tekstin kielen, joka tulee ohjauspaneelin näyttöön.
Oletustila | Asettaa laitteen oletustilan koskien faksitilaa, kopiointitilaa tai skannaustilaa.
Oletuspaperikoko | Voit valita paperin oletuskoon.
Virransaasto | Määritä, miten kauan tulostin odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä. Kun laite ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Sk. v.saasto | Asettaa, kuinka kauan laitteen skanneriosa odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä. Kun skanneri ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Jarj. aikak. | Asettaa laitteen muistiin ajan aikaisemmin käytetyistä kopiointiasetuksista. Kun aika on umpeutunut, laite palauttaa kopioinnin oletusasetukset.
Tyon aikakatk. | Määrittää ajan, jonka tulostin odottaa ennen sellaisen tulostustyön viimeisen sivun tulostamista, joka ei lopu sivuntulostamiskomentoon.

Aktivointitap.

Voit asettaa tilan virransäästötilasta heräämiseksi. Aseta kohde päälle.

- Pain. painall. Painaessasi mitä tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta laite herää virransäästötilasta.

- Skanneri: Kun laitat paperia sisään asiakirjojen syöttölaitteeseen, laite herää virransäästötilasta.

- Tulostin: Kun avaat tai suljet skannausyksikön, laite herää virransäästötilasta.

Autom. jatk.

Määritä, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa.

- Pois: Jos paperin sopimattomuus ilmenee, laite odottaa, kunnes laitat oikean paperin.

- Paalla: Jos paperi ei vastaa asetusta, tulostin tuo näyttöön virhesanoman. Tulostin odottaa 30 sekunnin ajan, sitten se poistaa sanoman näytöstä automaattisesti ja jatkaa tulostusta.

- Korkeud. saato

- Korkeuden säätö

Optimoi tulostuslaatu laitteen korkeuden mukaan.

Autom. r. v. | Voit liittää jokaisen rivin jatkoksi tarvittavan rivinvaihdon, mikä hyödyttää Unix- tai DOS-käyttäjiä.
Laitteisto-ohj. versio | Näyttää tuotteen laiteohjelmiston version.
Automaattinen täydennys | Tarjoaa ehdotuksia samalla, kun kirjoitat sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa. Tämä mahdollistaa tietojen löytämisen ja valitsemisen ilman niiden kirjoittamista kokonaan.

- Kas. ketjutus

- Aut. kas.vaihto

Määrittää, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa. Jos esimerkiksi sekä kasetti 1 että kasetti 2 täytetään samankokoisella paperilla, laite tulostaa automaattisesti kasetista 2 sen jälkeen, kun kasetista 1 loppuu paperi.

Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos valitsit Automaattinen kohdalle Paperilähde tulostinohjaimesta.

Paper. Korvaus Paperin korvaaminen | Korvaa automaattisesti tulostinohjaimen paperikoon Letterin ja A4:n välisen paperin sopimattomuuden estämiseksi. Jos esimerkiksi kasetissa on A4-paperia, mutta tulostinohjaimessa paperikooksi on määritetty Letter, laite tulostaa A4-paperille ja päinvastoin.
koko on väärä | Määritä, ohitatko paperin väärän koon virheen vai et. Valitse Pois, sen jälkeen laite ei lopeta tulostusta, vaikka paperin koko olisikin väärä.
TulTyhjaSivu | Tulostin saa selville tietokoneen tulostustiedoista sen, onko sivu tyhjä vai ei. Voit asettaa joko tyhjän sivun tulostuksen tai sen ohituksen.

Monikäyttölokero

- Tila: Valitsee sen monilokerotilan, jota haluat käyttää.

- Oletuslokero: Valitsee oletuksena käytettävän lokeron.

Oletuslähde | Valitsee oletuksena käytettävän kasetin.
Osoitteisto | Näyttää tai tulostaa puhelinluettelon tai sähköpostiosoitteiden luettelon.

Yllapito

- Puhd. rumpu: Puhdistaa kasetin OPC-rummun tulostamalla arkin.

- Puhd. k. yks. Puhdistaa kiinn.yks. tulostamalla arkin.

- Poista tyhj.s. Tämä valinta tulee esiin vain silloin, kun väriainekasetti on tyhjä.

- Tarv. tiedot: Antaa sinun tarkistaa, montako sivua on tulostettu ja paljonko väriainetta kasetissa on jäljellä.

- Vah. var. ilm. Jos kasetin väriaine on loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus vai ei.

- Paper. pinoam. Jos käytät laitetta kosteassa tilassa tai käytät ilmankosteuden takia kostunutta tulostusmateriaalia, tulostekasetissa olevat tulosteet voivat käpristyä, eivätkä ne ehkä pinoudu oikein. Jos näin on, määritä laite käyttämään tätä toimintoa, jotta tulosteet pinoutuvat kunnolla. Kyseisen toiminnon käyttö hidastaa kuitenkin tulostusta.

Tuo asetus | Tuo USB-muistitikkuun tallennetut tiedot laitteeseen.
Vientiasetus | Vie USB-muistitikkuun tallennetut tiedot laitteeseen.
Varinsaasto | Tämän tilan käyttöönotto pidentää väriainekasetin käyttöikää ja pienentää sivun tulostuskustannuksia tavalliseen tilaan verrattuna, mutta se heikentää tulostuslaatua.
Hiljainen tila | Voit vähentää tulostusääntä laittamalla tämän valikon päälle. Tulostusnopeus ja -laatu saattavat kuitenkin heikentyä.

Eko-asetuks.

Mahdollistaa tulostusresurssien säästön ja taloudellisen tulostuksen

- Oletustila: Valitse, laitetaanko Eko-tila päälle vai pois päältä.

  Pakotettu (Käyt.-pakot.): Asettaa Eko-tilan päälle salasanalla. Jos käyttäjä haluaa laittaa Eko-tilan päälle/pois, käyttäjän tulee antaa salasanan.

- Val. lampotila (Val. lampotila): Valitsee eko-mallin, joka on asetettu SyncThru™ Web Service -ohjelmasta.

Tyhj. asetus | Palauttaa laitteen tehdasoletusasetukset.

### Pap.asetukset

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Pap.asetukset ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Paperin asetus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Paperikoko | Määrittää paperikooksi A4, Letter tai muun tarpeitasi vastaavan paperikoon.
Paperityyppi | Valitsee paperityypin kullekin kasetille.
Paperilahde | Valitsee, mistä kasetista paperia käytetään.
Reunus | Asettaa asiakirjan reunukset.
Kasetin vahvistus | Aktivoi kasetinvahvistusilmoituksen. Jos avaat ja suljet kasetin, tulee esiin ikkuna, jossa tiedustellaan, asetetaanko juuri avatulle kasetille paperikoko ja -tyyppi.

### Aani/voimakk.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Aani/voimakk. ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Alkuasetus > Ääni/voimakkuus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Nappainaani | Ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on On, ääni kuuluu aina, kun näppäintä painetaan.
Halytysaani | Ottaa hälytysäänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun tämän asetuksena on On, toistetaan hälytysääni, kun tapahtuu virhe tai kun faksitietoliikenne päättyy.

Kaiutin

Ottaa käyttöön puhelinlinjan äänet, kuten valintaäänen tai faksiäänen, kaiuttimen kautta tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on Tietoliikenne, kaiutin on päällä, kunnes etälaite vastaa.

Voit säätää äänenvoimakkuuden tasoa käyttäen toimintoa On Hook Dial. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta vain, kun puhelinlinja on yhdistetty.

1. Paina (faksi) ohjauspaneelista.

2. Paina On Hook Dial. Soittoääni kuuluu kaiuttimesta.

3. Paina nuolia, kunnes kuulet haluamasi äänenvoimakkuuden.

4. Tallenna muutos ja palaa valmiustilaan painamalla On Hook Dial.

Soittoaani | Säätää soittoäänen voimakkuutta. Soittoäänen voimakkuusasetukset ovat Pois, Pieni, Norm. ja Suuri.

### Raportti

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Raportti ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Raportit kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Valikkokartta | Voit tulostaa valikkokartan, jossa näkyvät laitteen kulloisetkin määritykset ja asetukset.
Kaikki rap. | Tulostaa kaikenlaisia tämän laitteen tarjoamia raportteja.
Asetukset | Voit tulostaa raportin laitteen yleiskokoonpanosta.

- Tarv. tiedot

- Tarvikkeiden tiedot

Tulostaa tarvikkeiden tietojen sivun.

Osoitteisto | Tulostaa kaikki sillä hetkellä laitteen muistiin tallennetut sähköpostiosoitteet.
Esittelysivu | Voit tulostaa esittelysivun, jolla voit tarkistaa, tulostaako laite oikein.
Faksin lahetys | Tulostaa lähetysraportin faksityön faksinumeron, sivujen määrän, työhön kuluneen ajan, tiedonsiirtotilan ja lähetyksen onnistumistiedot. Laite voidaan asettaa tulostamaan automaattisesti lähetysvahvistusraportti jokaisen faksityön jälkeen.
Faksi lahet. | Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä fakseista.
Faksi vast.ot. | Tulostaa tiedot viimeksi saaduista fakseista ja sähköpostiviesteistä.
Sahkop. lahet. | Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä sähköposteista.

- Ajoitetut tyot

- Ajoitetut faksityöt

Tulostaa viimeksi tallennetun, viivästettyjen faksien asiakirjaluettelon sekä niiden aloitusajan ja kunkin toimenpiteen tyypin.

Roskafaksi | Tulostaa faksinumerot, jotka on määritetty roskafaksinumeroiksi.

- Verkon maarit.

- Verkon määritykset

Tulostaa tiedot laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.

- Kaytt. todenn.

- Paikallisen käyttäjän todennus

Tulostaa valtuutetut käyttäjät, joiden sallitaan käyttää sähköpostitoimintoa.

PCL-fontti | Tulostaa PCL-fonttiluettelon.

- PS-fontti

- PS3-fonttil.

Tulostaa PS/PS3-fonttiluettelon.

EPSON-fontti | Tulostaa EPSON-fonttiluettelon.
KSC5843-fontti | Tulostaa KS5843-fonttiluettelon.
KSC5895-fontti | Tulostaa KS5895-fonttiluettelon.
KSSM-fonttil. | Tulostaa KSSM-fonttiluettelon.

- Verkkok. tod.

- Verkkokäyttäjän todennus

Tulostaa toimialueelle kirjautuneet käyttäjät ja heidän tunnuksensa.

Käyttölaskuri | Tulostaa käyttötietosivun. Käyttötietosivu sisältää tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
Faksiasetukset | Tulostaa faksiraporttien tiedot.

- Tallenn. työt

- Tallennetut työt

Tulostaa sillä hetkellä lisämuistissa tai massamuistilaitteessa (HDD) tallennettuna olevia töitä.

- Työ on valmis

- Valmiit työt

Tulostaa valmiitten töiden luettelon.

Tilitietoraportti | Tämä on käytettävissä vain silloin, kun Työseuranta on otettu käyttöön kohdasta SyncThru™ Web Admin Service. Voit tulostaa kunkin käyttäjän tulostusmääräraportin.

### Yllapito

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Yllapito ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Alkuasetus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Poista tyhj.s. | Kun väriainekasetti on tyhjä, tämä valinta tulee esiin. Voit poistaa tyhjän viestin.
Ohita variaine | Voit asettaa laitteen ohittamaan väriaine tyhjä -viestin ja jatkamaan tulostamista tulevia fakseja lukuunottamatta.
Tarv. kesto | Näyttää tarvikkeen käyttöiän ilmaisimet (katso Tarvikkeiden keston seuranta.)
Vah. var. ilm. | Mukauttaa tason ilmoittamaan väriaineen vähäisyydestä tai sen tyhjentymisestä (katso Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus).

- Sarjanumero

- Sarjanro

Näyttää laitteen sarjanumeron. Hakeutuessasi huoltoon tai rekisteröityessäsi käyttäjäksi Samsungin websivulla tämä on löydettävissä.

Paper. pinoam. | Mahdollistaa automaattisen linkitysominaisuuden kasetteihin silloin, kun yksi kasetti ei ole käytettävissä paperin tyhjentyessä tai ollessa vääränkokoinen, jolloin tällä valinnalla saadaan tulostin syöttämään paperia toisesta käytettävissä olevasta kasetista.
Varillinen | Mahdollistaa värin asettamisen, sellaisia ovat kontrastitaso, värin rekisteröinti, värin tummuusaste jne.
RAM-levy | Asettaa jonkun ram-levyn osan työntallennusalueelle. Tallennusalueen käyttö aktivoi työnhallintavalikon (katso Työn hallinta). Tällä mahdollistuu tietojen lähettäminen tietokoneelta ram-levyn tulostusjonoon.

### Tyhj. asetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Tyhj. asetus ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Palautusasetukset kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Kaikki aset. | Poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot ja palauttaa tehdasasetukset.
Tulostimen asetus | Palauttaa kaikki tulostimen valinnat tehdasasetuksiin.
Paperin asetus | Palauttaa kaikki paperin valinnat tehdasasetuksiin.

- Faksiasetukset

- Faksi, oletus

Palauttaa kaikki faksausasetusten tehdasasetukset.

- Kopiointiaset.

- Kopiointi, oletus

Palauttaa kaikki kopiointiasetusten tehdasasetukset.

- Skann.asetuks.

- Skannaus, oletus

Palauttaa kaikki skannausasetusten tehdasasetukset.

Jarj.asetukset | Palauttaa kaikki järjestelmäasetusten tehdasasetukset.
Verkkoasetuks. | Palauttaa kaikki verkkoasetusten tehdasasetukset (Vaatii uudelleen käynnistämistä).
Osoitteisto | Tyhjentää kaikki muistiin tallennetut sähköpostiosoitteet.

- Faksi lahet.

- Lähetetty raportti

Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä fakseista.

Sahkop. lahet. | Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä sähköposteista.

- Vastaanotetut faksit

- V.ot. f. rap.

- Vastaanotettu raportti

Tyhjentää kaikki tiedot vastaanotetuista fakseista.

### Työn hallinta

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Työn hallinta ohjauspaneelista.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Aktiivinen työ | Näyttää tulostustyöluettelot, jotka odottavat tulostamista.
Tallenna työ | Näyttää tulostustyöluettelot, jotka on tallennettu levylle.
Tied.käyt. | Jos muistissa on jo sama nimi, kun annat uuden tiedostonimen, voit nimetä tiedoston uudelleen tai korvata sen.

### Kuvan korvaus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Kuvan korv. ohjauspaneelista.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Manuaalinen | Voit korvata sisäisen USB-muistin kaikkien tallennettujen tietojen poistamiseksi.

### USB-asetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina USB kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
Tulosta kohteesta | Näyttää tiedostoluettelon paikasta Tiedostonavigointi. Valitse tulostettava tiedosto.
Skannaa->USB | Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Tiedostonhallinta | Näyttää tiedostoluettelon paikasta Tiedostonavigointi. Valitse poistettava tiedosto. You can alustaa USB-laitteen.
Näytä tila | Näyttää jäljellä olevan tilan.

### Emuloinnin asetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina (Menu) > Tulostusasetus > Emulointi ohjauspaneelista.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Emulointit. | Tulostimen kieli määrittää, miten tietokone vaihtaa tietoja tulostimen kanssa.
Asetus | Määrittää tarkemmat asetukset valittuun emulointityyppiin.

### Sahkopostias.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina Asetus > Laitteen asetus > Sähköpostin asetus kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
SMTP-palvelin | Asettaa SMTP-palvelimen konfiguroinnin.
Lähetys itselle | Asettaa lähettämään sähköpostin itsellesi, jotta voit varmuuskopioida sähköpostiviestin tai käyttää sitä muistutuksena.
Oletusvastaanottaja | Asettaa sähköpostin kohteen osoitteen oletukseksi.
Oletuslähettäjä | Asettaa lähettäjän sähköpostiosoitteen oletukseksi.
Oletusaihe | Asettaa sähköpostin aiheen oletukseksi.

### Osoitteiston asetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina Asetus > Laitteen asetus > Osoitteisto kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
Puhelinluettelo | Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa puhelinluettelon luettelon. Voit myös luoda ryhmän.
Sähköposti | Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa sähköpostiluettelon. Voit myös luoda ryhmän.

### Asiakirjakansion asetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

#### Asiakirjakansio-omin.

- Paina (Menu) > Asiakirjakansio > Asiakirjakansio-omin. ohjauspaneelista.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
Lisää skann. | Tallentaa kansioon skannatut asiakirjat. Tallennetun tiedoston nimeksi tulee automaattisesti vuosikuukausipäivätuntisekunti.
Tehtävä kansiosta | Tulostaa asiakirjan kansiosta.

#### Asiakirjakans. määr.

- Paina (Menu) > Asiakirjakansio > Asiakirjakans. määr. ohjauspaneelista.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---
Lisää skann. | Määrittää oletusasetukset asiakirjan tallentamiseksi kansioon.
Tehtävä kansiosta | Määrittää oletusasetukset asiakirjan tulostamiseksi kansiosta.

### Verkkoasetukset

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

- Paina (Menu) > Verkko ohjauspaneelista,

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Verkkoasetus kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto | Kuvaus
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Valitsee oikean protokollan ja määrittää parametrit verkkoympäristön käyttöä varten.

Määritettäviä parametreja on useita. Jos et ole varma, miten parametrit määritetään, jätä ne määrittämättä tai ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.

TCP/IP (IPv6) | Valitsee tämän asetuksen käytettäväksi verkkoympäristössä IPv6:n kautta (katso IPv6-määritys).
Ethernet-nop. | Määritä verkon siirtonopeus.
802.1x | Voit valita käyttäjän todennustavan verkkoliikennettä varten. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
Langaton | Valitsee tämän asetuksen langattoman verkon käyttöä varten.
Tyhj. asetus | Palauttaa verkkoasetukset niiden oletusarvoiksi. (Vaatii uudelleen käynnistämistä).

- Verkon maarit.

- Verkon määritys

Tämä luettelo sisältää tietoja laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.

Verkko Aktivointi | Voit asettaa, käytetäänkö Ethernetiä vai ei.
HTTP-aktiv. | Voit asettaa, käytetäänkö SyncThru™ Web Service -ohjelmaa vai ei.