## Ohjauspaneelin yleiskuvaus

- Tämä ohjauspaneeli saattaa olla erilainen kuin laitteesi ohjauspaneeli, sillä ohjauspaneelit vaihtelevat malleittain. Ohjauspaneeleita on monentyyppisiä.

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso Eri mallien ominaisuudet).

### Tyyppi A

1 | Eco | Mene eko-tilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi tulostettaessa (katso Säästötulostus).
2 | WPS [a] |  | Määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta (katso WPS-painikkeen käyttö ).

Print Screen

Paina tätä painiketta, ja Status LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Jos haluat tulostaa vain aktiivisen näytön, vapauta painike, kun Status LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen. Jos haluat tulostaa koko näytön, vapauta painike sen vilkkuessa.

- Tulosta näyttö -painiketta voi käyttää vain Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmissä.

- Voit käyttää tätä toimintoa avain USB-kaapelilla kytketyn laitteen kanssa.

- Kun aktiivinen ikkuna tai koko näyttö tulostetaan näytöntulostuspainikkeen avulla, laite saattaa käyttää tavallista enemmän väriainetta sen mukaan, mitä tulostetaan.

- Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos laitteen Samsung Easy Printer Manager -ohjelma on asennettuna. Jos olet Macintosh-käyttöjärjestelmän käyttäjä, sinun täytyy ottaa käyttöön Screen Print Settings kohdasta Samsung Easy Printer Manager Print Screen -ominaisuuden käyttämiseksi.

3 | Scan to | Lähettää skannatut tiedot (katso Perusskannaus).
4 | ID Copy | Mahdollistaa henkilökortin, kuten ajokortin, molemman puolen kopioinnin paperin yhdelle puolelle (katso Henkilökortin kopioiminen).
5 | Power |  | Laittaa virran päälle tai pois päältä tai herättää laitteen virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia.
6 | Front -merkkivalo | Kun merkkivalo syttyy, aseta henkilökortin etupuoli skannerin lasille siten, että etupuoli on alaspäin (katso Henkilökortin kopioiminen).
7 | Back -merkkivalo | Kun merkkivalo syttyy, aseta henkilökortin takapuoli skannerin lasille siten, että takapuoli on alaspäin (katso Henkilökortin kopioiminen).

8

Stop/Clear

Pysäyttää toiminnon milloin tahansa. Toimintoja on myös lisää.

- Peruuttaa senhetkisen toiminnon.

- Kokoonpanoraportin tulostaminen: Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti, ja vapauta painike.

- Tarviketietoraportti: Paina -painiketta noin 6 sekunnin ajan.

- Verkon kokoonpanoraportti[a]: Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti, ja vapauta painike.

9

+/- -painikkeet

Mahdollistaa kopioitavien sivujen lukumäärän lisäämisen/vähentämisen. Voit määrittää kopioitavien kopioiden lukumäärän (enintään 99 kopiota) painamalla +/- -painikkeita. Oletusarvo on 1.

- Jos painat +/- -painikkeita, kopioiden lukumäärä lisääntyy/vähentyy yhdellä.

- Jos painat ja pidät painettuna +/- -painikkeita, kopioiden lukumäärä lisääntyy/vähentyy kymmenellä.

10 | Start |  | Käynnistää työn.
11 | Status -merkkivalo | Ilmaisee laitteesi tilan (katso Tilan merkkivalon merkitys).
12 | Toner -merkkivalo | Näyttää väriainekasetin tilan (katso Tilan merkkivalon merkitys).
13 | Näyttö | Näyttää haluamiesi sivujen kopioiden lukumäärän.
[a] vain SCX-340xW Series.

### Tyyppi B

1 | Eco | Mene eko-tilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi tulostettaessa (katso Säästötulostus).
2 | WPS [a] |  | Määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta (katso WPS-painikkeen käyttö ).

Print Screen

Paina tätä painiketta ja näyttö Tulosta näyttö? näyttöruudulla. Jos haluat tulostaa vain aktiivisen näyttöruudun, valitse Aktiivinen. Jos haluat tulostaa koko näyttöruudun, valitse Täysi.

- Tulosta näyttö -painiketta voi käyttää vain Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmissä.

- Voit käyttää tätä toimintoa avain USB-kaapelilla kytketyn laitteen kanssa.

- Kun aktiivinen ikkuna tai koko näyttö tulostetaan näytöntulostuspainikkeen avulla, laite saattaa käyttää tavallista enemmän väriainetta sen mukaan, mitä tulostetaan.

- Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos laitteen Samsung Easy Printer Manager -ohjelma on asennettuna. Jos olet Macintosh-käyttöjärjestelmän käyttäjä, sinun täytyy ottaa käyttöön Screen Print Settings kohdasta Samsung Easy Printer Manager Print Screen -ominaisuuden käyttämiseksi.

3 | ID Copy | Mahdollistaa henkilökortin, kuten ajokortin, molemman puolen kopioinnin paperin yhdelle puolelle (katso Henkilökortin kopioiminen).
4 | Power |  | Laittaa virran päälle tai pois päältä tai herättää laitteen virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia.
5 | Faksi |  | Vaihtaa Faksitilaan.
6 | Kopio |  | Vaihtaa Kopiointitilaan.
7 | Skannaus |  | Vaihtaa Skannaustilaan.
8 | Menu |  | Avaa Valikkotilan ja selaa käytettävissä olevien valikkojen läpi (katso Valikoiden yleiskuvaus).
9 | Nuolet vasemmalle/oikealle |  | Vierittää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä suurentaa tai pienentää arvoja.
10 | OK | Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan.
11 | Back |  | Palauttaa ylempään valikkotasoon.
12 | Start |  | Käynnistää työn.
13 | Stop/Clear |  | Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
14 | Status LED | Ilmaisee laitteesi tilan (katso Tilan merkkivalon merkitys).
15 | Numeronäppäimistöä | Valitsee numeron tai antaa aakkosnumeerisia merkkejä (katso Näppäimistön kirjaimet ja numerot).
16 | On Hook Dial |  | Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista (katso Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa).
17 | Redial/Pause |  | Valitsee viimeksi lähetetyn faksin tai vastaanotetun soittajan tunnuksen uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon(-) faksinumeroon muokkaustilassa (katso Faksinumeron uudelleenvalinta).
18 | Address Book |  | Mahdollistaa usein käytettävien faksinumeroiden tallentamisen tai tallennettujen faksinumeroiden hakemisen (katso Sähköpostiosoitteiden tallentaminen tai Faksiosoitteiston asettaminen).
19 | Näyttö | Näyttää nykyisen tilan ja näyttää kehotuksia käytön aikana.
[a] vain SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Ohjauspaneelin säätäminen

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso Näkymä edestä).