## Présentation des menus

Le panneau de commande permet d’accéder à différents menus pour configurer l’appareil ou utiliser ses fonctions.

- Cette fonction n'est pas prise en charge par les appareils SCX-340x/SCX-340xW Series (voir Vue d’ensemble du panneau de commande).

- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.

- Les menus sont décrits dans le Guide avancé (voir Menus de configuration utiles).

### Accès au menu

1. Appuyez sur la touche Fax, Copier, ou Num sur le panneau de commande selon la fonction à utiliser.

2. Appuyez sur (Menu) jusqu’à ce que le menu souhaité apparaisse sur la dernière ligne de l’écran, puis appuyez sur OK.

3. Appuyez sur les flèches jusqu’à ce que l’élément de menu souhaité apparaisse et appuyez sur OK.

4. Si l’option inclut des sous-menus, répétez l’étape 3.

5. Appuyez sur OK pour valider votre choix.

6. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Eléments | Options
--- | ---
FAX | LUMINOSITE | NORMAL SOMBRE+1- SOMBRE+5 CLAIR+5- CLAIR+1
CONTRASTE | NORMAL SOMBRE+1- SOMBRE+5 CLAIR+5- CLAIR+1
RESOLUTION | STANDARD SUPERIEURE OPTIMALE FAX PHOTO FAX COULEUR
TAILLE NUMER.
ENVOI MULTIPLE
ENV. DIFFERE
FAX (suite) | ENVOI PRIORIT.
TRANSF. | FAX PC
RECEP PROTEGEE | DESACTIVE ACTIVE IMPRIMER
AJOUTER PAGE
ANNULER TACHE

CONFIG. FAX

ENVOI

DELAIS RECOMP.

INTERV RECOMPO

PREFIXE RECOMP

MODE ECM

ENVOI JOURNAL

IMAGE TCR

MODE COMPOS. [a]

CONFIG. FAX (suite)

RECEPTION

MODE RECEPTION

NB. SONNERIES

DONNEES RECEP.

CODE DEM. REC.

REDUCTION AUTO

EFFACER TAILLE

CFG FAX INDES.

MODE DRPD [a]

MODIF. DEFAUT | RESOLUTION LUMINOSITE CONTRASTE TAILLE NUMER.
JOURNAL AUTO | ACTIVE DESACTIVE
FONCT. COPIE | TAILLE NUMER.
RED./AGRAND.
LUMINOSITE | NORMAL SOMBRE+1- SOMBRE+5 CLAIR+5- CLAIR+1
FONCT. COPIE (suite) | CONTRASTE | NORMAL SOMBRE+1- SOMBRE+5 CLAIR+5- CLAIR+1
TYPE DOC. | TEXTE TEXTE/PHOTO PHOTO

MISE EN PAGE

NORMAL

2 PAGES/1

4 PAGES/1

ID COPIE

COPIE AFFICHE

DUPLICATION

REGLER LE FOND | DESACTIVE AUTO Amélior niv.1 Amélior niv.2 EFFACER NIV.1- EFFACER NIV.4

CONFIG. COPIE

MODIF. DEFAUT

TAILLE NUMER.

COPIES

COPIES ASSEMB.

RED./AGRAND.

LUMINOSITE

CONTRASTE

TYPE DOC.

REGLER LE FOND

CONFIG SYSTEME

CONFIG MACHINE

ID MACHINE

Numero de fax

DATE & HEURE

MODE HORLOGE

LANGUE

ECO ENERGIE

EVENMT. REVEIL

Temporis syst.

ALTITUDE

CONTINUER AUTO [b]

Mélange papier

Substit papier [b]

ECO TONER

Parametres Eco

CONFIG PAPIER | FORMAT PAPIER TYPE PAPIER Marge
CONFIG SYSTEME (suite) | SON/VOLUME | TONAL. CLAVIER TONAL. ALARME HAUT-PARLEUR SONNERIE

JOURNAL

JOURNAL GEN.

CONFIGURATION

INFOS CONSO.

CARNET ADRES.

ENVOI DE FAX

Fax envoyé

FAX REÇU

TRAV. PROGRAM.

FAX INDESIR.

CONFIG RESEAU [c]

Compteur util.

OPTIONS DE FAX

MAINTENANCE | EFF. MES. VIDE [d] DUR VIE CONSO NO. SERIE Alert ton faib

CONFIG SYSTEME (suite)

EFFACER REGL.

TOUS REGLAGES

CONFIG. FAX

CONFIG. COPIE

CONFIG SYSTEME

CONFIG RESEAU [c]

CARNET ADRES.

Fax envoyé

FAX REÇU

Réseau [c] | TCP/IP (IPV4) | DHCP BOOTP Statique
TCP/IP (IPV6) | IPv6 activé Config. DHCPv6
VIT. ETHERNET | IMMEDIAT 10Mbit/s Semi 10Mbit/s Int 100Mbit/s Sem 100Mbit/s Int

Réseau [c] (suite)

SANS FIL

WI-FI ACT/DES

Wi-Fi Direct

PARAMÈTRE WPS

PARAMÈTRE WLAN

DEFAUT WLAN

Signal WLAN

EFFACER REGL.
CONFIG RESEAU
[a] Cette option n’est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez. [b] Cette option n'apparaît que si Mélange papier est activé. [c] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series uniquement. [d] Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.