## IPv6-Konfiguration

TCP/IPv6 wird nur unter Windows Vista oder höher ordnungsgemäß unterstützt.

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell oder Überblick über die Menüs).

- Wenn das IPv6-Netzwerk nicht zu funktionieren scheint, setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück und versuchen Sie es erneut mit Einst. loesch.

Um die IPv6-Netzwerkumgebung zu verwenden, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zur Nutzung der IPv6-Adresse:

### Über das Bedienfeld

1. Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe eines Netzwerkkabels an das Netzwerk an.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3. Drucken Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht, um die IPv6-Adressen zu prüfen (siehe Netzwerkkonfigurationsbericht drucken).

4. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Drucker und Faxgeräte.

5. Klicken Sie auf Drucker hinzufügen im linken Bereich des Fensters Drucker und Faxgeräte.

6. Klicken Sie im Fenster Drucker hinzufügen auf Einen lokalen Drucker hinzufügen.

7. Das Fenster Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt. Folgen Sie den im Fenster angezeigten Anweisungen.

Falls das Gerät in der Netzwerkumgebung nicht funktioniert, aktivieren Sie IPv6. Weitere Informationen hierzu finden Sie im nächsten Abschnitt.

#### Aktivieren von IPv6

1. Auf dem Bedienfeld die Taste (Menü) drücken.

2. Wählen Sie Netzwerk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 aktiv..

3. Wählen Sie Anzeige Ein und drücken Sie OK.

4. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

5. Installieren Sie Ihren Druckertreiber neu.

#### IPv6-Adressen festlegen

Das Gerät unterstützt die folgenden IPv6-Adressen für den Netzwerkdruck und die Verwaltung.

- Link-local Address: Selbst konfigurierte lokale IPv6-Adresse (Adresse beginnt mit FE80).

- Stateless Address: Von einem Netzwerk-Router automatisch konfigurierte IPv6-Adresse.

- Stateful Address: Von einem DHCPv6-Server konfigurierte IPv6-Adresse.

- Manual Address: Manuell von einem Benutzer konfigurierte IPv6-Adresse.

##### DHCPv6-Adresskonfiguration (zustandsbehaftet)

Wenn sich in Ihrem Netzwerk ein DHCPv6-Server befindet, können Sie eine der folgenden Optionen für die standardmäßige, dynamische Host-Konfiguration auswählen.

1. Auf dem Bedienfeld die Taste (Menü) drücken.

2. Wählen Sie Netzwerk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 konfig..

3. Die Taste OK drücken, um den gewünschten Wert auszuwählen.

   - DHCPv6-Adr. Immer DHCPv6 verwenden, unabhängig von der Routeranforderung.

   - DHCPv6 aus DHCPv6 nie verwenden, unabhängig von der Routeranforderung.

   - Router DHCPv6 nur verwenden, wenn von einem Router angefordert.

### Vom SyncThru™ Web Service

Bei Modellen, die kein Display auf dem Bedienfeld haben, müssen Sie auf SyncThru™ Web Service zugreifen, indem Sie zunächst die IPv4-Adresse verwenden und dann die nachfolgend beschriebenen Schritte ausführen, um IPv6 zu verwenden.

1. Starten Sie in Windows einen Webbrowser, z. B. Internet Explorer. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in das Adressfeld ein und drücken Sie auf die Eingabetaste oder klicken Sie auf Wechseln zu.

2. Falls Sie sich zum ersten Mal bei SyncThru™ Web Service anmelden, müssen Sie sich als Administrator anmelden. Geben Sie die unten stehende Standard-ID und das unten stehende Passwort ein.

   - ID: admin

   - Passwort: sec00000

3. Wenn das Fenster SyncThru™ Web Service geöffnet wird, bewegen Sie den Mauszeiger auf Einstellungen in der oberen Menüleiste und klicken Sie dann auf Netzwerkeinstellungen.

4. Klicken Sie auf TCP/IPv6 im linken Bereich der Website.

5. Um IPv6 zu aktivieren, das Kontrollkästchen IPv6-Protokoll mit einem Häkchen versehen.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Manuell Adresse. Daraufhin ist das Textfeld Adresse/Präfix verfügbar.

7. Geben Sie den Rest der Adresse ein (z. B.: 3FFE:10:88:194::AAAA Hierbei steht „A“ für die Hexadezimalwert 0 bis 9 und A bis F).

8. Wählen Sie die DHCPv6-Konfiguration.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen..

#### SyncThru™ Web Service verwenden

1. Starten Sie einen Webbrowser wie etwa Internet Explorer, der die IPv6-Adressierung als URL unterstützt.

2. Wählen Sie aus dem Netzwerkkonfigurationsbericht eine der IPv6-Adressen (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) aus (siehe Netzwerkkonfigurationsbericht drucken).

3. Geben Sie die IPv6-Adressen ein (z. B.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Die Adresse muss zwischen eckigen Klammern „[ ]“ stehen.