## Configuration IPv6

IPv6 n’est correctement pris en charge que sous Windows Vista ou version ultérieure.

- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir Fonctionnalités par modèle ou Présentation des menus).

- Si le réseau IPv6 ne semble pas fonctionner correctement, réinitialisez tous les paramètres réseau par défaut et réessayez à l'aide de l'option EFFACER REGL..

Dans l’environnement réseau IPv6, procédez comme suit afin d’utiliser l’adresse IPv6:

### À partir du panneau de commande

1. Connectez l’appareil au réseau avec un câble réseau.

2. Mettez l’appareil sous tension.

3. Imprimez un rapport de configuration du réseaut qui vérifiera les adresses IPv6 (voir Impression d’un rapport de configuration réseau).

4. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et télécopieurs.

5. Cliquez sur Ajouter une imprimante dans le volet de gauche de la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

6. Cliquez sur Ajouter une imprimante locale dans la fenêtre Ajouter une imprimante.

7. La fenêtre Assistant Ajout d'imprimante s’ouvre. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.

Si l’appareil ne fonctionne pas dans l’environnement réseau, activez IPv6. Reportez-vous à section suivante.

#### Activation d’IPV6

1. Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de configuration.

2. Appuyez sur Réseau > TCP/IP (IPv6) > IPv6 activé.

3. Sélectionnez ACTIVE et appuyez sur OK.

4. Mettez l’appareil hors tension puis sous tension.

5. Réinstallez le pilote d’impression.

#### Paramétrage des adresses IPv6

L’appareil prend en charge les adresses IPv6 suivantes pour l’impression et la gestion réseau.

- Link-local Address: adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l’adresse commence par FE80).

- Stateless Address: adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.

- Stateful Address: adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.

- Manual Address: adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.

##### Configuration d’adresse DHCPv6 (Stateful)

Si vous possédez sur votre réseau un serveur DHCPv6, vous pouvez définir une des options suivantes pour la configuration dynamique de l’hôte par défaut.

1. Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de configuration.

2. Appuyez sur Réseau > TCP/IP (IPv6) > Config. DHCPv6.

3. Appuyez sur OK pour choisir la valeur désirée.

   - Adr. DHCPv6 : utilisation exclusive de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.

   - DHCPv6 désact : utilisation proscrite de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.

   - Routeur: utilisation de DHCPv6 uniquement sur demande d’un routeur.

### À partir de Service Web SyncThru™

Pour les modèles ne comportant pas d'écran d'affichage sur le panneau de commande, vous devez tout d'abord accéder à Service Web SyncThru™ à l'aide de l'adresse IPv4, puis suivre la procédure ci-dessous pour utiliser l'IPv6.

1. Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows. Entrez l’adresse IP de l’appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans la zone d’adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Atteindre.

2. S’il s’agit de votre première connexion à Service Web SyncThru™, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants.

   - ID: admin

   - Mot de passe: sec00000

3. Lorsque la fenêtre Service Web SyncThru™ s’ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les Paramètres de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur Config. réseau.

4. Cliquez sur TCP/IPv6 dans le volet de gauche du site Web.

5. Cochez la case Protocole IPv6 pour activer l'IPv6.

6. Cochez la case Adresse manuelle. Ensuite, la zone de texte Adresse/préfixe est activée.

7. Saisissez le reste de l’adresse (par ex.: 3FFE:10:88:194::AAAA. « A » est le chiffre hexadécimal 0 à 9, A à F).

8. Choisissez la configuration DHCPv6.

9. Cliquez sur le bouton Appliquer.

#### Utilisation de l’alerte Service Web SyncThru™

1. Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l’adressagee IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer.

2. Sélectionnez une des adresses IPV6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) du rapport de configuration réseau (voir Impression d’un rapport de configuration réseau).

3. Saisissez les adresses IPV6 (par ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   L’adresse doit être placée entre crochets « [ ] ».