## Βασική σάρωση

Για ειδικές δυνατότητες σάρωσης, ανατρέξτε στον Οδηγός Για Προχωρημένους (βλ. Λειτουργίες σάρωσης).

### Βασική σάρωση

Αυτή είναι η κανονική και συνήθης διαδικασία σάρωσης πρωτοτύπων.

Υπάρχει μια βασική μέθοδος σάρωσης για μηχάνημα συνδεδεμένο με καλώδιο USB.

- Ίσως είναι απαραίτητο να πατήσετε OK για να περιηγηθείτε στα μενού χαμηλού επιπέδου σε ορισμένα μοντέλα.

- Εάν θέλετε να κάνετε σάρωση χρησιμοποιώντας το δίκτυο, ανατρέξτε στον Οδηγό για προχωρημένους (βλ. Σάρωση από μηχάνημα συνδεδεμένο στο δίκτυο).

1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

2. Επιλέξτε (σάρωση) > Scan to PC στον πίνακα ελέγχου.

   Ή

   Πατήστε Scan to στον πίνακα ελέγχου.

   Εάν δείτε το μήνυμα Not Available, ελέγξτε τη σύνδεση θύρας ή επιλέξτε Ενεργοποίηση στο Samsung Easy Printer Manager > Μετάβαση στη λειτουργία για προχωρημένους > Ρυθμίσεις σάρωσης σε υπολογιστή.

3. Επιλέξτε τον προορισμό σάρωσης που θέλετε και πατήστε OK.

   Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι My Documents.

   - Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά ως λίστα προφίλ. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε το προφίλ και να αποθηκεύετε κάθε προφίλ σε διαφορετική διαδρομή.

   - Για να αλλάξετε το Samsung Easy Printer Manager > Μετάβαση στη λειτουργία για προχωρημένους > Ρυθμίσεις σάρωσης σε υπολογιστή.

4. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

5. Ξεκινά η σάρωση.

   Η σαρωθείσα εικόνα αποθηκεύεται στη διαδρομή του υπολογιστή C:\Users\users name\My Documents. Ο αποθηκευμένος φάκελος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.