## پیکربندی IPv6

IPv6 تنها در Windows Vista يا بالاتر پشتيبانی می شود.

- برخی قابلیت ها و محصولات اختیاری ممکن است در بعضی مدل ها یا کشورها موجود نباشد (به ویژگیها بر اساس مدل یا مروری بر منو مراجعه کنيد).

- اگر به نظر می رسد شبکه IPv6 کار نمی کند، همه تنظیمات شبکه را با استفاده از Clear Setting، به حالت پیش فرض کارخانه در بیاورید و دوباره تلاش کنید.

در محیط شبکه IPv6، روش بعدی را برای استفاده از آدرس IPv6 دنبال کنید.

### از صفحه کنترل

1. دستگاه خود را با کابل شبکه به شبکه وصل کنید.

2. دستگاه را روشن کنید.

3. دكمه (Menu) را در صفحه كنترل فشار دهيد.

4. شروع > كنترل پنل > چاپگرها و فکسها را انتخاب کنید.

5. افزودن چاپگر را در سمت چپ پنجره چاپگرها و فکسها کلیک کنید.

6. روی افزودن چاپگر محلی در پنجره افزودن چاپگر کلیک کنید.

7. پنجره برنامه راهنمای افزودن چاپگر نمایش داده می شود. دستورالعملهای موجود در پنجره را دنبال کنید.

اگر دستگاه در محیط شبکه کار نکرد، IPv6 را فعال کنید. به قسمت بعدی مراجعه کنید.

#### فعال سازی IPv6

1. دكمه (منو) را در صفحه كنترل فشار دهيد.

2. Network > ‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏IPv6 Activate را فشار دهيد.

3. On را انتخاب کنيد و OK را فشار دهيد.

4. دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید.

5. درایور چاپگر خود را دوباره نصب کنید.

#### تنظیم آدرس های IPv6

دستگاه از آدرس های IPv6 زیر برای مدیریت و چاپ شبکه پشتیبانی می کند.

- Link-local Address: دكمه (Menu) را در صفحه كنترل فشار دهيد.

- Stateless Address: آدرس IPv6 پیکربندی شده خودکار توسط مسیریاب شبکه.

- Stateful Address: آدرس IPv6 پیکربندی شده توسط سرور DHCPv6.

- Manual Address: آدرس IPv6 با پیکربندی دستی توسط کاربر.

##### پیکربندی آدرس DHCPv6 (با وضعیت کامل)

اگر یک سرور DHCPv6 در شبکه خود دارید، یکی از گزینه های زیر را می توانید برای پیکربندی میزبان پویای پیش فرض تنظیم کنید.

1. دكمه (منو) را در صفحه كنترل فشار دهيد.

2. Network > ‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏DHCPv6 Config را فشار دهید.

3. برای انتخاب مقدار مورد نظر خود، OK را فشار دهيد.

   - DHCPv6 Addr.‎: صرفنظر از درخواست مسیریاب، همیشه از DHCPv6 استفاده کنید.

   - DHCPv6 Off: صرفنظر از درخواست مسیریاب، هرگز از DHCPv6 استفاده نکنید.

   - Router: فقط زمانی از DHCPv6 استفاده کنید که توسط مسیریاب درخواست شده باشد.

### از SyncThru™ Web Service

در مدلهای فاقد صفحه نمايش بر روی صفحه کنترل، ابتدا لازم است با استفاده از آدرس IPv4 SyncThru™ Web Service را اجرا کنید و از روال زیر برای استفاده از IPv6 پیروی کنید.

1. باید به یک مرورگر وب مانند Internet Explorer در Windows دسترسی داشته باشید. آدرس IP دستگاه (http://xxx.xxx.xxx) را در قسمت آدرس وارد کنید و کلید Enter را فشار داده یا روی انجام بدهید كلیك كنید.

2. اگر اولين بار است كه وارد سیستم SyncThru™ Web Service می شويد، باید به عنوان سرپرست وارد شوید. ID و Password را پیش فرض را در این قسمت وارد کنید.

   - ‏ID: ‏‏‏admin‏

   - ‏کلمه عبور: ‏‏‏sec00000‏‏

3. پس از باز شدن پنجره SyncThru™ Web Service، مکان نمای ماوس را در Settings در نوار منوی بالایی حرکت دهید و سپس Network Settings را کلیک کنید.

4. TCP/IPv6 را در سمت چپ وب سایت کلیک کنید.

5. برای فعال سازی IPv6 کادر تایید زیر را IPv6 Protocol را علامت بزنید.

6. کادر Manual Address را انتخاب کنید. سپس کادر متنی Address/Prefix فعال می شود.

7. ادامه آدرس را وارد کنید (بعنوان مثال: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" شانزده گانی 0 تا 9، A تا F است).

8. پیکربندی DHCPv6 را انتخاب کنید.

9. روی دکمه Apply کلیک کنید.

#### استفاده از SyncThru™ Web Service

1. یک مرورگر وب مانند Internet Explorer را که از آدرس دهی IPv6 به صورت URL پشتیبانی می کند، باز کنید.

2. یکی از آدرس هایIPv6 (‏Link-local Address‏ ،Stateless Address‏ ،Stateful Address ،‏Manual Address) را از گزارش پیکربندی شبکه انتخاب کنید (به چاپ گزارش پیکربندی شبکه مراجعه کنید).

3. آدرس های IPv6 را وارد کنید (مثلاً: ‎(http://[FE80::215:99FF:FE66:7701‎]‎‎.

   آدرس باید در کروشه "[ ]" باشد.