## Tudnivalók az állapotjelző LED-ről

A LED színe a készülék aktuális állapotát jelzi.

- Elképzelhető, hogy bizonyos LED-ek a készülék típusától vagy az országtól függően nem találhatók meg a készüléken (lásd: A kezelőpult áttekintése).

- A hiba kiküszöböléséhez nézze meg a hibaelhárítási részben az adott hibaüzenethez írt utasításokat (lásd: A kijelző üzenetek magyarázata).

- A hibát a számítógépen a Samsung Nyomtató Állapota vagy a Smart Panel programablakok útmutatásainak követésével is kiküszöbölheti (lásd: A Samsung Nyomtató Állapota használata vagy A Smart Panel használata).

- Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

LED | Állapot | Leírás
--- | --- | ---
Status | Ki | A készülék hálózatról lekapcsolt állapotban van.
Zöld | Villog | A villogás azt jelzi, hogy a készülék adatokat fogad vagy nyomtat.

Bekapcsolva

- A készülék online állapotban van és használható.

Vörös

Villog

- Kisebb hiba történt, a készülék a hiba elhárítására vár. Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő üzenetet. A probléma megszüntetése után a gép tovább működik.

- Kis mennyiségű festék maradt a kazettában. A festékkazetta várható élettartama[a] a vége felé jár. Készítsen elő egy új festékkazettát cserére. Ideiglenesen javíthatja a nyomtatás minőségét a maradék festék újbóli egyenletes eloszlatásával (lásd: A festék újraelosztása).[b]

Be

- A festékkazetta már majdnem elérte becsült élettartama végét[a]. Javasoljuk, hogy cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetta cseréje).

- Nyitva van a fedőlap. Csukja vissza a fedelet.

- Nincs papír a tálcában adatok fogadásakor vagy nyomtatáskor. Tegyen papírt a tálcába.

- A gép súlyos hiba miatt leállt. Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő üzenetet (lásd A kijelző üzenetek magyarázata).

- Papírelakadás történt (lásd: Papírelakadás megszüntetése).

() WPS[b] | Kék | Villog | A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
Bekapcsolva | A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik (lásd: Vezeték nélküli hálózat beállítása).
Ki | A készülék megszakította a vezeték nélküli kapcsolatot.
() Power | Kék | Be | A készülék energiatakarékos üzemmódban van.
Ki | A készülék készenléti üzemmódban van, vagy ki van kapcsolva.
Eco | Zöld | Be | A Gazdaságos mód be van kapcsolva. Az Eco mód alapértelmezett beállításai 2 lap és Festéktakarékos.
Ki | A Gazdaságos mód ki van kapcsolva.
Toner [b] | Narancssárga | Villog | Kis mennyiségű festék maradt a kazettában. A festékkazetta becsült élettartama[a] vége felé jár. Készítsen elő egy új festékkazettát cserére. Ideiglenesen javíthatja a nyomtatás minőségét a maradék festék újbóli egyenletes eloszlatásával (lásd: A festék újraelosztása).
Bekapcsolva | A festékkazetta már majdnem elérte becsült élettartama végét[a]. Javasoljuk, hogy cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetta cseréje).
Ki | Minden festékkazetta normál töltöttségű.

[a] A festékkazetta becsült élettartama a festékkazetta várható élettartama, ami az átlagos nyomtatási kapacitást jelzi, és az ISO/IEC 19752 szabványon alapul. A nyomtatható oldalak számát befolyásolja a működési környezet, a képterület aránya, a nyomtatási időköz, a grafikák, a nyomathordozó típusa, valamint annak mérete. Amikor kigyullad a piros LED és a nyomtatás leáll, valamennyi festék még lehet a festékkazettában.

[b] Elképzelhető, hogy bizonyos LED-ek a készülék típusától vagy az országtól függően nem találhatók meg a készüléken (lásd: A kezelőpult áttekintése).