## رسانه و سینی

این فصل اطلاعاتی در مورد چگونگی بارگیری رسانه چاپی در دستگاه شما ارائه می دهد.

- استفاده از کاغذ چاپی که با این مشخصات تطابق نداشته باشد، ممکن است مشکلاتی ایجاد کند یا دستگاه را نیازمند به تعمیر کند. این گونه تعمیرات تحت پوشش ضمانت نامه Samsung یا توافقنامه خدمات نیستند.

- مطمئن شوید که از کاغذهای عکس inkjet در این دستگاه، استفاده نشود. این کار می تواند به دستگاه صدمه بزند.

- استفاده از کاغذهای چاپ آتش پذیر، باعث آتش سوزی می شود.

- از کاغذهای چاپ توصیه شده استفاده کنید (به مشخصات کاغذ چاپ مراجعه کنید).

استفاده از کاغذهای قابل اشتعال یا مواد خارجی باقی مانده در چاپگر، ممکن است باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه شود و در موارد نادر، باعث آتش سوزی شود.

### نمای کلی سينی

برای تغییر اندازه، باید هادیهای کاغذ را تنظیم کنید.

1. راهنمای عرض کاغذ

2. سيني

تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد. نوع دستگاهتان را بررسی کنید (رجوع کنید به نمای جلو).

تنظيم نشدن هادی، می تواند توقف کاغذ، بروز اعوجاج در تصوير يا گير کردن کاغذ را موجب شود.

### قراردادن کاغذ در سینی

تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد. نوع دستگاهتان را بررسی کنید (رجوع کنید به نمای جلو).

1. سینی را باز کنید. اندازه سینی را متناسب با اندازه رسانه ای که درون دستگاه قرار داده اید تنظیم کنید (به نمای کلی سينی مراجعه كنيد).

2. لبه دسته کاغذ را خم کنید یا هوا دهید تا صفحات قبل از بارگذاری از یکدیگر جدا شوند.

3. آن سمت کاغذ را که می خواهید روی آن چاپ کنید، رو به بالا قرار دهید.

   - راهنمای عرض كاغذ را بیش از اندازه فشار ندهید زیرا ممکن است رسانه دچار پیچ خوردگی شود.

   - از برگه ای که لبه جلویی آن خم شده باشد، استفاده نکنید زیرا باعث جمع شدن و گیر کردن برگه یا چروک شدن برگه شود.

   - اگر راهنمای عرض کاغذ را تنظیم نکنید، ممکن است موجب گیر کردن کاغذ شود.

4. راهنمای عرض کاغذ را فشار داده و بدون اینکه باعث خم شدن آن شوید، راهنما را در لبه محفظه کاغذ جا بزنید.

5. هنگام چاپ یک سند، نوع و اندازه کاغذ را برای سینی تنظیم کنید (رجوع کنید به تنظیم اندازه و نوع کاغذ).

   تنظیمات انجام شده در درایور دستگاه، سبب لغو تنظیمات انجام شده در صفحه کنترل می شود.

   1. برای چاپ در برنامه، یک برنامه را باز کنید و منوی چاپ را اجرا کنید.

   2. ترجیحات چاپ کردن را باز كنيد (به باز کردن تنظیمات چاپ دلخواه مراجعه كنيد).

   3. زبانه Paper را از ترجیحات چاپ کردن فشار داده و نوع کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

      مثلاً، اگر می خواهید از یک برچسب استفاده کنید، نوع کاغذ را روی Label تنظیم کنید.

   4. در منبع کاغذ Auto Select (یا Manual Feeder) را انتخاب و سپس OK را فشار دهید.

   5. در برنامه شروع به چاپ کنید.

### تغذيه دستي در سيني

سيني می تواند اندازه های مختلف و انواع مواد چاپی خاص مانند انواع کارت پستال، کارت یادداشت و انواع پاکت را در خود نگهداری نماید (رجوع کنید به مشخصات کاغذ چاپ ).

برای تغذیه دستی در سینی، در زیر کلیک کنید.

به قراردادن کاغذ در سینی مراجعه کنید.

نكات تغذيه دستي در سيني

- اگر Paper‏ > Source‏ > Manual Feeder را از درايور چاپگر انتخاب كنيد، بايد هر بار كه صفحه اي را چاپ مي كنيد دکمه OK را فشار دهيد.

- هر بار فقط رسانه چاپي با يک اندازه، نوع و وزن را در سينی قرار دهيد.

- برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ، هنگام چاپ در زمانی که هنوز کاغذ در سینی قرار دارد، کاغذ اضافه نکنید.

- رسانه چاپی باید رو به بالا قرار داده شود و لبه بالای آن باید اول وارد سینی گردد و باید در مرکز سینی قرار گیرد.

- برای حصول اطمينان از کيفيت چاپ و جلوگيری از گير کردن کاغذ، فقط از کاغذهای مناسب استفاده کنيد (به مشخصات کاغذ چاپ مراجعه کنيد).

- قبل از قرار دادن کارت پستال ها، پاکت ها، و برچسب ها در سینى، هرگونه چین و چروک موجود روى آنها را برطرف نمایید.

- هنگام چاپ بر روی رسانه های خاص، بايد از دستورالعمل های بارگذاری پيروی کنيد (به چاپ روی کاغذهای خاص مراجعه كنيد).

### چاپ روی کاغذهای خاص

جدول زیر رسانه های خاص قابل استفاده در سینی را نشان می دهد.

نوع کاغذ در ترجیحات چاپ کردن نشان داده شده است. برای رسیدن به بالاترین کیفیت چاپ، نوع کاغذ را از پنجره ترجیحات چاپ کردن برگه > Paper‏ > Paper Type انتخاب کنید (به باز کردن تنظیمات چاپ دلخواه رجوع کنید).

مثلا، اگر می خواهید روی برچسب چاپ کنید، Labels را برای Paper Type انتخاب کنید.

- هنگام استفاده از رسانه های خاص، توصیه می شود هر بار یک برگ در سینی بگذارید (به مشخصات کاغذ چاپ مراجعه کنيد).

- تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد. نوع دستگاهتان را بررسی کنید (رجوع کنید به نمای جلو).

برای مشاهده وزن کاغذ برای هر برگ، به مشخصات کاغذ چاپ مراجعه کنيد.

انواع | سینی [a]
--- | ---
Plain | ●
Thick | ●
Thin | ●
Bond | ●
Color | ●
CardStock | ●
Labels | ●
Envelope | ●
Preprinted | ●
Cotton | ●
Recycled | ●
Archive | ●
[a] انواع کاغذ قابل استفاده برای تغذیه دستی در سينی.

(●: عرضه شده، خالی: موجود نیست)

#### پاکت نامه

چاپ موفقیت آمیز روی پاکت نامه، به کیفیت آنها بستگی دارد.

برای چاپ بر روی پاکت، آن را مطابق شکل زير قرار دهيد.

- در هنگام انتخاب پاکت ها، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  - وزن: نبايد از 90 گرم بر متر مربع بيشتر باشد، در غير اين صورت ممکن است کاغذ گير کند.

  - نحوه قرار گرفتن: باید با انحنای کمتر از 6 میلی متر و به صورت صاف و بدون هوا قرار بگيرند.

  - شرايط: نباید چروک خورده، پاره یا آسیب دیده باشند.

  - دما: بايد در برابر حرارت و فشار دستگاه در حين کار، مقاوم باشند.

- فقط از پاکت های دارای ساختار مناسب و تاهای تیز و بخوبی تا خورده استفاده کنید.

- از پاکت های تمبر خورده استفاده نکنید.

- از پاکت های دارای گیره، قلاب، طلق دار، دارای لبه های پوشش دار، چسب دار یا دیگر مواد مصنوعی استفاده نکنید.

- از پاکت های آسیب دیده یا پاکت هایی با کیفیت پایین استفاده نکنید.

- دقت کنید که درز هر دو طرف پاکت کاملاً تا گوشه پاکت ادامه داشته باشد.

  1. صحیح

  2. اشتباه

- برای پاکت هایی که نوار چسب دار جدا شدنی یا بیش از یک زبانه تاشو برای بسته شدن دارند باید از چسب هایی استفاده شود که با درجه حرارت تقریبی 170 درجه سانتی گراد (338 درجه فارنهايت) چاپگر در حین چاپ به مدت 0.1 ثانیه، سازگار باشند. زبانه های اضافی و نوارها ممکن است موجب چروک شدن، چین دار شدن، و یا گیر کردن پاکت در دستگاه شوند و حتی به ذوب کننده آسیب برسانند.

- برای بدست آوردن بهترین کیفیت چاپ، حاشیه ها را حداقل 15میلی متر از لبه های پاکت فاصله دهید.

- از چاپ کردن روی بخش هایی که درزهای پاکت بهم می رسند خودداری کنید.

#### برچسب ها

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، فقط از برچسبهایی که برای چاپگرهای لیزری طراحی شده اند استفاده کنید.

- در هنگام انتخاب برچسب ها، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  - مواد چسبنده: بايد در دماي اتصال دستگاه پايدار باشند، حدود 170 درجه سلسیوس (338 درجه فارنهایت).

  - نوع برچسب: فقط از برچسب هایی استفاده کنید که هیچ فاصله ای در روکش بین آنها وجود نداشته باشد. ممکن است صفحاتی که فضاهایی بین برچسب آن ها وجود دارد توسط برچسب ها جدا شوند و به سختی در دستگاه گیر کنند.

  - خمیدگی کاغذ: بايد با انحنای کمتر از 13 ميلی متر از هر جهت، به صورت صاف قرار داده شوند.

  - شرايط: از برچسب های چروک خورده، حباب دار یا دارای سایر علایم بازشدگی استفاده نکنید.

- دقت کنید بین بر چسب ها هیچ گونه مواد چسبنده بدون پوششی وجود نداشته باشد. قسمت های بدون پوشش برچسب ها مى تواند در حین چاپ، به باز شدن بر چسب ها و گیر کردن کاغذ منجر شود. همچنین مواد چسبنده بدون پوشش مى تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند.

- یک صفحه برچسب را بیش از یک بار به دستگاه وارد نکنید. روکش چسب دار به گونه اى طراحى شده که فقط یک بار مى تواند از دستگاه عبور کند.

- از برچسب هایی که در حال جدا شدن از روکش خود هستند، یا چروک و حباب دارند یا به هر ترتیبی آسیب دیده اند، استفاده نکنید.

#### کاغذ کارتی/کاغذ با اندازه سفارشی

- در برنامه نرم افزاری مربوطه، حاشیه ها را حداقل 6.4 میلی متر (0.25 اينچ) از لبه های ماده چاپی تعیین کنید.

#### کاغذ از پیش چاپ شده

هنگام قرار دادن كاغذ از پيش چاپ شده، سطح چاپ شده باید به سمت بالا و لبه آن صاف و بدون چروک در جلو قرار گیرد. در صورت بروز مشکل در هنگام قرار دادن کاغذ درون دستگاه، کاغذ ها را برگردانید. توجه داشته باشید که کیفیت این نوع چاپ تضمین نمى شود.

- باید با استفاده از جوهر مقاوم در برابر حرارتی چاپ شود که هنگام قرار گرفتن در مقابل حرارت اتصال دهنده (در حدود 170 درجه سانتی گراد (338 درجه فارنهايت))، برای 0.1 ثانیه در چاپگر ذوب نشود، بخار نگردد یا گازهای خطرناک متصاعد نکند.

- جوهر كاغذ از پیش چاپ شده باید غیر قابل اشتعال باشد و نباید روی غلتکهای چاپگر تاثیر بد داشته باشد.

- قبل از اینکه کاغذ از پيش چاپ شده را در چاپگر خود قرار دهید، مطمئن شوید که جوهر روی کاغذ خشک شده است. در حین فرایند ذوب، ممکن است جوهر خیس از کاغذ از پیش چاپ شده جدا شود و باعث کاهش کیفیت چاپ گردد.

### تنظیم اندازه و نوع کاغذ

بعد از قرار دادن کاغذ در سینی کاغذ، باید اندازه و نوع کاغذ را با استفاده از دکمه های صفحه کنترل تنظیم کنید.

اگر دستگاه شما دارای دکمه های +/- در صفحه کنترل است (رجوع کنید به نمای کلی پانل کنترل):

شما می توانید تنظیمات دستگاه را از قسمت Device Settings در برنامه Samsung Easy Printer Manager یا از قسمت Machine در برنامه Printer Settings Utility تنظیم نمایید.

- کاربران ويندوز و مکینتاش به Device settings مراجعه کنند.

- کاربران لینوکس به استفاده Smart Panel مراجعه کنند.

در برخی از مدلها ممکن است برای مشاهده منوهای سطح پايينتر لازم باشد تا OK را فشار دهيد.

1. دكمه (Menu) را از صفحه کنترل انتخاب کنید.

2. System Setup‏ > Paper Setup‏ > Paper Size یا Paper Type را فشار دهید.

3. سينی و گزينه مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

4. OK را برای ذخیره انتخاب خود فشار دهید.

5. برای بازگشت به حالت آماده، دکمه (Stop/Clear) را فشار دهید.

- تنظیمات انجام شده در درایور دستگاه، سبب لغو تنظیمات انجام شده در صفحه کنترل می شود.

  1. برای چاپ از يك برنامه، آن برنامه و سپس منوی چاپ را باز كنيد.

  2. ترجیحات چاپ کردن را باز كنيد (به باز کردن تنظیمات چاپ دلخواه مراجعه كنيد).

  3. زبانه Paper را فشار داده و نوع کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

- اگر می خواهید از کاغذهایی با اندازه مخصوص مانند کاغذهای قبض استفاده کنید، برگه Paper > ‏Size > ‏Edit.‎.‎.‎ را انتخاب کرده و Custom Paper Size Settings را در ترجیحات چاپ کردن تنظیم کنید ( به باز کردن تنظیمات چاپ دلخواه مراجعه کنید)

### استفاده از نگهدارنده خروجی

در صورتی که تعداد صفحات زیادی را بطور همزمان چاپ می کنید، ممکن است سطح سینی خروجی داغ شود. از لمس کردن این سطح خودداری کنید و مانع نزدیک شدن کودکان به آن شوید.

صفحات چاپ شده در نگهدارنده خروجی دسته می شوند، و نگهدارنده خروجی به تراز کردن صفحات چاپ شده کمک می کند. چاپگر به صورت پيش فرض خروجی را به سينی خروجی می فرستد.

تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد. نوع دستگاهتان را بررسی کنید (رجوع کنید به نمای جلو).

### آماده کردن اسناد اصلی

- کاغذ کوچکتر از 148 × 142‎‎ میلی متر (5.6‎ x 5.8 اینچ) یا بزرگتر از ‎216 x 356 میلی متر (‎8.5 x 14 اینچ) را در دستگاه قرار ندهید.

- برای جلوگیری از گیرکردن کاغذ، کیفیت پایین چاپ و آسیب دیدن دستگاه، کاغذهای عنوان شده در زیر را در دستگاه قرار ندهید.

  - کاغذ کاربن یا کاغذ پشت کاربنی

  - کاغذ پوشش دار

  - کاغذهای نازک یا پوست پیازی

  - کاغذهای چروک خورده یا چین دار

  - کاغذهای پیچ و تاب خورده

  - کاغذ پاره شده

- تمامی سنجاق ها و گیره های کاغذ را قبل از قرار دادن کاغذ در دستگاه از آنها خارج کنید.

- مطمئن شوید که هرگونه چسب، جوهر، یا لاک غلط گیری روی کاغذ، قبل از قراردادن در دستگاه کاملاً خشک شده است.

- اسنادی که دارای اندازه های مختلف یا از کاغذهایی با وزن متفاوت هستند را در دستگاه قرار ندهید.

- کتابچه، جزوه، ترانسپرنت، یا اسنادی دارای مشخصات غیرعادی دیگر را در دستگاه قرار ندهید.

### قرار دادن اسناد

برای بارگذاری سند اصلی برای کپی، اسکن و ارسال فکس از شیشه اسکنر یا تغذیه کننده سند استفاده کنید.

تصاویر موجود در این راهنمای کاربر ممکن است بر اساس نوع گزینه ها یا مدل، با دستگاه شما تفاوت داشته باشد. نوع دستگاهتان را بررسی کنید (رجوع کنید به نمای جلو).

#### روی شیشه اسکنر

با استفاده از شیشه اسکنر می توانید اسناد را کپی کرده یا اسکن کنید. بهترین کیفیت اسکن را در اختیار خواهید داشت، به خصوص برای تصاویر رنگی یا خاکستری. مطمئن شوید که در تغذیه کننده سند، هیچ سندی باقی نمانده باشد. اگر سندی در تغذیه کننده سند تشخیص داده شود، دستگاه، به آن، اولویت بالاتری از سند موجود در شیشه اسکنر، می دهد.

1. در اسکنر را برداشته و باز کنید.

2. سند را رو به پایین روی شیشه اسکنر قرار دهید. با استفاده از هادی ثبت در گوشه بالایی سمت چپ شیشه، تراز کنید.

3. درپوش اسکنر را ببندید.

- باز گذاشتن در اسکنر در حین کپی کردن می تواند بر کیفیت کپی و مصرف تونر تاثیر بگذارد.

- وجود گرد و غبار روی شیشه اسکنر موجب می شود نقطه های سیاهی روی کپی ایجاد شود. همیشه آن را تمیز نگه دارید (به تمیز كردن دستگاه مراجعه کنید).

- اگر از صفحه کتاب یا یک مجله کپی می کنید، در اسکنر را بالا بیاورید تا لولاهای آن توسط متوقف کننده گرفته شود و سپس در را ببندید. اگر کتاب یا مجله ضخیم تر از 30 میلی متر است، هنگام کپی در را باز بگذارید.

- مراقب باشید شیشه اسکنر نشکند. ممکن است آسیب ببینید.

- هنگام بستن در اسکنر، دستهایتان را زیر آن قرار ندهید. در اسکنر ممکن است روی دستهایتان بیفتد و آسیب ببینید.

- هنگام کپی و اسکن کردن، به نور داخل اسکنر نگاه نکنید. این نور برای چشم های شما مضر است.

#### در تغذیه کننده سند

با استفاده از تغذیه کننده سند، می توانید بیش از 40 صفحه کاغذ (80 گرم بر مترمربع، 20 پوند) رابرای یک کار در دستگاه قرار دهید.

1. درپوش تغذیه کننده سند را باز کنید.

2. لبه دسته کاغذ را تاب یا هوا دهید تا اسناد قبل از بارگذاری از یکدیگر جدا شوند.

3. سند را رو به بالا در سینی تغذیه کننده ورودی سند قرار دهید. بررسی کنید که پایین دسته اسناد با اندازه کاغذی که روی سینی ورودی اسناد علامت زده شده است، مطابقت داشته باشد.

4. هادی عرض تغذیه کننده سند را به اندازه کاغذ تنظیم کنید.

وجود گرد و غبار روی تغذیه کننده سند موجب می شود خطوط سیاهی روی صفحه کپی شده ایجاد شود. شیشه را همیشه تمیز نگه دارید (به تمیز كردن دستگاه مراجعه کنید).