## Perusfaksaus

- Tätä toimintoa ei tueta laitteille SCX-340x/SCX-340xW Series (katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus).

- Katso erikoisfaksausominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso Faksiominais.).

- Tätä laitetta ei voi käyttää faksina Internet-puhelimen välityksellä. Kysy lisätietoja Internet-palveluntarjoajaltasi.

- Suosittelemme, että käytät perinteisiä analogisia puhelinpalveluja (PSTN: Public Switched Telephone Network), kun kytket puhelinlinjoja faksilaitteiden käyttöön. Jos käytät muita Internet-palveluita (DSL, ISDN, VolP), voit parantaa yhteyden laatua mikrosuodattimen avulla. Mikrosuodatin poistaa tarpeettomat kohinasignaalit ja parantaa yhteyden laatua tai internetin laatua. DSL-mikrosuodatinta ei toimiteta laitteen mukana. Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, kun haluat ottaa DSL-mikrosuodattimen käyttöösi.

  1. Linjaportti

  2. Mikrosuodatin

  3. DSL-modeemi / puhelinlinja

     (katso Näkymä takaa).

### Faksaamisen valmisteleminen

Ennen kuin lähetät tai vastaanotat faksin, sinun on liitettävä toimitettu johto puhelimesi pistorasiaan (katso Näkymä takaa). Katso liitäntäohjeet Pika-asennusopas. Puhelinliitännän muodostamistavat vaihtelevat maittain.

### Faksin lähettäminen

Alkuperäisiä asiakirjoja asettaessa voit käyttää joko asiakirjojen syöttölaitetta tai skannerin lasia. Jos alkuperäisiä on asetettu sekä asiakirjojen syöttölaitteeseen että skannerin lasitasolle, laite lukee alkuperäiset asiakirjat ensin siitä syöttölaitteesta, joka on skannauksessa etusijalla.

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (faksi) ohjauspaneelista.

3. Säädä tarkkuutta ja tummuutta faksaustarpeiden mukaan (katso Asiakirjan asetusten määrittäminen).

4. Anna kohteen faksinumero (katso Näppäimistön kirjaimet ja numerot).

5. Paina (Start) ohjauspaneelista. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää faksin kohteisiin.

- Jos haluat lähettää faksin suoraan tietokoneeltasi, käytä Samsung Network PC Fax -ohjelmistoa (katso Faksin lähettäminen tietokoneessa).

- Jos haluat peruuttaa faksityön, paina painiketta (Stop/Clear), ennen kuin laite aloittaa lähetyksen.

- Jos käytit skannerin lasitasoa, laite näyttää viestin, jossa kehotetaan asettamaan toinen sivu.

#### Faksin manuaalinen lähettäminen

Suorita seuraavat toimenpiteet lähettääksesi faksin käyttäen ohjauspaneelissa olevaa toimintoa (On Hook Dial).

Jos laitteesi on kuulokemalli, voit lähettää faksin käyttämällä kuulokkeita (katso Valikoimaominaisuus).

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (faksi) ohjauspaneelista.

3. Säädä tarkkuutta ja tummuutta faksaustarpeiden mukaan (katso Asiakirjan asetusten määrittäminen).

4. Paina (On Hook Dial) ohjauspaneelista tai nosta kuuloketta.

5. Syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin näppäimistöllä.

6. Paina (Start) ohjauspaneelista, kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin etäfaksilaitteesta.

#### Faksin lähetys useille vastaanottajille

Voit käyttää monilähetysominaisuutta, joka mahdollistaa faksin lähettämisen useisiin paikkoihin. Asiakirjat tallennetaan muistiin ja lähetetään kohdelaitteeseen automaattisesti. Lähetyksen jälkeen asiakirjat poistetaan muistista automaattisesti.

Et voi lähettää fakseja tällä ominaisuudella, jos olet valinnut erittäin hienon vaihtoehtona tai jos faksi on värillinen.

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (faksi) ohjauspaneelista.

3. Säädä tarkkuutta ja tummuutta faksaustarpeiden mukaan (katso Asiakirjan asetusten määrittäminen).

4. Valitse (Menu) > Faksitoim. > Monilahetys ohjauspaneelista.

5. Näppäile ensimmäisen vastaanottajan faksilaitteen numero ja paina OK.

   Voit painaa pikavalintanumeroita tai valita ryhmävalintanumeron käyttämällä (Address Book) -painiketta.

6. Syötä toinen faksinumero ja paina OK.

   Näyttöön tulee kehotus antaa seuraava numero, johon asiakirja lähetetään.

7. Antaaksesi lisää faksinumeroita paina OK, kun Kylla ilmestyy, ja toista vaiheet 5 ja 6.

   - Vastaanottajia voidaan lisätä enintään 10.

   - Kun olet syöttänyt ryhmävalintanumeron, et voi lisätä toista ryhmävalintanumeroa.

8. Kun olet lopettanut faksinumeroiden syöttämisen, valitse Ei kehotteessa Uusi numero? ja paina OK.

   Laite aloittaa faksin lähettämisen määrittämiisi numeroihin siinä järjestyksessä, jossa numerot on annettu.

   Monilähetysraportti tulostetaan faksien lähettämisen jälkeen.

### Faksin vastaanottaminen

Laite on esimääritetty Faksi-tilaan tehtaalla. Kun vastaanotat faksin, laite vastaa puheluun määritetyn soittomäärän jälkeen ja vastaanottaa faksin automaattisesti.

### Asiakirjan asetusten määrittäminen

Määritä seuraavat asetukset asiakirjan tilan mukaan ennen faksaamista, jotta faksin laatu olisi paras mahdollinen.

Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

#### Tarkkuus

Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.

1. Valitse (faksi) > (Menu) > Faksitoim. > Tarkkuus ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   - Vakio: Asiakirjat, joiden merkit ovat normaalikokoiset.

   - Hieno: Asiakirjat, jotka sisältävät pienikokoisia merkkejä tai ohuita viivoja tai jotka tulostetaan matriisitulostimella.

   - Eritt. hieno: Asiakirjat, jotka sisältävät erittäin tarkkoja yksityiskohtia. Eritt. hieno -tila on käytössä vain, jos myös laite, jonka kanssa olet tietoliikenteessä, tukee Eritt. hieno -tarkkuutta.

     - Eritt. hieno -tila ei ole käytettävissä muistilähetykseen. Tarkkuusasetukseksi muutetaan automaattisesti Hieno.

     - Kun laitteesi on asetettu Eritt. hieno, -tarkkuuteen ja faksilaite, jonka kanssa olet tietoliikenteessä, ei tue Eritt. hieno -tarkkuutta, laite lähettää faksin käyttäen suurinta toisen faksilaitteen tukemaa tarkkuutta.

   - Valokuvafaksi: Asiakirjat, jotka sisältävät harmaasävyjä tai valokuvia.

   - Varifaksi: Värillinen asiakirja.

     - Muistin siirto on mahdollista tässä tilassa.

     - Voit lähettää värillisen faksin vain, jos laite, jonka kanssa olet yhteydessä, tukee värifaksien vastaanottoa ja lähetät faksin manuaalisesti.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

#### Tummuus

Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.

Tummuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä. Oletusasetuksen muuttamiseksi (katso Faksi-valikko.

1. Valitse (faksi) > (Menu) > Faksitoim. > Tummuus ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi tummuustaso.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).