## Fax-Menu

### Faxfunktion

Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt (siehe Überblick über die Menüs).

Um Menü-Optionen zu ändern:

- Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Faxfunktion.

- Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Setup > Geräte-Setup > Standardeinstellung > Fax Standard.

- Oder Sie drücken auf Fax > und wählen dann auf dem Touchscreen den gewünschten Menübefehl.

Funktion | Beschreibung
--- | ---

- Scangroesse

- Originalgröße

Legt die Bildgröße fest.

Kontrast | Passt den Kontrast an, damit das Abbild leichter zu lesen ist, wenn das Original zu schwache oder zu kontrastreiche Konturen hat.
Helligkeit | Passt die Helligkeitsstufe an, um eine Kopie leichter lesen zu können, wenn die Vorlage schwache Bleistiftanmerkungen und dunkle Bilder enthält (siehe Helligkeit).
Auflösung | Die Standarddokumenteinstellungen liefern gute Ergebnisse, wenn normale Textvorlagen verwendet werden. Wenn Sie jedoch Vorlagen mit schwacher Qualität senden oder Vorlagen, die Bilder enthalten, können Sie die Auflösung anpassen, um eine bessere Faxqualität zu erzielen (siehe Auflösung).
Duplex | Druckt das empfangene Fax auf beiden Seiten des Papiers.

Multi-Senden

Faxversand an mehrere Empfänger (siehe Senden einer Faxnachricht an mehrere Empfänger).

Sie können mit dieser Funktion keine Farbfaxe versenden.

Verzoeg senden

Legt fest, dass ein Fax erst zu einem späteren Zeitpunkt gesendet wird, wenn Sie selber z. B. abwesend sind (siehe Verzögern einer Faxübertragung).

Sie können mit dieser Funktion keine Farbfaxe versenden.

Vorrang senden | Die Vorlage wird in den Speicher eingescannt und sofort übertragen, sobald der laufende Vorgang abgeschlossen ist. Die Prioritätsübertragung unterbricht einen Faxsendevorgang an mehrere Empfänger zwischen den einzelnen Stationen (z. B. nach Ende der Übertragung an Empfänger A und vor Übertragung an Empfänger B) oder zwischen Wahlwiederholungen (siehe Fax senden mit hoher Priorität).

Weiterleiten

Leitet das erhaltene oder gesendete Fax weiter an eine andere Gegenstelle, per Fax oder per PC. Diese Funktion ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie gerade nicht im Büro sind, aber ein Fax erwarten.

- Siehe Weiterleiten von gesendeten Faxen.

- Siehe Empfangenes Fax weiterleiten.

Vertraul. Empf | Speichert empfangene Faxe im Speicher statt sie zu drucken. Um empfangene Faxe zu drucken, müssen Sie das Passwort eingeben. Sie können verhindern, dass unberechtigte Personen auf Faxnachrichten zugreifen, die für Sie eingegangen sind (siehe Empfang im Sicherheitsmodus).
Seite hinzuf. | Hinzufügen von Dokumenten zu einem zeitversetzten Faxauftrag (siehe Dokumente einem reservierten Faxauftrag hinzufügen).
Auftrag abbr. | Storniert den im Speicher gespeicherten zeitversetzten Faxauftrag (siehe Abbrechen eines zeitversetzten Faxauftrags).

### Sende-Setup

Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt (siehe Überblick über die Menüs).

Um Menü-Optionen zu ändern:

- Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Fax) > (Menü) > Fax-Setup > Senden.

- Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Setup > Geräte-Setup > Standardeinstellung > Fax Standard.

Funktion | Beschreibung
--- | ---
Zeit f. Wahlw. | Legt fest, wie oft eine erfolglos gebliebene Anwahl automatisch wiederholt werden soll. Wenn Sie 0 eingeben, wird die Nummer nicht erneut gewählt.
WW-Intervall | Legt das Zeitintervall zwischen automatischen Wahlwiederholungen fest.
Amtsvorwahl | Legt ein Präfix aus bis zu fünf Ziffern fest. Diese Vorwahl wird gewählt, bevor Rufnummern automatisch gewählt werden. Diese Funktion ist praktisch beim Betrieb des Geräts an einer Nebenstellenanlage.
ECM-Modus | Sendet Faxe unter Verwendung des Fehlerkorrekturmodus (ECM), um sicherzustellen, dass die Faxe ohne Fehler empfangen werden. Die Übertragung kann etwas länger dauern.
Sendequittung | Stellt das Gerät so ein, dass es einen Bericht über den Erfolg oder Misserfolg einer Faxübertragung ausdruckt. Wenn Sie Bei Fehler wählen, druckt das Gerät nur dann einen Sendebericht, wenn die Übertragung misslingt.
Bild S. 1 | Druckt einen Übertragungsbericht, der das minimierte Abbild der ersten Seite des gesendeten Fax enthält.
Waehlmodus | Legt als Wählverfahren entweder Multifrequenzwahl (Tonwahl) oder Impulswahl fest. Je nach Land ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.
Geb. sparen | Sendet Faxe zu festgelegten Zeiten mit günstigen Gebühren, um Kosten zu sparen. Je nach Land ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.
Setup-Assistent | Vereinfacht das Konfigurieren der notwendigen Faxeinstellungen wie z. B. Gerätekennung, Faxnummer usw.

### Empfangs-Setup

Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt (siehe Überblick über die Menüs).

Um Menü-Optionen zu ändern:

- Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Fax) > (Menü) > Fax-Setup > Empfangen.

- Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Setup > Geräte-Setup > Standardeinstellung > Fax Standard.

Funktion | Beschreibung
--- | ---
Empfangsmodus | Legt den Empfangsmodus fest, der standardmäßig verwendet wird.
Rufann. nach | Legt die Anzahl der Klingeltöne festlegen, bevor das Gerät auf einen eingehenden Anruf reagiert.
Empf.-Kennung | Automatisch wird die Seitennummer sowie Empfangsdatum und -uhrzeit in der Fußzeile der eingehenden Faxseiten gedruckt.
Fernstartcode | Initiiert den Faxempfang über ein zusätzlich angeschlossenes Telefon, das am EXT-Anschluss auf der Rückseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn Sie den Hörer des Nebenanschlusses abnehmen und Faxtöne hören, geben Sie den Code ein. Dieser ist werkseitig auf *9* voreingestellt.
Autom. Verkl. | Reduziert automatisch die Größe eingehender Faxseiten, damit sie auf das Papier passen, das im Gerät liegt.
Groesse loesch | Schneidet bei empfangenen Faxen am Ende eine bestimmte Länge ab.
Unerwuen. Fax | Blockiert den Empfang von Faxen, die von Absendern kommen, deren Nummern Sie als Junk-Faxnummern gespeichert haben. Je nach Land ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.
DRPD-Modus | Ermöglicht mit einer einzigen Telefonleitung Gespräche für verschiedene Rufnummern anzunehmen. Sie können das Gerät so einstellen, dass es die verschiedenen Rufzeichen bei jeder Nummer erkennt. Je nach Land ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar (siehe Faxempfang im DRPD-Modus).
Duplex-Druck | Druckt eingehende Faxe auf Vorder- und Rückseite des Papiers. Spart Papier.

- Dok.fach speichern

- Speich Dokumentfach

Speichert empfangene Faxe in der gemeinsam genutzten Ablage auf Festplatte. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein optionales Massenspeichergerät (Festplatte) installiert wurde (siehe Funktionsvielfalt).