## Κατανόηση του LED κατάστασης

Το χρώμα της λυχνίας LED επισημαίνει την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.

- Ορισμένες λυχνίες LED ίσως να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα (βλ. Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου).

- Για να λύσετε το πρόβλημα, δείτε το μήνυμα σφάλματος και τις οδηγίες του στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων (βλ. Επεξηγηση μηνυματων οθονης).

- Μπορείτε επίσης να λύσετε το πρόβλημα με τις οδηγίες από το παράθυρο του προγράμματος Samsung Printing Status ή Smart Panel στον υπολογιστή (βλ. Χρήση του Samsung Printer Status ή Χρήση του Smart Panel).

- Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εκπρόσωπο του σέρβις.

LED | Κατάσταση | Περιγραφή
--- | --- | ---
Status | Απενεργοποιημένο | Το μηχάνημα είναι offline.
Πράσινο | Αναβοσβήνει | Όταν το φωτάκι επιστροφής αναβοσβήνει, το μηχάνημα λαμβάνει ή εκτυπώνει δεδομένα.

Ενεργοποίηση

- Το μηχάνημα είναι online και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Κόκκινο

Αναβοσβήνει

- Παρουσιάστηκε ένα μικρό σφάλμα και το μηχάνημα αναμένει τη διόρθωση του σφάλματος. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη. Όταν επιλυθεί το πρόβλημα, το μηχάνημα ξαναρχίζει την εκτύπωση.

- Στην κασέτα απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας[a] της κασέτας τόνερ έχει σχεδόν συμπληρωθεί. Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης ανακατανέμοντας το τόνερ (Βλέπε Ανακατανομή τόνερ).[b]

Ενεργοποίηση

- Μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της[a]. Συνιστάται η αντικατάσταση της κασέτας τόνερ (βλ. Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ).

- Το κάλυμμα είναι ανοικτό. Κλείστε το κάλυμμα.

- Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο κατά τη λήψη ή εκτύπωση δεδομένων. Βάλτε χαρτί στο δίσκο.

- Το μηχάνημα διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας κάποιου σοβαρού σφάλματος. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη. (Βλέπε Επεξηγηση μηνυματων οθονης).

- Σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού (Βλέπε Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού).

() WPS[b] | Μπλε | Αναβοσβήνει | Το μηχάνημα συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο.
Ενεργοποίηση | Το μηχάνημα έχει συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο (βλ. Ρύθμιση ασύρματου δικτύου).
Απενεργοποιημένο | Το μηχάνημα έχει αποσυνδεθεί από ένα ασύρματο δίκτυο.
() Power | Μπλε | Ενεργοποίηση | Το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Απενεργοποιημένο | Το μηχάνημα είναι σε λειτουργία ετοιμότητας ή είναι απενεργοποιημένο.
Eco | Πράσινο | Ενεργοποίηση | Η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της λειτουργίας Eco είναι 2-up και εξοικονόμηση γραφίτη.
Απενεργοποιημένο | Η λειτουργία Eco είναι απενεργοποιημένη.
Toner [b] | Πορτοκαλί | Αναβοσβήνει | Στην κασέτα απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Πλησιάζει η εκτιμώμενη λήξη της ζωής[a] της κασέτας. Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης ανακατανέμοντας το τόνερ (Βλέπε Ανακατανομή τόνερ).
Ενεργοποίηση | Μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της[a]. Συνιστάται η αντικατάσταση της κασέτας τόνερ (βλ. Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ).
Απενεργοποιημένο | Όλες οι κασέτες τόνερ βρίσκονται σε κανονική χωρητικότητα.

[a] Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας είναι η αναμενόμενη ή η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ, που επισημαίνει πόσες εκτυπώσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατά μέσο όρο και που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ISO/IEC 19752. Ο αριθμός των σελίδων μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον λειτουργίας, το ποσοστό της περιοχής εικόνας, το διάστημα εκτύπωσης, τα γραφικά, τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης. Στην κασέτα μπορεί να απομείνει ποσότητα γραφίτη, ακόμα και αν είναι αναμμένη η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και ο εκτυπωτής διακόψει τη λειτουργία εκτύπωσης.

[b] Ορισμένες λυχνίες LED ίσως να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα (βλ. Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου).