## Présentation du voyant d’état

La couleur du voyant indique l’état actuel de l’appareil.

- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir Vue d’ensemble du panneau de commande).

- Pour résoudre l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la partie consacrée au dépannage (voir Signification des messages d’erreur).

- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les instructions du programme Etat de l’imprimante Samsung de l'ordinateur ou la fenêtre du programme Smart Panel (voir Utilisation de Etat de l’imprimante Samsung ou Utilisation de Smart Panel).

- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Voyant | État | Description
--- | --- | ---
Statut | Désactivé | L’appareil est déconnecté.
Vert | Clignotant | Un clignotement indique que l’appareil imprime ou reçoit des données.

Activé

- L’appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.

Rouge

Clignotant

- Un léger dysfonctionnement est survenu et l’appareil est en attente jusqu’à ce qu’il soit corrigé. Consultez le message d’erreur. Dès que le problème est résolu, l’appareil reprend la tâche interrompue.

- Une petite quantité de toner reste dans la cartouche. La durée de vie estimée de la cartouche[a] de toner est presque atteinte. Préparez une nouvelle cartouche de remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d’impression en redistribuant le reste du toner (voir Redistribution du toner).[b]

Activé

- Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée[a]. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir Remplacement de la cartouche de toner).

- Le capot est ouvert. Fermez le capot.

- Le bac d'alimentation papier est vide lors de la réception ou de l'impression de données. Insérez du papier dans le bac.

- L’appareil s’est arrêté à la suite d’une erreur sévère. Consultez le message d’erreur (voir Signification des messages d’erreur).

- Un bourrage papier s’est produit (voir Résolution des bourrages papier).

() WPS[b] | Bleu | Clignotant | L’appareil se connecte à un réseau sans fil.
Activé | L’appareil se connecte à un réseau sans fil (voir Configuration du réseau sans fil).
Désactivé | L’appareil est déconnecté du réseau sans fil.
()Alimentation | Bleu | Activé | L’appareil est en mode Économie d’énergie.
Désactivé | L'appareil est en mode Prêt ou éteint.
Eco | Vert | Activé | Le mode d'économie d'énergie est activé. Le réglage par défaut du mode Eco est 2 en 1 et Économie de toner.
Désactivé | Le mode d'économie d'énergie est désactivé.
Toner [b] | Orange | Clignotant | Une petite quantité de toner reste dans la cartouche. L’autonomie estimée de la cartouche[a] est presque atteinte. Préparez une nouvelle cartouche de remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d’impression en redistribuant le reste du toner (voir Redistribution du toner).
Activé | Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée[a]. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir Remplacement de la cartouche de toner).
Désactivé | Toutes les cartouches de toner sont à leur capacité normale.

[a] L’autonomie estimée de la cartouche signifie l’autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d’impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, des graphiques ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le voyant rouge est allumé et que l’imprimante s'arrête d'imprimer.

[b] Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir Vue d’ensemble du panneau de commande).