## Faxprobleme

Zustand | Lösungsvorschläge
--- | ---

Ihr Gerät funktioniert nicht, das Display ist leer oder die Tasten funktionieren nicht.

- Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.

- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Kein Wählton.

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefonleitung richtig angeschlossen ist (siehe Rückansicht).

- Prüfen Sie die Telefonanschlussdose in der Wand, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Gespeicherte Telefonnummern werden nicht richtig gewählt. | Prüfen Sie, ob die Nummern richtig eingegeben wurden. Überprüfen Sie das, indem Sie die Adressen des Adressbuches drucken.

Die Vorlage wird nicht in das Gerät eingezogen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Papier keine Falten hat und korrekt eingelegt ist. Überprüfen Sie, dass die Vorlage das korrekte Format hat (nicht zu dick oder zu dünn).

- Überzeugen Sie sich, dass der Vorlageneinzug fest geschlossen ist.

- Möglicherweise muss das Separationsgummi des Vorlageneinzugs ausgewechselt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Verfügbare Verschleißteile).

Faxnachrichten werden nicht automatisch empfangen.

- Der Empfangsmodus sollte auf Fax eingestellt sein (siehe Ändern des Empfangsmodus).

- Papier muss eingelegt sein (siehe Technische Daten der Druckmedien ).

- Schauen Sie nach, ob auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. Falls ja, beheben Sie das jeweilige Problem.

Das Gerät sendet nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage im Vorlageneinzug oder auf dem Vorlagenglas eingelegt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, an das Sie eine Faxnachricht senden möchten, Ihr Fax empfangen kann.

Das empfangene Fax weist weiße Stellen auf oder es ist von schlechter Qualität.

- Das Sendegerät funktioniert eventuell nicht fehlerfrei.

- Störungen in der Telefonleitung können ebenfalls Übertragungsfehler verursachen.

- Prüfen Sie Ihr eigenes Gerät, indem Sie etwas kopieren.

- Die Tonerkartusche hat ihre voraussichtliche Lebensdauer fast erreicht. Wechseln Sie die Tonerkartusche aus (siehe Ersetzen der Tonerkartusche).

Auf einer eingehenden Faxnachricht erscheinen Wörter in die Länge gezogen. | Im Sendegerät ist es kurzzeitig zu einem Vorlagenstau gekommen.
Auf Ihren gesendeten Vorlagen erscheinen Streifen. | Überprüfen Sie Ihre Scaneinheit auf Flecken und reinigen Sie sie (siehe Reinigen der Scaneinheit).
Das Gerät wählt die angeforderte Nummer, stellt jedoch keine Verbindung zur Gegenstation her. | Die Gegenstelle ist eventuell ausgeschaltet, enthält kein Papier mehr oder ist nicht empfangsbereit für eingehende Anrufe. Reden Sie mit dem Benutzer der Gegenstelle und bitten Sie ihn, das Problem seinerseits zu lösen.
Faxe werden im Speicher nicht gespeichert. | Möglicherweise ist nicht genügend Speicherplatz frei. Wenn im Display die Meldung über geringen Arbeitsspeicher angezeigt wird, löschen Sie alle nicht mehr benötigten Faxe aus dem Arbeitsspeicher und versuchen Sie erneut, das Fax zu speichern. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der untere Teil einer bzw. mehrerer Seiten bleibt weiß, am oberen Seitenrand wird jeweils nur ein kleiner Teil der Daten gedruckt. | Möglicherweise haben Sie beim Einstellen der Benutzeroptionen das falsche Papierformat ausgewählt. Überprüfen Sie die Papiergröße und versuchen Sie es dann erneut.