## Perusskannaus

Katso erikoisskannausominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso Skannausominaisuudet).

### Perusskannaus

Seuraavassa kuvataan yleisintä tapaa alkuperäisten skannaamiseksi.

Tämä on perusskannausmenetelmä USB-kaapelilla kytketyssä laitteessa.

- Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

- Jos haluat skannata verkkoa käyttäen, katso Lisäasetukset-opas (katso Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta).

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (skannaa) > Skannaa PC:hen ohjauspaneelista.

   TAI

   Paina Scan to ohjauspaneelista.

   Jos näet Ei kaytettavissa -viestin, tarkasta porttiliitäntä tai valitse Ota skannaus laitepaneelista käyttöön kohdasta Samsung Easy Printer Manager > Vaihda lisäasetukset-tilaan > Skannaus tietokoneeseen -asetukset.

3. Valitse haluamasi skannauskohde ja paina OK.

   Oletusasetus on Omat asiakirj..

   - Voit luoda ja tallentaa usein käytetyt asetukset profiililuetteloksi. Voit myös lisätä ja poistaa profiilin ja tallentaa kunkin profiilin eri polulle.

   - Vaihtaaksesi Samsung Easy Printer Manager > Vaihda lisäasetustilaan > Skannaus tietokoneeseen -asetukset.

4. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

5. Skannaus alkaa.

   Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen levyasemalle C:\Käyttäjät\käyttäjän nimi\Omat asiakirj.. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.