## Λειτουργίες σάρωσης

- Για βασικές δυνατότητες σάρωσης, ανατρέξτε στο Βασικός Οδηγός (βλ. Βασική σάρωση).

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

- Η μέγιστη ανάλυση που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ταχύτητα του υπολογιστή, ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, η μνήμη, το μέγεθος της εικόνας που σαρώνεται και οι ρυθμίσεις βάθους bit. Έτσι ανάλογα με το σύστημά σας και το τι σαρώνετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να σαρώσετε σε συγκεκριμένες αναλύσεις, ιδιαίτερα σε υψηλό dpi.

### Βασική μέθοδος σάρωσης

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργία ποικιλίας).

Μπορείτε να σαρώσετε τα πρωτότυπα με το μηχάνημά σας μέσω ενός καλωδίου USB ή μέσω του δικτύου. Για τη σάρωση των εγγράφων σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής μεθοδολογίες:

- Scan to PC: Σαρώνει τα πρωτότυπα από τον πίνακα ελέγχου. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα σαρωμένα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο φάκελο “Τα έγγραφά μου” των συνδεδεμένων υπολογιστών (βλ. Βασική σάρωση).

- TWAIN: Το TWAIN είναι μία από τις προκαθορισμένες εφαρμογές απεικόνισης. Η σάρωση μιας εικόνας ανοίγει την επιλεγμένη εφαρμογή, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ελέγχετε τη διαδικασία σάρωσης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της τοπικής σύνδεσης ή της σύνδεσης δικτύου (βλ. Σάρωση από πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αυτό για τη σάρωση εικόνων ή εγγράφων.

  - Βλέπε Σάρωση με το Samsung Scan Assistant.

  - Βλέπε Σάρωση με το SmarThru 4.

  - Βλέπε Σάρωση με το SmarThru Office.

- WIA: Το WIA αποτελεί ακρωνύμιο του Windows Images Acquisition. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος απευθείας με το μηχάνημα μέσω ενός καλωδίου USB (βλ. Σάρωση με χρήση του προγράμματος οδήγησης WIA).

- Μνήμη USB: Μπορείτε να σαρώσετε κάποιο έγγραφο και να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στη συσκευή μνήμης USB.

- Email: Μπορείτε να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Βλέπε Σάρωση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

- FTP/SMB: Μπορείτε να σαρώσετε μια εικόνα και να την αποστείλετε σε ένα διακομιστή FTP/SMB (βλ. Σάρωση σε διακομιστή FTP/SMB).

### Καθορισμός των ρυθμίσεων σάρωσης στον υπολογιστή

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

1. Ανοίξτε το Samsung Easy Printer Manager (βλ. Χρήση του Samsung Easy Printer Manager ).

2. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή από τη λίστα Λίστα εκτυπωτών.

3. Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις σάρωσης σε υπολογιστή.

4. Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

   - Ενεργοποίηση σάρωσης: Καθορίζει εάν επιτρέπεται η όχι η σάρωση στη συσκευή.

   - Καρτέλα Βασικό: Περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με γενικές ρυθμίσεις σάρωσης και ρυθμίσεις της συσκευής.

   - Καρτέλα Εικόνα: Περιέχει ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις εικόνας.

5. Πατήστε Αποθήκευση > OK.

### Σάρωση από μηχάνημα συνδεδεμένο στο δίκτυο

Το μηχάνημα που δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση δικτύου, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία (βλ. Πίσω όψη).

Εγκαταστήστε οπωσδήποτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού, δεδομένου ότι το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα σάρωσης (βλ. Τοπική εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης).

1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

2. Επιλέξτε (Scan) > Scan to PC > Network PC στον πίνακα ελέγχου.

   Ή επιλέξτε Scan > Network PC στην οθόνη αφής.

   Αν εμφανιστεί το μήνυμα Not Available, ελέγξτε τη σύνδεση της θύρας.

3. Επιλέξτε τον καταχωρημένο υπολογιστή ID και πληκτρολογήστε το Password, αν χρειάζεται.

   - Το αναγνωριστικό ID είναι το ίδιο αναγνωριστικό με το καταχωρημένο αναγνωριστικό σάρωσης για το Samsung Easy Printer Manager > Μετάβαση στη λειτουργία για προχωρημένους > Ρυθμίσεις σάρωσης σε υπολογιστή.

   - Ο κωδικός πρόσβασης Password είναι ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης που αποτελείται από αριθμό 4 ψηφίων για το Samsung Easy Printer Manager > Μετάβαση στη λειτουργία για προχωρημένους > Ρυθμίσεις σάρωσης σε υπολογιστή.

4. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

5. Ξεκινά η σάρωση.

   Η σαρωθείσα εικόνα αποθηκεύεται στη διαδρομή του υπολογιστή C:\Users\users name\My Documents. Ο αποθηκευμένος φάκελος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

### Σάρωση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

#### Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Πρόσβαση στο SyncThru™ Web Service (βλ. Χρήση του SyncThru™ Web Service).

2. Επιλέξτε Settings > Network Settings και Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών διαχωρισμένων με τελείες ή ως ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας διακομιστή, από το 1 έως το 65535.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο SMTP Requires Authentication για να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας.

6. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση του διακομιστή SMTP.

7. Πατήστε Apply.

   - Αν η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας του διακομιστή SMTP είναι POP3 before SMTP, τσεκάρετε το SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Εισάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας.

#### Σάρωση και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

2. Επιλέξτε (σάρωση) > Scan to Email στον πίνακα ελέγχου.

   Ή επιλέξτε Scan > Send Email στην οθόνη αφής.

3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης εάν τα είχατε καθορίσει στο SyncThru™ Web Service (βλ. Χρήση του SyncThru™ Web Service).

4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα και του παραλήπτη.

   Μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εαυτό σας ενεργοποιώντας την επιλογή Auto Send To Selfστο Settings > Scan > Scan To E-mail στο SyncThru™ Web Service.

5. Πληκτρολογήστε ένα θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε OK.

6. Επιλέξτε τη μορφή αρχείο για τη σάρωση και πατήστε OK.

7. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση του διακομιστή SMTP.

8. Το μηχάνημα αρχίζει τη σάρωση και μετά στέλνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

### Σάρωση σε διακομιστή FTP/SMB

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

#### Σάρωση σε διακομιστή FTP/SMB

1. Πρόσβαση στο SyncThru™ Web Service (βλ. Χρήση του SyncThru™ Web Service).

2. Επιλέξτε Address Book > Individual > Add.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο Add FTPή Add SMB.

4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών διαχωρισμένων με τελείες ή ως ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας διακομιστή, από το 1 έως το 65535.

6. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο Anonymous, ο διακομιστής θα επιτρέπει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

7. Πληκτρολογήστε το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης.

8. Εισάγετε το όνομα τομέα εάν ο διακομιστής σας συμμετέχει στον καθορισμένο τομέα, διαφορετικά εισάγετε απλά το όνομα του υπολογιστή σας που έχει καταχωρηθεί στο διακομιστή SMB.

9. Πληκτρολογήστε μια διαδρομή για να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

   - Ο φάκελος για την αποθήκευση της σαρωμένης εικόνας θα πρέπει να βρίσκεται στο root.

   - Οι ιδιότητες του φακέλου θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί για κοινή χρήση.

   - Το όνομα χρήστη σας θα πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στο φάκελο.

10. Πατήστε Apply.

#### Σάρωση και αποστολή σε διακομιστή FTP/SMB

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Επιλέξτε (σάρωση) > Scan to SMB or Scan to FTP στον πίνακα ελέγχου.

   Ή επιλέξτε Scan > SMB or FTP στην οθόνη αφής.

4. Επιλέξτε ένα διακομιστή και τη μορφή σάρωσης που θέλετε.

5. Το μηχάνημα ξεκινά τη σάρωση και μετά στέλνει τη σαρωμένη εικόνα στον καθορισμένο διακομιστή.

### Σάρωση από πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

Μπορείτε να κάνετε σάρωση και εισαγωγή εγγράφων με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, όπως το Adobe Photoshop, εάν το λογισμικό υποστηρίζει το πρότυπο TWAIN. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε σάρωση με λογισμικό TWAIN:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Ανοίξτε μια εφαρμογή, π.χ. το Adobe Photoshop.

4. Κάντε κλικ στο Αρχείο > Εισαγωγή και επιλέξτε τη συσκευή του σαρωτή.

5. Καθορίστε τις επιλογές σάρωσης.

6. Σαρώστε και αποθηκεύστε τη σαρωμένη εικόνα.

### Σάρωση με χρήση του προγράμματος οδήγησης WIA

Το μηχάνημα υποστηρίζει το πρόγραμμα οδήγησης WIA (Windows Image Acquisition) για σάρωση εικόνων. Το WIA είναι ένα από τα βασικά προγράμματα που διατίθενται στα Microsoft Windows 7 και λειτουργεί με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και σαρωτές. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN, το πρόγραμμα οδήγησης WIA σάς επιτρέπει να σαρώνετε και να προσαρμόζετε εύκολα εικόνες χωρίς χρήση πρόσθετου λογισμικού:

Το πρόγραμμα οδήγησης WIA λειτουργεί μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows (δεν υποστηρίζονται τα Windows 2000) με θύρα USB.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Συσκευές και εκτυπωτές.

4. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης της συσκευής στο Εκτυπωτές και Φαξ > Έναρξη σάρωσης.

5. Εμφανίζεται η εφαρμογή Νέα σάρωση.

6. Επιλέξτε τις προτιμήσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο Προεπισκόπηση για να δείτε πώς επηρεάζουν την εικόνα οι προτιμήσεις σας.

7. Σαρώστε και αποθηκεύστε τη σαρωμένη εικόνα.

### Σάρωση με το Samsung Scan Assistant

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα OCR (Optical Character Reader - Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) του προγράμματος Samsung Scan Assistant.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Κάντε κλικ στο Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > εκτυπωτή Samsungκαι εκκινήστε το Samsung Scan Assistant.

   Επιλέξτε το μενού Βοήθεια ή κάντε κλικ στο κουμπί από το παράθυρο και κάντε κλικ στην επιλογή για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

4. Καθορίστε τις επιλογές σάρωσης.

5. Κάντε κλικ στο Σάρωση.

### Σάρωση με το SmarThru 4

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα OCR (Optical Character Reader - Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) του προγράμματος SmarThru 4.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του SmarThru 4.

4. Εμφανίζεται το SmarThru.

   - Scan to: Μπορείτε να σαρώσετε μια εικόνα και να την αποθηκεύσετε σε μια εφαρμογή ή σε κάποιο φάκελο, να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να την δημοσιεύσετε σε δικτυακό τόπο.

   - Image: Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εικόνα και να την στείλετε σε μια επιλεγμένη εφαρμογή ή φάκελο, να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να την δημοσιεύσετε σε δικτυακό τόπο.

   - Print: Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες που έχετε αποθηκεύσει.

   Επιλέξτε το μενού Βοήθεια ή κάντε κλικ στο κουμπί από το παράθυρο και κάντε κλικ στην επιλογή για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

5. Κάντε κλικ στο Scan to.

6. Επιλέξτε προορισμό ανάμεσα στους Application, E-mail, Folder, OCR ή Web.

7. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στο Settings για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

8. Κάντε κλικ στο Scan.

### Σάρωση με το SmarThru Office

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

- Για να χρησιμοποιήσετε το SmarThru Office, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μη αυτόματα το πρόγραμμα από το παρεχέμενο CD. Επιλέξτε Σύνθετη εγκατάσταση > Προσαρμοσμένη εγκατάσταση και επιλέξτε το SmarThru Office για να το εγκαταστήσετε.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα OCR (Optical Character Reader - Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) του προγράμματος SmarThru Office.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του SmarThru Office.

4. Εμφανίζεται το SmarThru Office.

   Κάντε κλικ στην επιλογήHelp ή στο κουμπί από το παράθυρο και κάντε κλικ στην επιλογή για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του SmarThru () στην περιοχή της γραμμής εργασιών των Windows, για να ενεργοποιήσετε την εκκίνηση του SmarThru Office.

6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σάρωσης () για να ανοίξετε το παράθυρο σάρωσης.

7. Ανοίγει το παράθυρο Scan Setting.

8. Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο Scan.

### Σάρωση σε Macintosh

#### Σάρωση από μηχάνημα συνδεδεμένο με USB

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Εκτελέστε το Applications και κάντε κλικ στο Image Capture.

   Αν εμφανιστεί το μήνυμα No Image Capture device connected, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB. Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Image Capture.

4. Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

5. Σαρώστε και αποθηκεύστε τη σαρωμένη εικόνα.

   Αν δεν λειτουργεί η σάρωση στο Image Capture, ενημερώστε το Mac OS με την πιο πρόσφατη έκδοση. Το Image Capture λειτουργεί σωστά σε Mac OS 10.4.7 ή νεότερη έκδοση.

#### Σάρωση από μηχάνημα συνδεδεμένο στο δίκτυο

Μόνο για το μοντέλο με δίκτυο ή ασύρματο δίκτυο (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Εκτελέστε το Applications και κάντε κλικ στο Image Capture.

4. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

   - Για 10.4

     - Κάντε κλικ στο Devices > Browse Devices στη γραμμή των μενού.

     - Επιλέξτε το μηχάνημά σας στο Twain devices. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Use TWAIN software είναι επιλεγμένο.

     - Κάντε κλικ στο Connect.

       Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης, κάντε κλικ στο Change Port.. για να επιλέξετε θύρα ή εάν εμφανιστεί το περιβάλλον χρήστη του TWAIN, κάντε κλικ στο Change Port.. από την καρτέλα Preference και επιλέξτε μια νέα θύρα.

   - Για 10,5

     - Κάντε κλικ στο Devices > Browse Devices στη γραμμή των μενού.

     - Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Connected είναι τσεκαρισμένο δίπλα στο μηχάνημά σας στο Bonjour Devices.

     - Αν θέλετε να εκτελέσετε σάρωση χρησιμοποιώντας λογισμικό TWAIN, ανατρέξτε στα βήματα για Mac OS X 10.4 παραπάνω.

   - Για τα 10.6 -10.7, επιλέξτε τη συσκευή σας κάτω από το SHARED.

5. Ρυθμίστε τις επιλογές σάρωσης σε αυτό το πρόγραμμα.

6. Σαρώστε και αποθηκεύστε τη σαρωμένη εικόνα.

   - Αν δεν λειτουργεί η σάρωση στο Image Capture, ενημερώστε το Mac OS με την πιο πρόσφατη έκδοση. Το Image Capture λειτουργεί σωστά σε Mac OS X 10.4.7 ή νεότερη έκδοση.

   - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Image Capture.

   - Επίσης, μπορείτε να σαρώσετε χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό συμβατό με TWAIN, όπως το Adobe Photoshop.

### Σάρωση σε Linux

#### Σάρωση

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και είναι ενεργοποιημένο.

2. Κάντε διπλό κλικ στο Unified Driver Configurator στην επιφάνεια εργασίας σας.

3. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο παράθυρο Scanners configuration.

4. Επιλέξτε τον σαρωτή από τη λίστα.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Properties.

6. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

7. Στο παράθυρο Scanner Properties κάντε κλικ στο Preview.

8. Όταν η διαδικασία σάρωσης ολοκληρωθεί, η σαρωμένη εικόνα εμφανίζεται στο Preview Pane.

9. Σύρτε το δείκτη για να ορίσετε την περιοχή της εικόνας που θέλετε να σαρωθεί στο Preview Pane.

10. Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

11. Σαρώστε και αποθηκεύστε τη σαρωμένη εικόνα.

    Για μελλοντική χρήση, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να τις προσθέσετε στην αναπτυσσόμενη λίστα Job Type.

#### Επεξεργασία μιας εικόνας με το Image Manager

Η εφαρμογή "Image Manager" περιλαμβάνει εντολές μενού και εργαλεία για την επεξεργασία της εικόνας που σαρώθηκε.