## שימוש ב-SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 ומעלה מהווה את דרישת המינימום עבור SyncThru™ Web Service.

- SyncThru™ Web Service ההסבר שבמדריך זה למשתמש עשוי להיות שונה מההתקן שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו.

- דגם רשת בלבד (ראה תוכנה).

### גישה אל SyncThru™ Web Service

1. עבור גישה לדפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, מתוך Windows.

   הזן את כתובת ה-‏IP של המדפסת שלך (http://xxx.xxx.xxx.xxx‎) בשדה הכתובת והקש Enter או לחץ על עבור אל.

2. נפתח אתר האינטרנט המוטבע של ההתקן שלך.

#### כניסה לתוך SyncThru™ Web Service

לפני הגדרת האפשרויות ב-SyncThru™ Web Service, עליך להיכנס כמנהל. ניתן עדיין להשתמש בשירות SyncThru™ Web Service ללא כניסה למערכת, אך לא תהיה לך גישה לכרטיסיה Settings ולכרטיסיה Security.

1. לחץ Login בקצה הימני העליון של אתר האינטרנט SyncThru™ Web Service.

2. הקלד ID ו-Password ולאחר מכן לחץ על Login.

   - ‏ID‏: ‏‏‏admin‏‏‏

   - Password: ‏sec00000‏‏

### סקירה כללית של SyncThru™Web Service

בהתאם לדגם שברשותך, ייתכן שחלק מהכרטיסיות לא יופיעו.

#### לשונית Information

כרטיסיה זו מספקת מידע כללי על המכשיר. באפשרותך לבדוק פרטים, כגון כמות הטונר שנותרה. ניתן גם להדפיס דוחות, כגון דוח שגיאות.

- Active Alerts: הצגת ההתראות שאירעו בהתקן ואת החומרה שלהן.

- Supplies: הצגת מספר העמודים המודפסים וכמות הטונר שנותרה במחסנית.

- Usage Counters: הצגת מונה השימוש לפי סוגי הדפסה: חד-צדדית ודו-צדדית.

- Current Settings: הצגת פרטי ההתקן והרשת.

- Print information: הדפסת דוחות, כגון דוחות הקשורים למערכת, כתובת דואר אלקטרוני ודוחות גופנים.

#### הכרטיסיה Settings

כרטיסיה זו מאפשרת לך להגדיר את התצורות שמספקים המכשיר והרשת. עליך להיכנס למערכת כמנהל כדי להציג כרטיסיה זו.

- לשונית Machine Settings: הגדרת אפשרויות המסופקות על-ידי ההתקן.

- לשונית Network Settings: הצגת אפשרויות עבור סביבת הרשת. הגדרת אפשרויות כגון TCP/IP ופרוטוקולי רשת.

#### הכרטיסיה Security

כרטיסיה זו מאפשרת לך להגדיר פרטי אבטחה עבור המערכת והרשת. עליך להיכנס למערכת כמנהל כדי להציג כרטיסיה זו.

- System Security: הגדרת מידע מנהל המערכת וכן הפעלה או השבתה של מאפייני ההתקן.

- Network Security: קביעת הגדרות עבור HTTPs, ‏IPSec, סינון IPv4/IPv6, ‏802.1x, ושרתי אימות.

- User Access Control: מסווג משתמשים למספר קבוצות, בהתאם לתפקידו של כל משתמש. הגדרת תפקיד הקבוצה ישלוט באישור, באימות ובחשבונאות של כל משתמש.

#### לשונית Maintenance

כרטיסיה זו מאפשרת לך לתחזק את המכשיר על-ידי שדרוג קושחה והגדרת פרטי הקשר לשליחת דואר אלקטרוני. תוכל גם להחבר לאתר האינטרנט של Samsung או להוריד מנהלי התקנים באמצעות בחירת תפריט Link.

- Firmware Upgrade: שדרג את קושחת ההתקן.

- Contact Information: הצגת מידע התקשרות.

- Link: הצגת קישורים אל אתרים שימושיים, שבהם תוכל להוריד או לבדוק מידע.

### הגדרת הודעות דואר אלקטרוני

באפשרותך לקבל הודעות דואר אלקטרוני בנוגע למצב ההתקן על-ידי הגדרת אפשרות זו. באמצעות הגדרת מידע כגון כתובת IP, שם מארח, כתובת דואר אלקטרוני ומידע על שרת SMTP, יישלח מצב המכשיר (כמות טונר נמוכה במחסנית הטונר או שגיאה במכשיר) באופן אוטומטי אל הדואר האלקטרוני של אדם מסויים. ייתכן שמנהל המכשיר הוא זה שישתמש באפשרות זו לעתים יותר תדירות.

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך.

1. הפעל דפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, מתוך Windows.

   הזן את כתובת ה-‏IP של המכשיר (http://xxx.xxx.xxx.xxx‎) בשדה הכתובת והקש Enter או לחץ עבור אל.

2. נפתח אתר האינטרנט המוטבע של ההתקן שלך.

3. מתוך הכרטיסיה Settings בחר Machine Settings > ‏E-mail Notification.

   אם לא הגדרת את תצורת סביבת השרת היוצא, עבור אל Settings ‏> Network Settings ‏> Outgoing Mail Server‎(SMTP)‎ כדי להגדיר את סביבת הרשת לפני שתגדיר הודעת דוא"ל.

4. בחר בתיבת הסימון Enable כדי להשתמש ב-E-mail Notification.

5. לחץ על לחצן Add כדי להוסיף משתמש שיקבל הודעת דואר אלקטרוני.

   הגדר את שם הנמען ואת כתובות הדואר האלקטרוני, יחד עם פריטי ההודעה שברצונך לקבל עבורם התראה.

6. לחץ Apply.

אם חומת האש פועלת, ייתכן שהדואר האלקטרוני לא יישלח בהצלחה. במקרה כזה, צור קשר עם מנהל הרשת.

### הגדרת מידע מנהל המערכת

הגדרה זו דרושה לשימוש באפשרות של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך.

1. הפעל דפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer, מתוך Windows.

   הזן את כתובת ה-‏IP של המכשיר (http://xxx.xxx.xxx.xxx‎) בשדה הכתובת והקש Enter או לחץ עבור אל.

2. נפתח אתר האינטרנט המוטבע של ההתקן שלך.

3. מתוך הכרטיסיה Security, בחר System Security > ‏System Administrator.

4. הזן את שם המנהל, מספר הטלפון, המיקום וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

5. לחץ Apply.