## התקנה עבור Macintosh

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.

3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור שמופיע על שולחן העבודה של Macintosh.

4. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה MAC_Installer > הסמל Installer OS X.

5. לחץ Continue.

6. קרא את הסכם הרשיון ולחץ על Continue.

7. לחץ על Agree כדי להסכים לתנאי הרשיון.

8. כאשר מופיעה במחשב שלך הודעה המתריעה שכל היישומים יסגרו, לחץ על Continue.

9. לחץ על Continue ב-User Options Pane.

10. לחץ על Install. כל הרכיבים הדרושים לפעולת ההתקן יותקנו.

    אם תלחץ על Customize, תוכל לבחור ברכיבים נפרדים להתקנה.

11. הזן את הסיסמה ולחץ OK.

12. התקנת תוכנה מחייבת הפעלה מחדש של המחשב. לחץ על Continue Installation.

13. עם השלמת ההתקנה, לחץ על Quit או Restart.

14. פתח את התיקייה Applications > ‏Utilities > ‏Print Setup Utility.

    - במערכת ההפעלה Mac OS X 10.5-10.7, פתח את תיקיית Applications‏ > System Preferences ולחץ על Print & Fax.

15. לחץ על Add ב-Printer List.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, לחץ על סמל התיקייה "+". חלון תצוגה יופיע.

16. לחץ על Default Browser ואתר את חיבור ה-USB.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, לחץ על Default ואתר את חיבור ה-USB.

17. ב-Mac OS X 10.4, אם Auto Select אינו פועל כהלכה, בחר את Samsung ב-Print Using ואת שם ההתקן שלך ב-Model.

    - עבור Mac OS X 10.5-10.7, אם המאפיין Auto Select אינו פועל כהלכה, בחר את Select a driver to use...‎ ואת שם ההתקן שלך בתוך Print Using.

    המכשיר שלך מופיע בתוך Printer List, ומוגדר כמכשיר ברירת המחדל.

18. לחץ על Add.

כדי להתקין את מנהל התקן הפקס:

1. פתח את התיקייה יישומים‏ > Samsung ‏> יוצר תור הפקס.

2. ההתקן שלך מופיע ב-Printer List

3. בחר בהתקן שבו ברצונך להשתמש ולחץ על הלחצן Create