## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Βλέπε www.samsung.com για πιθανές αλλαγές στις πληροφορίες.

Στοιχεία | Περιγραφή
--- | ---
Διαστάσεις | Πλάτος x Μήκος x Ύψος | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Βάρος | Μηχάνημα μαζί με αναλώσιμα | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg
Επίπεδο θορύβου[b] | Κατάσταση ετοιμότητας | Κάτω των 26 dB(A)
Λειτουργία εκτύπωσης | Κάτω των 50 dB(A)
Λειτουργία αντιγραφής | Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή. | Κάτω των 50 dB(A)
Τροφοδότης εγγράφων | Κάτω των 52 dB(A)
Λειτουργία σάρωσης | Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή. | Κάτω των 52 dB(A)
Τροφοδότης εγγράφων | Κάτω των 54 dB(A)
Θερμοκρασία | Λειτουργία | 10 έως 32 ℃
Αποθήκευση (στη συσκευασία) | -20 έως 40 ℃
Υγρασία | Λειτουργία | 20 έως 80% σχετική υγρασία
Αποθήκευση (στη συσκευασία) | 10 έως 90% σχετική υγρασία
Χαρακτηριστικά ρεύματος[c] | Μοντέλα 110 Volt | AC 110 – 127 V
Μοντέλα 220 Volt | AC 220 – 240 V
Κατανάλωση ισχύος | Μέση σε κατάσταση λειτουργίας | Λιγότερο από 310 W
Κατάσταση ετοιμότητας | Λιγότερο από 30 W

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- SCX-340x Series: Λιγότερο από 1,2 W

- SCX-340xW Series: Λιγότερο από 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Λιγότερο από 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Λιγότερο από 2,1 W

Λειτουργία απενεργοποίησης | Λιγότερο από 0,45 W
Ασύρματο δίκτυο[d] | Μονάδα | T77H262

[a] Οι διαστάσεις και το βάρος μετρούνται χωρίς το ακουστικό.

[b] Επίπεδο πίεσης θορύβου, ISO 7779, κατόπιν ελέγχου με τις εξής παραμέτρους: βασική εγκατάσταση μηχανήματος, χαρτί A4, εκτύπωση μίας όψης.

[c] Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του μηχανήματος για τις σωστές τιμές τάσης (V), συχνότητας (hertz) και ρεύματος (A) για το μηχάνημά σας.

[d] Μόνο για μοντέλα με ασύρματο δίκτυο (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

### Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης

Τύπος | Μέγεθος | Διαστάσεις | Βάρος/χωρητικότητα μέσου εκτύπωσης[a]
--- | --- | --- | ---
δίσκος | Μη αυτόματη τροφοδοσία δίσκου[b]

Απλό χαρτί

Letter

216 x 279 mm

71 έως 85 g/m2 (19 έως 23 lbs bond)

- 150 φύλλα 80 γρ./μ2

71 έως 85 g/m2 (19 έως 23 lbs bond)

- 1 φύλλο

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Φάκελος

Φάκελοι Monarch

98 x 191 mm

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 10 φύλλα

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 1 φύλλο

Αρ.10 φάκελοι | 105 x 241 mm
Φάκελοι DL | 110 x 220 mm
Φάκελος C5 | 162 x 229 mm

Χοντρό χαρτί

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

86 έως 120 g/m2 (23 έως 32 lbs bond)

- 50 φύλλα των 120 g/m2

86 έως 120 g/m2 (23 έως 32 lbs bond)

- 1 φύλλο

Λεπτό χαρτί

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

60 έως 70 g/m2 (16 έως 19 lbs bond)

- 160 φύλλα των 75 γρ./μ2

60 έως 70 g/m2 (16 έως 19 lbs bond)

- 1 φύλλο

Χαρτί από βαμβάκι

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 150 φύλλα 80 γρ./μ2

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 1 φύλλο

Έγχρωμο

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 150 φύλλα 80 γρ./μ2

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 1 φύλλο

Ήδη εκτυπωμένο

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 150 φύλλα 80 γρ./μ2

75 έως 90 g/m2 (20 έως 24 lbs bond)

- 1 φύλλο

Ανακυκλωμένο χαρτί

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

60 έως 90 g/m2 (16 έως 24 lbs bond)

- 150 φύλλα 80 γρ./μ2

60 έως 90 g/m2 (16 έως 24 lbs bond)

- 1 φύλλο

Ετικέτες[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

120 έως 150 g/m2 (32 έως 40 lbs bond)

- 10 φύλλα

120 έως 150 g/m2 (32 έως 40 lbs bond)

- 1 φύλλο

Χαρτόνι

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

121 έως 163 g/m2

- 10 φύλλα

121 έως 163 g/m2

- 1 φύλλο

Χαρτί τύπου bond

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

- 10 φύλλα

- 1 φύλλο

Χαρτί Archive

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

Ανατρέξτε στην ενότητα “Απλό χαρτί”

- 100 φύλλα

- 1 φύλλο

Ελάχιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο) | 76 x 127 mm (3 x 5,00 ίντσες) | 60 έως 163 g/m2 (16 έως 43 lbs bond)
Μέγιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο) | 216 x 356 mm
[a] Η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βάρος των μέσων, το πάχος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. [b] 1 φύλλο για μη αυτόματη τροφοδοσία. [c] Η ομαλότητα των ετικετών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχάνημα είναι 100 έως 250 (sheffield). Αυτό σημαίνει την αριθμητική τιμή ομαλότητας.

### Απαιτήσεις συστήματος

#### Microsoft® Windows®

Λειτουργικό σύστημα | Απαιτησεις (συνιστωμενες)
--- | ---
CPU | RAM | Ελευθερος χωρος στο σκληρο δισκο
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB έως 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Επεξεργαστής Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit ή 64-bit ή ισχυρότερος | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Υποστήριξη για γραφικά DirectX® 9 με μνήμη 128 MB (για ενεργοποίηση του θέματος Aero).

- Μονάδα DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Επεξεργαστές Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ή 1,4 GHz (x64) (2 GHz ή ταχύτεροι) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Ο Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση είναι η ελάχιστη απαίτηση για όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows.

- Οι χρήστες που έχουν δικαίωμα διαχειριστή μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό.

- Το Windows Terminal Services είναι συμβατό με το μηχάνημά σας.

- Για τα Windows 2000, απαιτείται Service Pack 4 ή νεότερο.

#### Macintosh

Λειτουργικό σύστημα | Απαιτήσεις (Συνιστώμενες)
--- | ---
CPU | RAM | Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο

Mac OS X 10.4

- Επεξεργαστές Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB για powerPC Mac (512 MB)

- 512 MB για Mac με επεξεργαστή Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Επεξεργαστές Intel®

- Power PC G4/G5 867 MHz ή ταχύτερος

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Επεξεργαστές Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Επεξεργαστές Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Στοιχεία | Απαιτήσεις
--- | ---

Λειτουργικό σύστημα

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 bit)

SuSE Linux 10.1 (32 bit)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο | 1 GB (2 GB)

### Περιβαλλον δικτυου

Μόνο για το μοντέλο με δίκτυο και ασύρματο δίκτυο (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

Χρειάζεται να ρυθμίσετε τα πρωτόκολλα δικτύου στο μηχάνημα, για να το χρησιμοποιήσετε ως μηχάνημα δικτύου. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα περιβάλλοντα δικτύου που υποστηρίζονται από το μηχάνημα.

Στοιχεία | Τεχνικά χαρακτηριστικά
--- | ---

Διασύνδεση δικτύου

- Ενσύρματο τοπικό δίκτυο με Ethernet 10/100 Base TX

- 802.11b/g/n Ασύρματη LAN

Λειτουργικό σύστημα δικτύου

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux

- Mac OS X 10.4 ~ 10.7

Πρωτόκολλα δικτύου

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Ασύρματη ασφάλεια

- Έλεγχος ταυτότητας: Αν. σύστημα, Κοιν.κλειδ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Κρυπτογράφηση: WEP64, WEP128, TKIP, AES