## Bασικές ρυθμίσεις αντιγραφής

Για ειδικές δυνατότητες εκτύπωσης, ανατρέξτε στον Οδηγός Για Προχωρημένους (βλ. Μενού αντιγραφής).

### Βασικές ρυθμίσεις αντιγραφής

Εάν το μηχάνημά σας έχει τα κουμπιά +/- στον πίνακα ελέγχου (βλ. Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου):

1. Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.

2. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, περιλαμβανομένης της σκοτεινότητας, του τύπου πρωτοτύπου και άλλων, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρυθμίσεις συσκευής στο πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager ή την ενότητα Machine στο πρόγραμμα Printer Settings Utility.

   - Για χρήστες Windows και Macintosh, βλ. Ρυθμίσεις συσκευής.

   - Για χρήστες Linux, βλ. Χρήση του Smart Panel.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +/-, αν χρειάζεται.

4. Πατήστε (Start).

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) στον πίνακα ελέγχου.

2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφων ή τοποθετήστε τα έγγραφα με την όψη προς τα πάνω στον τροφοδότη εγγράφων (βλέπε Τοποθέτηση πρωτοτύπων).

3. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, συμπεριλαμβανομένων των Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type και άλλων ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου (βλέπε Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο).

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων χρησιμοποιώντας το βέλος ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αν χρειάζεται.

5. Πατήστε (Start).

Αν χρειαστεί να ακυρώσετε την εργασία αντιγραφής κατά τη λειτουργία, πατήστε το (Stop/Clear) και η αντιγραφή θα σταματήσει.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε αντίγραφο

Το μηχάνημα σάς παρέχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής, ώστε να μπορείτε γρήγορα και εύκολα να παράγετε κάποιο αντίγραφο.

- Αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί (Stop/Clear) ενώ ρυθμίζετε τις επιλογές αντιγραφής, όλες οι επιλογές που έχετε ρυθμίσει για την τρέχουσα εργασία θα ακυρωθούν και θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους. Ή θα επανέλθουν αυτόματα στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους, μόλις το μηχάνημα ολοκληρώσει τη διαδικασία αντιγραφής που είναι σε εξέλιξη.

- Η πρόσβαση στα μενού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (βλ. Πρόσβαση στο μενού).

  Εάν το μηχάνημά σας έχει τα κουμπιά +/- στον πίνακα ελέγχου:

  Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως η σκοτεινότητα, ο τύπος πρωτοτύπου και άλλες, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρυθμίσεις συσκευής στο πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager ή την ενότητα Machine στο πρόγραμμα Printer Settings Utility.

  - Για χρήστες Windows και Macintosh, βλ. Ρυθμίσεις συσκευής.

  - Για χρήστες Linux, βλ. Χρήση του Smart Panel.

- Ίσως είναι απαραίτητο να πατήσετε OK για να περιηγηθείτε στα μενού χαμηλού επιπέδου σε ορισμένα μοντέλα.

#### Σκουρότητα

Αν ένα πρωτότυπο περιέχει ξεθωριασμένες ενδείξεις και σκοτεινές εικόνες, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα για να παράγετε ένα πιο ευανάγνωστο αντίγραφο.

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) > (Menu) > Copy Feature > Darkness στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

   Για παράδειγμα, το Light+5 είναι το πιο ανοικτό και το Dark+5 είναι το πιο σκούρο.

3. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

#### αντίθεση

Το μενού Contrast σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διαφορά ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας.

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) > (Menu) > Copy Feature > Contrast στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

   Επιλέξτε Dark για αυξήσετε την αντίθεση και επιλέξτε Light για να την μειώσετε.

3. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

#### Πρωτότυπο

Η ρύθμιση πρωτοτύπου χρησιμοποιείται για να βελτιωθεί η ποιότητα αντίγραφου, επιλέγοντας το έγγραφο για την τρέχουσα εργασία αντιγραφής.

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) > (Menu) > Copy Feature > Original Type στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

   - Text: Χρήση για πρωτότυπα που περιέχουν κυρίως κείμενο.

   - Text/Photo: Χρήση για πρωτότυπα που περιέχουν κείμενο και φωτογραφίες.

     Εάν το κείμενο στην εκτύπωση είναι θολό, επιλέξτε Text για να έχετε πιο καθαρό κείμενο.

   - Photo: Χρήση όταν τα πρωτότυπα είναι φωτογραφίες.

3. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

#### Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφου

Μπορείτε να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το μέγεθος της εικόνας αντιγραφής από 25% έως 400% από τον τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. Λειτουργία ποικιλίας).

- Εάν το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία Eco, δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες σμίκρυνσης και μεγέθυνσης.

##### Για να επιλέξετε από τα προκαθορισμένα μεγέθη αντιγράφων

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge στον πίνακα ελέγχου.

2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

3. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

##### Για να ρυθμίσετε την κλίμακα του αντιγράφου καταχωρίζοντας απευθείας το ποσοστό της κλίμακας

1. Επιλέξτε (αντιγραφή) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom στον πίνακα ελέγχου.

2. Εισάγετε το μέγεθος αντιγράφου που θέλετε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

4. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Κατά την παραγωγή αντιγράφου σε σμίκρυνση, ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες γραμμές στο κάτω μέρος του αντιγράφου.

### Αντιγραφή αστυνομικής ταυτότητας

Το μηχάνημά σας μπορεί να εκτυπώνει πρωτότυπα 2 όψεων σε ένα φύλλο χαρτί.

Το μηχάνημα εκτυπώνει τη μία πλευρά του πρωτοτύπου στο επάνω μισό του χαρτιού και την άλλη πλευρά στο κάτω μισό, χωρίς να μειωθεί το μέγεθος του πρωτοτύπου. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την αντιγραφή ενός στοιχείου μικρού μεγέθους, όπως μιας επαγγελματικής κάρτας.

- Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.

- Αν το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία Eco, αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη.

Η διαδικασία χειρισμού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

1. Πατήστε ID Copy στον πίνακα ελέγχου.

2. Τοποθετήστε την μπροστινή πλευρά ενός πρωτοτύπου με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή, όπως υποδεικνύουν τα βέλη. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Place Front Side and Press [Start].

   Εάν το μηχάνημά σας έχει κουμπιά +/- στον πίνακα ελέγχου, ανάβει η μπροστινή λυχνία LED στον πίνακα ελέγχου.

4. Πατήστε (Start).

   Το μηχάνημά σας αρχίζει να σαρώνει την μπροστινή πλευρά και εμφανίζει Place Back Side and Press [Start].

   Εάν το μηχάνημά σας έχει κουμπιά +/- στον πίνακα ελέγχου, ανάβει η πίσω λυχνία LED στον πίνακα ελέγχου.

5. Αναποδογυρίστε το πρωτότυπο και τοποθετήστε το στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή, όπως υποδεικνύουν τα βέλη. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

6. Πατήστε το κουμπί (Start).

- Αν δεν πατήσετε το κουμπί (Start), θα αντιγραφεί μόνο η μπροστινή πλευρά.

- Αν το πρωτότυπο είναι μεγαλύτερο από την εκτυπώσιμη περιοχή, ορισμένα τμήματα ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.