## Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου

- Αυτός ο πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πινάκων ελέγχου.

- Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες (βλ. Λειτουργίες κατά μοντέλα).

### Τυπος A

1 | Eco | Μετάβαση στην οικονομική λειτουργία eco για τη μείωση της κατανάλωσης τόνερ και της χρήσης χαρτιού κατά την εκτύπωση από υπολογιστή μόνο (βλ. Οικονομική εκτύπωση).
2 | WPS [a] |  | Διαμορφώνει εύκολα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, χωρίς υπολογιστή (βλ. Χρήση του κουμπιού WPS ).

Print Screen

Πατήστε αυτό το κουμπί και η πράσινη λυχνία LED Status θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μόνο την ενεργή οθόνη, αφήστε το κουμπί όταν σταματήσει να αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED Status. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε ολόκληρη την οθόνη, αφήστε το κουμπί όσο αναβοσβήνει.

- Η δυνατότητα Εκτύπωση οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργικά συστήματα Windows και Macintosh.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή μόνο για μηχάνημα που συνδέεται μέσω USB.

- Όταν εκτυπώνετε το ενεργό παράθυρο/ολόκληρη την οθόνη χρησιμοποιώντας το κουμπί εκτύπωσης οθόνης, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο γραφίτη ανάλογα με το περιεχόμενο που πρόκειται να εκτυπωθεί.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager του μηχανήματος. Εάν είστε χρήστης λειτουργικού συστήματος Macintosh, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή Screen Print Settings από το πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτύπωσης οθόνης.

3 | Scan to | Πραγματοποιεί αποστολή των σαρωμένων δεδομένων (βλ. Βασική σάρωση).
4 | ID Copy | Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο και των δύο πλευρών μιας αστυνομικής ταυτότητας ή ενός διπλώματος οδήγησης σε μία πλευρά χαρτιού (βλ. Αντιγραφή αστυνομικής ταυτότητας).
5 | Power |  | Κάνει ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αφύπνιση του μηχανήματος από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.
6 | Front λυχνία LED | Όταν ανάψει η λυχνία LED, τοποθετήστε την μπροστινή πλευρά της ταυτότητας με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή (βλέπε Αντιγραφή αστυνομικής ταυτότητας).
7 | Back λυχνία LED | Όταν ανάψει η λυχνία LED, τοποθετήστε την πίσω πλευρά της ταυτότητας με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή (βλέπε Αντιγραφή αστυνομικής ταυτότητας).

8

Stop/Clear

Διακόπτει μια λειτουργία ανά πάσα στιγμή, αλλά υπάρχουν και περισσότερες λειτουργίες.

- Ακυρώνει την τρέχουσα εργασία.

- Εκτύπωση αναφοράς παραμέτρων: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά η λυχνία LED κατάστασης και μετά απελευθερώστε το.

- Αναφορά πληροφοριών αναλώσιμων: Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 6 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το.

- Αναφορά παραμέτρων δικτύου[a]: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περίπου 4 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η λυχνία LED κατάστασης και μετά απελευθερώστε το.

9

+/- Kουμπιά

Σας δίνει τη δυνατότητα να αυξάνετε/μειώνετε τον αριθμό σελίδων που θα αντιγραφούν. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων (έως και 99 αντίγραφα ) που θα αντιγραφούν πατώντας τα κουμπιά +/-. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.

- Εάν πατήσετε τα κουμπιά +/-, ο αριθμός των αντιγράφων θα αυξηθεί/μειωθεί κατά ένα.

- Εάν κρατήσετε πατημένα τα κουμπιά +/-, ο αριθμός των αντιγράφων θα αυξηθεί/μειωθεί κατά δέκα.

10 | Start |  | Έναρξη εργασίας.
11 | Status Λυχνία LED | Υποδεικνύει την κατάσταση του μηχανήματος (βλ. Κατανόηση του LED κατάστασης).
12 | Toner Λυχνία LED | Εμφανίζει την κατάσταση κάθε τόνερ (βλ. Κατανόηση του LED κατάστασης).
13 | Οθόνη | Εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να αντιγράψετε.
[a] Μόνο SCX-340xW Series.

### Τύπος B

1 | Eco | Μετάβαση στην οικονομική λειτουργία eco για τη μείωση της κατανάλωσης τόνερ και της χρήσης χαρτιού κατά την εκτύπωση από υπολογιστή και την αντιγραφή μόνο (βλ. Οικονομική εκτύπωση).
2 | WPS [a] |  | Διαμορφώνει εύκολα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, χωρίς υπολογιστή (βλ. Χρήση του κουμπιού WPS ).

Print Screen

Πατήστε αυτό το κουμπί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Print Screen?. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μόνο την ενεργή οθόνη, επιλέξτε Active. Αν θέλετε να εκτυπώσετε ολόκληρη την οθόνη, επιλέξτε Full.

- Η δυνατότητα Εκτύπωση οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργικά συστήματα Windows και Macintosh.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή μόνο για μηχάνημα που συνδέεται μέσω USB.

- Όταν εκτυπώνετε το ενεργό παράθυρο/ολόκληρη την οθόνη χρησιμοποιώντας το κουμπί εκτύπωσης οθόνης, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο γραφίτη ανάλογα με το περιεχόμενο που πρόκειται να εκτυπωθεί.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager του μηχανήματος. Εάν είστε χρήστης λειτουργικού συστήματος Macintosh, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή Screen Print Settings από το πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτύπωσης οθόνης.

3 | ID Copy | Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο και των δύο πλευρών μιας αστυνομικής ταυτότητας ή ενός διπλώματος οδήγησης σε μία πλευρά χαρτιού (βλ. Αντιγραφή αστυνομικής ταυτότητας).
4 | Power |  | Κάνει ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αφύπνιση του μηχανήματος από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.
5 | Φαξ |  | Μεταβαίνει στη λειτουργία Φαξ.
6 | Αντιγραφή |  | Μεταβαίνει στη λειτουργία Αντιγραφής.
7 | Σάρωση |  | Μεταβαίνει στη λειτουργία Σάρωσης.
8 | Menu |  | Ανοίγει τη λειτουργία Μενού και μετακινείται στα διαθέσιμα μενού (Βλέπε Επισκόπηση μενού).
9 | Αριστερό/δεξί βέλος |  | Μετακινείται στις διαθέσιμες επιλογές του επιλεγμένου μενού και αυξάνει ή μειώνει τιμές.
10 | OK | Επιβεβαιώνει την επιλογή στην οθόνη.
11 | Back |  | Εκτελεί επιστροφή στο ανώτερο επίπεδο μενού.
12 | Start |  | Έναρξη εργασίας.
13 | Stop/Clear |  | Διακόπτει μια λειτουργία οιαδήποτε στιγμή.
14 | Status Λυχνία LED | Υποδεικνύει την κατάσταση του μηχανήματος (βλ. Κατανόηση του LED κατάστασης).
15 | Αριθμητικό πληκτρολόγιο | Καλεί κάποιον αριθμό ή εισάγει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (Βλέπε Γράμματα και αριθμοί πληκτρολογίου).
16 | On Hook Dial |  | Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, θα ακούσετε τον τόνο κλήσης. Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ. Η διαδικασία είναι παρόμοια με την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση ανοικτής ακρόασης (βλ. Μη αυτόματη λήψη στη λειτουργία Τηλέφωνο).
17 | Redial/Pause |  | Καλεί ξανά τον τελευταίο αριθμό αποστολής ή λήψης φαξ σε κατάσταση ετοιμότητας ή εισάγει μια παύση(-) σε έναν αριθμό φαξ στη λειτουργία επεξεργασίας (βλ. Επανάκληση του αριθμού φαξ).
18 | Address Book |  | Επιτρέπει την αποθήκευση αριθμών φαξ που χρησιμοποιούνται συχνά ή την αναζήτηση αποθηκευμένων αριθμών φαξ (βλ. Αποθήκευση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων φαξ).
19 | Οθόνη | Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας εργασίας.
[a] Μόνο SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Ρύθμιση του πίνακα ελέγχου

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Ελέγξτε τον τύπο του μηχανήματός σας (βλ. Μπροστινή όψη).