## מאפייני סריקה

- למידע על מאפייני סריקה בסיסיים, עיין במדריך בסיסי (ראה סריקה בסיסית).

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- הרזולוציה המרבית הניתנת להגדרה תלויה בגורמים שונים, לרבות מהירות המחשב, המקום הפנוי בדיסק הקשיח, הזיכרון, גודל התמונה הנסרקת והגדרות עומק הסיביות. לכן, בהתאם למערכת שלך ולתמונה שאתה סורק, ייתכן שלא תוכל לסרוק ברזולוציות מסוימות, במיוחד בעת השימוש ב-dpi משופר.

### שיטת סריקה בסיסית

ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיין מגוון).

באפשרותך לסרוק את מסמכי המקור באמצעות ההתקן בעזרת כבל USB או דרך הרשת. ניתן להשתמש בשיטות הבאות כדי לסרוק את המסמכים שלך:

- Scan to PC: סרוק את המסמכים המקוריים מלוח הבקרה. הנתונים הסרוקים יאוחסנו בתיקיה המסמכים שלי במחשבים המחוברים (ראה סריקה בסיסית).

- TWAIN‏: ‏TWAIN הוא אחד מיישומי עיבוד התמונה המוגדרים מראש. סריקת תמונה מפעילה את היישום הנבחר, דבר המאפשר לך לשלוט בתהליך הסריקה. ניתן להשתמש בתכונה זו דרך החיבור המקומי או חיבור הרשת. (ראה סריקה מתוכנית לעריכת תמונות).

- מסייע הסריקה של Samsung‏/SmarThru 4‏/SmarThru Office: תוכל להשתמש בתוכנית זו כדי לסרוק תמונות או מסמכים.

  - ראה סריקה באמצעות מסייע הסריקה של Samsung.

  - ראה סריקה באמצעות SmarThru 4.

  - ראה סריקה באמצעות SmarThru Office.

- WIA‏: ‏WIA הוא ראשי התיבות של Windows Images Acquisition. כדי להשתמש במאפיין זה, על המחשב להיות מחובר ישירות להתקן באמצעות כבל USB (ראה סריקה באמצעות מנהל ההתקן WIA).

- זיכרון USB: תוכל לסרוק מסמך ולשמור את הקובץ שסרקת בהתקן זיכרון USB.

- דואר אלקטרוני: באפשרותך לשלוח את התמונה הסרוקה כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני. (ראה סריקה לדוא"ל).

- FTP/SMB: תוכל לסרוק תמונה ולהעלות אותה לשרת FTP/SMB (ראה סריקה לשרת FTP/SMB).

### קביעת הגדרות הסריקה במחשב

ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

1. פתח את Samsung Easy Printer Manager (ראה השימוש ב- Samsung Easy Printer Manager ).

2. בחר את המכשיר המתאים מתוך רשימת מדפסות.

3. בחר הגדרות סריקה למחשב.

4. בחר את האפשרות המבוקשת.

   - הפעלת סריקה: קובעת אם סריקה מופעלת בהתקן או לא.

   - הכרטיסייה בסיסי: מכילה הגדרות הקשורות להגדרות סריקה והתקן כלליות.

   - הכרטיסייה תמונה: מכילה הגדרות הקשורות לשינוי תמונה.

5. לחץ על שמור > אישור.

### סריקה ממכשיר המחובר לרשת

לא ניתן יהיה להשתמש במאפיין זה בהתקן שלא תומך בממשק הרשת (ראה מבט מאחור).

ודא שמנהל ההתקן של המדפסת הותקן במחשב שלך מתוך תקליטור התוכנה, מאחר ומנהל ההתקן של המדפסת מכיל את תוכנת הסריקה (ראה התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי).

1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

2. בחר (סריקה) > ‏Scan to PC > ‏Network PC בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Scan > ‏Network PC במסך המגע.

   אם מופיעה ההודעה Not Available, בדוק את חיבור היציאה.

3. בחר את ה-ID הרשום של המחשב שלך, ובמידת הצורך הזן Password.

   - ID זהה ל-ID הסריקה הרשום עבור Samsung Easy Printer Manager > ‏עבור למצב מתקדם > הגדרות סריקה למחשב.

   - Password היא הסיסמה הרשומה, בת 4 ספרות, עבור Samsung Easy Printer Manager > עבור למצב מתקדם > הגדרות סריקה למחשב.

4. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

5. הסריקה מתחילה.

   התמונה הסרוקה נשמרת במחשב בתיקייה C:\משתמשים\users name\המסמכים שלי. ייתכן שהתיקייה שנשמרה תהיה שונה, בהתאם למערכת ההפעלה שלך או ליישום שבו אתה משתמש.

### סריקה לדוא"ל

ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

#### הגדרת חשבון דוא"ל

1. גש אל SyncThru™ Web Service (ראה שימוש ב-SyncThru™ Web Service).

2. בחר Settings > ‏Network Settings ו-Outgoing Mail Server(SMTP)‎.

3. הזן את IP Address לפי שיטה עשרונית מנוקדת או כשם מחשב מארח.

4. הזן את מספר היציאה של השרת, מ-‎1 עד 65535.

5. סמן את המשבצת הצמודה אל SMTP Requires Authentication כדי לחייב אימות.

6. הזן את שם הכניסה והסיסמה לשרת הSMTP.

7. לחץ החל.

   - אם שיטת האימות של שרת SMTP היא POP3 before SMTP, סמן את SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - הזן את כתובת ה-IP ואת מספר היציאה.

#### סריקה ושליחת דוא"ל

1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

2. בחר (סריקה) > Scan to Email בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Scan > ‏Send Email במסך המגע.

3. הזן את שם הכניסה ואת הסיסמה אם הוגדרו ב-SyncThru™ Web Service (ראה שימוש ב-SyncThru™ Web Service).

4. הזן את כתובות הדוא"ל של השולח והנמען.

   באפשרותך לשלוח דוא"ל לעצמך על-ידי הפעלת האפשרות Auto Send To Self ב-Settings > ‏Scan > ‏Scan To E-mail ב-SyncThru™ Web Service.

5. הזן נושא דוא"ל ולחץ OK.

6. בחר את תבנית הקובץ לסריקה ולחץ על OK.

7. הזן את שם הכניסה והסיסמה לשרת הSMTP.

8. המכשיר מתחיל לסרוק ואז שולח דוא"ל.

### סריקה לשרת FTP/SMB

ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

#### הגדרת שרת FTP/SMB

1. גש אל SyncThru™ Web Service (ראה שימוש ב-SyncThru™ Web Service).

2. בחר Address Book > ‏Individual > ‏Add.

3. סמן את התיבה שליד Add FTP או Add SMB.

4. הזן את IP Address לפי שיטה עשרונית מנוקדת או כשם מחשב מארח.

5. הזן את מספר היציאה של השרת, מ-‎1 עד 65535.

6. סמן את התיבה שליד Anonymous, כדי שהשרת יאפשר גישה לאנשים שאינם מורשים.

7. הזן את שם הכניסה והסיסמה.

8. הזן את שם הדומיין אם השרת שלך שייך לדומיין מסוים, אחרת הזן את שם המחשב הרשום לשרת ה-SMB.

9. הזן את הנתיב לשמירת התמונה הסרוקה.

   - התיקייה לשמירת התמונה הסרוקה חייבת להיות בבסיס.

   - יש להגדיר את מאפייני התיקייה כתיקייה משותפת.

   - על שם המשתמש שלך להיות בעל הרשאות קריאה וכתיבה לתיקייה.

10. לחץ Apply.

#### סריקה ושליחה לשרת FTP/SMB

1. וודא שהמכשיר שלך מחובר לרשת.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. בחר (סריקה) > Scan to SMB או Scan to FTP בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Scan > ‏SMBאו FTP במסך המגע.

4. בחר את השרת ותבנית הסריקה הרצויים.

5. המכשיר מתחיל לסרוק ולאחר מכן שולח את התמונה הסרוקה לשרת שצויין.

### סריקה מתוכנית לעריכת תמונות

באפשרותך לסרוק ולייבא מסמכים בתוכנה לעריכת תמונות, כגון Adobe Photoshop, אם התוכנה תואמת TWAIN. פעל על פי השלבים שלהלן כדי לסרוק באמצעות תוכנה תואמת TWAIN:

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. פתח יישום, כגון Adobe Photoshop.

4. לחץ על קובץ > ייבוא, ובחר בהתקן הסורק.

5. הגדר את אפשרויות הסריקה.

6. סרוק את התמונה ושמור אותה.

### סריקה באמצעות מנהל ההתקן WIA

ההתקן שברשותך תומך במנהל התקן Windows Image Acquisition ‏(WIA) עבור סריקת תמונות. WIA הוא אחד הרכיבים הסטנדרטים של מערכת הפעלה Microsoft Windows 7 והוא פועל עם מצלמות דיגיטליות וסורקים. להבדיל ממנהל התקן TWAIN, מנהל התקן WIA מאפשר סריקה ועריכה של תמונות בקלות ללא שימוש בתוכנות נוספות:

מנהל התקן WIA פועל רק במערכת הפעלה Windows (לא נתמך ב-Windows 2000) עם יציאת USB.

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. לחץ על התחל > לוח הבקרה > חומרה וצליל > התקנים ומדפסות.

4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל מנהל ההתקן במדפסות ופקסים > התחל סריקה.

5. היישום סריקה חדשה יופיע.

6. בחר את העדפות הסריקה שלך ולחץ על ‏‏תצוגה מקדימה כדי לבדוק כיצד ההעדפות שלך משפיעות על התמונה.

7. סרוק את התמונה ושמור אותה.

### סריקה באמצעות מסייע הסריקה של Samsung

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- באפשרותך להשתמש בתכונת ה-OCR (קורא תווים אופטי) שבתוכנית מסייע הסריקה של Samsung.

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. לחץ על התחל > כל התוכניות > מדפסות Samsung, והפעל את מסייע הסריקה של Samsung.

   בחר בתפריט עזרה או לחץ על הלחצן מהחלון ולחץ על האפשרות שעליה ברצונך לקבל מידע נוסף.

4. הגדר את אפשרויות הסריקה.

5. לחץ סרוק.

### סריקה באמצעות SmarThru 4

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- באפשרותך להשתמש בתכונת ה-OCR (קורא תווים אופטי) שבתוכנית SmarThru 4.

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. לחץ פעמיים על סמל SmarThru 4.

4. SmarThru מופיע.

   - Scan to: באפשרותך לסרוק תמונה ולשמור אותה ביישום או בתיקייה, לשלוח אותה בדוא"ל, או לפרסמה באתר אינטרנט.

   - Image: באפשרותך לערוך תמונה ולשלוח אותה ליישום או תיקייה נבחרים, לשלוח אותה בדוא"ל, או לפרסמה באתר אינטרנט.

   - Print: באפשרותך להדפיס תמונות ששמרת.

   בחר בתפריט עזרה או לחץ על הלחצן מהחלון ולחץ על האפשרות שעליה ברצונך לקבל מידע נוסף.

5. לחץ על Scan to.

6. ‎בחר יעד מבין Application, E-mail, Folder, OCR או Web.

7. במקרה הצורך, לחץ על Settings כדי להתאים אישית את ההגדרות.

8. לחץ Scan.

### סריקה באמצעות SmarThru Office

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

- כדי להשתמש ב-SmarThru Office, עליך להתקין את התוכנית באופן ידני מהתקליטור המצורף. בחר התקנה מתקדמת > התקנה מותאמת אישית ובחר SmarThru Office להתקנה.

- באפשרותך להשתמש בתכונת ה-OCR (קורא תווים אופטי) שבתוכנית SmarThru Office.

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. לחץ פעמיים על הסמל SmarThru Office.

4. SmarThru Office מופיע.

   לחץ על הלחצן Help או מהחלון ולחץ על האפשרות שעליה ברצונך לקבל מידע נוסף.

5. לחץ על סמל SmarThru Office‏() באזור המגש בשורת המשימות של Windows כדי להפעיל את SmarThru Office.

6. לחץ על סמל הסריקה () כדי לפתוח את חלון הסריקה.

7. החלון Scan Setting נפתח.

8. הגדר את הגדרות הסריקה ולחץ על Scan.

### סריקה ב-Macintosh

#### סריקה ממכשיר המחובר באמצעות USB

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. הפעל Applications ולחץ Image Capture.

   אם תופיע ההודעה No Image Capture device connected נתק את כבל ה-USB וחבר אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, אנא עיין בעזרה של Image Capture.

4. בחר את האפשרות המבוקשת.

5. סרוק את התמונה ושמור אותה.

   כאשר הסריקה אינה פועלת במצב Image Capture, יש לעדכן את גרסת מערכת ההפעלה Mac OS לגרסה האחרונה. תוכנת Image Capture פועלת כראוי ב-Mac OS X 10.4.7 ומעלה.

#### סריקה ממכשיר המחובר לרשת

דגמי רשת או דגמים אלחוטיים בלבד (ראה מאפיינים על פי דגמים).

1. וודא שהמכשיר שלך מחובר לרשת.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. הפעל Applications ולחץ Image Capture.

4. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע את השלבים שלהלן.

   - עבור 10.4

     - לחץ על Devices > ‏Browse Devices בשורת התפריטים.

     - בחר במכשיר שברשותך מתוך אפשרויות מנהלי התקן TWAIN. ודא כי תיבת הסימון Use TWAIN software מסומנת.

     - לחץ על Connect.

       אם מופיעה הודעת אזהרה, לחץ על Change Port..‎ כדי לבחור יציאה, או אם מופיע TWAIN UI, לחץ על Change Port..‎ בכרטיסייה Preference ובחר יציאה חדשה.

   - עבור 10.5

     - לחץ על Devices > ‏Browse Devices בשורת התפריטים.

     - ודא שתיבת הסימון Connected סומנה לצד ההתקן שלך בתוך Bonjour Devices.

     - אם ברצונך לסרוק באמצעות TWAIN, עיין בשלבים המתוארים לעיל עבור Mac OS X 10.4.

   - עבור 10.6 - 10.7, בחר את ההתקן שלך תחת SHARED.

5. הגדר את אפשרויות הסריקה בתוכנית זו.

6. סרוק את התמונה ושמור אותה.

   - כאשר הסריקה אינה פועלת במצב Image Capture, יש לעדכן את גרסת מערכת ההפעלה Mac OS לגרסה האחרונה. Image Capture פועלת כראוי החל מגרסת Mac OS X 10.4.7 ומעלה.

   - לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Image Capture.

   - תוכל לסרוק גם באמצעות תוכנה תואמת-TWAIN, כמו Adobe Photoshop.

### סריקה במערכת הפעלה Linux

#### סריקה

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.

2. לחץ לחיצה כפולה על Unified Driver Configurator בשולחן העבודה.

3. לחץ על כפתור כדי לעבור להגדרת תצורת סורקים.

4. בחר את הסורק שלך מהרשימה.

5. לחץ Properties.

6. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

7. בחלון Scanner Properties לחץ על Preview.

8. המסמך נסרק והתצוגה המקדימה של הקובץ הסרוק מופיעה בתוך Preview Pane.

9. גרור את המצביע כדי להגדיר את האזור המיועד לסריקה בתוך Preview Pane.

10. בחר את האפשרות המבוקשת.

11. סרוק את התמונה ושמור אותה.

    לשימוש במועד מאוחר יותר, באפשרותך לשמור כהגדרות הסריקה שלך ולהוסיף אותה לרשימה הנפתחת Job Type.

#### עריכת תמונה באמצעות Image Manager

היישום Image Manager כולל פקודות תפריט וכלים עבור עריכת התמונה הסרוקה.