## Kopiointiongelmat

Kunto | Ehdotetut ratkaisut
--- | ---
Kopiot ovat liian vaaleita tai tummia. | Säädä tummuutta kopiointiominaisuudessa vaalentaaksesi tai tummentaaksesi kopioiden taustoja (katso Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti).

Kopioissa on tahroja, viivoja, merkkejä tai täpliä.

- Jos virheet ovat alkuperäisessä asiakirjassa, vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointitoim. olevan Tummuus-asetuksen avulla.

- Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole virheitä, puhdista skannausyksikkö (katso Skannausyksikön puhdistaminen).

Kopioitu kuva on epäsymmetrinen.

- Varmista, että alkuperäinen asiakirja on kohdistettuna kohdistusohjaimeen.

- Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso Laitteen puhdistaminen).

Tulostuu tyhjiä kopioita. | Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle kopioitava puoli alaspäin tai asiakirjojen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.

Kuva pyyhkiytyy kopiosta helposti.

- Vaihda kasetissa olevat paperit uudesta paketista ottamiisi papereihin.

- Jos ympäristö on kostea, älä jätä paperia laitteeseen pitkäksi aikaa.

Kopiopaperitukoksia tapahtuu usein.

- Leyhytä papereita ja käännä ne ympäri paperikasetissa. Vaihda kasetissa olevat paperit uusiin. Tarkista paperinohjaimet ja muuta niiden asentoa tarvittaessa.

- Varmista, että paperin tyyppi ja paino ovat oikeat (katso Tulostusmateriaalin tekniset tiedot ).

- Varmista, ettei laitteeseen jää paperitukoksen poistamisen jälkeen paperia tai sen palasia.

Väriainekasetin väri riittää oletettua vähempään asiakirjamäärään ennen väriaineen loppumista.

- Alkuperäiset asiakirjat saattavat sisältää kuvia, täysvärisiä alueita tai paksuja viivoja. Alkuperäiset asiakirjat saattavat olla esimerkiksi lomakkeita, uutiskirjeitä, kirjoja tai muita asiakirjoja, joihin kuluu runsaasti väriainetta.

- Skannerin kansi saattaa jäädä auki, kun kopioita tehdään.

- Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.