## Faksi-valikko

### Faksiominaisuus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (faksi) > (Menu) > Faksitoim. ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Oletusasetus > Faksi, oletus kosketusnäyttöruudulta.

- Tai paina Faksi > valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---

- Skannauskoko

- Alkuperäisen koko

Määrittää kuvakoon.

Kontrasti | Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale on liian himmeä tai tumma.
Tummuus | Säätää kirkkauden tasoa alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale sisältää himmeitä merkintöjä ja tummia kuvia (katso Tummuus).
Tarkkuus | Asiakirjan oletusasetuksilla saa laadukkaita fakseja käytettäessä tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukkaampi (katso Tarkkuus).
Kaksipuolinen | tulostaa vastaanotetun faksin arkin molemmille puolille.

Monilahetys

Lähettää faksin useisiin kohteisiin (katso Faksin lähetys useille vastaanottajille).

Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.

Viiv. lahetys

Asettaa laitteesi lähettämään faksin myöhempänä ajankohtana, kun et ole paikalla (katso Faksin viivästetty lähettäminen).

Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.

Tark. lahetys | Skannaa alkuperäiskappaleen muistiin ja lähettää sen heti, kun meneillään oleva tehtävä on suoritettu loppuun. Tärkeän faksin lähettämistoiminto keskeyttää monilähetyksen eri kohteiden välillä (esimerkiksi sen jälkeen, kun lähetys kohteeseen A on suoritettu loppuun, ja ennen kuin lähetys kohteeseen B alkaa) tai uudelleenyritysten välissä (katso Tärkeän faksin lähettäminen).

Valita

Välittää vastaanotetun tai lähetetyn faksin toiseen kohteeseen faksin tai tietokoneen välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa toimistolta.

- Katso Lähetetyn faksin välittäminen toiseen kohteeseen.

- Katso Vastaanotetun faksin välittäminen.

Suoj. v.otto | Tallentaa vastaanotetun faksin muistiin tulostamatta sitä. Vastaanotettujen asiakirjojen tulostus vaatii salasanan antamista. Voit estää vastaanotettujen faksien joutumisen luvattomien henkilöiden käsiin (katso Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa).
Lisaa sivu | Lisää asiakirjoja varattuun viivästettyyn faksityöhön (katso Asiakirjojen lisääminen varattuun faksilähetykseen).
Peruuta tyo | Peruuttaa viivästetyn faksityön, joka on tallennettu muistiin (katso Varatun faksityön peruuttaminen).

### Lähetysasetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (faksi) > (Menu) > Faksiasetukset > Lahetys ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Oletusasetus > Faksi, oletus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Uud.val.ajat | Asettaa uud.valintayritysten lukumäärän. Jos valitset 0, laite ei yritä soittaa uudelleen.
Uud.v. aikav. | Asettaa aikavälin ennen automaattista uudelleenvalintaa.
Valinnan etul. | Määrittää enintään viisinumeroisen soiton etuliitteen. Tämä numero valitaan, ennen kuin numeron automaattista valintaa aloitetaan. Tästä on hyötyä PABX-tiedonsiirtoa käytettäessä.
ECM-tila | Lähettää fakseja käyttäen virheenkorjaustilaa (ECM) sen varmistamiseksi, että faksit lähetetään tasaisesti ilman virhettä. Se saattaa kestää kauemmin.
Lahetysrap. | Asettaa laitteen tulostamaan raportin siitä, onko faksin lähettäminen onnistunut vai ei. Jos valitset kohdan Virhetilant., laite tulostaa raportin vain, kun lähettäminen ei ole onnistunut.
Kuvan TCR-rap. | Tulostaa lähetysraportin, jossa on lähetetystä faksista ensimmäisen sivun pienennyskuva.
Valintatila | Asettaa valintatilan joko äänelle tai sykkeelle. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Maksusaasto | Lähettää fakseja esiasetetussa maksusäästöajassa puhelukustannuksissa säästämiseksi. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Ohjattu asennus | Tekee sellaisten tarpeellisten faksivalintojen kuin laitteen tunnus, faksinumero jne. määrittämisestä helppoa.

### Vastaanottoasetus

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (faksi) > (Menu) > Faksiasetukset > Vastaanotto ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Oletusasetus > Faksi, oletus kosketusnäyttöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Vast.ottotila | Valitsee faksin oletuksena olevan vastaanottotilan.
Soitto->vast. | Määrittää, kuinka monta soittoa laite odottaa, ennen kuin se vastaa saapuvaan puheluun.
Leim. v.o.nimi | Laite tulostaa automaattisesti sivunumeron sekä vastaanottoajankohdan päivämäärän ja kellonajan vastaanotetun faksin jokaisen sivun alareunaan.
V.ot. al.koodi | Aloittaa faksin vastaanoton käyttämällä laitteen takaosaan liitettyä puhelinta. Jos kuulet faksiääniä, kun nostat puhelimen, näppäile koodi. Koodin tehdasasetus on *9*.
Aut. pienennys | Pienentää automaattisesti tulevan faksin sivun laitteeseen laitettuun paperikokoon sopivaksi.
Hylkaa koko | Hylkää määrätyn pituuden vastaanotetun faksin loppupäästä.
Roskaf. asetus | Estää ei-halutut faksit, jotka tallensit muistiin roskafaksinumeroiksi. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
DRPD-tila | Tässä tilassa käyttäjä voi vastata useisiin puhelinnumeroihin käyttämällä yhtä puhelinlinjaa. Voit asettaa laitteen tunnistamaan kunkin numeron eri soittonäytteitä. Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä maastasi riippuen (katso Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa).
2-puol. tul. | Tulostaa vastaanotetun faksin tiedot paperin kummallekin puolelle. Voit tallentaa paperin käytön.

- Asiakirjakansion tall.

- Asiakirjakans. tall.

Tallentaa vastaanotetut faksit yleiseen kansioon. Tämä valikko tulee näyttöön vain, kun valinnainen massamuistilaite (HDD) on asennettu (katso Valikoimaominaisuus).