## Menu Télécopier

### Fonction de télécopie

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (FAX) > (Menu) > FAX sur le panneau de commande.

- Ou sélectionnez Configurat > Configuration de la machine > Paramètre par défaut > Fax par défaut sur l'écran tactile.

- Ou appuyez sur Fax > sélectionnez l'élément du menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---

- TAILLE NUMER.

- Format d'origine

Définit la taille de l’image.

CONTRASTE | Permet de régler le niveau de contraste, afin de numériser un original plus lisible lorsque celui-ci contient des éléments trop clairs ou trop foncés.
LUMINOSITE | Permet de régler la luminosité, afin de numériser un original plus lisible lorsque celui-ci contient des inscriptions claires ou des images sombres (voir LUMINOSITE).
RESOLUTION | Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux peu visibles ou contenant des photographies, vous pouvez ajuster la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure (voir RESOLUTION ).
RECTO-VERSO | Permet d'imprimer les télécopies reçues en recto verso.

ENVOI MULTIPLE

Permet d'envoyer une télécopie à plusieurs destinataires (voir Envoi d’une télécopie vers plusieurs destinataires).

Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.

ENV. DIFFERE

Permet de configurer votre appareil pour qu’il envoie un fax en votre absence (voir Envoi d’une télécopie différée).

Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.

ENVOI PRIORIT. | Permet de mémoriser l’original, puis de l'envoyer immédiatement dès la fin de l’opération en cours. Les envois prioritaires interrompent les opérations d’envoi multiple entre deux envois (par exemple, à la fin de l’envoi au poste A et avant le début de l’envoi au poste B) ou deux tentatives de recomposition (voir Envoi d’un fax prioritaire).

TRANSF.

Permet de transférer le fax reçu ou envoyé à un autre destinataire, par fax ou par PC. Cette fonction peut être utile si vous n’êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie.

- Voir Transfert d’une télécopie envoyée vers une autre destination.

- Voir Transfert d'une télécopie reçue.

RECEP PROTEGEE | Permet de stocker les fax reçus dans la mémoire sans les imprimer. Pour imprimer les documents reçus, vous devez entrer le mot de passe. Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d’accéder à vos fax reçus (voir Réception en mode de réception sécurisée).
AJOUTER PAGE | Permet d'ajouter des documents à une tâche de télécopie différée et programmée (voir Ajout de documents à une télécopie programmée).
ANNULER TACHE | Permet d'annuler la tâche de télécopie différée enregistrée en mémoire (voir Annulation d’une tâche de télécopie programmée).

### Configuration de l'envoi

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (FAX) > (Menu) > CONFIG. FAX > ENVOI sur le panneau de commande.

- Ou sélectionnez Configurat > Configuration de la machine > Paramètre par défaut > Fax par défaut sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
DELAIS RECOMP. | Permet de définir le nombre de tentatives de recomposition. Si vous saisissez la valeur 0, l’appareil ne recompose pas le numéro.
INTERV RECOMPO | Permet de définir le délai avant une recomposition automatique.
PREFIXE RECOMP | Permet de définir un préfixe comportant jusqu’à cinq chiffres. Ce numéro est composé devant tout numéro automatique. Cette option s’avère pratique pour accéder aux autocommutateurs privés.
MODE ECM | Permet d'envoyer des fax à l'aide du mode de correction des erreurs (ECM), afin de s'assurer que les fax sont envoyés correctement sans erreur. Cela peut prendre plus de temps.
ENVOI JOURNAL | Demande à l’appareil d’imprimer un journal indiquant si l’envoi du fax a réussi ou a échoué. Si vous sélectionnez SI ERREUR, l'appareil n'imprime un rapport que lorsque l'envoi a échoué.
IMAGE TCR | Permet d'imprimer un rapport de transmission comportant une miniature de la première page du fax envoyé.
MODE COMPOS. | Permet de définir le mode de numérotation, soit par tonalités, soit par impulsions. Ce paramètre n’est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.
APPEL ECO | Permet d'envoyer des fax à une heure de tarif réduit prédéfinie, afin de réduire les coûts des appels. Ce paramètre n’est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.
Assistant config | Permet de faciliter la configuration des options de télécopie nécessaires, comme l'identifiant de l'appareil, le numéro de télécopie, etc.

### Configuration de la réception

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (FAX) > (Menu) > CONFIG. FAX > RECEPTION sur le panneau de commande.

- Ou sélectionnez Configurat > Configuration de la machine > Paramètre par défaut > Fax par défaut sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
MODE RECEPTION | Permet de sélectionner le mode de réception de télécopie par défaut.
NB. SONNERIES | Permet de spécifier le nombre de sonneries au bout duquel l’appareil répond à un appel.
DONNEES RECEP. | Permet d’imprimer automatiquement le numéro de page ainsi que la date et l’heure de réception en bas de chaque page d’un fax reçu.
CODE DEM. REC. | Permet de recevoir une télécopie à partir d’un téléphone auxiliaire relié à la prise gigogne de votre télécopieur. Si vous décrochez le téléphone auxiliaire et percevez une tonalité de télécopie, saisissez le code. Il est préréglé sur *9*.
REDUCTION AUTO | Permet de réduire automatiquement la page d'un fax reçu pour qu'elle corresponde au format du papier chargé dans l'appareil.
EFFACER TAILLE | Permet d'éliminer une longueur spécifique en bas de la télécopie reçue.
CFG FAX INDES. | Permet de bloquer certaines télécopies non désirées que vous avez stockées dans la mémoire comme étant des numéros de télécopie non désirés. Ce paramètre n’est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.
MODE DRPD | Permet à un usager d’utiliser une même ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse les différents types de sonnerie pour chaque numéro. Ce paramètre n’est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez (voir Réception des télécopies en mode DRPD).
IMP. REC. VER. | Permet d'imprimer des télécopies reçues en recto-verso. Vous pouvez alors économiser du papier.

- Enregistr dossier doc

- Enreg. de doss. de doc.

Permet de stocker des télécopies reçues dans la boîte commune. Ce menu ne s’affiche que si un périphérique de stockage de masse (disque dur) a été installé (voir Fonctionnalités diverses).