## Fax menü

### Fax funkció

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Menu) > Fax szolg. lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Alapértelmezett beállítás > Alapértelmezett fax lehetőséget.

- Alternatív módon nyomja meg a Fax gobmot, majd válassza ki a kívánt elemet az érintőképernyőn.

Összetevő | Leírás
--- | ---

- Kepolv. meret

- Eredeti méret

A képméret beállítása.

Kontraszt | Beállítja a beolvasott dokumentum kontrasztját, hogy az könnyebben olvasható legyen, ha az eredeti dokumentum túl halvány vagy túl sötét részeket tartalmaz.
Sotetites | Beállítja a beolvasott dokumentum világosságát, hogy az könnyebben olvasható legyen, ha az eredeti dokumentum túl halvány vagy túl sötét részeket tartalmaz (lásd: Sotetites).
Felbontas | Tipikus, túlnyomórészt szöveget tartalmazó eredeti dokumentum esetén ez a beállítás megfelelő eredményt biztosít. Azonban ha az eredeti minősége gyenge, vagy fotókat is tartalmaz, a felbontás állításával jobb minőségben küldheti el a faxot (lásd: Felbontas).
Ketoldalas | A beérkezett faxot a papír mindkét oldalára rányomtatja.

Multi kuldes

Több célállomásra küld el egy faxüzenetet (lásd: Faxüzenet küldése több célállomásra).

Ezzel a szolgáltatással nem küldhet színes faxot.

Kesl. kuldes

Beállíthatja, hogy a készülék a faxot egy megadott későbbi időpontban küldje el (lásd: Faxküldés késleltetése).

Ezzel a szolgáltatással nem küldhet színes faxot.

Elsobb. kuldes | A készülék beolvassa az eredeti dokumentumot a memóriájába, majd az éppen zajló művelet befejezése után azonnal elküldi. Az elsőbbséget élvező küldés megszakítja a többszörös küldést két célállomás között (azaz az „A” állomásra irányuló küldés után és a „B” állomásra irányuló küldés előtt), és megszakítja a hívásismétlési kísérleteket is (lásd: Elsőbbségi fax küldése).

Tovabbit

A fogadott vagy küldött faxot egy másik célállomásra faxon vagy egy számítógépre való feltöltéssel továbbítja. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha házon kívül van, de fontos faxot vár.

- Lásd: Küldött fax továbbítása egy másik célállomásra.

- Lásd: Beérkezett faxok továbbítása.

Bizt. vetel | A fogadott faxot a memóriában tárolja anélkül, hogy kinyomtatná. A fogadott dokumentumok kinyomtatásához meg kell adnia a jelszót. Megakadályozhatja, hogy jogosulatlan személyek férjenek hozzá a faxokhoz (lásd: Faxok fogasása biztonságos fogadásai módban).
Oldal hozzaad. | Dokumentumokat ad hozzá egy foglalt, késleltetett faxfeladathoz (lásd: Dokumentumok hozzáadása a tárolt faxfeladatokhoz).
Feladat torles | Törli a memóriába mentett, késleltetett faxfeladatot (lásd: Egy rögzített faxfeladat törlése).

### Küldés beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Menu) > Fax beallitasa > Kuldes lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Alapértelmezett beállítás > Alapértelmezett fax lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Ujratarcs. sz. | Megadhatja az újratárcsázási kísérletek számát. Ha 0 értéket ad meg, a gép nem tárcsázza újra a számot.
Ujrahiv. felt. | Megadhatja az automatikus újratárcsázás előtt eltelő időt.
Elohivo tarcs. | Előhívószámként max. öt számjegyet adhat meg. A készülék ezt a számot tárcsázza minden automatikus hívás előtt. Ez a szolgáltatás PABX alközpont használata esetén különösen hasznos.
ECM mod | A hibajavítási mód (ECM) segítségével küld faxokat, így biztosítva, hogy a faxok hiba nélkül jutnak el a címzetthez. A küldés több ideig tarthat.
Jelentes kuld | Beállíthatja, hogy a készülék jelentést nyomtasson arról, hogy a faxküldés sikeresen befejeződött vagy sem. Ha a Hiba eseten lehetőséget választja, a készülék csak akkor nyomtat ilyen jelentést, ha a faxküldés nem sikerült.
Kep TCR | Egy közvetítési jelentést nyomtat ki, amely tartalmazza az elküldött fax első oldalának miniatűr képét.
Tarcsazasi mod | A tárcsázási módot hangfrekvenciás vagy impulzusos üzemmódra állítja. Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás nem használható.
Szam mentese | A faxokat egy előre meghatározott időpontban küldi el, így költséget takaríthat meg. Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás nem használható.
Beállítás varázsló | Megkönnyíti a faxbeállítások, így például a Készülék azonosítója, Faxszám stb. konfigurálását.

### Fogadás beállítása

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Menu) > Fax beallitasa > Fogadas lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Alapértelmezett beállítás > Alapértelmezett fax lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Veteli mod | Kiválaszthatja a fax alapértelmezett fogadási módját.
Cseng. szama | Megadhatja, hányszor csengessen a készülék, mielőtt az üzenetrögzítő fogadja a hívást.
Bely.fog.neve | Ennél a beállításnál a készülék a fogadott faxüzenet oldalainak aljára automatikusan rányomtatja az oldalszámot, valamint a fogadás dátumát és idejét.
Ind.kod fogad. | A készülék hátulján található EXT aljzatba csatlakoztatott telefonkészüléken betárcsázva a készülék távolról is faxfogadásra állítható. Ha csörgéskor felveszi a csatlakoztatott telefont, és a fax hívójelét hallja, tárcsázza be a kódot. A gyárilag előre beállított kód *9*.
Autom. csokk. | Automatikusan csökkenti a beérkezett fax oldalméretét, hogy az megfeleljen a készülékbe helyezett papír méretének.
Meret elutasit | A beérkezett fax végéről levág egy bizonyos nagyságú részt.
Krtl.fax beal. | Blokkolja a memóriában tárolt bármely faxszámot, így az arról érkező üzeneteket a jövőben nem fogja fogadni. Lehet, hogy az országtól függően ez a beállítás nem használható.
DRPD mod | A felhasználónak lehetősége van egyetlen telefonvonalon több hívás megválaszolására. Beállíthatja, hogy a készülék különbözőképpen csengessen bizonyos számok esetében. Az országtól függően előfordulhat, hogy ez a beállítás nem használható (lásd: Faxüzenetek fogadása DRPD módban).
Kétold. nyomt. | A beérkezett faxot a papír mindkét oldalára nyomtatja. Így papírt takaríthat meg.

- Dok. tár mentés

- Dok.fiók ment

A beérkezett faxokat a közös fiókban tárolja. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van a külön megvásárolható háttértár (merevlemez) (lásd: Váltogatási funkció).