## הגדרת רשת קווית

### הדפסת דוח תצורת רשת

תוכל להדפיס דו"ח תצורת רשת מתוך לוח הבקרה של המכשיר, שיציג את הגדרות הרשת הנוכחיות של המכשיר. דוח זה יסייע לך להגדיר רשת.

- ההתקן כולל מסך תצוגה: לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה ובחר Network > ‏Network Conf.‎ (Network Configuration).

- ההתקן כולל מסך מגע: לחץ על Setup במסך הראשי > Network‏ > Next‏ > Network Configuration.

- ההתקן לא כולל מסך תצוגה: לחץ על הלחצן (ביטול או בטל/הפסק) בלוח הבקרה במשך יותר מ-‏4~5 שניות.

באמצעות דוח תצורת רשת זה, תוכל לגלות מהי כתובת ה-MAC ומהי כתובת ה-IP של ההתקן.

לדוגמה:

- כתובת MAC: ‎00:15:99:41:A2:78

- כתובת IP: 169.254.192.192

### הגדרת כתובת IP

- לא ניתן יהיה להשתמש במאפיין זה בהתקן שלא תומך בממשק הרשת (ראה מבט מאחור).

- תוכנית זו אינה תומכת ב-TCP/IPv6.

ראשית, עליך להגדיר כתובת IP עבור הדפסה ברשת וניהול המערכת. במרבית המקרים שרת DHCP (שרת דינמי של פרוטוקול תצורת מארח) הנמצא ברשת, יקצה לך כתובת IP חדשה באופן אוטומטי.

#### הגדרת IPv4 באמצעות תוכנית SetIP‏ (Windows)

לפני שתשתמש בתוכנית SetIP, השבת את חומת האש במחשב מלוח הבקרה > מרכז האבטחה > חומת אש של Windows.

1. התקן את התוכנית מהתקליטור המצורף, על-ידי לחיצה כפולה על Application > ‏SetIP > ‏Setup.exe.

2. פעל לפי ההוראות המופיעות בחלון ההתקנה.

3. חבר את ההתקן לרשת באמצעות כבל רשת.

4. הפעל את ההתקן.

5. מתוך תפריט התחל של Windows, בחר כל התוכניות > Samsung Printers ‏> SetIP ‏> SetIP.

6. לחץ על הסמל (שלישי משמאל) בתוך חלון SetIP כדי לפתח את חלון הגדרת TCP/IP.

7. הזן את המידע החדש של ההתקן בחלון התצורה באופן הבא. באינטרא-נט ארגוני, ייתכן שתצטרך לבקש ממנהל רשת להקצות מידע זה לפני שתמשיך.

   מצא את כתובת ה-MAC של המכשיר מתוך דו"ח תצורת רשת (ראה הדפסת דוח תצורת רשת) והזן אותה ללא הנקודותיים. לדוגמה, ‎00:15:99:29:51:A8 הופך ל-‏0015992951A8.

8. בחר Apply ולאחר מכן לחץ על OK. המכשיר ידפיס באופן אוטומטי את דוח תצורת הרשת. ודא כי כל ההגדרות נכונות.

#### הגדרת IPv4 באמצעות SetIP‏ (Macintosh)

לפני שתשתמש בתוכנית SetIP, השבת את חומת האש במחשב מSystem Preferences > ‏Security > ‏Firewall.

ההוראות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לדגם שברשותך.

1. חבר את ההתקן לרשת באמצעות כבל רשת.

2. הכנס את תקליטור ההתקנה ופתח את חלון התקליטור, בחר MAC_Installer ‏> MAC_Printer ‏> SetIP ‏> SetIPapplet.html.

3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ ו-Safari ייפתח באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר Trust. הדפדפן ייפתח בדף SetIPapplet.html המראה את שם המדפסת ואת המידע על כתובת ה-IP.

4. לחץ על הסמל (שלישי משמאל) בתוך חלון SetIP כדי לפתח את חלון הגדרת TCP/IP.

5. הזן את המידע החדש של ההתקן לתוך חלון התצורה. באינטרא-נט ארגוני, ייתכן שתצטרך לבקש ממנהל רשת להקצות מידע זה לפני שתמשיך.

   מצא את כתובת ה-MAC של המכשיר מתוך דו"ח תצורת רשת (ראה הדפסת דוח תצורת רשת) והזן אותה ללא הנקודותיים. לדוגמה, ‎00:15:99:29:51:A8 הופך ל-‏0015992951A8.

6. בחר Apply ולאחר מכן בחר OK ושוב OK.

7. צא מ-Safari.

#### הגדרת IPv4 באמצעות תוכנית SetIP‏ (Linux)

לפני שתשתמש בתוכנית SetIP, השבת את חומת האש במחשב מ-System Preferences או Administrator.

ההוראות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לדגם שברשותך או למערכת ההפעלה.

1. פתח את ‎/opt/Samsung/mfp/share/utils/‎.

2. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ SetIPApplet.html.

3. לחץ כדי לפתוח את חלון הגדרת תצורת TCP/IP.

4. הזן את המידע החדש של ההתקן לתוך חלון התצורה. באינטרא-נט ארגוני, ייתכן שתצטרך לבקש ממנהל רשת להקצות מידע זה לפני שתמשיך.

   מצא את כתובת ה-MAC של המכשיר מתוך דו"ח תצורת רשת (ראה הדפסת דוח תצורת רשת) והזן אותה ללא הנקודותיים. לדוגמה, ‎00:15:99:29:51:A8 הופך ל-‏0015992951A8.

5. המכשיר ידפיס באופן אוטומטי את דוח תצורת הרשת.