## מפרט

### מפרט כללי

ערכי המפרט הרשומים להלן עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. ראה www.samsung.com לשינויים אפשריים במידע.

פריטים | תיאור
--- | ---
ממדים | גובה x אורך x רוחב | SCX-340x Series SCX-340xW Series | ‎389 x 274 x 249 מ"מ
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | ‎402 x 293 x 296 מ"מ
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | ‎407 x 293 x 296 מ"מ
משקל | התקן עם חומרים מתכלים | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 ק"ג
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 ק"ג
רמת רעש[b] | מצב מוכן | פחות מאשר 26 דציבלים
מצב הדפסה | פחות מאשר 50 דציבלים
מצב העתקה | משטח הזכוכית של הסורק | פחות מאשר 50 דציבלים
מזין מסמכים | פחות מאש 52 דציבלים
מצב סריקה | משטח הזכוכית של הסורק | פחות מאשר 52 דציבלים
מזין מסמכים | פחות מאשר 54 דציבלים
טמפרטורה | פעולה | 10 עד 32°‎ צלסיוס
אחסון (דחוס) | ‎-20 עד 40°‎ צלסיוס
לחות | פעולה | 20 עד 80% לחות יחסית
אחסון (דחוס) | 10 עד 90% לחות יחסית
דירוג חשמל[c] | דגמים של 110 וולט | 110 AC‏ – 127 וולט
דגמים של 220 וולט | 220 AC‏ – 240 וולט
צריכת חשמל | מצב פעולה ממוצע | פחות מ-‏310 ואט
מצב מוכן | פחות מ-‏30 ואט

מצב חיסכון בחשמל

- SCX-340x Series: פחות מ-‏1.2 ואט

- SCX-340xW Series: פחות מ-‏1.6 ואט

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: פחות מ-‏1.7 ואט

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: פחות מ-‏2.1 ואט

מצב כבוי | פחות מ-‏0.45 ואט
אלחוטי[d] | מודול | T77H262

[a] מידות ומשקל נמדדות ללא שפופרת.

[b] עוצמת לחץ קול, ISO 7779‏. תצורה שנבדקה: התקנה בסיסית של ההתקן, נייר A4, הדפסה חד-צדדית.

[c] עיין בתווית הדירוג שעל המכשיר כדי לבדוק את המתח החשמלי (V) הנכון, התדר (הרץ) הנכון וסוג הזרם (A) המתאים למכשיר שברשותך.

[d] דגמים אלחוטיים בלבד (ראה מאפיינים על פי דגמים).

### מפרטים של חומרי הדפסה

סוג | גודל | ממדים | קיבולת/משקל של חומרי הדפסה[a]
--- | --- | --- | ---
מגש | הזנה ידנית במגש[b]

נייר רגיל

Letter

‎216 x 279 מ"מ

71 עד 85 גרם/מ"ר

- 150 גיליונות של 80 גרם/מ"ר

71 עד 85 גרם/מ"ר

- גיליון 1

Legal | ‎216 x 356 מ"מ
US Folio | ‎216 x 330 מ"מ
A4 | ‎210 x 297 מ"מ
Oficio | ‎216 x 343 מ"מ
JIS B5 | ‎182 x 257 מ"מ
ISO B5 | ‎176 x 250 מ"מ
Executive | ‎184 x 267 מ"מ
A5 | ‎148 x 210 מ"מ

מעטפה

מעטפה Monarch

‎98 x 191 מ"מ

75 עד 90 ג'/מ"ר

- 10 גיליונות

75 עד 90 ג'/מ"ר

- גיליון 1

מעטפה מס' 10 | ‎105 x 241 מ"מ
מעטפה DL | ‎110 x 220 מ"מ
מעטפה C5 | ‎162 x 229 מ"מ

נייר עבה

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

86 עד 120 גרם/מ"ר

- 50 גיליונות של 120 גרם/מ"ר

86 עד 120 גרם/מ"ר

- גיליון 1

נייר דק

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

60 עד 70 גרם/מ"ר

- 160 גיליונות של 60 גרם/מ"ר

60 עד 70 גרם/מ"ר

- גיליון 1

כותנה

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

75 עד 90 ג'/מ"ר

- 150 גיליונות של 80 גרם/מ"ר

75 עד 90 ג'/מ"ר

- גיליון 1

צבעוני

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

75 עד 90 ג'/מ"ר

- 150 גיליונות של 80 גרם/מ"ר

75 עד 90 ג'/מ"ר

- גיליון 1

מודפס מראש

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

75 עד 90 ג'/מ"ר

- 150 גיליונות של 80 גרם/מ"ר

75 עד 90 ג'/מ"ר

- גיליון 1

נייר ממוחזר

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

60 עד 90 גרם/מ"ר

- 150 גיליונות של 80 גרם/מ"ר

60 עד 90 גרם/מ"ר

- גיליון 1

מדבקות[c]

Letter‏, Legal‏, US Folio‏, A4‏, JIS B5‏, ISO B5‏, Executive‏, A5‏

ראה "נייר רגיל"

120 עד 150 גרם/מ"ר

- 10 גיליונות

120 עד 150 גרם/מ"ר

- גיליון 1

בריסטול

Letter‏, Legal‏, US Folio‏, A4‏, JIS B5‏, ISO B5‏, Executive‏, A5‏,

גלויה 4x6

ראה "נייר רגיל"

121 עד 163 גרם/מ"ר

- 10 גיליונות

121 עד 163 גרם/מ"ר

- גיליון 1

נייר דחוס

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

- 10 גיליונות

- גיליון 1

נייר ארכיב

ראה "נייר רגיל"

ראה "נייר רגיל"

- 100 גיליונות

- גיליון 1

גודל מזערי (מותאם אישית) | ‎76 x 127 מ"מ | 60‏ עד 163‏ גרם/מ"ר
גודל מרבי (מותאם אישית) | ‎216 x 356 מ"מ
[a] הקיבולת המרבית עשויה להיות שונה בהתאם למשקל, לעובי ולתנאים הסביבתיים של חומרי ההדפסה. [b] גיליון אחד בהזנה ידנית. [c] רמת החלקות של המדבקות בהן ניתן להשתמש במכשיר זה היא בין 100 ל 250 (sheffield). פירוש הדבר הוא הרמה המספרית של החלקות.

### דרישות המערכת

#### Microsoft® Windows®‎

מערכת הפעלה | דרישות (מומלצות)
--- | ---
מעבד | זיכרון RAM | מקום פנוי בדיסק הקשיח
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)‎ | 64 מ"ב (128 מ"ב) | 600 מ"ב
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)‎ | 128 מ"ב (256 מ"ב) | 1.5 ג"ב
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)‎ | 128 מ"ב (512 מ"ב) | ‎1.25 ג"ב עד ‎2 ג"ב
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)‎ | 512 מ"ב (2 ג"ב) | 10 ג"ב
Windows Vista®‎ | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 מ"ב (1 ג"ב) | 15 ג"ב
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz ‏32‏ סיביות או 64‏ סיביות ואילך | 1 ג"ב (2 ג"ב) | 16 ג"ב

- תמיכה בגרפיקה של DirectX® 9 עם זיכרון של 128‎ MB (כדי לאפשר את ערכת הנושא Aero).

- כונן DVD-R/W‏

Windows Server® 2008 R2 | מעבדי Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86)‎ או ‎1.4 GHz (x64)‎ ‏(‎2 GHz או מהיר יותר) | 512 מ"ב (2 ג"ב) | 10 ג"ב

- Internet Explorer 6.0 ואילך הוא דרישה מינימלית עבור כל מערכות ההפעלה של Windows.

- משתמשים בעלי הרשאות של מנהל מערכת יכולים להתקין את התוכנה.

- Windows Terminal Services תואם מכשיר זה.

- עבור Windows 2000, נדרש Service Pack 4 ואילך.

#### Macintosh

מערכת הפעלה | דרישות (מומלצות)
--- | ---
מעבד | זיכרון RAM | שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח

Mac OS X 10.4

- מעבדי Intel®‎

- PowerPC G4/G5

- ‎128 מ"ב עבור powerPC מבוססת Mac ‏(512 מ"ב)

- 512 מ"ב עבור מערכת Mac מבוססת Intel, (עם 1 ג"ב)

1 ג"ב

Mac OS X 10.5

- מעבדי Intel®‎

- PowerPC G4/G5 במהירות ‎867 MHz ומעלה

512 מ"ב (1 ג"ב)

1 ג"ב

Mac OS X 10.6

- מעבדי Intel®‎

1 ג"ב (2 ג"ב)

1 ג"ב

Mac OS X 10.7

- מעבדי Intel®‎

2 ג"ב

4 ג"ב

#### Linux

פריטים | דרישות
--- | ---

מערכת הפעלה

‏‏‏Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5‏‏ (32/64 סיביות)‎

Fedora 5 - 13‏ (32/64 סיביות)‎

‏SuSE Linux 10.1 ‏(32‏ סיביות)

‏‏OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 ‏(32/64 סיביות)‎

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 ‏(32/64 סיביות)

‏Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 ‏(32/64 סיביות)‎

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 ‏(32/64 סיביות)‎

‏Debian 4.0, 5.0 ‏(32/64 סיביות)‎

מעבד | Pentium IV 2.4GHz‏ (Intel Core™2)
זיכרון RAM | 512 מ"ב (1 ג"ב)
שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח | 1 ג"ב (2 ג"ב)

### סביבת רשת

דגמי רשת ודגמים אלחוטיים בלבד (ראה מאפיינים על פי דגמים).

עליך להגדיר את הפרוטוקולים של הרשת במכשיר כדי להשתמש בו כמכשיר הרשת שלך. הטבלה שלהלן מפרטת את סביבות הרשת שבהן תומך המכשיר:

פריטים | מפרט
--- | ---

ממשק רשת

- Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan

- רשת LAN אלחוטית 802.11b/g/n

מערכת הפעלה של הרשת

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- מערכות הפעלה שונות של Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

פרוטוקולי רשת

- TCP/IPv4

- DHCP‏, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- הדפסת TCP/IP סטנדרטית ‏(RAW‏)‏, LPR‏, IPP‏, WSD

- SNMPv 1/2/3, ‏HTTP, ‏IPSec

- TCP/IPv6‏ (DHCP‏, DNS‏, RAW‏, LPR‏, SNMPv 1/2/3‏, HTTP‏, IPSec)

אבטחת אלחוט

- אימות: Open System‏, Shared Key‏, WPA Personal‏, WPA2 Personal ‎(PSK)‎

- הצפנה: WEP64‏, WEP128‏, TKIP‏, AES