## Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

### Système d’exploitation

Système d’exploitation | SCX-340x Series SCX-340xW Series | SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
--- | --- | ---
Windows | ● | ●
Macintosh | ● | ●
Linux | ● | ●
Unix |  |

(● : inclus ; espace vide : non disponible)

### Logiciel

Logiciel | SCX-340x Series SCX-340xW Series | SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
--- | --- | ---
Pilote d'impression SPL | ● | ●
Pilote d’impression PCL |  |
Pilote d'impression PS |  |
Pilote d’impression XPS [a] | ● | ●
Utilitaire d'impression directe |  |
Samsung Easy Printer Manager | Paramètres Numériser vers PC | ● | ●
Paramètres Fax vers PC |  | ●
Paramètres du périphérique | ● | ●
Etat de l’imprimante Samsung | ● | ●
Smart Panel | ● | ●
AnyWeb Print | ● | ●
SyncThru™ Web Service | ● (SCX-340xW Series uniquement) | ● (SCX-340xFW/SCX-340xHW Series uniquement)
SyncThru Admin Web Service | ● (SCX-340xW Series uniquement) | ● (SCX-340xFW/SCX-340xHW Series uniquement)
Easy Eco Driver | ● | ●
Télécopie | Samsung Network PC Fax |  | ●
Numérisation | Pilote de numérisation Twain | ● | ●
Pilote de numérisation WIA | ● | ●
Assistant de numérisation Samsung | ● | ●
SmarThru 4 |  |
SmarThru Office | ● | ●
[a] Le pilote XPS n'est compatible qu'avec Windows et peut être téléchargé sur le site Internet de Samsung (www.samsung.com)

(● : inclus ; espace vide : non disponible)

### Fonctionnalités diverses

Caractéristiques | SCX-340x Series SCX-340xW Series | SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
--- | --- | ---
USB 2.0 haut débit | ● | ●
Carte LAN filaire Ethernet 10/100 Base TX |  | ● (SCX-340xFW/SCX340xHW Series uniquement)
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n [a] | ● (SCX-340xW Series uniquement) | ● (SCX-340xFW/SCX340xHW Series uniquement)
Impression éco (panneau de commande) | ● | ●
Impression recto/verso (manuelle)[b] | ● | ●
Interface mémoire USB |  |
Barrette mémoire |  |
Périphérique de stockage de masse (disque dur) |  |
DADF (chargeur automatique de documents recto verso) |  |
Le chargeur automatique de documents (CAD) |  | ●
Combiné |  | ● (SCX-340xFH/SCX-340xHW Series uniquement)
Télécopie | Envoi multiple |  | ●
Envoi différé |  | ●
Envoi prioritaire |  | ●
Envoi recto-verso |  |
Réception protégée |  | ●
Impression recto-verso |  |
Envoi / Renvoi de réception - télécopie |  | ●
Envoi / Renvoi de réception - e-mail |  |
Envoi / Renvoi de réception - serveur |  |
Numérisation | Numérisation vers un e-mail |  |
Numérisation vers un serveur SMB |  |
Numérisation vers un serveur FTP |  |
Numérisation recto-verso |  |
Numérisation vers PC | ● | ●
Copie | Copie de type Carte d’identité | ● | ●
Copie réduite ou agrandie |  | ●
Assemblage |  | ●
Affiche |  | ●
Clone |  | ●
Livre |  |
2 en 1, 4 en 1 |  | ●
Réglage du fond | ● | ●
Déplacement de la marge |  |
Effacement du bord |  |
Amélioration des gris |  |
Copie recto-verso |  |
[a] Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil. [b] Windows uniquement.

(● : inclus ; espace vide : non disponible)