## Configuration du réseau sans fil

- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil. Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir Fonctionnalités par modèle).

- Si le réseau IPv6 ne semble pas fonctionner correctement, réinitialisez tous les paramètres réseau par défaut et réessayez à l'aide de l'option EFFACER REGL..

### Instructions de démarrage

#### Présentation de votre type de réseau

En règle générale, vous ne pouvez avoir qu’une connexion à la fois entre votre ordinateur et l’appareil.

| Mode Infrastructure Il s’agit d’un environnement généralement utilisé pour les particuliers, les bureaux à domicile et les petites entreprises. Ce mode utilise un point d’accès pour communiquer avec l’appareil sans fil.
| Mode Ad-hoc Ce mode n’utilise pas de point d’accès. L’ordinateur sans fil et l’appareil sans fil communiquent directement.

#### Nom du réseau sans fil et clé réseau

Les réseaux sans fil exigent une sécurité plus élevée et c’est pourquoi, lors de la création d’un point d’accès, on crée un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé, et une clé réseau pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l’installation de l’appareil.

### Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.

Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Méthode de configuration | Méthode de connexion | Description et références
--- | --- | ---

À partir du panneau de commande de l'appareil

Utilisation du WPS (recommandée)

()

- Voir Appareils possédant un écran d'affichage.

- Voir Appareils ne possédant pas d'écran d'affichage.

Utilisation de la touche Menu

()

- Voir Utilisation de la touche Menu.

Depuis l’ordinateur

Point d'accès via un câble USB (recommandée)

()

- Si vous utilisez Windows, voir Point d'accès via un câble USB.

- Si vous utilisez Macintosh, voir Point d'accès via un câble USB.

Point d'accès comportant une touche WPS (sans connexion par câble USB)

( , )

- Si vous utilisez Windows, voir Point d'accès comportant une touche WPS (sans connexion par câble USB).

- Si vous utilisez Macintosh, voir Configuration du point d'accès à l'aide de la touche WPS.

Réseau ad-hoc via un câble USB

()

- Si vous utilisez Windows, voir Réseau ad-hoc via un câble USB.

- Si vous utilisez Macintosh, voir Réseau ad-hoc via un câble USB.

Utilisation d’un câble réseau

- Voir Utilisation d’un câble réseau.

Autres méthodes de configuration

Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

- Voir Configuration de Wi-Fi Direct.

Si des problèmes surviennent lors de la configuration du réseau sans fil ou de l'installation du pilote, consultez le chapitre sur le dépannage (voir Dépannage).

### Utilisation de la touche WPS

Si votre appareil et un point d’accès (ou un routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil sans ordinateur, en appuyant sur la touche (WPS) sur le panneau de commande.

- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l’appareil. L’utilisation de la touche WPS (PBC) ou la saisie du code PIN depuis l’ordinateur pour la connexion au point d’accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d’accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d’emploi du point d’accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

- Lorsque vous utilisez la touche WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

#### Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d’accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement).

#### Sélection du type

Il existe deux méthodes permettant de connecter votre appareil à un réseau sans fil à l’aide de la touche (WPS) du panneau de commande.

La méthode PBC (Push Button Configuration) vous permet de connecter votre appareil à un réseau sans fil en appuyant à la fois sur la touche (WPS) du panneau de commande de votre appareil et sur la touche WPS (PBC) d’un point d’accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivement.

La méthode numéro d’identification personnel (PIN) vous aide à connecter votre appareil à un réseau sans fil en entrant les informations PIN fournies sur un point d’accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Le mode PBC est le mode utilisé par défaut sur votre appareil ; il s’agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.

Vous pouvez modifier le mode WPS à partir du panneau de commande ( (Menu) > Réseau > SANS FIL > OK > PARAMÈTRE WPS).

#### Appareils possédant un écran d'affichage

##### Connexion en mode PBC

1. Appuyez sur la touche (WPS) du panneau de commande pendant plus de deux secondes.

   L’appareil attend jusqu’à deux minutes que vous appuyiez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

   Les messages s’affichent sur l’écran d'affichage dans l’ordre indiqué ci-dessous:

   1. CONNEXION: L’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

   2. Connecté: Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

   3. TYPE SSID: Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSIP du point d’accès s’affichent sur l’écran.

##### Connexion en mode PIN

1. Appuyez sur la touche (WPS) du panneau de commande pendant plus de deux secondes.

2. Le code PIN à huit chiffres s’affiche à l’écran.

   Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l’ordinateur connecté au point d’accès (ou au routeur sans fil).

   Les messages s’affichent sur l’écran d'affichage dans l’ordre indiqué ci-dessous:

   1. CONNEXION: L’appareil se connecte au réseau sans fil.

   2. Connecté: Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

   3. Type SSID: Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSID du point d’accès s’affichent sur l’écran LCD.

#### Appareils ne possédant pas d'écran d'affichage

##### Connexion en mode PBC

1. Maintenez le bouton (WPS) enfoncé sur le panneau de commande pendant deux à quatre secondes jusqu’à ce que le voyant d’état clignote rapidement.

   L’appareil essaie de se connecter au réseau sans fil. Le voyant clignote lentement pendant deux minutes jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton PBC du point d’accès (ou du routeur sans fil).

2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

   1. Le voyant du mode WPS clignote rapidement. L’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

   2. Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

##### Connexion en mode PIN

1. Le rapport de configuration du réseau, y compris le code PIN, doit être imprimé (voir Impression d’un rapport de configuration réseau).

   En mode prêt, appuyez sur la touche (Annuler ou Arrêter/Suppr.) du panneau de commande et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. Vous pouvez accéder au code PIN de votre appareil.

2. Maintenez la touche (WPS) enfoncée sur le panneau de commande pendant plus de quatre secondes jusqu’à ce que le voyant d’état reste allumé.

   L’appareil commence à se connecter au point d’accès (ou au routeur sans fil).

3. Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l’ordinateur connecté au point d’accès (ou au routeur sans fil).

   Le voyant clignote lentement pendant deux minutes maximum jusqu'à ce que vous saisissiez le numéro à huit caractères du PIN.

   Le voyant du mode WPS clignote dans l’ordre affiché ci-dessous:

   1. Le voyant du mode WPS clignote rapidement. L’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

   2. Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

#### Reconnexion à un réseau

Lorsque la fonction sans fil est désactivée, l’appareil essaie automatiquement de se reconnecter au point d’accès (ou au routeur sans fil) avec les paramètres et l’adresse de connexion sans fil utilisés précédemment.

Dans les cas suivants, l’appareil se reconnecte automatiquement au réseau sans fil:

- L’appareil est à nouveau éteint puis rallumé.

- Le point d’accès (ou le routeur sans fil) est à nouveau éteint puis rallumé.

#### Annulation du processus de connexion

Pour annuler la connexion à un réseau sans fil lorsque l’appareil se connecte au réseau sans fil, appuyez sur la touche (Annuler ou Arrêter/Suppr.) sur le panneau de commande. Vous devez attendre deux minutes avant de vous reconnecter au réseau sans fil.

#### Déconnexion d'un réseau

Pour se déconnecter du réseau sans fil, appuyez sur la touche (WPS) du panneau de commande pendant plus de deux secondes.

- Lorsque le réseau Wi-Fi est en mode veille: L’appareil est immédiatement déconnecté du réseau sans fil et le voyant du mode WPS s'éteint.

- Lorsque le réseau Wi-Fi est en cours d’utilisation: Pendant que l’appareil attend que la tâche actuelle se termine, le voyant du mode WPS clignote rapidement. Ensuite, la connexion au réseau sans fil est automatiquement interrompue et le voyant du mode WPS s'éteint.

### Utilisation de la touche Menu

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l’installation du point d’accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d’un appareil afin de procéder à l’impression depuis une application (voir Installation du pilote sur le réseau).

1. Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de configuration.

2. Appuyez sur Réseau > Sans fil > Paramètres WLAN.

3. Appuyez sur OK pour choisir la méthode de configuration désirée.

   - Assistant (recommandée): Dans ce mode, la configuration est automatique. L'appareil affichera une liste de réseaux disponibles parmi lesquels choisir. Après avoir choisi un réseau, l'imprimante demandera la clé de sécurité correspondante.

   - PERSO: Dans ce mode, les utilisateurs peuvent saisir ou modifier manuellement leur propre SSID, ou choisir l'option de sécurité en détails.

### Configuration à l'aide de Windows

Raccourci vers le programme Configuration sans fil sans CD : Si vous avez déjà installé le pilote d'impression une fois, alors vous pouvez accéder au programme Configuration sans fil sans CD. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes > Samsung Printers > le nom de votre pilote d’impression > Programme de configuration sans fil.

#### Point d'accès via un câble USB

##### Éléments à préparer

- Point d’accès.

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

- Câble USB

##### Création d'un réseau en infrastructure

1. Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l’appareil.

2. Mettez votre ordinateur, votre point d’accès et votre appareil sous tension.

3. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

4. Sélectionnez l’option Configuration et installation sans fil.

5. Lisez le Contrat de licence et sélectionnez J’accepte les dispositions du contrat de licence. Ensuite, cliquez sur Suivant.

6. Le logiciel recherche le réseau sans fil.

   Si le logiciel ne parvient pas à détecter le réseau, vérifiez si le câble USB est correctement raccordé entre l’ordinateur et l’appareil et suivez les instructions affichées dans la fenêtre.

   - Si le réseau sans fil a déjà été configuré, la fenêtre Informations de configuration du réseau sans fil s'ouvre.

     Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres du réseau sans fil, cochez la case, puis cliquez sur Suivant.

   - Sur les modèles comportant une touche WPS, (sans connexion par câble USB), la fenêtre ci-dessous s'ouvrira.

     - Avec un câble USB : branchez le câble USB, cliquez sur Suivant, puis passez à l'étape 7.

     - À l’aide de la touche WPS : voir Point d'accès comportant une touche WPS (sans connexion par câble USB).

7. Sélectionnez la méthode à utiliser dans la fenêtre de la méthode de configuration du réseau sans fil.

   - Configurer les paramètres sans fil manuellement : passez à l’étape 8.

   - Configurer les paramètres sans fil en appuyant sur la touche WPS sur le point d’accès : connectez-vous au réseau sasn fil en appuyant sur la touche WPS du point d'accès (ou du routeur sans fil).

     - Suivez les instructions affichées dans la fenêtre. Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres du réseau sans fil, passez à l'étape 11.

8. Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d’accès que vous utilisez et cliquez sur Suivant.

   Si vous ne pouvez pas trouver le nom du réseau que vous voulez sélectionner, ou si vous voulez définir manuellement la configuration sans fil, cliquez sur Réglage avancé.

   - Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le SSID du point d’accès (le SSID est sensible à la casse).

   - Mode de fonctionnement: Sélectionnez Infrastructure.

   - Authentification: Sélectionnez un type d’authentification.

     Sys. ouvert: L’authentification n’est pas utilisée et le cryptage peut l’être ou non, en fonction de l’enjeu de sécurité des données.

     Clé part. L’authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.

     WPA Personal ou WPA2 Personal: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d’impression à partir d’une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée), qui est configurée manuellement sur le point d’accès et sur chacun de ses clients.

   - Cryptage: Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - clé réseau: Saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.

   - Confirmez la clé réseau: Confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.

   - Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l’Indice de clé WEP approprié.

   La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d’accès.

   La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche. La fenêtre peut varier suivant son mode de sécurité: WEP ou WPA.

   - WEP

     Sélectionnez Sys. ouvert ou Clé part. pour l’authentification et saisissez la clé de sécurité WEP. Cliquez sur Suivant.

     Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l’aide d’une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

   - WPA

     Saisissez la clé WPA partagée et cliquez sur Suivant.

     Le WPA identifie et octroie une autorisation aux utilisateurs au moyen d’une clé secrète qui se renouvelle automatiquement à intervalles réguliers. Le WPA utilise également les normes TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Protocole d’intégrité de clé temporelle) et AES (Advanced Encryption Standard, Norme de cryptage avancée) pour crypter les données.

9. La fenêtre affiche les paramètres du réseau sans fil; l’exactitude des paramètres est vérifiée. Cliquez sur Suivant.

   - Dans le cas de la méthode DHCP.

     Si la méthode d’attribution de l’adresse IP est DHCP, vérifiez si la fenêtre affiche DHCP. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur Modifier TCP/IP pour modifier la méthode d’affectation en DHCP.

   - Dans le cas de la méthode statique.

     Si la méthode utilisée pour l’affectation de l’adresse IP est la méthode Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur Modifier TCP/IP pour saisir l’adresse IP et d’autres valeurs de configuration réseau pour l’appareil. Avant de saisir l’adresse IP de l’appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l’ordinateur. Si l’ordinateur est défini sur DHCP, vous devez contacter l’administrateur réseau pour obtenir l’adresse IP statique.

     Par exemple :

     Si les informations réseau de l’ordinateur sont les suivantes :

     - Adresse IP: 169.254.133.42

     - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

     Les informations réseau de l’appareil doivent alors être les suivantes:

     - Adresse IP: 169.254.133.43

     - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l’ordinateur.)

     - Passerelle: 169.254.133.1

10. Lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion par câble réseau apparaît, débranchez le câble réseau, puis cliquez sur Suivant.

    Si le câble réseau est branché, il peut être difficile de trouver l'appareil lors de la configuration du réseau sans fil.

11. La configuration du réseau sans fil est terminée. Pour imprimer à partir d'un périphérique mobile prenant en charge la fonction Wi-Fi Direct, configurez l'option Wi-Fi Direct (voir Configuration de Wi-Fi Direct).

    Option Wi-Fi Direct:

    - L'option Wi-Fi Direct n'apparaît sur l'écran que si votre imprimante prend en charge cette fonction.

    - L'utilisation de Samsung Easy Printer Manager vous permet de contruire le réseau Wi-fi Direct (voir Configuration de Wi-Fi Direct).

    - Nom du réseau (SSID) : Par défaut, le nom du réseau est le nom du modèle et sa longueur maximale est de 22 caractères (mention "Direct-xx-" non comprise).

    - La clé réseau est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

12. Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l’ordinateur et l’appareil. Cliquez sur Suivant.

13. Cliquez sur Suivant lorsque la fenêtre Confirmer la connexion de l’imprimante s’affiche.

14. Sélectionnez les composants à installer. Cliquez sur Suivant.

15. Une fois les composants sélectionnés, vous pouvez aussi modifier le nom de l’appareil, définir l’appareil à partager sur le réseau, définir l’appareil en tant qu’appareil par défaut et modifier le nom de port de chaque appareil. Cliquez sur Suivant.

16. Une fois l’installation terminée, une fenêtre vous demandant d’imprimer une page de test apparaît. Si vous souhaitez imprimer une page de test, cliquez sur Imprimer une page de test.

    Sinon, contentez-vous de cliquer sur Suivant et passez à l’étape 18.

17. Si la page s’imprime correctement, cliquez sur Oui.

    Sinon, cliquez sur Non pour relancer l’impression.

18. Si vous souhaitez enregistrer votre appareil sur le site Internet de Samsung et recevoir des informations utiles, cliquez sur Inscription en ligne. Sinon, cliquez sur Terminer.

#### Point d'accès comportant une touche WPS (sans connexion par câble USB)

Pour les modèles comportant une touche WPS, vous pouvez configurer le réseau sans fil à l'aide de la touche WPS (sans connexion USB) et la touche WPS du point d'accès (ou du routeur).

##### Éléments à préparer

- Point d'accès (ou routeur sans fil)

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- L’appareil installé avec une interface réseau sans fil

##### Création d'un réseau en infrastructure

1. Mettez votre ordinateur, votre point d’accès et votre appareil sous tension.

2. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

3. Sélectionnez l’option Configuration et installation sans fil.

4. Lisez le Contrat de licence et sélectionnez J’accepte les dispositions du contrat de licence. Ensuite, cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez l'option À l’aide de la touche WPS, puis cliquez sur Suivant.

   - Pour les modèles comportant une touche WPS, la fenêtre ci-dessus apparaît.

   - Si votre appareil est connecté vi un câble USB, la fenêtre ci-dessus n'apparaît pas. Débranchez le câble USB si vous souhaitez configurer le réseau sans fil à l'aide de la touche WPS.

   - Si vous souhaitez configurer le réseau sans fil à l'aide du câble USB, consultez la section Point d'accès via un câble USB.

6. La fenêtre suivante vous demande de vérifier si votre point d'accès (ou routeir sans fil) prend en charge ou non le WPS.

   Si le point d'accès (ou routeur sans fil) possède une touche WPS, sélectionnez Oui, puis cliquez sur Suivant.

7. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer le réseau sans fil.

   - Pour les modèles comportant un écran d'affichage, suivez les étapes suivantes.

     1. Appuyez sur la touche (WPS) du panneau de commande pendant environ 2-4 secondes.

        L'appareil patientera jusqu'à 2 minutes que vous appuyiez sur la touche WPS du point d'accès (ou du routeur).

     2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

        Les messages s’affichent sur l’écran d'affichage dans l’ordre indiqué ci-dessous:

        - CONNEXION: l’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

        - Connecté: lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

        - Type SSID: une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSID du point d’accès s’affichent sur l’écran.

   - Pour les modèles ne comportant pas d'écran d'affichage, suivez les étapes suivantes.

     1. Maintenez le bouton (WPS) enfoncé sur le panneau de commande pendant deux à quatre secondes jusqu’à ce que le voyant d’état clignote rapidement.

        L’appareil essaie de se connecter au réseau sans fil. Le voyant clignote lentement pendant deux minutes jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton PBC du point d’accès (ou du routeur sans fil).

     2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

        - Le voyant WPS clignote rapidement pendant la connexion au point d'accès (ou routeur sans fil).

        - Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

8. La fenêtre Configuration du réseau sans fil terminée s’ouvre. Cliquez sur Suivant.

9. Cliquez sur Suivant lorsque la fenêtre Confirmer la connexion de l’imprimante s’affiche.

10. Sélectionnez les composants à installer. Cliquez sur Suivant.

11. Une fois les composants sélectionnés, vous pouvez aussi modifier le nom de l’appareil, définir l’appareil à partager sur le réseau, définir l’appareil en tant qu’appareil par défaut et modifier le nom de port de chaque appareil. Cliquez sur Suivant.

12. Une fois l’installation terminée, une fenêtre vous demandant d’imprimer une page de test apparaît. Si vous souhaitez imprimer une page de test, cliquez sur Imprimer une page de test.

    Sinon, contentez-vous de cliquer sur Suivant et passez à l’étape 14.

13. Si la page s’imprime correctement, cliquez sur Oui.

    Sinon, cliquez sur Non pour relancer l’impression.

14. Si vous souhaitez enregistrer votre appareil sur le site Internet de Samsung et recevoir des informations utiles, cliquez sur Inscription en ligne. Sinon, cliquez sur Terminer.

#### Réseau ad-hoc via un câble USB

Si vous ne possédez pas de point d’accès (AP), vous pouvez toujours connecter l’appareil sans fil à votre ordinateur en configurant un réseau sans fil ad-hoc en suivant les étapes simples ci-dessous.

##### Éléments à préparer

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

- Câble USB

##### Création du réseau ad-Hoc sous Windows

1. Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l’appareil.

2. Mettez l’ordinateur et l’appareil réseau sans fil sous tension.

3. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

4. Sélectionnez l’option Configuration et installation sans fil.

5. Lisez le Contrat de licence et sélectionnez J’accepte les dispositions du contrat de licence. Ensuite, cliquez sur Suivant.

6. Le logiciel recherche le réseau sans fil.

   Si le logiciel ne parvient pas à détecter le réseau, vérifiez si le câble USB est correctement raccordé entre l’ordinateur et l’appareil et suivez les instructions affichées dans la fenêtre.

7. Une fois la recherche des réseaux sans fil terminée, la liste des réseaux sans fil détectés par votre appareil s’affiche.

   Si vous souhaitez utiliser le paramètre ad-hoc Samsung par défaut, sélectionnez le dernier réseau sans fil de la liste, dont le Nom du réseau (SSID) est Portthru et le Signal est Réseau auto impr..

   Ensuite, cliquez sur Suivant.

   Si vous souhaitez utiliser d’autres paramètres ad-hoc, sélectionnez un autre réseau sans fil dans la liste.

   Si vous souhaitez changer les paramètres ad-hoc, cliquez sur le bouton Réglage avancé.

   - Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le nom de SSID souhaité (le SSID est sensible à la casse).

   - Mode de fonctionnement: Sélectionnez Ad-hoc.

   - Canal: Sélectionnez le canal. (Régl. auto ou 2 412 MHz à 2 467 MHz).

   - Authentification: sélectionnez un type d’authentification.

     Sys. ouvert: L’authentification n’est pas utilisée et le cryptage peut l’être ou non, en fonction de l’enjeu de sécurité des données.

     Clé part. L’authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.

   - Cryptage: Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128).

   - clé réseau: Saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.

   - Confirmez la clé réseau: Confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.

   - Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l’Indice de clé WEP approprié.

   La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche lorsque des paramètres de sécurité ont été définis pour le réseau ad-hoc.

   Sélectionnez Sys. ouvert ou Clé part. pour l’authentification et cliquez sur Suivant.

   - Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l’aide d’une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

8. La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s’affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Suivant.

   Avant de saisir l’adresse IP de l’appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l’ordinateur. Si la configuration réseau de l’ordinateur est définie sur DHCP, les paramètres du réseau doivent également l’être. De même, si la configuration réseau de l’ordinateur est définie sur Statique, les paramètres du réseau doivent également l’être.

   Si votre ordinateur est défini sur DHCP et que vous souhaitez utiliser le paramètre Statique pour le réseau sans fil, vous devez contacter l’administrateur réseau pour obtenir l’adresse IP statique.

   - Dans le cas de la méthode DHCP.

     Si la méthode d’allocation d’adresses IP est DHCP, vérifiez que DHCP apparaît bien dans la fenêtre Confirmation de la configuration d’un réseau sans fil. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur Modifier TCP/IP pour modifier la méthode d’attribution en Recevoir automatiquement l’adresse IP (DHCP).

   - Dans le cas de la méthode statique.

     Si la méthode d’affectation d’adresses IP est Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre Confirmation de la configuration d’un réseau sans fil. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur Modifier TCP/IP pour saisir l’adresse IP et d’autres valeurs de configuration réseau pour l’appareil.

     Par exemple :

     Si les informations réseau de l’ordinateur sont les suivantes :

     - Adresse IP: 169.254.133.42

     - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

     Les informations réseau de l’appareil doivent alors être les suivantes:

     - Adresse IP: 169.254.133.43

     - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l’ordinateur.)

     - Passerelle: 169.254.133.1

9. La fenêtre Configuration du réseau sans fil terminée s’ouvre. Cliquez sur Suivant.

10. Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l’ordinateur et la machine. Cliquez sur Suivant.

    Si la fenêtre Modifier les paramètres réseau du PC s’affiche, suivez les étapes indiquées dans la fenêtre. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez terminé de définir les paramètres de réseau sans fil de l’ordinateur. Si vous définissez le réseau sans fil de l’ordinateur sur DHCP, il faudra plusieurs minutes pour recevoir l’adresse IP.

11. Cliquez sur Suivant lorsque la fenêtre Confirmer la connexion de l’imprimante s’affiche.

12. Sélectionnez les composants à installer. Cliquez sur Suivant.

13. Une fois les composants sélectionnés, vous pouvez aussi modifier le nom de l’appareil, définir l’appareil à partager sur le réseau, définir l’appareil en tant qu’appareil par défaut et modifier le nom de port de chaque appareil. Cliquez sur Suivant.

14. Une fois l’installation terminée, une fenêtre vous demandant d’imprimer une page de test apparaît. Si vous souhaitez imprimer une page de test, cliquez sur Imprimer une page de test.

    Sinon, contentez-vous de cliquer sur Suivant et passez à l’étape 16.

15. Si la page s’imprime correctement, cliquez sur Oui.

    Sinon, cliquez sur Non pour relancer l’impression.

16. Si vous souhaitez enregistrer votre appareil sur le site Internet de Samsung et recevoir des informations utiles, cliquez sur Inscription en ligne. Sinon, cliquez sur Terminer.

### Configuration sous Macintosh

#### Éléments à préparer

- Point d’accès.

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

- Câble USB

#### Point d'accès via un câble USB

1. Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l’appareil.

2. Mettez votre ordinateur, votre point d’accès et votre appareil sous tension.

3. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

4. Double-cliquez sur l’icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.

5. Double-cliquez sur le dossier MAC_Installer > icône Installer OS X.

6. Cliquez sur Continuer.

7. Lisez le contrat de licence et cliquez sur Continuer.

8. Cliquez sur Accepter pour accepter le contrat de licence.

9. Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d’exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur Continuer.

10. Cliquez sur le bouton Configuration du réseau sans fil dans le Volet des options d'utilisateur.

11. Le logiciel recherche le réseau sans fil.

    Si le logiciel ne parvient pas à détecter le réseau, vérifiez si le câble USB est correctement raccordé entre l’ordinateur et l’appareil et suivez les instructions affichées dans la fenêtre.

    - Si le réseau sans fil a déjà été configuré, la fenêtre Informations de configuration du réseau sans fil s'ouvre.

      Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres du réseau sans fil, cochez la case, puis cliquez sur Suivant.

    - Sur les modèles comportant une touche WPS, (sans connexion par câble USB), la fenêtre ci-dessous s'ouvrira.

      - Avec un câble USB : branchez le câble USB, cliquez sur Suivant, puis passez à l'étape 7.

      - À l'aide de la touche WPS : voir Point d'accès comportant une touche WPS (sans connexion par câble USB).

12. Sélectionnez la méthode à utiliser dans la fenêtre de la méthode de configuration du réseau sans fil.

    - Configurer les paramètres sans fil manuellement : passez à l’étape 13.

    - Configurer les paramètres sans fil en appuyant sur la touche WPS sur le point d’accès : connectez-vous au réseau sasn fil en appuyant sur la touche WPS du point d'accès (ou du routeur sans fil).

      - Suivez les instructions affichées dans la fenêtre. Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres du réseau sans fil, passez à l'étape 16.

13. Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d’accès que vous utilisez et cliquez sur Suivant.

    Lorsque vous définissez manuellement la configuration de réseau sans fil, cliquez sur Réglage avancé.

    - Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le SSID du point d’accès (le SSID est sensible à la casse).

    - Mode de fonctionnement: Sélectionnez Infrastructure.

    - Authentification: Sélectionnez un type d’authentification.

      Sys. ouvert: L’authentification n’est pas utilisée et le cryptage peut l’être ou non, en fonction de l’enjeu de sécurité des données.

      Clé partagée: L’authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.

      WPA personnel ou WPA2 personnel: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d’impression à partir d’une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée) qui est configurée manuellement sur le point d’accès et sur chacun de ses clients.

    - Cryptage: Sélectionnez le cryptage. (aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Clé réseau: saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.

    - Confirmez la clé réseau: confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.

    - Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l’Indice de clé WEP approprié.

    La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d’accès.

    La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche. La fenêtre peut varier suivant son mode de sécurité: WEP ou WPA.

    - WEP

      Sélectionnez Sys. ouvert ou Clé partagée pour l’authentification et saisissez la clé de sécurité WEP. Cliquez sur Suivant.

      Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l’aide d’une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

    - WPA

      Saisissez la clé WPA partagée et cliquez sur Suivant.

      le WPA identifie et octroie une autorisation aux utilisateurs au moyen d’une clé secrète qui se renouvelle automatiquement à intervalles réguliers. Le WPA utilise également les normes TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Protocole d’intégrité de clé temporelle) et AES (Advanced Encryption Standard, Norme de cryptage avancée) pour crypter les données.

14. La fenêtre affiche les paramètres du réseau sans fil; l’exactitude des paramètres est vérifiée. Cliquez sur Suivant.

    - Dans le cas de la méthode DHCP.

      Si la méthode d’attribution de l’adresse IP est DHCP, vérifiez si la fenêtre affiche DHCP. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur Modifier TCP/IP pour modifier la méthode d’affectation en DHCP.

    - Dans le cas de la méthode statique.

      Si la méthode utilisée pour l’affectation de l’adresse IP est la méthode Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur Modifier TCP/IP pour saisir l’adresse IP et d’autres valeurs de configuration réseau pour l’appareil. Avant de saisir l’adresse IP de l’appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l’ordinateur. Si l’ordinateur est défini sur DHCP, vous devez contacter l’administrateur réseau pour obtenir l’adresse IP statique.

      Par exemple:

      Si les informations réseau de l’ordinateur sont les suivantes :

      - Adresse IP: 169.254.133.42

      - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

      Les informations réseau de l’appareil doivent alors être les suivantes :

      - Adresse IP: 169.254.133.43

      - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l’ordinateur.)

      - Passerelle: 169.254.133.1

15. Lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion par câble réseau apparaît, débranchez le câble réseau, puis cliquez sur Suivant.

    Si le câble réseau est branché, il peut être difficile de trouver l'appareil lors de la configuration du réseau sans fil.

16. La configuration du réseau sans fil est terminée. Pour imprimer à partir d'un périphérique mobile prenant en charge la fonction Wi-Fi Direct, configurez l'option Wi-Fi Direct (voir Configuration de Wi-Fi Direct).

    Option Wi-Fi Direct:

    - L'option Wi-Fi Direct n'apparaît sur l'écran que si votre imprimante prend en charge cette fonction.

    - L'utilisation de Samsung Easy Printer Manager vous permet de contruire le réseau Wi-fi Direct (voir Configuration de Wi-Fi Direct).

    - Nom du réseau (SSID) : Par défaut, le nom du réseau est le nom du modèle et sa longueur maximale est de 22 caractères (mention "Direct-xx-" non comprise).

    - La clé réseau est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

17. Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l’ordinateur et la machine.

18. La configuration du réseau sans fil est terminée. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Quitter.

    Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d’un appareil afin de procéder à l’impression depuis une application (voir Installation sur un Macintosh).

#### Configuration du point d'accès à l'aide de la touche WPS

Pour les modèles comportant une touche WPS, vous pouvez configurer le réseau sans fil à l'aide de la touche WPS (sans connexion USB) et la touche WPS du point d'accès (ou du routeur).

##### Éléments à préparer

- Point d'accès (ou routeur sans fil)

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

##### Création d'un réseau en infrastructure

1. Mettez votre ordinateur, votre point d’accès et votre appareil sous tension.

2. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

3. Double-cliquez sur l’icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.

4. Double-cliquez sur le dossier MAC_Installer > icône Installer OS X.

5. Cliquez sur Continuer.

6. Lisez le contrat de licence et cliquez sur Continuer.

7. Cliquez sur Accepter pour accepter le contrat de licence.

8. Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d’exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur Continuer.

9. Cliquez sur le bouton Configuration du réseau sans fil dans le Volet des options d'utilisateur.

10. Sélectionnez l'option À l'aide de la touche WPS, puis cliquez sur Suivant.

    - Pour les modèles comportant une touche WPS, la fenêtre ci-dessus apparaît.

    - Si votre appareil est connecté vi un câble USB, la fenêtre ci-dessus n'apparaît pas. Débranchez le câble USB si vous souhaitez configurer le réseau sans fil à l'aide de la touche WPS.

    - Si vous souhaitez configurer le réseau sans fil à l'aide du câble USB, consultez la section Point d'accès via un câble USB.

11. La fenêtre suivante vous demande de vérifier si votre point d'accès (ou routeir sans fil) prend en charge ou non le WPS.

    Si le point d'accès (ou routeur sans fil) possède une touche WPS, sélectionnez Oui, puis cliquez sur Suivant.

12. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer le réseau sans fil.

    - Pour les modèles comportant un écran d'affichage, suivez les étapes suivantes.

      1. Appuyez sur la touche (WPS) du panneau de commande pendant environ 2-4 secondes.

         L'appareil patientera jusqu'à 2 minutes que vous appuyiez sur la touche WPS du point d'accès (ou du routeur).

      2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

         Les messages s’affichent sur l’écran d'affichage dans l’ordre indiqué ci-dessous:

         - CONNEXION: l’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

         - Connecté: lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

         - Type SSID: une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSID du point d’accès s’affichent sur l’écran.

    - Pour les modèles ne comportant pas d'écran d'affichage, suivez les étapes suivantes.

      1. Maintenez le bouton (WPS) enfoncé sur le panneau de commande pendant deux à quatre secondes jusqu’à ce que le voyant d’état clignote rapidement.

         L’appareil essaie de se connecter au réseau sans fil. Le voyant clignote lentement pendant deux minutes jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton PBC du point d’accès (ou du routeur sans fil).

      2. Appuyez sur la touche WPS (PBC) du point d’accès (ou du routeur sans fil).

         - Le voyant du mode WPS clignote rapidement. L’appareil se connecte au point d’accès (ou au routeur sans fil).

         - Lorsque l’appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

13. La configuration du réseau sans fil est terminée. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Quitter.

    Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d’un appareil afin de procéder à l’impression depuis une application (voir Installation sur un Macintosh).

#### Réseau ad-hoc via un câble USB

Si vous ne possédez pas de point d’accès (AP), vous pouvez toujours connecter l’appareil sans fil à votre ordinateur en configurant un réseau sans fil ad-hoc en suivant les indications simples suivantes.

##### Éléments à préparer

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

- Câble USB

##### Création du réseau ad-hoc sous Macintosh

1. Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l’appareil.

2. Mettez l’ordinateur et l’appareil réseau sans fil sous tension.

3. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

4. Double-cliquez sur l’icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.

5. Double-cliquez sur le dossier MAC_Installer > icône Installer OS X.

6. Cliquez sur Continuer.

7. Lisez le contrat de licence et cliquez sur Continuer.

8. Cliquez sur Accepter pour accepter les termes du contrat de licence.

9. Lorsqu'un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d’exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur Continuer.

10. Cliquez sur le bouton Configuration du réseau sans fil dans le Volet des options d'utilisateur.

11. Le logiciel recherche les périphériques connectés au réseau sans fil.

    Si la recherche a échoué, vérifiez si le câble USB est correctement raccordé entre l’ordinateur et l’appareil et suivre les instructions affichées dans la fenêtre.

12. Une fois la recherche des réseaux sans fil terminée, la liste des réseaux sans fil détectés par votre appareil s’affiche.

    Si vous souhaitez utiliser le paramètre ad-hoc Samsung par défaut, sélectionnez le dernier réseau sans fil de la liste, dont le Nom du réseau (SSID) est Portthru et le Signal est Réseau auto impr.

    Ensuite, cliquez sur Suivant.

    Si vous souhaitez utiliser d’autres paramètres ad-hoc, sélectionnez un autre réseau sans fil dans la liste.

    Si vous souhaitez changer les paramètres ad-hoc, cliquez sur le bouton Réglage avancé.

    - Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le nom du SSID (le SSID est sensible à la casse).

    - Mode de fonctionnement: Sélectionnez Ad-hoc.

    - Canal: Sélectionnez le canal (Régl. auto ou 2412 MHz à 2467 MHz).

    - Authentification: Sélectionnez un type d’authentification.

      Sys. ouvert: L’authentification n’est pas utilisée et le cryptage peut l’être ou non, en fonction de l’enjeu de sécurité des données.

      Clé partagée: L’authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.

    - Cryptage: Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128).

    - Clé réseau: saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.

    - Confirmez la clé réseau: confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.

    - Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l’Indice de clé WEP approprié.

    La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s’affiche lorsque des paramètres de sécurité ont été définis pour le réseau ad-hoc.

    Sélectionnez Sys. ouvert ou Clé partagée pour l’authentification et cliquez sur Suivant.

    - Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité destiné à empêcher tout accès non autorisé à votre réseau sans fil. Ce protocole crypte les données de chaque paquet échangé sur un réseau sans fil à l’aide d’une clé de cryptage WEP 64 ou 128 bits.

13. La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s’affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Suivant.

    Avant de saisir l’adresse IP de l’appareil, vous devez disposer des informations de configuration réseau de l’ordinateur. Si la configuration réseau de l’ordinateur est définie sur DHCP, les paramètres du réseau doivent également l’être. De même, si la configuration réseau de l’ordinateur est définie sur Statique, les paramètres du réseau doivent également l’être.

    Si votre ordinateur est défini sur DHCP et que vous souhaitez utiliser le paramètre Statique pour le réseau sans fil, vous devez contacter l’administrateur réseau pour obtenir l’adresse IP statique.

    - Dans le cas de la méthode DHCP.

      Si la méthode d’allocation d’adresses IP est DHCP, vérifiez que DHCP apparaît bien dans la fenêtre Confirmation de la configuration d’un réseau sans fil. Si la fenêtre affiche Statique, cliquez sur Modifier TCP/IP pour modifier la méthode d’attribution en Recevoir automatiquement l’adresse IP (DHCP).

    - Dans le cas de la méthode statique.

      Si la méthode d’affectation d’adresses IP est Statique, vérifiez que Statique apparaît bien dans la fenêtre Confirmation de la configuration d’un réseau sans fil. Si la fenêtre affiche DHCP, cliquez sur Modifier TCP/IP pour saisir l’adresse IP et d’autres valeurs de configuration réseau pour l’appareil.

      Par exemple :

      Si les informations réseau de l’ordinateur sont les suivantes :

      - Adresse IP: 169.254.133.42

      - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

      Les informations réseau de l’appareil doivent alors être les suivantes :

      - Adresse IP: 169.254.133.43

      - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l’ordinateur.)

      - Passerelle: 169.254.133.1

14. Lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion par câble réseau apparaît, débranchez le câble réseau, puis cliquez sur Suivant.

    Si le câble réseau est branché, il peut être difficile de trouver l'appareil lors de la configuration du réseau sans fil.

15. La connexion au réseau sans fil s’effectue en fonction de la configuration réseau.

16. La configuration du réseau sans fil est terminée. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Quitter.

    Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d’un appareil afin de procéder à l’impression depuis une application (voir Installation sur un Macintosh).

### Utilisation d’un câble réseau

Si l'appareil ne prend pas en charge le port réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir Vue arrière).

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu’il puisse fonctionner avec votre réseau.

- Une fois connecté au réseau sans fil, vous devez installer le pilote d’un appareil afin de procéder à l’impression depuis une application (voir Installation du pilote sur le réseau).

- Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d’informations concernant votre configuration réseau.

#### Éléments à préparer

- Point d’accès.

- Ordinateur connecté au réseau

- CD de logiciels fourni avec votre appareil

- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil

- Câble réseau

#### Impression d’un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Voir Impression d’un rapport de configuration réseau.

#### Définition d’adresse IP à l’aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l’adresse réseau IP de votre appareil à l’aide de son adresse MAC pour communiquer avec l’appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l’interface réseau et peut être trouvé sur le Rapport de configuration réseau.

Voir Création d’une adresse IP.

#### Configuration du réseau sans fil de l’appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l’installation du point d’accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

Pour configurer les paramètres sans fil, vous pouvez utiliser Service Web SyncThru™.

#### Utilisation du SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil des paramètres, vérifiez l’état de connexion du câble.

1. Vérifiez si le câble réseau est connecté à l’appareil. Si ce n’est pas le cas, connectez l’appareil avec un câble réseau standard.

2. Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

   Par exemple:

3. Cliquez sur Ouverture de session en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

4. Saisissez l’ID et le Mot de passe, puis cliquez sur Ouverture de session.

   - ID: admin

   - Mot de passe: sec00000

5. Lorsque la fenêtre Service Web SyncThru™ s’ouvre, cliquez sur Config. réseau.

6. Cliquez sur Sans fil > Assistant.

   Assistant vous aidera à configurer le réseau sans fil. Cependant, si vous souhaitez configurer directement le réseau sans fil, sélectionnez PERSONNALISÉ.

7. Sélectionnez Nom du réseau (SSID) dans la liste.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) est le nom qui permet d’identifier un réseau sans fil. Les points d’accès et périphériques sans fil qui tentent de se connecter à un réseau sans fil donné doivent utiliser le même SSID. Le SSID est sensible à la casse.

   - Mode de fonctionnement: le Mode de fonctionnement se rapporte au type de connexion sans fil (voir Nom du réseau sans fil et clé réseau).

     - Ad-hoc: permet à des périphériques sans fil de communiquer directement entre eux dans un environnement peer-to-peer (poste à poste).

     - Infrastructure: Permet aux périphériques sans fil de communiquer entre eux via un point d’accès.

   Si le Mode de fonctionnement de votre réseau est Infrastructure, sélectionnez le SSID du point d’accès. Si l’Mode de fonctionnement est Ad-hoc, sélectionnez le SSID de l’appareil. Notez que « portthru » est le SSID par défaut de votre appareil.

8. Cliquez sur Suivant.

   Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s’affiche, saisissez le mot de passe enregistré (clé réseau) et cliquez sur Suivant.

9. Dans la fenêtre de confirmation qui s’affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur Appliquer.

   Déconnectez le câble réseau (standard ou réseau). Votre appareil doit ensuite commencer à communiquer sans fil avec le réseau. Dans le cas du mode Ad-Hoc, vous pouvez utiliser simultanément un LAN sans fil et un LAN câblé.

### Activation/désactivation du réseau Wi-Fi

Si votre appareil comporte un écran d'affichage, vous pouvez également activer/désactiver le réseau Wi-Fi à partir du panneau de commande de l'appareil à l'aide du menu Réseau.

1. Vérifiez si le câble réseau est correctement raccordé à l’appareil. Si ce n’est pas le cas, connectez l’appareil avec un câble réseau standard.

2. Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

   Par exemple:

3. Cliquez sur Ouverture de session en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

4. Saisissez l’ID et le Mot de passe, puis cliquez sur Ouverture de session.

   - ID: admin

   - Mot de passe: sec00000

5. Lorsque la fenêtre Service Web SyncThru™ s’ouvre, cliquez sur Config. réseau.

6. Cliquez sur Sans fil > PERSONNALISÉ.

   Vous pouvez également activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

### Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une méthode de connexion poste à poste facile à configurer pour votre imprimante et un périphérique mobile, qui procure une connexion sécurisée et une meilleure bande passante que le mode Ad Hoc.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. De plus, vous pouvez utiliser un réseau filaire et un réseau Wi-Fi Direct simultanément, de telle façon que plusieurs utilisateurs peuvent accéder et imprimer des documents à la fois à partir du réseau Wi-Fi Direct et du réseau filaire.

- Vous ne pouvez pas vous connecter à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.

- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, les réseau Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.

#### Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

##### À partir de l'ordinateur connecté par câble USB (recommandée)

- Lors de l'utilisation du CD des logiciels fourni, consultez la méthode du point d'accès connecté via un câble USB.

  - Si vous utilisez Windows, voir Point d'accès via un câble USB.

  - Si vous utilisez Macintosh, voir Point d'accès via un câble USB.

- Lorsque l'installation du pilote est terminée, Samsung Easy Printer Manager peut être configuré et vous pouvez apporter des modifications à Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager est disponible uniquement pour les utilisateurs de Windows et de Macintosh.

  - Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Paramètres du périphérique > Réseau.

    - Wi-Fi Direct activé/désactivé : sélectionnez Activé pour activer.

    - Nom du périphérique : entrez le nom de l'imprimante afin de rechercher votre imprimante sur un réseau sans fil. Par défaut, le nom du périphérique est le nom du modèle.

    - Adresse IP : entrez l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse IP n'est utilisée que sur le réseau local et non pas sur le réseau filaire ou sans fil en infrastructure. Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse IP locale par défaut (l'adresse IP locale par défaut de l'imprimante pour le Wi-Fi Direct est 192.168.3.1).

    - Propriétaire du groupe : activez cette option pour affecter l'imprimante au propriétaire d'un groupe Wi-Fi Direct. Le Propriétaire du groupe joue le même rôle qu'un point d'accès sans fil. Nous vous recommandons d'activer cette option.

    - Clé réseau : Si votre imprimante est du type Propriétaire du groupe, une Clé réseau est requise pour que les autres périphériques mobiles puissent se connecter à votre imprimante. Vous pouvez configurer une clé réseau vous-même, ou bien vous pouvez retenir la clé réseau fournie et générée au hasard par défaut.

##### À partir de l'appareil (appareils comportant un écran d'affichage)

- Sélectionnez Réseau > SANS FIL > Wi-Fi Direct sur le panneau de commande.

- Activez Wi-Fi Direct.

##### À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- Accédez à Service Web SyncThru™, sélectionnez Paramètres > Config. réseau > Sans fil > Wi-Fi Direct.

- Activez ou désactivez Wi-Fi Direct et configurez les autres options.

- Pour les utilisateurs de Linux :

  - Imprimez un rapport de configuration du réseau IP afin de vérifier le débit (voir Impression d’un rapport de configuration réseau).

  - Accédez à Service Web SyncThru, sélectionnez Paramètres > Config. réseau > Sans fil > Wi-Fi Direct.

  - Activez ou désactivez Wi-Fi Direct.

#### Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple, Samsung Mobile printer) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.

- Lorsque vous avez trouvé l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur la touche WPS de l'imprimante : celle-ci se connectera à votre périphérique mobile.

- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le WPS, vous devez entrer la "clé réseau" de l'imprimante au lieu d'appuyer sur la touche WPS.

### Dépannage

#### Problèmes pendant la configuration ou l'installation du pilote

##### Imprimantes introuvables

- Votre appareil n’est peut-être pas allumé. Mettez l’ordinateur et l’appareil sous tension.

- Le câble USB n’est pas raccordé entre l’ordinateur et l’appareil. Raccordez votre appareil à votre ordinateur à l’aide du câble USB.

- L’appareil ne prend pas en charge le réseau sans fil. Consultez le mode d’emploi du CD de logiciels fourni avec votre appareil et préparez un appareil réseau sans fil.

##### Échec de la connexion - Nom de réseau sans fil introuvable

- L’appareil ne parvient pas à trouver le nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné ou saisi. Vérifiez le nom de réseau (SSID) sur votre point d’accès et essayez de vous connecter à nouveau.

- Le point d’accès n’est pas allumé. Mettez le point d’accès sous tension.

##### Échec de la connexion - Sécurité incorrecte

- La sécurité n'est pas correctement configurée. Vérifiez la sécurité configurée au niveau de votre point d’accès et de votre appareil.

##### Échec de la connexion - Erreur de connexion générale

- Votre ordinateur ne reçoit pas de signal de votre appareil. Vérifiez le câble USB et l’alimentation de l’appareil.

##### Échec de la connexion - Réseau câblé connecté

- L’appareil est raccordé avec un câble de réseau câblé. Déconnectez le câble de réseau câblé de votre appareil.

##### Erreur de connexion à l’ordinateur

- L’adresse réseau configurée ne permet pas d’établir la connexion entre l’ordinateur et l’appareil.

  - Dans le cas d’un environnement réseau DHCP

    L’appareil reçoit automatiquement l’adresse IP (DHCP) lorsque l’ordinateur est configuré sur DHCP.

  - Dans le cas d’un environnement réseau statique

    L’appareil utilise l’adresse statique lorsque l’ordinateur est configuré sur adresse statique.

    Par exemple :

    Si les informations réseau de l’ordinateur sont les suivantes:

    - Adresse IP: 169.254.133.42

    - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

    Les informations réseau de l’appareil doivent alors être les suivantes :

    - Adresse IP: 169.254.133.43

    - Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l’ordinateur.)

    - Passerelle: 169.254.133.1

#### Autres problèmes

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l’appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants:

Pour obtenir des informations sur le point d’accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d’emploi.

- Il est possible que votre ordinateur, votre point d’accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.

- Vérifiez la réception sans fil autour de l’appareil. Si le routeur est éloigné de l’appareil ou s’il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.

- Éteignez, puis rallumez le point d’accès (ou le routeur sans fil), l’appareil et l’ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.

- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication.

  Si l’ordinateur et l’appareil raccordés sur un même réseau ne peuvent pas se trouver, un pare-feu peut bloquer la communication. Reportez-vous au mode d’emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l’appareil.

- Vérifiez si l’adresse IP de l’appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l’adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.

- Vérifiez si le point d’accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S’il possède un mot de passe, consultez l’administrateur du point d’accès (ou routeur sans fil).

- Vérifiez l’adresse IP de l’appareil. Réinstallez le pilote de l’appareil et modifiez les paramètres pour connecter l’appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l’adresse IP affectée peut changer si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d’accès a été redéfini.

  Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau (voir Impression d’un rapport de configuration réseau).

- Vérifiez l’environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l’environnement d’infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d’un utilisateur avant de vous connecter au point d’accès (ou au routeur sans fil).

- Cet appareil ne prend en charge que les normes IEEE 802.11 b/g/n et Wi-Fi. Les autres types de communication sans fil (par exemple, Bluetooth), ne sont pas pris en charge.

- Lorsque vous utilisez le mode Ad-hoc, pour les systèmes d’exploitation tels que Windows Vista, vous pourriez avoir à définir les paramètres de connexion réseau à chaque fois que vous utilisez l’appareil sans fil.

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le mode Infrastructure et le mode Ad-hoc pour un appareil réseau sans fil Samsung.

- L’appareil se trouve à portée du réseau sans fil.

- L’appareil ne se trouve pas à proximité d’obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.

  Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d’accès (ou le routeur sans fil) et l’appareil.

  Assurez-vous que l’appareil et le point d’accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

- L’appareil ne se trouve pas à proximité d’autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.

  De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.

- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.