## Faksausongelmat

Kunto | Ehdotetut ratkaisut
--- | ---

Laite ei toimi, näyttö on tyhjä tai painikkeet eivät toimi.

- Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.

- Varmista, että pistorasiaan tulee virta.

- Varmista, että virta on laitettu päälle.

Soittoääntä ei kuulu.

- Tarkasta, että puhelinlinja on yhdistetty oikein (katso Näkymä takaa).

- Tarkista, että seinässä oleva puhelinpistoke toimii liittämällä toisen puhelimen.

Muistiin tallennettuihin numeroihin ei soiteta oikein. | Varmista, että numerot on tallennettu muistiin oikein. Tulosta osoitteisto sen tarkistamiseksi.

Alkuperäisen asiakirjan syöttö laitteeseen ei onnistu.

- Varmista, ettei paperi ole rypistynyt ja että se on asetettu oikein. Tarkista, että alkuperäinen asiakirja on oikean kokoinen, ei liian paksu tai ohut.

- Varmista, että asiakirjojen syöttölaite on suljettu kunnolla.

- Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus on ehkä vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon (katso Saatavissa olevat varaosat).

Fakseja ei vastaanoteta automaattisesti.

- Vastaanottotilaksi täytyy määrittää faksi (katso Vastaanottotilojen muuttaminen).

- Varmista, että kasetissa on paperia (katso Tulostusmateriaalin tekniset tiedot ).

- Tarkista, näkyykö näytössä virheviestejä. Jos näkyy, poista ongelma.

Laite ei lähetä faksia.

- Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin lasitasolle.

- Tarkista, pystyykö faksilaite, johon lähetät faksin, vastaanottamaan sen.

Saapuvassa faksissa on tyhjiä tiloja tai se on heikkolaatuinen.

- Faksilaite, joka lähettää sinulle faksin, saattaa olla viallinen.

- Puhelinlinjan häiriöt saattavat aiheuttaa linjavirheitä.

- Tarkista laitteesi toiminta ottamalla kopio.

- Väriainekasetti on melkein saavuttanut arvioidun käyttöikänsä. Vaihda väriainekasetti (lisätietoja on kohdassa Väriainekasetin vaihtaminen).

Jotkin saapuvan faksin sanat ovat venyneet. | Faksin lähettävässä laitteessa oli tilapäinen asiakirjatukos.
Lähettämissäsi alkuperäisissä asiakirjoissa on viivoja. | Tarkasta skannausyksikkö tahrojen varalta ja puhdista se (katso Skannausyksikön puhdistaminen).
Laite valitsee numeron, mutta yhteys toiseen faksilaitteeseen epäonnistuu. | Vastaanottavan faksilaitteen virta saattaa olla katkaistuna, laitteessa ei ole paperia tai laite ei pysty vastaamaan saapuviin puheluihin. Pyydä vastaanottavan laitteen käyttäjää ratkaisemaan ongelma tahollaan.
Faksit eivät tallennu muistiin. | Muistia ei ehkä ole tarpeeksi faksin tallentamiseen. Jos näytössä näkyy viesti muistin vähäisestä tilasta, poista tarpeettomat faksit muistista ja yritä sen jälkeen tallentaa faksi uudelleen. Ota yhteyttä huoltoon.
Jokaisen sivun alaosaan tulee tyhjiä alueita, ja yläosaan tulee pieni tekstinauha. | Olet saattanut valita väärät paperiasetukset. Tarkista paperikoko ja -tyyppi uudelleen.