## Standardvorgehensweise zum Kopieren

Informationen über Sonderfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch. Erweitert (siehe Kopier-Menü).

### Standardvorgehensweise zum Kopieren

Wenn Ihr Gerät auf dem Bedienfeld über +/- Tasten verfügt (siehe Bedienfeld – Übersicht):

1. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

2. Sie können die Einstellungen für Kopieren einschließlich Helligkeit, Vorlagentyp und mehr anpassen. Wählen Sie dazu Geräteeinstellungen im Samsung Easy Printer Manager oder den Bereich Machine im Dienstprogramm Druckereinstellungen.

   - Für Benutzer von Windows und Macintosh: siehe Geräteeinstellungen.

   - Für Benutzer von Linux: siehe Smart Panel verwenden.

3. Geben Sie bei Bedarf die Anzahl der Exemplare über die Tasten +/- ein.

4. Drücken Sie (Start).

1. Drücken Sie (Kopie) auf dem Bedienfeld.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Wenn Sie die Kopiereinstellungen einschließlich Vergroe./Verkl, Helligkeit, Kontrast, Vorlagentyp und weiteren Einstellungen unter Verwendung der Tasten des Bedienfelds benutzerspezifisch anpassen möchten (siehe Ändern der Einstellungen für einzelne Kopien).

4. Geben Sie bei Bedarf die Anzahl der Exemplare mithilfe der Pfeiltasten oder der Zifferntastatur ein.

5. Drücken Sie (Start).

Wenn Sie den Kopiervorgang im Betrieb abbrechen möchten, drücken Sie die Taste (Stopp/Löschen) Dann wird der Kopiervorgang angehalten.

### Ändern der Einstellungen für einzelne Kopien

Ihr Gerät verfügt über Standardkopiereinstellungen, sodass Kopien schnell und einfach erstellt werden können.

- Wenn Sie beim Einstellen der Kopieroptionen die Taste (Stopp/Löschen) 2-mal drücken, werden alle Einstellungen für den aktuellen Kopierauftrag gelöscht und auf die Standardwerte zurückgesetzt. Oder die Standardwerte werden automatisch wiederhergestellt, nachdem das Gerät die aktuellen Kopien angefertigt hat.

- Der Zugriff auf Menüs kann je nach Modell unterschiedlich sein (siehe Aufrufen des Menüs).

  Wenn Ihr Gerät auf dem Bedienfeld über +/- Tasten verfügt:

  Sie können die Einstellungen für Kopieren einschließlich Helligkeit, Vorlagentyp und mehr anpassen. Wählen Sie dazu Geräteeinstellungen im Samsung Easy Printer Manager oder den Bereich Machine im Dienstprogramm Druckereinstellungen.

  - Für Benutzer von Windows und Macintosh: siehe Geräteeinstellungen.

  - Für Benutzer von Linux: siehe Smart Panel verwenden.

- Bei einigen Modellen müssen Sie möglicherweise OK drücken, wenn Sie zu Untermenüs navigieren wollen.

#### Helligkeit

Wenn Ihre Vorlagen eine schwache Beschriftung und dunkle Bilder enthalten, können Sie mithilfe der Kontrasteinstellung eine besser lesbare Kopie erstellen.

1. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Kopierfunktion > Helligkeit.

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

   Zum Beispiel ist Hell+5 am hellsten, Dunkel+5 am dunkelsten.

3. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

#### Kontrast

Über das Menü Kontrast können Sie den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen eines Abbildes größer oder kleiner machen.

1. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Kopierfunktion > Kontrast.

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

   Mit Dunkler wird der Kontrast erhöht und mit Heller reduziert.

3. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

#### Original

Die Vorlageneinstellung wird verwendet, um die Kopierqualität des aktuellen Kopierauftrags zu verbessern.

1. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Kopierfunktion > Vorlagentyp.

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

   - Text: Für Vorlagen, die hauptsächlich aus Text bestehen.

   - Text/Foto: Für Vorlagen, die aus Text und Fotos bestehen.

     Falls Text im Ausdruck verschwommen erscheint, wählen Sie am besten Text, damit der Text klarer zu lesen ist.

   - Foto: Wenn die Vorlage ein Foto ist.

3. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

#### Verkleinerte oder vergrößerte Kopie

Sie können die Größe eines kopierten Bildes, das über den Vorlageneinzug zugeführt wird oder auf das Vorlagenglas gelegt wird, von 25% bis 400% skalieren.

- Je nach Modell stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionsvielfalt).

- Im Eco-Modus sind die Funktionen zum Verkleinern und Vergrößern nicht verfügbar.

##### So treffen Sie eine Auswahl unter den vordefinierten Kopierformaten:

1. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Kopierfunktion > Vergroe./Verkl.

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

3. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

##### So stellen Sie das Kopierformat über direkte Eingabe der Skalierung ein:

1. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Kopie) > (Menü) > Kopierfunktion > Vergroe./Verkl > Benutzerdef..

2. Geben Sie den gewünschten Wert über die Zifferntasten ein.

3. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.

4. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Wenn Sie eine verkleinerte Kopie anfertigen, können unten auf dem Ausdruck schwarze Streifen zu sehen sein.

### Kopieren von Ausweisen

Ihr Gerät kann zweiseitige Originale auf einem Blatt drucken.

Das Gerät druckt eine Seite der Vorlage auf die obere Hälfte des Papiers und die andere Seite auf die untere Hälfte, ohne das Original zu verkleinern. Diese Funktion eignet sich zum Kopieren kleinformatiger Dokumente, z. B. Visitenkarten.

- Die Vorlage muss auf das Vorlagenglas gelegt werden, um diese Funktion zu verwenden.

- Ist das Gerät im Öko-Modus, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Die Bedienvorgänge können abhängig vom Modell variieren.

1. Drücken Sie ID Copy auf dem Bedienfeld.

2. Legen Sie eine Vorlage mit der Vorderseite nach unten wie durch die Pfeile angegeben auf das Scannerglas (siehe Abbildung). Schließen Sie dann die Scannerabdeckung.

3. Auf dem Display wird Vorderseite und [Start] drücken angezeigt.

   Falls Ihr Gerät auf dem Bedienfeld über +/- Tasten verfügt, leuchtet die Front-LED auf dem Bedienfeld.

4. Drücken Sie (Start).

   Das Gerät beginnt mit dem Scannen der Vorderseite und zeigt die Meldung Rückseite und [Start] drücken an.

   Falls Ihr Gerät auf dem Bedienfeld über +/- Tasten verfügt, leuchtet die Zurück-LED auf dem Bedienfeld.

5. Drehen Sie die Vorlage um und legen Sie sie wie durch die Pfeile angegeben auf das Vorlagenglas (siehe Abbildung). Schließen Sie dann die Scannerabdeckung.

6. Drücken Sie (Start).

- Wenn Sie nicht auf (Start) drücken, wird nur die Vorderseite kopiert.

- Wenn die Vorlage größer ist als der Druckbereich, werden einige Bereiche möglicherweise nicht gedruckt.